                                                                            Техническое задание
на поставку фильтров сетчатых чугунных, шлифовальной машинки эксцентриковой для нужд  ИРЛИ РАН.

1. Наименование оказываемых услуг: Поставка оборудования для обеспечения подготовки к отопительному сезону и текущих ремонтных работ в ИРЛИ РАН.
2. Заказчик: Федеральное государственное  бюджетное учреждение науки Институт русской 
литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук.
3. Место оказания услуг: 199034, г. Санкт-Петербург, наб. Макарова, дом 4.
4. Наименование товара, его технические характеристики и количество.

	№№
п/п
	Наименование товара и его характеристики
	Кол-во

	1.
	Фильтр сетчатый чугунный DN.ru Ду50 Ру16 фланцевый, уплотнение metal
– Ду - 50 мм. 
– Длинна – 230 мм. 
– Высота – 160 мм. 
– Рабочее давление: 16 бар.
– Температура рабочей среды: от -10 до 300 ⁰C
– Пропускная способность: 64.7 мм
– Размеры сетки: Ø53 х 102 мм
– Размер ячеек сетки: 0.425 мм
– Тип присоединения: Фланцевый 
– Присоединительные отверстия: 4 x Ø19 мм
– Материал корпуса: чугун GG25
– Сетка: сталь SS304
– Сливная пробка – сталь 
– Рабочая среда: вода, пар, нефтепродукты, антифриз, нейтральные и инертные газы
– Сферы применения: системы отопления и водоснабжения; паровые установки; промышленные трубопроводы
	3 шт.

	2.
	Шлифовальная машина эксцентриковая Metabo SXE 3150 (600444000)
– Мощность- 310 Вт
– Напряжение- 220 В
– Диаметр диска -150 мм
– Электр. регулировка оборотов -есть
– Плавный пуск- нет
– Длина кабеля -4 м
– Min. число оборотов -4000 об/мин
– Амплитуда колебаний -3 мм
– Количество отверстий -6
– Тип двигателя -щеточный
– Возможность подключения к пылесосу -да
– Тип пылесборника -мешок
- Тормоз подошвы -нет
– Антивибрационная система -нет
– Упаковка -коробка
– Число оборотов -4000-12000 об/мин
– Вес нетто -1.6 кг
	2 шт.



4. Требования к качеству и безопасности товара
4.1. Все изделия должны быть новыми, не восстановленными, то есть не бывшими в 
эксплуатации, работоспособными, должны обеспечивать бесперебойную работу оборудования, иметь необходимые сертификаты, паспорта, гарантийные талоны и др. документы. 
На продукции не должно быть следов механических повреждений. Продукция должка быть оригинальной. 
4.2. При осуществлении поставки Поставщик должен представить оригиналы или 
надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов качества и сертификатов соответствия требованиям нормативных документов на поставляемую продукцию, разрешающих использование поставляемой продукции на территории Российской Федерации.
5.4. В случае предъявления претензии по качеству Товара по причине несоответствия
его условиям Контракта или иным обязательным требованиям, Поставщик должен по выбору Заказчика устранить недостатки, заменить Товар или его часть Товаром, качество которого соответствует условиям Контракта, в течение 3 суток.
5.5.В период гарантийного срока Поставщик обязан заменить некачественный 
товар в течение дня, следующего за днем получения заявки от Получателя. Расходы, связанные с транспортировкой неисправного товара, осуществляются за счет Поставщика.
 5.6 Цена контракта включает все расходы, связанные с его исполнением , в том числе расходы на погрузку товара и его доставку Заказчику.

5. Требования к таре и упаковке товара
Все расходные материалы должны быть поставлены в оригинальной упаковке производителя, не имеющей повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя.



Ведущий инженер                                               Чуприна Д.С.
