Приложение 
к Договору №________________
[bookmark: _GoBack]от "__" __________ 2026 г.

Техническое задание

Наименование объекта закупки: Оказание услуг по демонтажу с последующим  монтажом сплит-систем.
Код классификатора ОКПД2/КТРУ: 43.22.12.150                                                                 
Сроки оказания услуги: в течении 5 календарных дней с даты заключения Договора.
1. Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к качественным и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (материала), применяемого при выполнении работ.  
1.1	Работы должны выполняться в строгом соответствии с действующими нормами и правилами; нормативными требованиями надзорных и инспектирующих органов, а также рекомендациями заводов изготовителей на применяемые оборудование, материалы и комплектующие; требованиями других нормативных актов, соответствующих профилю выполняемых работ.
1.2. В процессе производства работ по объекту Исполнителю необходимо:
– Демонтировать сплит – системы в здании расположенном по адресу: КБР, г.Нальчик, пр. Ленина 5а
- перед началом работ исполнитель обязан определить все трассы предполагаемой прокладки кабеля и согласовать их с представителями заказчика, а также согласовать места подключений к действующий электросети здания;
- в ходе выполнения работ должны быть обеспечены сохранность, целостности металлических конструкций и перекрытий, (колонны, полы, стены и т.д.), внешний вид стен;
- за свой счет оградить участок проведения работ в соответствии с действующими правилами производства работ;
- неукоснительно выполнять в месте производства работ, действующие на территории Российской Федерации требования по соблюдению правил техники безопасности, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, нести полную ответственность в случае их невыполнения;
- проводить прокладку линий электропередач в соответствии с требованиями ПУЭ 7-е издание «Правила устройства электроустановок»;
- выполнять все работы с привлечением квалифицированного персонала, имеющего соответствующие сертификаты, удостоверения установленной формы о проверке знаний правил техники безопасности и присвоенной группе по электробезопасности;
- оформлять исполнительно-техническую документацию;
- выполнять своевременную уборку и вывоз строительного мусора с территории объекта;
- провести настройку и регулировку установленного оборудования согласно рекомендациям производителя;
- после завершения работ по объекту провести герметизацию и лицевую отделку просверленных отверстий и сколов штукатурки произошедших в ходе выполнения работ. При разрушении или деформации облицовочных плит вентилируемого фасада, произвести замену плит и привести фасад в надлежащее состояние, предшествующее началу работ по монтажу сплит – систем.
1.3. Все монтажные работы должны выполняться в соответствии с действующим законодательством РФ с обязательным выполнением норм и правил охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности, производственной санитарии, учитывая специфику здания и соблюдением внутреннего распорядка нахождения на территории (соблюдать режимные требования и пропускной режим, установленные на объекте).
1.4.  Контроль сроков оказания услуг, качества, объёмов и номенклатуры услуг производится представителем Заказчика. 
1.5. Время работ с 09-00 до 18-00, с соблюдением техники безопасности, противопожарных норм и правил.
1.6. Административно-технический персонал Исполнителя, организующий монтажные работы в действующих электроустановках на объекте Заказчика, несет персональную ответственность за квалификацию своего персонала, за полноту проведенного инструктажа, за допуск к работам, за организацию безопасного производства работ, за обеспечение своего персонала необходимыми средствами индивидуальной защиты (СИЗ), спецодеждой, исправным инструментом, исправными лестницами, стремянками и др. материалами.
1.7. Исполнитель осуществляет монтажные и пусконаладочные работы.
1.8. Работы демонтажу и последующему монтажу и наладке оборудования выполняются материалами и техническими средствами Исполнителя.
1.9. При установке сплит - систем Исполнитель должен предусмотреть длину коммуникаций (трубопровод + электрокабель+дренаж+ автоматический выключатель - предохранитель и т.д.)
	В процессе монтажа кондиционера выполняются следующие операции:
- крепление внешнего и внутреннего блоков сплит-системы;
- монтаж фреоновых трубопроводов (в т.ч. в коробе);
- монтаж межблочного электрического кабеля (в т.ч. в коробе и гофре);
- прокладка электрического кабеля до точки подключения к электрической сети 220В (в гофре)
-удаление воздуха из фреоновых трубопроводов;
-дозаправка хладагентом, при необходимости;
-тестовый запуск кондиционера.
	Подключение к электросети проводится Исполнителем в присутствии ответственного за электробезопасность персонала Заказчика. После запуска работа кондиционера тестируется во всех режимах. При тестировании производятся замеры: напряжение в сети, электропотребление кондиционера, давление хладагента, температура воздуха на входе и выходе из внутреннего блока. При необходимости производится дозаправка хладагента.
	
1. Характеристика объекта оказания услуг (работ)
	№
п/п
	Адрес
	Вид помещения
	Вид кондиционера
	Адрес

	1
	1 этаж
	Рабочий кабинет
	сплит-система NEWТEK NT-65D24 блок №12
	КБР, г. Нальчик, пр-т. Ленина 5а

	2
	3 этаж
	Рабочий кабинет
	сплит-система NEWТEK NT-65D24 блок №24
	КБР, г. Нальчик, пр-т. Ленина 5а



1. Тип фасада здания – по позициям 1-4 -вентилируемый фасад, по позиции 5 – фасад песчано-цементной штукатурки;
2.Разрешена прокладка коммуникаций под фасадными плитами из керамогранита. Прокладка коммуникаций потребует разборки и сборки фасадных конструкций со съёмом и последующей установкой облицовочных плит вентилируемого фасада (по позициям 1-4);
3.Толщина стен не более 60 см;
4.Установка внешних блоков может потребовать применение автовышки или специалистов промышленного альпинизма; 
5. Наружные блоки сплит - систем планируется устанавливать на этажах, соответствующих установки внутренних блоков сплит – систем;
6.Перепад высот между внутренним и внешним блоками сплит систем до 5 метров; 
7. Высота потолков рабочих кабинетов до 3,5 метров; 
8. Тип потолков – бетонные перекрытия и подвесной потолок типа «Армстронг»; 
9. Прокладку фреоновых трасс и электрокабеля планируется проложить в кабель-коробах по стенам и частично под подвесными пололками типа «Армстронг» в гофре;
10.Применение помпы при отводе конденсата от внутреннего блока не требуется; 
11. Отвод конденсата (дренаж) от внутреннего блока должен производится на улицу;
12.Коммуникации должны быть скрыты в кабель-канал;
13. Скрытие коммуникаций в штробе не предусмотрено;
14.Удаленность от оборудования до точки подключения к электрической сети 220Вт не превышает 50 метров. 
15.Установка щитка не требуется, осуществляется к точке подключения (электрощитовой) на соответствующем этаже здания;
16. подключение электропитания производится на отдельный автоматический выключатель - предохранитель в электрощитовой на соответствующем этаже, автоматический выключатель - предохранитель поставляется и устанавливается за счёт средств Исполнителя  
17.Монтаж кондиционеров проводиться в рабочее время с 09:00 до 18:00 дополнительное время и работы в выходные дни не предусмотрены.
18.В зданиях действует пропускной режим, для прохода потребуется наличие документа, удостоверяющего личность. 
19.При прокладке электрокабеля от места установки до точки присоединения к электросети (электрощитовой) потребуется подготовка места монтажа (разборка и сборка подвесного потолка и т.д.)».
20. Здания в которых планируется монтаж объектами культурного наследия не являются 
21. Фасад здания, расположенного по адресу КБР, г. Нальчик, пр-т. Ленина 5а выходит на центральную улицу города.


	От Заказчика:
Руководитель

___________________Б. Х. Соблиров
Э.П.
	От Исполнителя:
(должность)

______________________/______________
Э.П.





