[bookmark: _Toc94864053]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(ОПИСАНИЕ ЗАКУПКИ)
на закупку водонагревателя электрического и уплотнительных колец к паровому стерилизатору
                                                                                                                                                                                                                                                              
Наименование, характеристики и количество поставляемого товара (объекта закупки):
	№
п/п
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Качественные и технические характеристики 

	1
	Водонагреватель электрический
THERMEX MK 30 V

	шт
	1
	Тип – электрический
Вид – накопительный
Общий объем – 30 литров
Количество внутренних баков – 2шт
Внутреннее покрытие – нержавеющая сталь
Форма корпуса – плоская/прямоугольная
Основной цвет – белый 
Установка – универсальная
Подводка – нижняя
Способ крепления – настенный
Тип управления – механическое
Вид управления – поворотный механизм
Мощность – 2кВт
Напряжение питания – 220В
Тип электропитания – от сети
Наличие кабеля питания/вилки – кабель с вилкой
Максимальное давление – 7бар
Максимальная температура нагрева – 75С
Время нагрева – 39 мин. на 45гр.С
Индикация включения – да
Индикация нагрева – да
Защита от перегрева – да
Предохранительный клапан – да
Устройство защитного отключения – да
Дополнительно - 1 анод, класс электрозащиты - I, медный нагревательный элемент, минимальная температура нагрева воды 35°С, трубчатый нагревательный элемент
Резьба входного/выходного патрубка – 1/2"

	2
	Уплотнительное кольцо к паровому стерилизатору ВК‑75

	шт
	3
	Наружный диаметр: 414 мм (±1 мм)
Внутренний диаметр: 390 мм (±1 мм)
Толщина: 12 мм (±0,5 мм)
Материал: резина термостойкая, пригодная для эксплуатации в среде насыщенного водяного пара при температуре до 145 °C и давлении до 0,22 МПа
Отсутствие расслоений, пузырей, трещин, заусенцев и иных дефектов поверхности





Адрес поставки товара:
Поставка товара осуществляется по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Химзаводская, 9 – ИМБТ ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора.
Назначение товара и цели его использования:
Товар предназначен для нагрева и накопления водопроводной воды.
Общие требования к товару и требования к его качеству:
Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, выпуска не ранее 2025 года, не подвергавшимся ранее ремонту, ввезен на территорию РФ с соблюдением всех установленных законодательством РФ правил. Товар должен соответствовать стандарту предприятия изготовителя. Основной информации о товаре (наименование, технические характеристики и вес), паспорт и сертификат на товар.
Требования к безопасности товара:
Требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами Российской Федерации к поставляемому виду товара.
Требования по гарантийному и после гарантийному обслуживанию (срок, место):
Гарантийный срок на товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента поставки товара, но не менее срока гарантии, установленного заводом-изготовителем товара. Поставщик обязуется выполнять гарантийные обязательства на весь период установленной гарантии.
Требования по передаче заказчику с товаром расчетных и иных документов:
[bookmark: _GoBack]Факт поставки Товара подтверждается на основании подписанной сторонами Товарной накладной или Универсального передаточного документа (УПД), счета и счет-фактуры (настоящее условие не применяется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС), выставленных Поставщиком. Качество товара подтверждается наличием сертификата соответствия или иным документом, подтверждающим качество.
