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	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УНИКАЛЬНОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Предмет договора: 

	Наименование товара

	Генератор сигналов RIGOL DG922 Pro

	№ п/п
	Вид характеристики
	Наименование характеристики
	Единица измерения
	Значение характеристики

	1. 
	Количественная
	Количество выходных каналов, не менее
	шт.
	2

	2. 
	Количественная
	Максимальная частота синусоидального выходного сигнала, не менее
	МГц
	200

	3. 
	Количественная
	Максимальная частота дискретизации, не менее
	Гвыб/с
	1,25

	4. 
	Количественная
	Вертикальное разрешение, не менее
	бит
	16

	5. 
	Количественная
	Объём памяти произвольной формы на один канал, не менее
	млн точек
	16

	6. 
	Количественная
	Минимальное время нарастания и спада фронта импульса, не более
	нс
	3

	7. 
	Качественная
	Формы выходных сигналов
	–
	Синусоидальный, прямоугольный, импульсный, пилообразный, шумовой, гармонический и произвольной формы

	8. 
	Качественная
	Режим формирования последовательностей сигналов
	–
	Наличие

	9. 
	Качественная
	Режим пакетной генерации сигналов (Burst)
	–
	Наличие

	10. 
	Качественная
	Поддерживаемые виды модуляции
	–
	AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, PWM, SUM

	11. 
	Количественная
	Максимальный порядок формируемых гармоник, не менее
	–
	20

	12. 
	Количественная
	Верхняя граница диапазона встроенного частотомера, не менее
	ГГц
	1

	13. 
	Качественная
	Вход и выход опорной частоты
	–
	Наличие

	14. 
	Качественная
	Интерфейсы управления и передачи данных
	–
	USB Host, USB Device, LAN

	15. 
	Качественная
	Удалённое управление через веб-интерфейс
	–
	Наличие

	16. 
	Качественная
	Тип выходных разъёмов
	–
	BNC

	17. 
	Количественная
	Диагональ цветного сенсорного дисплея, не менее
	дюйм
	7
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