СПИСОК СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ПОДЛЕЖАЩИХ ПОВЕРКЕ (КАЛИБРОВКЕ) .
Манометры - 55 шт.
(в т.ч.
[bookmark: _GoBack] Электроконтактные – 4 шт, телотехнические – 51 шт)
- Сигнализаторы –2 шт.
- Термометр -1 шт.
- Ультрозвуковой расходомер-счетчик – 1 шт.
- Тягонопоромер - 3 шт.

из них (СИ находящиеся в котельной № 1)
- электроконтактный ДМ 2005СrУ3 (IP40) 16 КРа -1 шт;
- электроконтактный ЭКМ-1У 16КРа 		    - 2 шт,
МТП-160 16КРа	 - 1 шт, 
ТМ5 0,25 МРа 	– 4 шт, 
МТП-100 10 КРа    – 2 шт, 
ТМ5 6КРа	           – 1 шт, 
МТП-100 1МРа 	 – 1 шт. 
ОБМГ-100 -6КРа	  - 1 шт, 
ТМ-6 2,5МРа           – 1 шт, 
МТП-100 16КРа       –1 шт, 
МП3-У 16КРа         – 1 шт, 
МП5 25КРа              - 2 шт, 
ДМ1001 У2 16 МРа – 1 шт, 
МТИ 6КРа 		  – 1 шт,
ОБМ1-160 1КРа 	  – 1 шт,
ОБМ1-160 10КРа 	  – 2 шт, 
ОБМ1-16 ОБ – 6КРа -1 шт,
ТМ5 10КРа		   - 4 шт,
ТМ5 1МРа 		    -1 шт.
- Сигнализаторы: СТГ – 1 шт, СОУ -1 шт.
- Термометр биметалл ТБ 100 1200С ДК 100 L-160 – 1 шт,
- Ультрозвуковой расходомер-счетчик ИРВИС-Ультра – 1 шт.

из них СИ находящиеся в котельной № 2
Манометры: теплотехнические: 6КПа -1 шт, 16КГС/СМ2 –12 шт, 1МПа –4 шт, 10КГС/СМ2 – 1 шт, 600КПа -3 шт, 1,6МПа – 2 шт, 25КГС/СМ2 -2 шт, электроконтактный манометр 16КГС/СМ2  - 1 шт.                      Тягонапоромер: тнмп 52м3-уз – 2 шт, тнж-н 0-40- 1 шт.

