
Техническое задание:
На поставку хомутов ремонтных  сантехнических системы отопления и водоснабжения для  нужд ФКУ Т-2 УФСИН России  по Липецкой области.
Наименование, характеристики требуемого товара:
	 №
п/п
	Наименование

	ОКПД-2 /КТРУ
	Ед-ца 
изм-я
	Кол-во ед-ц изм-я
	Технические характеристики

	1
	  Хомут оцинкованный ремонтный  сантехнический  « КРАБ» с резиновым уплотнителем 
DN50    L 150
	25.94.11.190 
	шт
	6 шт 
	Хомут ремонтный «Краб» изготавливается из оцинкованной стали. Принцип действия хомута следующий: корпус затягивается болтами и гайками М6 и М8. Крепежные элементы также как и хомут изготавливаются из оцинкованной стали.
К корпусу приклеено уплотнение вафельного типа с глубоким профилем. Оно надежнее, чем гладкая резина, и сохраняет свои свойства при температурах от −50°С до +110°С.
Толщина корпуса: 1 мм
Толщина крепежного моста: 2 мм
Толщина уплотнителя: 6 мм
Ширина:  150 мм


	2
	Хомут оцинкованный ремонтный  сантехнический  « КРАБ» с резиновым уплотнителем 
DN100   L150

	25.94.11.190 
	шт
	6 шт
	Хомут ремонтный «Краб» изготавливается из оцинкованной стали. Принцип действия хомута следующий: корпус затягивается болтами и гайками М6 и М8. Крепежные элементы также как и хомут изготавливаются из оцинкованной стали.
К корпусу приклеено уплотнение вафельного типа с глубоким профилем. Оно надежнее, чем гладкая резина, и сохраняет свои свойства при температурах от −50°С до +110°С.
Толщина корпуса: 1 мм
Толщина крепежного моста: 2 мм
Толщина уплотнителя: 6 мм
Ширина:  150 мм

	3
	Хомут оцинкованный ремонтный  сантехнический  « КРАБ» с резиновым уплотнителем 
DN32     L70
	25.94.11.190 
	шт
	6 шт 
	Хомут ремонтный «Краб» изготавливается из оцинкованной стали. Принцип действия хомута следующий: корпус затягивается болтами и гайками М6 и М8. Крепежные элементы также как и хомут изготавливаются из оцинкованной стали.
К корпусу приклеено уплотнение вафельного типа с глубоким профилем. Оно надежнее, чем гладкая резина, и сохраняет свои свойства при температурах от −50°С до +110°С.
Толщина корпуса: 1 мм
Толщина крепежного моста: 2 мм
Толщина уплотнителя: 6 мм
Ширина:  70 мм

	4
	Хомут оцинкованный ремонтный  сантехнический  « КРАБ» с резиновым уплотнителем
DN20     L70

	25.94.11.190 
	шт
	10 шт
	Хомут ремонтный «Краб» изготавливается из оцинкованной стали. Принцип действия хомута следующий: корпус затягивается болтами и гайками М6 и М8. Крепежные элементы также как и хомут изготавливаются из оцинкованной стали.
К корпусу приклеено уплотнение вафельного типа с глубоким профилем. Оно надежнее, чем гладкая резина, и сохраняет свои свойства при температурах от −50°С до +110°С.
Толщина корпуса: 1 мм
Толщина крепежного моста: 2 мм
Толщина уплотнителя: 6 мм
Ширина:  70 мм

	5
	Хомут оцинкованный ремонтный  сантехнический  « КРАБ» с резиновым уплотнителем 
DN25     L70
	25.94.11.190 
	шт
	6 шт
	Хомут ремонтный «Краб» изготавливается из оцинкованной стали. Принцип действия хомута следующий: корпус затягивается болтами и гайками М6 и М8. Крепежные элементы также как и хомут изготавливаются из оцинкованной стали.
К корпусу приклеено уплотнение вафельного типа с глубоким профилем. Оно надежнее, чем гладкая резина, и сохраняет свои свойства при температурах от −50°С до +110°С.
Толщина корпуса: 1 мм
Толщина крепежного моста: 2 мм
Толщина уплотнителя: 6 мм
Ширина:  70 мм


Место поставки  товара: ФКУ Т-2 УФСИН России по Липецкой области Т-2 УФСИН России по Липецкой области г. Елец ул. Пролетарская  1 Б. 
Срок поставки товара до 15.10.2026 года включительно.
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