Проект договора

Договор № _________

ИКЗ 261165400943716550100100320000000000

   г. Казань                                                            

                                  «____»___________2026г.

    Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан, действующее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________, действующего на основании _______________________________, с одной стороны, и ________________________________ в лице __________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», действующего на основании _____________, с другой стороны, в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

 1.1. Поставщик по условиям Договора принимает на себя обязательство изготовить и поставить форменную одежду федеральных государственных гражданских служащих ФНС России для нужд УФНС России по Республике Татарстан (далее – Товар), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору). Заказчик по условиям Договора принимает на себя обязательство оплатить поставленный Товар, в порядке и сроки, предусмотренные условиями Договора, при условии принятия Товара Заказчиком.

1.2. Товар поставляется Заказчику по адресу: г. Казань, ул. Театральная, д.13А,  в рабочие часы: в понедельник-четверг с 9:00 до 18:00 по Московскому времени, в пятницу с 9:00 до 16:45 по Московскому времени. Поставщик обязуется учитывать данный режим работы при поставке Товара и должен обеспечить доставку Товара не позднее чем за 2 часа до окончания рабочего времени Заказчика. Поставщик обязан уведомить Заказчика о дате и времени поставки Товара не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты поставки Товара.

1.3. Поставляемый товар является новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен). 

1.4. Поставка, разгрузка Товара осуществляется силами и транспортом Поставщика (или привлеченным), за его счёт и включается в стоимость поставляемого Товара.

1.5. Срок поставки товара: до 30.09.2026г. (включительно). Возможна досрочная поставка товара.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик:

2.1.1. Поручает Поставщику осуществление поставки товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.1.2. Оплачивает товар в соответствии с разделом 4 «Стоимость товара и порядок расчетов» настоящего Договора.

2.1.3. Осуществляет контроль за исполнением Договора.

2.1.4. Производит приемку товара, поставленного по Договору.

2.1.5. В случае полного или частичного невыполнения условий Договора по вине Поставщика, о чем составляется акт, вправе требовать у него соответствующего возмещения.

2.2. Поставщик:

2.2.1. Обязуется поставить товар надлежащего качества  в объеме, сроки и по цене, которые предусмотрены Договором.

2.2.2. Обязан известить Заказчика не менее чем за 1 (один) рабочий день о дате и времени доставки товара с использованием средств электронной почты, факсимильной связи или иными общепринятыми способами.

2.2.3. Поставщик обязан соответствовать  требованиям, установленным частью 1, частью 1.1. статьи 31 Закона № 44-ФЗ.

3. Порядок сдачи и приемки товара

3.1. Поставщик передает, а Заказчик принимает товар указанный в п.1.1. настоящего Договора. Прием товара по количеству и качеству осуществляется уполномоченным лицом Заказчика (путем внешнего осмотра упакованного товара) согласно товарной накладной или универсальный передаточный документ (далее – УПД). Участие представителя Поставщика при приемке товара не требуется.

3.2. При передаче Товара Поставщик обязан передать Заказчику:

           - Товарную накладную (универсальный передаточный документ), подписанную уполномоченным лицом Поставщика, в 2 (двух) экземплярах: по одному экземпляру Поставщику и Заказчику;

- Счет на оплату и счет-фактуру (счет-фактура не предоставляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).  

- копии документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям качества и безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации (качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и подтверждаться документами, предусмотренными законодательством РФ при наличии (сертификаты соответствия, паспорта качества, декларации о соответствии, регистрационные удостоверения)). 

3.3. Заказчик при отсутствии замечаний к поставленному товару и приемо-сдаточным документам, указанным в пункте 3.2. настоящего Договора в день получения товара обязан подписать товарную накладную (универсальный передаточный документ), один экземпляр  направить Поставщику.

3.4. Заказчик в день завершения приемки товара, предусмотренным настоящим Договором, формирует Акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452), форма которого утверждена приказом Минфина России от 15.04.2021 №61н (далее - Акт приемки) без участия представителя Поставщика, на основании подписанных Заказчиком документов подтверждающих поставку товара, согласно пункта 3.2. Договора. 

Сканированный образ Акта приемки направляется Поставщику на электронный адрес, указанный в Договоре.

3.5. В случае обнаружения несоответствия качества поставленного товара, либо недопоставки товара, Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня после получения товара обязан направить Поставщику акт с перечнем дефектов товара, либо с указанием объема недопоставленного товара.

3.6. Поставщик в течение 10 (десяти) календарных дней после получения данного акта обязан произвести замену товара, не отвечающего требованиям качества, либо поставить недостающее количество товара, а также повторно передать Заказчику документы, указанные в п. 3.2 настоящего Договора.

3.7. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по качеству поставленного товара в течение гарантийного срока.

3.8. Датой поставки товара считается дата подписания Заказчиком Товарной накладной (универсального передаточного документа).

3.9. Поставляемый товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с действующим Законодательством. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность товара при перевозке и хранении.

3.10. Гарантийный срок на товар соответствует гарантийному сроку, установленному производителем, но не менее 12 месяцев. Течение гарантийного срока начинается с даты подписания Заказчиком Товарной накладной (универсального передаточного документа).

3.11. Поставщик осуществляет бесплатно гарантийные обязательства в отношении товара в течение  гарантийного срока. Поставщик обязуется самостоятельно за свой счет произвести замену некачественного товара: в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления Заказчика.

3.12. На товар, переданный взамен товара, в котором обнаружены недостатки, устанавливается новый гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный.

         3.13. Возврат некачественного товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

         3.14. Для документального подтверждения и фиксации состояния задолженности между Заказчиком и Поставщиком сторонами оформляется и подписывается Акт сверки расчетов по форме 0510477 (далее - Акт сверки).

            Унифицированный Акт сверки расчетов может формироваться на дату проведения инвентаризации с дебиторами (кредиторами), по которым имеются ненулевые остатки на дату проведения инвентаризации; на дату исполнения сторонами обязательств по договору по решению Заказчика.

            Акт сверки формируется ответственным исполнителем бухгалтерской службы Заказчика и направляется Поставщику для заполнения и подписания раздела 2 Акта сверки.

            Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения указанного Акта сверки  заполняет раздел 2, подписывает и направляет его Заказчику. 

            Если техническая возможность подписать Акт сверки электронными подписями со стороны Поставщика отсутствует, документ подписывается на бумажном носителе собственноручными подписями должностных лиц Поставщика. В этой ситуации Поставщик направляет Заказчику для использования в работе скан-копию (электронный образ), подписанный собственноручными подписями должностных лиц Поставщика Акта сверки на электронную почту финансового отдела buhnalog741@yandex.ru, а оригинал на бумажном носителе направляется по почте письмом по адресу стороны, указанному в разделе 10 Договора, или нарочно. 

4. Стоимость товара и порядок расчетов

4.1. Цена Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением условий настоящего Договора, в том числе затраты на изготовление, погрузо-разгрузочные работы, упаковку, перевозку (доставку), в том числе уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Общая сумма Договора составляет __________ руб__ (____________________), в том числе НДС* ____%.
*  Если НДС не облагается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, то слова «в т.ч. НДС - ___%» заменяются на слова «НДС не облагается».

4.2. Поставленный товар оплачивается Заказчиком из средств федерального бюджета. 

4.3. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих  со дня подписания Заказчиком товарной накладной или УПД. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счетов Заказчика для её зачисления на счет Поставщика. 

4.4. Заказчик не оплачивает дополнительные расходы, не предусмотренные Договором.

4.5. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки (штрафа, пени):

5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены Договора (за исключением случаев предусмотренных  п.5.2.2.);

5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа (при наличии в Договоре таких обязательств) составляет  1 000,00 руб. (одна тысяча рублей 00 копеек);

5.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.2.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.3. Заказчик при оплате поставленных товаров по настоящему Договору вправе удержать сумму неисполненных поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

При этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) в установленном порядке в федеральный бюджет Российской Федерации возлагается на Заказчика. 

5.4. В случае если по какой-либо причине Заказчик не удержит сумму неустойки (штрафа, пени) при оплате поставленных товаров, Поставщик обязан оплатить в установленном порядке сумму неустойки (штрафа, пени) в федеральный бюджет Российской Федерации по первому требованию Заказчика. 

5.5. Независимо от уплаты неустойки (штрафа, пени) Поставщик возмещает Заказчику причиненные убытки в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, без зачета неустойки (штрафа, пени).

5.6. Удержание неустойки (штрафа, пени) в соответствии с пунктом 5.3.  настоящего Договора не лишает права Заказчика требовать от Поставщика уплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, выявленных после подписания Товарной накладной (универсального передаточного документа).
5.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

5.7.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа составляет 1 000,00 руб. (одна тысяча рублей 00 копеек).

5.7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.7.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену договора.

5.8. Уплата неустойки штрафов и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений.

5.9. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.10. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

5.11. Стороны освобождаются от уплаты штрафов, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6. Форс-мажорные обстоятельства

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по Договору, если они явились следствием обстоятельств непреодолимой силы. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Сторона должна в течение 5 (пяти) календарных дней известить об этом другую Сторону в письменной форме любым доступным способом, обеспечивающим своевременное получение информации. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны права ссылаться на вышеуказанные обстоятельства как основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

6.3. Не относится к форс-мажорным обстоятельствам отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров либо отсутствие у Поставщика необходимых денежных средств.

7. Срок действия настоящего Договора

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 30 декабря 2026г. (включительно). Окончание срока действия Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Договору.

8. Порядок рассмотрения споров

8.1. Споры и разногласия Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, решаются в претензионном порядке.
8.2. Срок рассмотрения претензий и направление ответа на неё не может превышать 5 (пять) рабочих дней со дня её получения стороной.

8.3. В случае невозможности решения разногласий Сторон в рамках досудебного урегулирования в течение 30 календарных дней с момента направления одной из Сторон претензионного письма, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Татарстан.

9. Заключительные положения

9.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон и по решению суда, а также Стороны вправе в одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, подписываемыми Сторонами и являются неотъемлемой частью Договора.

9.3. Все уведомления Сторон, и иные юридически значимые сообщения (документы), связанные с исполнением настоящего Договора, направляются (за исключением сообщений (документов), для которых договором или действующим законодательством предусмотрен специальный способ направления) в письменной форме по почте заказным письмом по адресу Стороны, указанному в статье 10 Договора, или нарочно, а также с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи, электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.  

9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

          9.5. Все приложения, указанные в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью:

         – Приложение № 1 – Описание объекта закупки.
10. Адреса и реквизиты сторон

	ПОСТАВЩИК


	
ЗАКАЗЧИК

	Наименование:

Адрес: 

р/сч 

кор/сч 

БИК 

в банке

ИНН 

КПП 

ОКПО 

ОГРН (или  ОГРНИП)

Эл.почта: 

Тел./факс: 8(___) _________

Поставщик

наименование организации

(указать должность)


	Управление Федеральной налоговой службы

по Республике Татарстан

Адрес: 420111, РТ, г. Казань, ул. Театральная, д.13а

ИНН   1654009437    КПП 165501001

ОКПО       33860195

ОКОНХ    97400

л/с 03111479120 в ОКЦ № 1 ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области  г Нижний Новгород

 БИК  012202102

 Казнач./сч. 03211643000000013233

 Кор./сч. 40102810745370000024

Электронная почта – ufns16torgi@mail.ru

Тел. 8(843) 528-09-90 (доб. 11-56) 

Заказчик

Заместитель руководителя

УФНС России по Республике Татарстан



	  _________________/_______________/

  М.П.        (подпись)
	________________/_______________ /

М.П.      (подпись)


Приложение № 1

к договору №_______________
от _____________2025г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление и поставку форменной одежды федеральных государственных гражданских служащих ФНС России для нужд УФНС России по Республике Татарстан. 
1. Наименование заказчика и получателя, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика (при его наличии):
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан
420111, г. Казань, ул. Театральная, 13А

3. Наименование и описание объекта закупки, его функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости):

3.1. Наименование объекта закупки: Изготовление и поставка форменной одежды федеральных государственных гражданских служащих ФНС России для нужд УФНС России по Республике Татарстан (далее – Товар), в соответствии с настоящим Техническим заданием.

3.2. Место поставки товара: 420111, г. Казань, ул. Театральная, 13А, в рабочие часы: в понедельник-четверг с 9:00 до 18:00 по Московскому времени, в пятницу с 9:00 до 16:45 по Московскому времени. Поставщик обязуется учитывать данный режим работы при поставке Товара и должен обеспечить доставку Товара не позднее чем за 2 часа до окончания рабочего времени Заказчика. Поставщик обязан уведомить Заказчика о дате и времени поставки Товара не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты поставки Товара. 
3.3. Срок поставки товара: до 30.09.2026г. (включительно). Возможна досрочная поставка. 
3.4. Наименование Товара, характеристики, единица измерения и количество.
	№

п/п
	Наименование Товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Российский размер/рост
	Цена, руб.
	Сумма 

с НДС, руб.

	1
	Костюм мужской повседневный,  в том числе: пиджак с нашивными наплечными знаками с эмблемами/ звездами, пуговицей и нарукавным знаком и брюки для Советника государственной гражданской службы Российской Федерации 1класса
	комплект
	1
	54/182

	32513,00
	32513,00

	2
	Костюм женский повседневный, в том числе: жакет с нашивными наплечными знаками с эмблемами/ звездами, пуговицей и нарукавным знаком, юбка и брюки  для советника государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса
	комплект 
	1
	48/164


	36449,86
	36449,86

	3
	Блуза белая с длинным рукавом женская – 2 шт.
	комплект
	2
	48/164

48/158

	7 137,00
	14274,00


	ИТОГО:
	
	83236,86


4. Требования к предоставлению гарантии Поставщика и производителя на Товар и к сроку действия такой гарантии.
Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует настоящему Техническому заданию, а также свободен от недостатков, дефектов Товара, материалов и изготовления (производства).

Гарантийные обязательства подразумевают замену/ремонт за счет Поставщика Товара с обнаруженными и заявленными в течение гарантийного срока недостатками, дефектами Товара, материалов и изготовления (производства), не проистекающими из нарушения Заказчиком правил эксплуатации Товара.

Все затраты по гарантийному обслуживанию несет Поставщик.

Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, дефектов в поставляемом Товаре, выявленных в течение гарантийного срока.

Гарантийный ремонт Товара осуществляться за счет Поставщика.

Гарантийный срок на весь поставляемый Товар должен составлять не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта приемки, предусмотренного Договором.

5. Требования к качеству и безопасности Товара.

Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), предназначенным для страны Заказчика, не имеющим дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальной эксплуатации Товара в условиях, обычных для Российской Федерации, и на него должна распространяться полная гарантия производителя.

6. Требования к упаковке Товара

Товар должен быть поставлен в упаковке, обеспечивающей защиту Товара от повреждения или порчи во время погрузки, транспортировки, разгрузки и хранения от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и простоту учета. 

Упаковка Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также предоставлять возможность определить количество содержащегося в ней Товара.

* Согласовывается с заказчиком.
7. Требования к техническим и функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара.

Раздел 1
Техническое описание

ПИДЖАК МУЖСКОЙ ПОВСЕДНЕВНЫЙ С НАШИВНЫМИ НАПЛЕЧНЫМИ ЗНАКАМИ С металлическими ЗВЕЗДАМИ И НАРУКАВНЫМ 

ЗНАКОМ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ФНС РОССИИ

 (ДЛЯ советников, референтов и секретарей государственной гражданской службы российской федерации)

1. Наименование и описание изделия

Настоящее техническое описание распространяется на пиджак мужской повседневный с нарукавным знаком темно-серо-зеленовато-голубого цвета для федеральных государственных служащих Федеральной налоговой службы, общие требования к которой установлены ГОСТ 25295-2003. 

Образец модели разработан Федеральной налоговой службой, за основу при разработке приняты размерные признаки мужской типовой фигуры по ГОСТ 31399-2009.

2. Техническое описание изделия

2.1. Основные параметры и характеристики (свойства)
2.1.1. Пиджак мужской повседневный с нашивными наплечными знаками с металлическими звездами и нарукавным знаком для федеральных государственных служащих ФНС России (далее – пиджак) должен соответствовать общим требованиям ГОСТ 25295-2003, настоящему техническому описанию и образцу-эталону, утвержденному в установленном порядке.

2.1.2. Пиджак должен изготавливаться темно-серо-зеленовато-голубого цвета - для советников государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2, 3 классов, референтов государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2, 3 классов и секретарей государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2, 3 классов (рисунок 1).

2.1.3. Пиджак должен изготавливаться по размерам на типовые фигуры мужчин, предусмотренные ГОСТ 31399-2009, второй и третьей полнотных групп по обхвату груди с 88 по 132 см, по росту со 158 по 200 см (таблица 1). 

Таблица 1

см

	Номер полнотной группы
	Обхват груди

	
	88
	92
	96
	100
	104
	108
	112
	116
	120
	124
	128
	132

	
	Обхват талии

	2
	72
	76
	80
	84
	88
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	-
	-
	-
	-
	-
	98
	102
	106
	110
	114
	118
	122


2.1.4. Изделия размеров, не предусмотренных настоящим техническим описанием, изготавливаются по требованию Заказчика.

3. Описание художественно-технического оформления изделия

3.1. Внешний вид

Пиджак на подкладке полуприлегающего силуэта, с открытой центральной бортовой застежкой на три обметанные петли и три пуговицы.

Полочки с отрезными боковыми частями, передними вытачками, боковыми прорезными карманами «в рамку» с двумя обтачками и фигурными клапанами. На левой полочке обработан нагрудный карман с листочкой.

Спинка со швом посередине, заканчивающимся шлицей.

Рукава втачные двухшовные. Низ локтевого шва заканчивается шлицей с тремя петлями и пуговицами. Петли непрорезные.

Посередине ширины левого рукава на расстоянии 8,0-9,0 см от высшей точки оката рукава расположен нарукавный знак.

Воротник отложной, пиджачного типа, верхний воротник с отрезной стойкой. Нижний воротник из нетканого материала «фильц». 

По плечевым швам прикреплены наплечные знаки с металлическими звездами и пуговицей.

Полочка подкладки состоит из трех частей: верхней, нижней и отрезного бочка. На верхних частях подкладки полочек заложены складки. Внутренний прорезной карман «в рамку» с двумя обтачками и треугольным клапаном обработан на надставке подборта из ткани верха на уровне груди с правой стороны. Клапан внутреннего кармана застегивается на обметанную петлю и пуговицу. Обтачки внутреннего выполнены из подкладочной ткани.

На спинке подкладки по среднему шву у горловины заложена складка.
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Рисунок 1

4. Качество изделия

4.1. Основные требования к изготовлению

4.1.1. Классификация и виды стежков, строчек и швов – по ГОСТ 12807-2003. 

Требования к стежкам, строчкам и швам – по Инструкции «Технические требования к соединениям швейных изделий».

4.1.2. Раскрой деталей пиджака – по ГОСТ 19902-89.
4.1.3. Определение сортности пиджака – по ГОСТ 12566-88.

4.2. Технологические особенности обработки 

4.2.1. Детали верха кителя и подкладки стачивают швом шириной 1,0 см, обтачивают швом шириной 0,7 см.

4.2.2. Полочки, клапаны, верхний воротник, стойку верхнего воротника, подборта, отрезные части полочек в области проймы, низа и по линии разреза кармана, спинку по горловине, плечевому срезу, низу и шлице, части рукавов по линии оката и низа, дублируют клеевыми прокладочными материалами. 

4.2.3. Формование бортовой прокладки выполняют на прессе, предварительно соединив детали зигзагообразными строчками.

Бортовую прокладку настрачивают на изнаночную сторону полочки по срезам (горловины, плечевому, проймы) швом шириной 0,3 – 0,5 см. По линии перегиба лацкана клеевую прокладку закрепляют утюгом.

4.2.4. Бортовую прокладку соединяют с полочками по линии перегиба лацкана на 2/3 ее длины, вдоль проймы и при закреплении пуговиц клеевым способом или на машине потайного стежка.

4.2.5. В боковых прорезных карманах ширина каждой обтачки в готовом виде не более 0,6 см.

4.2.6. На подкладке полочек обрабатывают внутренние прорезные карманы с двумя обтачками. Длина кармана 14,5 см. Ширина каждой обтачки в готовом виде 0,6 см. 

4.2.7. Петли располагают: 

 - на борте – на расстоянии 2,0 см от края борта, верхнюю на расстоянии 25,0 см от уступа лацкана, нижнюю – на уровне конца клапана бокового кармана, остальные – на равном расстоянии между собой.

4.2.8. Пуговицы пришивают в соответствии расположению петель.

4.2.9. В изделиях допускается:

- формовать бортовую прокладку одновременно с полочками;

- стачивать средний шов спинки, боковые швы, швы соединения полочек с отрезными частями, плечевые швы, передние и локтевые швы рукавов из ткани верха и подкладки на машинах двухниточного цепного стежка;

4.2.10. По согласованию с Заказчиком допускается изготавливать нижний воротник из ткани верха с прокладкой из клеевого тканого прокладочного материала.

4.2.11. По согласованию с Заказчиком допускается изготавливать нижний воротник из ткани верха с прокладкой из клеевого тканого прокладочного материала.
5. Маркировка

Маркировка изделий - по ГОСТ 10581-91.

6. Упаковка

Упаковка изделий - по ГОСТ 10581-91.
7. Таблица измерений готового изделия

Измерения изделий в готовом виде должны соответствовать значениям, указанным в таблице 2, места измерений по рис. 2, 3 и 4.
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Рисунок 2
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Рисунок 3
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Рисунок 4

Таблица 2

см

	Номер измерения
	Наименование измерения
	Рост
	Полнотная группа
	Допускаемое отклонение 

	
	
	
	Вторая
	Третья
	


	
	
	
	Обхват груди
	

	
	
	
	88
	92
	96
	100
	104
	108
	112
	116
	120
	124
	128
	132
	

	1

(рис.3)
	Длина спинки
	158
	69,9
	70,4
	70,9
	71,4
	71,9
	73,9
	74,4
	-
	-
	-
	-
	-
	+ 1,0

	
	
	164
	72,1
	72,6
	73,1
	73,6
	74,1
	76,1
	76,6
	77,1
	77,6
	78,1
	78,6
	79,1
	

	
	
	170
	74,3
	74,8
	75,3
	75,8
	76,3
	78,3
	78,8
	79,3
	79,8
	80,3
	80,8
	81,3
	

	
	
	176
	76,5
	77,0
	77,5
	78,0
	78,5
	80,5
	81,0
	81,5
	82,0
	82,5
	83,0
	83,5
	

	
	
	182
	78,7
	79,2
	79,7
	80,2
	80,7
	82,7
	83,2
	83,7
	84,2
	84,7
	85,2
	85,7
	

	
	
	188
	80,9
	81,4
	81,9
	82,4
	82,9
	84,9
	85,4
	85,9
	86,4
	86,9
	87,4
	87,9
	

	
	
	194
	83,1
	83,6
	84,1
	84,6
	85,1
	87,1
	87,6
	88,1
	88,6
	89,1
	89,6
	90,1
	

	
	
	200
	85,3
	85,8
	86,3
	86,8
	87,3
	89,3
	89,8
	90,3
	90,8
	91,3
	91,8
	92,3
	

	2

(рис.3)
	Ширина спинки
	158
	40,9
	42,0
	43,1
	44,2
	45,3
	46,9
	48,0
	-
	-
	-
	-
	-
	+ 1,0

	
	
	164
	41,3
	42,4
	43,5
	44,6
	45,7
	47,3
	48,4
	49,5
	50,6
	51,7
	52,8
	53,9
	

	
	
	170
	41,7
	42,8
	43,9
	45,0
	46,1
	47,7
	48,8
	49,9
	51,0
	52,1
	53,2
	54,3
	

	
	
	176
	42,1
	43,2
	44,3
	45,4
	46,5
	48,1
	49,2
	50,3
	51,4
	52,5
	53,6
	54,7
	

	
	
	182
	42,5
	43,6
	44,7
	45,8
	46,9
	48,5
	49,6
	50,7
	51,8
	52,9
	54,0
	55,1
	

	
	
	188
	42,9
	44,0
	45,1
	46,2
	47,3
	48,9
	50,0
	51,1
	52,2
	53,3
	54,4
	55,5
	

	
	
	194
	43,3
	44,4
	45,5
	46,6
	47,7
	49,3
	50,4
	51,7
	52,6
	53,7
	54,8
	55,9
	

	
	
	200
	43,7
	44,8
	45,9
	47,0
	48,1
	49,7
	50,8
	51,9
	53,0
	54,1
	55,2
	56,3
	


Продолжение таблицы 2

	Номер измерения
	Наименование измерения
	Рост
	Полнотная группа
	Допускаемое отклонение 

	
	
	
	Вторая
	Третья
	

	
	
	
	Обхват груди
	

	
	
	
	88
	92
	96
	100
	104
	108
	112
	116
	120
	124
	128
	132
	

	3

(рис.4)
	Длина полочки
	158
	71,1
	71,8
	72,5
	73,2
	73,9
	76,5
	77,2
	-
	-
	-
	-
	-
	+ 0,5

	
	
	164
	73,2
	73,9
	74,6
	75,3
	76,0
	78,6
	79,3
	80,0
	80,78
	81,4
	82,1
	82,8
	

	
	
	170
	75,3
	76,0
	76,7
	77,4
	78,1
	80,7
	81,4
	82,1
	82,8
	83,5
	84,2
	84,9
	

	
	
	176
	77,4
	78,1
	78,8
	79,5
	80,2
	82,8
	83,5
	84,2 
	84,9
	85,6
	96,3
	87,0
	

	
	
	182
	79,5
	80,2
	80,9
	81,6
	82,3
	84,9
	85,6
	86,3
	87,0
	87,7
	88,4
	89,1
	

	
	
	188
	81,6
	82,3
	83,0
	83,7
	84,4
	87,0
	87,7
	88,4
	89,1
	89,8
	90,5
	91,2
	

	
	
	194
	83,7
	84,4
	85,1
	85,8
	86,5
	89,1
	89,8
	90,5
	91,2
	91,9
	92,6
	93,3
	

	
	
	200
	85,8
	86,5
	87,2
	87,9
	88,6
	91,2
	91,9
	92,6
	93,3
	94,0
	94,7
	95,4
	

	4

(рис.4)
	Расстояние от точки плечевого шва и горловины до линии измерения ширины груди
	158
	19,0
	19,7
	20,4
	21,1
	21,8
	20,4
	21,1
	-
	-
	-
	-
	-
	+ 1,0

	
	
	164
	19,3
	20,0
	20,7
	21,4
	22,1
	20,7
	21,4
	22,1
	22,8
	23,5
	24,2
	24,9
	

	
	
	170
	19,6
	20,3
	21,0
	21,7
	22,4
	21,0
	21,7
	22,4
	23,1
	23,8
	24,5
	25,2
	

	
	
	176
	19,9
	20,6
	21,3
	22,0
	22,7
	21,3
	22,0
	22,7
	23,4
	24,1
	24,8
	25,5
	

	
	
	182
	20,2
	20,9
	21,6
	22,3
	23,0
	21,6
	22,3
	23,0
	23,7
	24,4
	25,1
	25,8
	

	
	
	188
	20,5
	21,2
	21,9
	22,6
	23,3
	21,9
	22,6
	23,3
	24,0
	24,7
	25,4
	26,1
	

	
	
	194
	20,8
	21,5
	22,2
	22,9
	23,6
	22,2
	22,9
	23,6
	24,3
	25,0
	25,7
	26,4
	

	
	
	200
	21,1
	21,8
	22,5
	23,2
	23,9
	22,5
	23,2
	23,9
	24,6
	25,3
	26,0
	26,7
	


Продолжение таблицы 2

	Номер измерения
	Наименование измерения
	Рост
	Полнотная группа
	Допускаемое отклонение 

	
	
	
	Вторая
	Третья
	

	
	
	
	Обхват груди
	

	
	
	
	88
	92
	96
	100
	104
	108
	112
	116
	120
	124
	128
	132
	

	5

(рис.4)
	Ширина полочки от шва втачивания рукавов до края борта
	158
	21,1
	21,7
	22,3
	22,9
	23,5
	23,4
	24,1
	-
	-
	-
	-
	-
	+ 0,5

	
	
	164
	21,2
	21,8
	22,4
	23,0
	23,6
	23,6
	24,3
	25,0
	25,7
	26,4
	27,1
	27,8
	

	
	
	170
	21,3
	21,9
	22,5
	23,1
	23,7
	23,8
	24,5
	25,2
	25,9
	26,6
	27,3
	28,0
	

	
	
	176
	21,4
	22,0
	22,6
	23,2
	23,8
	24,0
	24,7
	25,4
	26,1
	26,8
	27,5
	28,2
	

	
	
	182
	21,5
	21,1
	22,7
	23,3
	23,9
	24,2
	24,9
	25,6
	26,3
	27,0
	27,7
	28,4
	

	
	
	188
	21,6
	22,2
	22,8
	23,4
	24,0
	24,4
	25,1
	25,8
	26,5
	27,2
	27,9
	28,6
	

	
	
	194
	21,7
	22,3
	22,9
	23,5
	24,1
	24,6
	25,3
	26,0
	26,7
	27,4
	28,1
	28,8
	

	
	
	200
	21,8
	22,4
	23,0
	23,6
	24,2
	24,8
	25,5
	26,2
	26,9
	27,6
	28,3
	29,0
	

	6

(рис.1)
	Длина рукава
	158
	57,4
	57,6
	57,8
	58,0
	58,2
	58,8
	59,0
	-
	-*
	-
	-
	-
	+ 0,5

	
	
	164
	59,4
	59,6
	59,8
	60,0
	60,2
	60,8
	61,0
	61,2
	61,4
	61,6
	61,8
	62,0
	

	
	
	170
	61,4
	61,6
	61,8
	62,0
	62,2
	62,8
	63,0
	63,2
	63,4
	63,6
	63,8
	64,0
	

	
	
	176
	63,4
	63,6
	63,8
	64,0
	64,2
	64,8
	65,0
	65,2
	65,4
	65,6
	65,8
	66,0
	

	
	
	182
	65,4
	65,6
	658
	66,0
	66,2
	66,8
	67,0
	67,2
	67,4
	67,6
	67,8
	68,0
	

	
	
	188
	67,4
	67,6
	67,8
	68,0
	68,2
	68,8
	69,0
	69,2
	69,4
	69,6
	69,8
	70,
	

	
	
	194
	69,4
	69,6
	69,8
	70,0
	70,2
	70,8
	71,0
	71,2
	71,4
	71,6
	71,8
	72,0
	

	
	
	200
	71,4
	71,6
	71,8
	71,0
	72,2
	72,8
	73,0
	73,2
	73,4
	73,6
	73,8
	74,0
	


Продолжение таблицы 2

	Номер измерения
	Наименование измерения
	Рост
	Полнотная группа
	Допускаемое отклонение 

	
	
	
	Вторая
	Третья
	

	
	
	
	Обхват груди
	

	
	
	
	88
	92
	96
	100
	104
	108
	112
	116
	120
	124
	128
	132
	

	7

(рис.4)
	Ширина изделия на уровне глубины проймы
	158
	52,8
	54,8
	58,6
	58,8
	60,8
	61,3
	63,3
	-
	-
	-
	-
	-
	+ 1,0

	
	
	164
	53,2
	55,2
	57,2
	59,2
	61,2
	61,7
	63,7
	65,7
	67,7
	69,7
	71,7
	73,7
	

	
	
	170
	53,6
	55,6
	57,6
	59,6
	61,6
	62,1
	64,1
	66,1
	68,1
	70,1
	72,1
	74,1
	

	
	
	176
	54,0
	56,0
	58,0
	60,0
	62,0
	62,5
	64,5
	66,5
	68,5
	70,5
	72,5
	74,5
	

	
	
	182
	54,4
	56,4
	58,4
	60,4
	62,4
	62,9
	64,9
	66,9
	68,9
	70,9
	72,9
	74,9
	

	
	
	188
	54,8
	56,8
	58,8
	60,8
	62,8
	63,3
	65,3
	67,3
	69,3
	71,3
	73,3
	75,3
	

	
	
	194
	55,2
	57,2
	59,2
	61,2
	63,2
	63,7
	65,7
	67,7
	69,7
	71,7
	73,7
	75,7
	

	
	
	200
	55,6
	57,6
	59,6
	61,6
	63,6
	64,1
	66,1
	65,1
	70,1
	72,1
	74,1
	76,1
	

	8

(рис.4)
	Ширина рукава вверху
	158
	19,4
	20,1
	20,8
	21,5
	22,2
	22,2
	22,9
	-
	-
	-
	-
	-
	+ 1,0

	
	
	164
	19,5
	20,2
	20,9
	21,6
	22,3
	22,3
	23,0
	23,7
	24,4
	25,1
	25,8
	26,5
	

	
	
	170
	19,6
	20,3
	21,0
	21,7
	22,4
	22,4
	23,1
	23,8
	24,5
	25,2
	25,9
	26,6
	

	
	
	176
	19,7
	20,4
	21,1
	21,8
	22,5
	22,5
	23,2
	23,9
	24,6
	25,3
	26,0
	26,7
	

	
	
	182
	19,8
	20,5
	21,2
	21,9
	22,6
	22,6
	23,3
	24,0
	24,7
	25,4
	26,1
	26,8
	

	
	
	188
	19,9
	20,6
	21,3
	22,0
	22,7
	22,7
	23,4
	24,1
	24,8
	25,5
	26,2
	26,9
	

	
	
	194
	20,0
	20,7
	21,4
	22,1
	22,8
	22,8
	23,5
	24,2
	24,9
	25,6
	26,3
	30,0
	

	
	
	200
	20,1
	20,8
	21,5
	22,2
	22,9
	22,9
	23,6
	24,3
	25,0
	25,7
	26,4
	30,1
	


8. Описание материалов изготовления товара

8.1. Материалы изготовления для изделия «ПИДЖАК МУЖСКОЙ ПОВСЕДНЕВНЫЙ С НАШИВНЫМИ НАПЛЕЧНЫМИ ЗНАКАМИ С металлическими ЗВЕЗДАМИ И НАРУКАВНЫМ ЗНАКОМ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ФНС РОССИИ (ДЛЯ советников, референтов и секретарей государственной гражданской службы российской федерации)» указаны в таблице: 
	№

п/п
	Наименование материалов изготовления и их характеристики
	Назначение материалов изготовления

	1
	Ткань камвольная костюмная полушерстяная темно-серо-зеленовато-голубого цвета.

Характеристики:

- вид и массовая доля волокон: - шерсть 65 + 3 %;

- полиэфир 35 + 3 %;

- поверхностная плотность: - 245 + 5 г/м2;

- плотность, количество нитей     на 10 см:

- по основе – 350 + 11; 

- по утку – 210 + 8; 

- разрывная нагрузка не менее: 

     - по основе - 390 Н;

     - по утку 290 Н; 

- удлинение при разрыве не менее:

    - по основе – 20 % 

    - по утку – 20 %; 

- стойкость к истиранию до дыр по плоскости, не менее 4,5 тыс. циклов;

- коэффициент сминаемости не более 0,3;

- переплетение ткани - саржевое 2/1;

- устойчивость окраски ткани - прочная;

- количество пиллей на 1 см2 не более 1. 

- изменение линейных размеров после влажно-тепловой обработки (с пропариванием), %:

- по основе – не более 
+ 3,5;

- по утку – не более + 3,5
	Для деталей верха пиджака

	2
	Ткань подкладочная вискозно-полиэфирная с показателями:

- вид и массовая доля волокон:

-вискоза не менее 52 %;

- полиэфира не более 
48 %;

- поверхностная плотность - 85 + 5 г/м2;

- переплетение полотняное;

- устойчивость окраски ткани – прочная;

- изменение линейных размеров после влажно-тепловой обработки, %:

по основе – не более + 3;

по утку – не более + 3
	Для подкладки изделия

	3
	Ткань подкладочная полиэфирная с показателями:

- вид и массовая доля волокон: 

- 100% полиэфир;

- поверхностная плотность - от 70 г/м2 до 100 г/м2;

- переплетение полотняное;

- устойчивость окраски ткани – прочная;

- изменение линейных размеров после влажно-тепловой обработки, %:

по основе – не более + 3;

по утку – не более + 3;
	Для подкладки пиджака и карманов

	4
	Иглопробивное нетканое латексированное полотно для подворотника «Фильц» 
	Для нижнего воротника

	5
	Материал прокладочный клеевой с регулярным точечным покрытием

Поверхностная плотность не менее 45 г/м2 и не более 65 г/м2
	Для прокладки полочек, верхнего и стойки верхнего воротника, верхней  части подборта, области перегиба лацкана, дополнительной прокладки в область груди, долевиков бокового кармана

	6
	Материал прокладочный клеевой с регулярным точечным покрытием

Поверхностная плотность не более 35 г/м2
	Для прокладки горловины, плечевого среза, низа и проймы спинки, шлицы, проймы и низа отрезной части полочки, оката  и низа верхней и нижней частей рукава, клапана и обтачек бокового кармана, обтачек  внутреннего кармана, нижнего  воротника, плечевого  шва, нижней части подборта

	7
	Ткань бортовая:

Сырьевой состав -

- 27 - 30 % хлопковых волокон;

- 25 - 28% - вискозных волокон;

- 18 - 20% - полиэфирных волокон;

- 20 - 22% сизаля или полиамидных волокон

Переплетение - полотняное;

Поверхностная плотность – 210 - 220 г/м2
	Для основного слоя бортового навесного пакета

	8
	Мягкий объемный иглопробивной материал без покрытия;

Сырьевой состав - 46 % Полиэфир/ 21 % полиамид/ 33 % вискоза.

Поверхностная плотность 95 г/м2
	Усилительная накладка на основной слой бортового навесного пакета

	9
	Плечевые накладки формованные, зональные, 5 - 6 слойные, высотой 1,4 - 1,6 см
	Для плечевых накладок

	10
	Лента капроновая шириной 6 мм
	Для вешалки

	11
	Полотно объемное термоскрепленное без покрытия:

Сырьевой состав - 85 % полиэфир/ 15 % вискоза;

Толщина – 3,0 мм;

Поверхностная плотность – 140 г/м2 
	Для подокатников

	12
	Пуговицы металлические с эмблемой ФНС РОССИИ, сплав металлический – алюминий, диаметр пуговиц не менее 20 мм и не более 22 мм
	Для борта пиджака

	13
	Пуговицы металлические с эмблемой ФНС РОССИИ, сплав металлический – алюминий, диаметр пуговиц не менее 13 мм и не более 14 мм
	Для наплечных знаков и шлиц рукавов

	14
	Пуговицы пластмассовые из аминопласта диаметром 14,0 - 15,0 мм.
	Для застегивания внутреннего кармана пиджака

	15
	Нитки армированные швейные:

36 лх, 35 лл, 

44 лх, 45 лл, 

25 лх, 25 лл

	Для стачивания деталей и обметывания срезов верха и подкладки

Для пришивания пуговиц.

Для отделочных строчек и обметывания петель

	16
	Наплечные знаки с металлическими звездами
	Для расположения по плечевым швам пиджака


Примечания:

1. Цвет фурнитуры и ниток должен соответствовать цвету основной ткани.

2. По требованию Заказчика допускается применение других материалов, не ухудшающих качество и внешний вид изделия.

8.2. Методы контроля и испытаний

8.2.1. Определение линейных размеров и поверхностной плотности – по ГОСТ 3811-72.

8.2.2. Определение числа нитей на 10 см по основе и утку - по ГОСТ 3812-72.

8.2.3. Определение разрывной нагрузки - по ГОСТ 3813-72.

8.2.4. Определение стойкости к истиранию по плоскости, пиллингуемость - по ГОСТ 9913-90.

8.2.5. Определение сминаемости - по ГОСТ 18117-80.

8.2.6. Определение массовой доли шерстяных волокон – по ГОСТ 4659-79.

8.2.7. Определение вида и массовой доли волокон - по ГОСТ ИСО 1833-2001.

8.2.8. Определение устойчивости окраски к воздействиям – по ГОСТ 9733.0-83, 9733.4-83, ГОСТ 9733.7-83, ГОСТ 9733.13-83, ГОСТ 9733.27-83.

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	ГОСТ 3811-72 

(ИСО 3932-76, ИСО 3933-76, ИСО 3801-77) Изменения 1-4
	Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей.

	ГОСТ 3812-72

Изменения 1-2
	Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения плотностей нитей и пучков ворса.

	ГОСТ 3813-72

(ИСО 5081-77, ИСО 5082-82)

Изменения 1-3
	Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения разрывных характеристик при растяжении.

	ГОСТ 4659-79
	Ткани и пряжа чистошерстяная и полушерстяная. Методы химических испытаний.

	ГОСТ 6309-93
	Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия.

	ГОСТ 9733.0-83

Изменение 1-4
	Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям.

	ГОСТ 9733.4-83 

Изменение 1
	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам.

	ГОСТ 9733.7-83 

Изменение 1
	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к глажению. 

	ГОСТ 9733.13-83 

Изменение 1
	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к органическим растворителям.

	ГОСТ 9733.27-83
	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению 

	ГОСТ ИСО 1833-2001.


	Материалы текстильные. Методы количественного химического анализа двухкомпонентных смесей волокон

	ГОСТ 9913-90 

(СТ СЭВ 5784-86) 
	Материалы текстильные. Методы определения стойкости к истиранию

	ГОСТ 10581-91

Изменение 1 Поправка
	Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

	ГОСТ ИСО 1833-2001
	Материалы текстильные. Методы количественного химического анализа двухкомпонентных смесей волокон

	ГОСТ 18117-80
	«Ткани и штучные изделия чистошерстяные и полушерстяные. Метод определения сминаемости»

	ГОСТ 12566-88

Изменение 1
	Изделия швейные бытового назначения. Определение сортности. 

	ГОСТ 12807-2003 Поправка
	Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов.

	ГОСТ 19902-89
	Одежда форменная. Допуски при раскрое деталей верхнего обмундирования.

	ГОСТ 20272-2014 
	Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи. Общие технические условия.

	ГОСТ 25295-2003

Изменения 1 Поправка
	Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие технические условия.

	ГОСТ 28000-2004 

Изменение 1 Поправка
	Ткани одежные чистошерстяные, шерстяные и полушерстяные. Общие технические условия.

	ГОСТ 31399-2009
	Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды.

	ОСТ 17-699-88
	Пуговицы. Общие технические условия.

	ОСТ 17-10-030-2000
	Ленты отделочные. Общие технические условия.


РАЗДЕЛ 2

Техническое описание

БРЮКИ МУЖСКИЕ ПОВСЕДНЕВНЫЕ для федеральных государственных ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ФНС россии
(для советников, референтов и секретарей государственной гражданской службы Российской федерации)

1. Наименование и описание изделия

Настоящее техническое описание распространяется на брюки мужские повседневные темно-серо-зеленовато-голубого цвета для федеральных государственных служащих Федеральной налоговой службы, общие требования к которой установлены ГОСТ 25295-2003. 

Образец модели разработан Федеральной налоговой службой, за основу при разработке приняты размерные признаки мужской типовой фигуры по ГОСТ 31399-2009.

2. Техническое описание изделия

2.1. Основные параметры и характеристики (свойства)
2.1.1. Брюки мужские повседневные для федеральных государственных служащих ФНС России (далее – брюки) должны соответствовать общим требованиям ГОСТ 25295-2003, настоящему техническому описанию и образцу-эталону, утвержденному в установленном порядке.

2.1.2. Брюки мужские повседневные должны изготавливаться темно-серо-зеленовато-голубого цвета - для советников государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2, 3 классов, референтов государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2, 3 классов и секретарей государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2, 3 классов (рисунок 1).

2.1.3. Брюки должны изготавливаться по размерам на типовые фигуры мужчин, предусмотренные ГОСТ 31399-2009, второй и третьей полнотных групп по обхвату груди с 88 по 132 см, по росту со 158 по 200 см (таблица 1). 

Таблица 1

см

	Номер полнотной группы
	Обхват груди

	
	88
	92
	96
	100
	104
	108
	112
	116
	120
	124
	128
	132

	
	Обхват талии

	2
	72
	76
	80
	84
	88
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	-
	-
	-
	-
	-
	98
	102
	106
	110
	114
	118
	122


2.1.4. Изделия размеров, не предусмотренных настоящим техническим описанием, изготавливаются по требованию Заказчика.

3. Описание художественно-технического оформления изделия

3.1. Внешний вид

Брюки (рисунок 1) прямого силуэта, с притачным поясом, на передних половинках подкладка и боковые наклонные карманы, на правой задней половинке прорезной карман с двумя обтачками, застегивающейся на обметанную петлю и пуговицу.

На поясе восемь шлевок: две – у складок передних половинок, две - у боковых швов, по две – на каждой задней половинке брюк.

На передних половинках брюк обработано по одной складке, на задних половинках - по одной вытачке.

В боковом шве кант темно-вишневого цвета.

Брюки застегиваются на пуговицу и крючок с петлей на поясе и тесьму «молния» на гульфике.
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Рисунок 1

4. Качество изделия

4.1. Основные требования к изготовлению

4.1.1. Классификация и виды стежков, строчек и швов – по ГОСТ 12807-2003. 

Требования к стежкам, строчкам и швам – по Инструкции «Технические требования к соединениям швейных изделий».

4.1.2. Раскрой деталей брюк – по ГОСТ 19902-89.
4.1.3. Определение сортности брюк – по ГОСТ 12566-88.

4.2. Технологические особенности обработки

4.2.1. Гульфик, обтачки и линию входа заднего кармана, правые передние половинки брюк в области переднего шва дублируют клеевой прокладкой. Линию входа и обтачки бокового кармана брюк дублируют клеевой прокладкой.
4.2.2. Детали брюк соединяют стачным швом шириной 1,0 см (кроме среднего шва – ширина шва 3,0 см), припуски швов разутюживают, срезы предварительно обметывают.

4.2.3. Передние половинки брюк обметывают одновременно с подкладкой передних половин. 

4.2.4. Средний шов брюк выполняют двумя строчками на машинах челночного или цепного стежка.

4.2.5. На передних половинках обрабатывают карманы с отрезным бочком. Вход в боковой карман обтачивают швом шириной 1,0 см.  По линии входа в карман прокладывают отделочную строчку шириной 0,6 см. Верхнюю закрепку на боковом кармане располагают на расстоянии 1,0 см от пояса, нижнюю – на расстоянии 18,0 см от верхней, длина закрепки 1,0 см. 

4.2.6. Подкладку карманов стачивают с одновременным обметыванием или окантовыванием. 

4.2.7. На задней правой половинке брюк обрабатывают прорезной карман с двумя обтачками, застегивающийся на петлю и пуговицу. Длина кармана в готовом виде для размеров:

- от 88 до 92 – 13,0 см; 

- от 96 до 132 – 14,0 см.

4.2.8. Влажно-тепловую обработку задних половинок брюк производят на прессах.

4.2.9. Боковые срезы стачивают с одновременным втачиванием канта. 

4.2.10. Гульфик с откоском прикрепляют с изнаночной стороны к среднему шву закрепками на спецмашине. 

4.2.11. Ширина отделочной строчки по гульфику 3,0 см. 

4.2.12. На подгиб низа брюк настрачивают брючную ленту.

4.2.13. Низ брюк обрабатывают швом вподгибку с открытым обметанным срезом на машине потайного стежка. Величина подгиба низа брюк 4,0 см.

4.2.14. Пояс из двух частей обрабатывают с припуском 3,0 см по среднему шву.

4.2.15. Части пояса брюк дублируют клеевой прокладкой. На верхний срез пояса брюк настрачивают корсажную ленту. 

4.2.16. Шлевки обрабатывают на спецмашине или на универсальной машине швом вподгибку с двумя закрытыми срезами, ширина шва 0,2 см от края.

4.2.17. Шлевки располагают: 

– две на передних половинках брюк: у стрелок;

– шесть на задних половинках брюк: по две - на уровне боковых швов, у вытачек (на 0,5 - 1,0 см в сторону бокового шва) и на расстоянии от 4,0 до 4,5 см от среднего шва.

Верхние края шлевок крепят к поясу на спецмашине (длина закрепки 1,0 см). 

4.2.18. Петли обметывают:

- на левой части пояса посередине ширины пояса на расстоянии 1,0-1,5 см (центр «глазка» петли) от конца пояса;

- на фигурном конце откоска на расстоянии 1,0-1,5 см (центр «глазка» петли) от «угла» откоска;

- на правой задней половинке брюк: одну петлю посередине длины заднего кармана на расстоянии 1,5 см от верхнего края нижней обтачки заднего кармана. 

4.2.19. Пуговицы пришивают: 

- на поясе брюк: одну пуговицу посередине ширины пояса соответственно расположению петли;

- на поясе брюк (с изнаночной стороны) в соответствии с расположением петли на откоске;

- на подзоре заднего кармана брюк: одну пуговицу соответственно расположению петли. 

4.2.20. Крючок закрепляют в левом конце пояса со стороны обтачки конца пояса на расстоянии 6,5 см от края, петлю – на правой стороне пояса с лицевой стороны в соответствии с расположением крючка. 

4.2.21. При изготовлении брюк допускается: 

- стачивать боковые, шаговые срезы на машинах двухниточного цепного стежка;

- обрабатывать шлевки на двухигольной машине;

- изготавливать боковой карман с обтачкой, цельновыкроенной с передней половинкой брюк.

5. Маркировка

Маркировка изделий - по ГОСТ 10581-91.

6. Упаковка

Упаковка изделий - по ГОСТ 10581-91.
7. Таблица измерений готового изделия

Измерения изделий в готовом виде должны соответствовать значениям, указанным в таблице 2, места измерений по рис. 2.
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Рисунок 2

Таблица 2

см

	Номер измерения
	Наименование измерения
	Рост
	Полнотная группа
	Допускаемое отклонение 

	
	
	
	Вторая
	Третья
	

	
	
	
	Обхват груди
	

	
	
	
	88
	92
	96
	100
	104
	108
	112
	116
	120
	124
	128
	132
	

	1

(рис.2)
	Длина по

боковому шву
	158
	91,0
	91,0
	91,0
	91,0
	91,0
	92,0
	92,0
	92,0
	92,0
	92,0
	92,0
	92,0
	+ 1,0

	
	
	164
	95,0
	95,0
	95,0
	95,0
	95,0
	96,0
	96,0
	96,0
	96,0
	96,0
	96,0
	96,0
	

	
	
	170
	99,0
	99,0
	99,0
	99,0
	99,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	

	
	
	176
	103,0
	103,0
	103,0
	103,0
	103,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	

	
	
	182
	107,0
	107,0
	107,0
	107,0
	107,0
	108,0
	108,0
	108,0
	108,0
	108,0
	108,0
	108,0
	

	
	
	188
	-
	111,0
	111,0
	111,0
	111,0
	112,0
	112,0
	112,0
	112,0
	112,0
	112,0
	112,0
	

	
	
	194
	-
	-
	115,0
	115,0
	115,0
	116,0
	116,0
	116,0
	116,0
	116,0
	116,0
	116,0
	

	
	
	200
	-
	-
	119,0
	119,0
	119,0
	120,0
	120,0
	120,0
	120,0
	120,0
	120,0
	120,0
	

	2

(рис.2)
	Длина пояса в застегнутом виде
	158-200
	38,0
	40,0
	42,0
	44,0
	46,0
	51,0
	53,0
	55,0
	57,0
	59,0
	61,0
	63,0
	+ 1,0

	3

(рис.2)
	Ширина внизу
	158
	20,3
	20,8
	21,3
	21,8
	22,3
	23,7
	23,9
	24,1
	24,3
	24,5
	24,7
	24,9
	+ 0,5

	
	
	164
	20,5
	21,0
	21,5
	22,0
	22,5
	23,9
	24,1
	24,3
	24,5
	24,7
	24,9
	25,1
	

	
	
	170
	20,8
	21,3
	21,8
	22,3
	22,8
	24,1
	24,3
	24,5
	24,7
	24,9
	25,1
	25,3
	

	
	
	176
	21,0
	21,5
	22,0
	22,5
	23,0
	24,3
	24,5
	24,7
	24,9
	25,1
	25,3
	25,5
	

	
	
	182
	21,3
	21,8
	22,3
	22,8
	23,3
	24,5
	24,7
	24,9
	25,1
	25,3
	25,5
	25,7
	

	
	
	188
	-
	22,0
	22,5
	23,0
	23,5
	24,7
	24,9
	25,1
	25,3
	25,5
	25,7
	25,9
	

	
	
	194
	-
	-
	22,8
	23,3
	23,8
	24,9
	25,1
	25,3
	25,5
	25,7
	25,9
	26,1
	

	
	
	200
	-
	-
	23,0
	23,5
	24,0
	25,1
	25,3
	25,5
	25,7
	25,9
	26,1
	26,3
	


8. Описание материалов изготовления товара

8.1. Материалы изготовления для изделия «БРЮКИ МУЖСКИЕ ПОВСЕДНЕВНЫЕ для федеральных государственных ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ФНС россии (для советников, референтов и секретарей государственной гражданской службы Российской федерации)» указаны в таблице:
	№

п/п
	Наименование материалов изготовления и их характеристики
	Назначение материалов изготовления

	1
	Ткань камвольная костюмная полушерстяная темно-серо-зеленовато-голубого цвета.

Характеристики:

- вид и массовая доля волокон: - шерсть 65 + 3 %;

- полиэфир 35 + 3 %;

- поверхностная плотность: - 245 + 5 г/м2;

- плотность, количество нитей на 10 см:

- по основе – 350 + 11; 

- по утку – 210 + 8; 

- разрывная нагрузка не менее: 

     - по основе - 390 Н;

     - по утку 290 Н; 

- удлинение при разрыве не менее:

    - по основе - 20% 

    - по утку - 20%; 

- стойкость к истиранию до дыр по плоскости, не менее 4,5 тыс. циклов;

- коэффициент сминаемости не более 0,3;

- переплетение ткани - саржевое 2/1;

- устойчивость окраски ткани - прочная;

- количество пиллей на 1 см2 не более 1.

- изменение линейных размеров после влажно-тепловой обработки (с пропариванием), %:

по основе – не более + 3,5;

по утку – не более +3,5
	Для изготовления брюк

	2
	Ткань подкладочная вискозно-полиэфирная с показателями:

- вид и массовая доля волокон:

- вискоза не менее 52 %;

- полиэфира не более 48 %;

- поверхностная плотность - 85 + 5 г/м2;

- переплетение полотняное;

- устойчивость окраски ткани – прочная;

- изменение линейных размеров после влажно-тепловой обработки, %:

- по основе – не более + 3;

- по утку – не более + 3
	Для подкладки карманов и передних половинок брюк

	3
	Ткань подкладочная полиэфирная с показателями:

- вид и массовая доля волокон: 

- 100% полиэфир;

- поверхностная плотность - от 70 г/м2 до 100 г/м2;

- переплетение полотняное;

- устойчивость окраски ткани – прочная;

- изменение линейных размеров после влажно-тепловой обработки, %:

- по основе – не более + 3;

- по утку – не более + 3
	Для подкладки карманов и передних половинок брюк

	4
	Сукно приборное.

Характеристиками:

- вид и массовая доля волокон:

- шерсть не менее 83 %;

- полиамид не более 17 %;

- поверхностная плотность - не менее 281 г/м2;

- переплетение полотняное.
	Для кантов брюк

	5
	Материал прокладочный клеевой с полиамидным регулярным точечным покрытием.

Характеристики:

- вид и массовая доля волокон: - полиэфир 100 %;

- поверхностная плотность: 50 - 60 г/м2. 
	Для прокладок в откосок, гульфик, боковые карманы, обтачки заднего кармана, пояс

Для долевиков

	6
	Тесьма брючная корсажная шелковая шириной 50 мм 
	Для подкладки пояса брюк

	7
	Тесьма брючная сборная корсажная из полиэфирной ткани (с резинкой) шириной 50 мм 
	Для подкладки пояса брюк

	8
	Лента брючная капроновая шириной 15 - 16 мм
	Для обработки низа брюк

	9
	Крючок и петля брючные металлические
	Для застегивания пояса брюк

	10
	Пуговицы пластмассовые из аминопласта диаметром 14,0 - 15,0 мм
	Для застегивания пояс и заднего кармана брюк

	11
	Застежка «молния» витая спиральная с шириной замкнутых звеньев не менее 4 мм, длиной 18,0 - 22,0 см. Замок с автоматическим фиксатором
	Для застегивания брюк

	12
	Нитки армированные швейные:

36 лх, 35 лл, 

44 лх, 45 лл, 

25 лх, 25 лл

	Для стачивания деталей и обметывания срезов верха и подкладки брюк

Для пришивания пуговиц.

Для отделочных строчек и обметывания петель


Примечания:

1. Цвет фурнитуры и ниток должен соответствовать цвету основной ткани.

2. По требованию Заказчика допускается применение других материалов, не ухудшающих качество и внешний вид изделия.

8.2. Методы контроля и испытаний

8.2.1. Определение линейных размеров и поверхностной плотности – по ГОСТ 3811-72.

8.2.2. Определение числа нитей на 10 см по основе и утку - по ГОСТ 3812-72.

8.2.3. Определение разрывной нагрузки - по ГОСТ 3813-72.

8.2.4. Определение стойкости к истиранию по плоскости, пиллингуемость - по ГОСТ 9913-90.

8.2.5. Определение сминаемости - по ГОСТ 18117-80.

8.2.6. Определение массовой доли шерстяных волокон – по ГОСТ 4659-79.

8.2.7. Определение вида и массовой доли волокон - по ГОСТ ИСО 1833-2001, ГОСТ ИСО 5088-2001.

8.2.8. Определение устойчивости окраски к воздействиям – по ГОСТ 9733.0-83, ГОСТ 9733.4-83, ГОСТ 9733.7-83, ГОСТ 9733.13-83, ГОСТ 9733.27-83.
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	ГОСТ 3811-72 

(ИСО 3932-76, ИСО 3933-76, ИСО 3801-77) Изменения 1-4
	Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей.

	ГОСТ 3812-72 Изменения 1-2
	Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения плотностей нитей и пучков ворса.

	ГОСТ 3813-72

(ИСО 5081-77, ИСО 5082-82)

Изменения 1-3
	Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения разрывных характеристик при растяжении.

	ГОСТ 4103-82 Изменение 1
	Изделия швейные. Методы контроля качества.

	ГОСТ 9733.0-83

Изменение 1-4
	Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям.

	ГОСТ 9733.4-83 Изменение 1
	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам.

	ГОСТ 9733.7-83 

Изменение 1
	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к глажению. 

	ГОСТ 9733.13-83 

Изменение 1
	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к органическим растворителям.

	ГОСТ 9733.27-83
	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению 

	ГОСТ 12566-88 Изменение 1
	Изделия швейные бытового назначения. Определение сортности. 

	ГОСТ 9913-90 

(СТ СЭВ 5784-86) 
	Материалы текстильные. Методы определения стойкости к истиранию

	ГОСТ 10581-91

Изменение 1 Поправка
	Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

	ГОСТ 18117-80
	«Ткани и штучные изделия чистошерстяные и полушерстяные. Метод определения сминаемости»

	ГОСТ ИСО 1833-2001.


	Материалы текстильные. Методы количественного химического анализа двухкомпонентных смесей волокон

	ГОСТ ИСО 5088-2001
	Материалы текстильные. Методы количественного анализа трехкомпонентных смесей волокон

	ГОСТ 6309-93
	Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия.

	ГОСТ 12807-2003 Поправка
	Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов.

	ГОСТ 19902-89
	Одежда форменная. Допуски при раскрое деталей верхнего обмундирования

	ГОСТ 25295-2003


Изменения 1 Поправка
	Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие технические условия.

	ГОСТ 28000-2004 

Изменение 1 Поправка
	Ткани одежные чистошерстяные, шерстяные и полушерстяные. Общие технические условия.

	ГОСТ 31399-2009
	Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды.

	ГОСТ 20272-2014 
	Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи. Общие технические условия.

	ОСТ 17-891-86
	Застежки-молнии пластмассовые. Общие технические условия.

	ОСТ 17-699-88
	Пуговицы. Общие технические условия.


РАЗДЕЛ 3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ЖАКЕТ ПОВСЕДНЕВНЫЙ ЖЕНСКИЙ С НАШИВНЫМИ НАПЛЕЧНЫМИ ЗНАКАМИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЗВЕЗДАМИ И НАРУКАВНЫМ ЗНАКОМ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ФНС РОССИИ

 (ДЛЯ СОВЕТНИКОВ, РЕФЕРЕНТОВ И СЕКРЕТАРЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
1. Наименование и описание изделия

Настоящее техническое описание распространяется на жакет повседневный женский с нашивными наплечными знаками с металлическими звездами и нарукавным знаком темно–серо-зеленовато-голубого цвета для федеральных государственных гражданских служащих 
ФНС России, общие требования к которым установлены ГОСТ 25295-2003. 

Образец модели разработан Федеральной налоговой службой России, за основу при разработке приняты размерные признаки женских типовых фигур по ГОСТ 31396-2009, ГОСТ 31397-2009.

2. Техническое описание изделия

2.1. Основные параметры и характеристики (свойства)

2.1.1. Жакет повседневный женский с нашивными наплечными знаками с металлическими звездами и нарукавным знаком для федеральных государственных гражданских служащих ФНС России (далее – жакет) должен соответствовать общим требованиям ГОСТ 25295-2003, настоящему техническому описанию и образцу-эталону, утвержденному в установленном порядке.

2.1.2. Жакет должен изготавливаться темно-серо-зеленовато-голубого цвета - для советников государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2, 3 классов, референтов государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2, 3 классов и секретарей государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2, 3 классов (рисунок 1).

2.1.3. Жакет должен изготавливаться по размерам на типовые фигуры женщин, предусмотренные ГОСТ 31396-2009 и ГОСТ 31397-2009; для размеров по обхвату груди от 84 по 104 см – второй полнотной группы; для размеров по обхвату груди 108 - 136 см – третьей полнотной группы, по росту 152 - 182 см (таблица 1).

Таблица 1

см

	Номер 

полнотной группы
	Обхват груди



	
	84
	88
	92
	96
	100
	104
	108
	112
	116
	120
	124
	128
	132
	136

	
	Обхват бедер

	2
	90
	94
	98
	102
	106
	110
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	118
	122
	126
	130
	134
	138
	142
	150


2.1.4. Изделия размеров и ростов, не предусмотренных настоящим техническим описанием, изготавливаются по требованию Заказчика.

3. Описание художественно-технического оформления изделия

3.1. Внешний вид 

Жакет на подкладке полуприлегающего силуэта, с открытой центральной бортовой застежкой на две обметанные петли и две пуговицы с отложным воротником и лацканами.

Полочки с отрезными боковыми частям боковыми прорезными карманами «в рамку» с двумя обтачками и фигурными клапанами. 

Спинка со швом посередине и отрезными боковыми частями.

Рукава втачные двухшовные, внизу ложная шлица, скреплённая тремя пуговицами. 

Воротник отложной, пиджачного типа, верхний воротник с отрезной стойкой.

По плечевым швам прикреплены наплечные знаки с пуговицей.

На подкладке полочки выполнена вытачка из проймы.

На спинке подкладки по среднему шву у горловины заложена складка.
[image: image18.jpg]



Рисунок 1

4. Качество изделия

4.1. Основные требования к изготовлению

4.1.1. Классификация и виды стежков, строчек и швов – по ГОСТ 12807-2003. 

Требования к стежкам, строчкам и швам – по Инструкции «Технические требования к соединениям швейных изделий».

4.1.2. Раскрой деталей жакета – по ГОСТ 19902-89.

4.1.3. Определение сортности жакета – по ГОСТ 12566-88.

4.2. Технологические особенности обработки

4.2.1. Полочки, боковые отрезные части полочек, верхний и нижний воротники, стойку верхнего воротника, лацканы, спинку по горловине, плечевому срезу и низу, отрезные боковые части спинки в области проймы и низа, верхние части рукавов по низу и шлице, нижние части рукавов по низу дублируют клеевыми прокладочными материалами.

4.2.2. Детали верха жакета и подкладки стачивают швом шириной 1,0 см, обтачивают швом шириной 0,7 см.

4.2.3. В боковых прорезных карманах ширина каждой обтачки в готовом виде не более 0,6 см.

4.2.4. Стойку верхнего воротника притачивают к воротнику швом 0,7 см, затем настрачивают по стойке на расстоянии 0,1 – 0,2 см от строчки соединения.

4.2.5. Припуск на подгиб низа изделия – 4,0 см, низа рукава – 3,0 см.

4.2.6. Нарукавный знак располагают посередине ширины левого рукава на расстоянии 8,0-9,0 см от верхней точки оката рукава.

4.2.7. В изделиях допускается:

- стачивать средний шов спинки, боковые швы, швы соединения полочек с отрезными частями, плечевые швы, передние и локтевые швы рукавов из ткани верха и подкладки на машинах двухниточного цепного стежка.

5. Маркировка 

Маркировка изделий - по ГОСТ 10581-91.

6. Упаковка

Упаковка изделий - по ГОСТ 10581-91.
7. Таблица измерений готового изделия

Измерения изделий в готовом виде должны соответствовать значениям, указанным в таблице 2, места измерений по ГОСТ 4103-82 и изображенных на рис. 2, 3 и 4.
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Рисунок 4

Таблица 2

см

	Номер измерения
	Наименование измерения
	Рост
	Полнотная группа
	Допускаемое отклонение 

	
	
	
	2
	3
	

	
	
	
	Обхват груди
	

	
	
	
	84
	88
	92
	96
	100
	104
	108
	112
	116
	120
	124
	128
	132
	136
	

	
	
	
	Обхват бедер
	

	
	
	
	90
	94
	98
	102
	106
	110
	118
	122
	126
	130
	134
	138
	142
	150
	

	1

(рис.3)
	Дина спинки


	146⃰⃰
	57,9
	58,3
	58,7
	59,1
	59,5
	59,9
	61,4
	61,7
	62,0
	62,3
	62,6
	62,9
	63,2
	63,5
	+1,0

	
	
	152
	59,8
	60,2
	60,6
	61,0
	61,4
	61,8
	63,3
	63,6
	63,9
	64,2
	64,5
	64,8
	65,1
	65,4
	

	
	
	158
	61,7
	62,1
	62,5
	62,9
	63,3
	63,7
	65,2
	65,5
	65,8
	66,1
	66,4
	66,7
	67,0
	67,3
	

	
	
	164
	63,6
	64,0
	64,4
	64,8
	65,2
	65,6
	67,1
	67,4
	67,7
	68,0
	68,3
	68,6
	68,9
	69,2
	

	
	
	170
	65,5
	65,9
	66,3
	66,7
	67,1
	67,5
	69,0
	69,3
	69,6
	69,9
	70,2
	70,5
	70,8
	71,1
	

	
	
	176
	67,4
	67,8
	68,2
	68,6
	69,0
	69,4
	70,9
	71,2
	71,5
	71,8
	72,1
	72,4
	72,7
	73,0
	

	
	
	182
	69,3
	69,7
	70,1
	70,5
	70,9
	71,3
	72,8
	73,1
	73,4
	73,7
	74,0
	74,3
	74,6
	74,9
	

	2

(рис.3)
	Ширина спинки
	146-182
	36,5
	37,5
	38,5
	39,5
	40,5
	41,5
	42,1
	43,1
	44,1
	45,1
	46,1
	47,1
	48,1
	49,1
	+ 5

	3

(рис.4)
	Длина переда
	146
	60,5
	61,3
	62,1
	62,9
	63,7
	64,5
	66,1
	66,9
	67,7
	68,5
	69,3
	70,1
	70,9
	71,7
	+ 1,0

	
	
	152
	62,4
	63,2
	64,0
	64,8
	65,6
	66,4
	68,0
	68,8
	69,6
	70,4
	71,2
	72,0
	72,8
	73,6
	

	
	
	158
	64,3
	65,1
	65,9
	66,7
	67,5
	68,3
	69,9
	70,7
	71,5
	72,3
	73,1
	73,9
	74,7
	75,5
	

	
	
	164
	66,2
	67,0
	67,8
	68,6
	69,4
	70,2
	71,8
	72,6
	73,4
	74,2
	75,0
	75,8
	76,6
	77,4
	

	
	
	170
	68,1
	68,9
	69,7
	70,5
	71,3
	72,1
	73,7
	74,5
	75,3
	76,1
	76,9
	77,7
	78,5
	79,3
	

	
	
	176
	70,0
	70,8
	71,6
	72,4
	73,2
	74,0
	75,6
	76,4
	77,2
	78,0
	78,8
	79,6
	80,4
	81,2
	

	
	
	182
	71,9
	72,7
	73,5
	74,3
	75,1
	75,9
	77,5
	78,3
	79,1
	79,9
	80,7
	81,5
	82,3
	83,1
	


Примечание   ⃰⃰   Рост заявлен по требованию заказчика.

Продолжение таблицы 2

см

	Номер измерения
	Наименование измерения
	Рост
	Полнотная группа
	Допускаемое отклонение 

	
	
	
	2
	3
	

	
	
	
	Обхват груди
	

	
	
	
	84
	88
	92
	96
	100
	104
	108
	112
	116
	120
	124
	128
	132
	136
	

	
	
	
	Обхват бедер
	

	
	
	
	90
	94
	98
	102
	106
	110
	118
	122
	126
	130
	134
	138
	142
	150
	

	4

(рис.4)
	Ширина полочки по линии груди

(от шва втачивания рукава до края борта)
	146   -182
	21,0
	21,5
	22,0
	22,5
	23,0
	23,5
	24,9
	25,4
	25,9
	26,4
	26,9
	27,4
	27,9
	28,4
	+ 0,5

	5

(рис.4)
	Ширина изделия на уровне глубины проймы (от края борта до середины спинки)
	146   -182
	49,5
	51,5
	53,5
	55,5
	57,5
	59,5
	62,0
	64,0
	66,0
	68,0
	70,0
	72,0
	74,0
	76,0
	+ 1,0

	6

(рис.2)
	Длина рукава
	146
	54,8
	55,0
	55,2
	55,4
	55,6
	55,8
	55,0
	55,2
	55,4
	55,6
	55,8
	56,0
	56,2
	56,4
	+ 1,0

	
	
	152
	56,7
	56,9
	57,1
	57,3
	57,5
	57,7
	56,9
	57,1
	57,3
	57,5
	57,7
	57,9
	58,1
	58,3
	

	
	
	158
	58,6
	58,8
	59,0
	59,2
	59,4
	59,6
	58,8
	59,0
	59,2
	59,4
	59,6
	59,8
	60,0
	60,2
	

	
	
	164
	60,5
	60,7
	60,9
	61,1
	61,3
	61,5
	60,7
	60,9
	61,1
	61,3
	61,5
	61,7
	61,9
	62,1
	

	
	
	170
	62,4
	62,6
	62,8
	63,0
	63,2
	63,4
	62,6
	62,8
	63,0
	63,2
	63,4
	63,6
	63,8
	64,0
	

	
	
	176
	64,3
	64,5
	64,7
	64,9
	65,1
	65,3
	64,5
	64,7
	64,9
	65,1
	65,3
	65,5
	65,7
	65,9
	

	
	
	182
	66,2
	66,4
	66,6
	66,8
	67,0
	67,2
	66,4
	66,6
	66,8
	67,0
	67,2
	67,4
	67,6
	67,8
	

	7

(рис.4)
	Ширина рукава под проймой
	146   -182
	17,7
	18,2
	18,7
	19,2
	19,7
	20,2
	21,4
	22,0
	22,6
	23,2
	23,8
	24,4
	25,0
	25,6
	+ 0,5


	Номер измерения
	Наименование измерения
	Рост
	Полнотная группа
	Допускаемое отклонение 

	
	
	
	2
	3
	

	
	
	
	Обхват груди
	

	
	
	
	84
	88
	92
	96
	100
	104
	108
	112
	116
	120
	124
	128
	132
	136
	

	
	
	
	Обхват бедер
	

	
	
	
	90
	94
	98
	102
	106
	110
	118
	122
	126
	130
	134
	138
	142
	150
	

	8

(рис.2)
	Ширина рукава внизу
	146   -182
	13,8
	13,9
	14,1
	14,2
	14,4
	14,5
	15,1
	15,3
	15,5
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	+ 0,5


Продолжение таблицы 2

см

8. Описание материалов изготовления товара

8.1. Материалы изготовления для изделия «ЖАКЕТ ПОВСЕДНЕВНЫЙ ЖЕНСКИЙ С НАШИВНЫМИ НАПЛЕЧНЫМИ ЗНАКАМИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЗВЕЗДАМИ И НАРУКАВНЫМ ЗНАКОМ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ФНС РОССИИ (ДЛЯ СОВЕТНИКОВ, РЕФЕРЕНТОВ И СЕКРЕТАРЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)» указаны в таблице:

	№

п/п
	Наименование материалов изготовления и их характеристики
	Назначение материалов изготовления

	1
	Ткань камвольная костюмная полушерстяная темно-серо-зеленовато-голубого цвета с показателями:

- вид и массовая доля волокон:

     - шерсть 65 +3 %;

     - полиэфир 35 + 3 %;

- поверхностная плотность – 245 + 5 г/м2;

- плотность, количество нитей на 10 см:

  - по основе – 350 + 11; 

  - по утку – 210 + 8; 

- разрывная нагрузка не менее: 

    - по основе – 390 Н;

    - по утку 290 Н; 

- удлинение при разрыве не менее:

    - по основе – 20 %; 

    - по утку – 20 %; 

- стойкость к истиранию до дыр по плоскости, не менее 4,5 тыс. циклов;

- коэффициент сминаемости не более 0,3;

- переплетение ткани – Саржа 2/1;

- устойчивость окраски ткани-прочная;

- количество пиллей на 1 см2 не более 1.

- изменение линейных размеров после влажно-тепловой обработки (с пропариванием), %:

- по основе – не более + 3,5;

- по утку – не более + 3,5;
	Для деталей верха жакета

	2
	Ткань подкладочная вискозно-полиэфирная с показателями:

- вид и массовая доля волокон:

- вискоза не менее 52 %;

- полиэфира не более 48 %;

- поверхностная плотность - 85 + 5 г/м2;

- переплетение полотняное;

- устойчивость окраски ткани – прочная;

- изменение линейных размеров после влажно-тепловой обработки, %:

- по основе – не более + 3;

- по утку – не более + 3;
	Для подкладки жакета и карманов

	3
	Ткань подкладочная полиэфирная с показателями:

- вид и массовая доля волокон: 

- 100 % полиэфир;

- поверхностная плотность – от 70 г/м2 до 100 г/м2;

- переплетение полотняное;

- устойчивость окраски ткани – прочная;

- изменение линейных размеров после влажно-тепловой обработки, %:

- по основе – не более + 3;

- по утку – не более + 3;
	Для подкладки жакета и карманов

	4
	Материал прокладочный клеевой с регулярным точечным покрытием

- поверхностная плотность не менее 45 г/м2 и не более 65 г/м2.
	Для прокладки полочек, верхнего и стойки верхнего воротника, верхней части подборта, области перегиба лацкана , долевиков бокового кармана,

	5
	Материал прокладочный клеевой с регулярным точечным покрытием;

- поверхностная плотность не более 35 г/м2.
	Для прокладки горловины, плечевого среза, низа и проймы спинки, проймы и низа отрезной части полочки, оката и низа

	
	
	верхней и нижней частей рукава, клапана и обтачек бокового кармана, нижнего воротника, плечевого шва, нижней части подборта

	6
	Плечевые накладки формованные, зональные, 5 - 6 слойные, высотой 1,4 - 1,6 см
	Для плечевых накладок

	7
	Лента капроновая шириной 6,0 мм
	Для вешалки

	8
	Полотно объемное термоскрепленное без покрытия:

Сырьевой состав:

- 85 % полиэфир;

- 15 % вискоза;

- толщина – 3,0 мм;

- поверхностная плотность – 140 г/м2.
	Для  подокатников

	9
	Пуговицы металлические с эмблемой ФНС РОССИИ, сплав металлический – алюминий, диаметр пуговиц не менее 20 мм и не более 22 мм
	Для борта жакета

	10
	Пуговицы металлические с эмблемой ФНС РОССИИ, сплав металлический – алюминий, диаметр пуговиц не менее 13 мм и не более 14 мм
	Для наплечных знаков и шлицы рукава

	11
	Нитки армированные швейные:

36 лх, 35 лл, 

44 лх, 45 лл, 

25 лх, 25 лл
	Для стачивания деталей и обметывания срезов верха и подкладки

Для пришивания пуговиц.

Для отделочных строчек и обметывания петель

	12
	Наплечные знаки с металлическими звездами
	Для расположения по плечевым швам жакета


Примечания:

1. Цвет фурнитуры и ниток должен соответствовать цвету основной ткани.

2. По требованию Заказчика допускается применение других материалов, не ухудшающих качество и внешний вид изделия.

8.2. Методы контроля и испытаний

8.2.1. Определение линейных размеров и поверхностной плотности – по ГОСТ 3811-72.

8.2.2. Определение числа нитей на 10 см по основе и утку - по ГОСТ 3812-72.

8.2.3. Определение разрывной нагрузки - по ГОСТ 3813-72.

8.2.4. Определение стойкости к истиранию по плоскости, пиллингуемость - по ГОСТ 9913-90.

8.2.5. Определение сминаемости - по ГОСТ 18117-80.

8.2.6. Определение массовой доли шерстяных волокон – по ГОСТ 4659-79.

8.2.7. Определение вида и массовой доли волокон - по ГОСТ ИСО 1833-2001.

8.2.8. Определение устойчивости окраски к воздействиям – по ГОСТ 9733.0-83, ГОСТ 9733.4-83, ГОСТ 9733.7-83, ГОСТ 9733.13-83, ГОСТ 9733.27-83.

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	ГОСТ 3811-72 

(ИСО 3932-76, ИСО 3933-76, ИСО 3801-77) Изменения 1-4
	Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей.

	ГОСТ 3812-72

Изменения 1-2
	Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения плотностей нитей и пучков ворса.

	ГОСТ 3813-72

(ИСО 5081-77, ИСО 5082-82)

Изменения 1-3
	Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения разрывных характеристик при растяжении.

	ГОСТ 4659-79
	Ткани и пряжа чистошерстяная и полушерстяная. Методы химических испытаний.

	ГОСТ 6309-93
	Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия.

	ГОСТ 9733.0-83

Изменение 1-4
	Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям.

	ГОСТ 9733.4-83 

Изменение 1
	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам.

	ГОСТ 9733.7-83 

Изменение 1
	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к глажению. 

	ГОСТ 9733.13-83 

Изменение 1
	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к органическим растворителям.

	ГОСТ 9733.27-83
	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению 

	ГОСТ 9913-90 

(СТ СЭВ 5784-86) 
	Материалы текстильные. Методы определения стойкости к истиранию

	ГОСТ 10581-91

Изменение 1 Поправка
	Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

	ГОСТ ИСО 1833-2001.


	Материалы текстильные. Методы количественного химического анализа двухкомпонентных смесей волокон

	ГОСТ ИСО 5088-2001
	Материалы текстильные. Методы количественного анализа трехкомпонентных смесей волокон

	ГОСТ 18117-80
	«Ткани и штучные изделия чистошерстяные и полушерстяные. Метод определения сминаемости»

	ГОСТ 12566-88 Изменение 1
	Изделия швейные бытового назначения. Определение сортности. 

	ГОСТ 12807-2003 Поправка
	Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов.

	ГОСТ 19902-89 
	Одежда форменная. Допуски при раскрое деталей верхнего обмундирования.

	ГОСТ 20272-2014 
	Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи. Общие технические условия.

	ГОСТ 25295-2003

Изменения 1 Поправка
	Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие технические условия.

	ГОСТ 28000-2004 

Изменение 1 Поправка
	Ткани одежные чистошерстяные, шерстяные и полушерстяные. Общие технические условия.

	ГОСТ 31396-2009
	Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды.

	ГОСТ 31397-2009
	Классификация типовых фигур женщин особо больших размеров.

	ОСТ 17-699-88
	Пуговицы. Общие технические условия.

	ОСТ 17-10-030-2000
	Ленты отделочные. Общие технические условия.


РАЗДЕЛ 4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ЮБКА ЖЕНСКАЯ ПОВСЕДНЕВНАЯ  

для ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ФНС россии

1. Наименование и описание изделия

Настоящее техническое описание распространяется на юбку женскую повседневную темно–серо-зеленовато-голубого цвета для федеральных государственных гражданских служащих ФНС России, общие требования к которой установлены ГОСТ 25295-2003. 

Образец модели разработан Федеральной налоговой службой России, за основу при разработке приняты размерные признаки женских типовых фигур по ГОСТ 31396-2009, ГОСТ 31397-2009. 
2. Техническое описание изделия

2.1. Основные параметры и характеристики (свойства) 

2.1.1. Юбка женская повседневная для федеральных государственных гражданских служащих ФНС России (далее – юбка) должна соответствовать общим требованиям ГОСТ 25295-2003, настоящему техническому описанию и образцу-эталону, утвержденному в установленном порядке.

2.1.2. Юбка должна изготавливаться темно-серо-зеленовато-голубого цвета - для действительных государственных советников Российской Федерации 1, 2, 3 классов, государственных советников Российской Федерации 1, 2, 3 классов, советников государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2, 3 классов, референтов государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2, 3 классов и секретарей государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2, 3 классов (рисунок 1).

2.1.3. Юбка должна изготавливаться по размерам на типовые фигуры женщин, предусмотренные ГОСТ 31396-2009 и ГОСТ 31397-2009; для размеров по обхвату груди от 84 по 104 см – второй полнотной группы; для размеров по обхвату груди 108 - 136 см – третьей полнотной группы, по росту 152 - 182 см (таблица 1). 

Таблица 1

см

	Номер 

полнотной группы
	Обхват груди



	
	84
	88
	92
	96
	100
	104
	108
	112
	116
	120
	124
	128
	132
	136

	
	Обхват бедер

	2
	90
	94
	98
	102
	106
	110
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	118
	122
	126
	130
	134
	138
	142
	150


2.1.4. Изделия размеров и ростов, не предусмотренных настоящим техническим описанием, изготавливаются по требованию Заказчика.

3. Описание художественно-технического оформления изделия

3.1. Внешний вид

Юбка второй полнотной группы (рисунок 1) прямого покроя, на подкладке, с притачным поясом, застегивающимся на петлю и пуговицу.

Переднее полотнище юбки с двумя вытачками. 

Заднее полотнище со среднем швом и двумя вытачками. В верхней части среднего шва обработана застежка на тесьму «молнию», в нижней части встречная складка.

На поясе расположены четыре шлевки: по две на переднем и задних полотнищах у вытачек.

Юбка третьей полнотной группы (рисунок 2) прямого покроя, на подкладке, с притачным поясом, стянутым эластичной лентой в области боковых швов, застегивающимся на петлю и пуговицу.

Переднее полотнище юбки с двумя вытачками. 

Заднее полотнище со средним швом и двумя вытачками. В верхней части среднего шва обработана застежка на тесьму «молнию», в нижней части встречная складка.

На поясе расположены четыре шлевки: по две на переднем и задних полотнищах у вытачек.
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Рисунок 1

Рисунок 1
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Рисунок 2

4. Качество изделия

4.1. Основные требования к изготовлению

4.1.1. Классификация и виды стежков, строчек и швов – по ГОСТ 12807-2003. 

Требования к стежкам, строчкам и швам – по Инструкции «Технические требования к соединениям швейных изделий».

4.1.2.  Раскрой деталей юбок – по ГОСТ 19902-89.

4.1.3. Определение сортности юбок – по ГОСТ 12566-88.

4.2. Технологические особенности обработки

4.2.1. Пояс юбки дублируют прокладочным материалом с клеевым точечным покрытием. 

4.2.2. Детали юбки стачивают швом шириной 1,0 см. Детали подкладки стачивают швом 0,7 см. 

4.2.3. Все открытые срезы юбки из ткани верха и подкладки должны быть обметаны.

4.2.4. В шве притачивания пояса, у боковых швов вшиваются вешалки.

4.2.5. При притачивании пояса юбки (в 3 полнотной группе) между вытачками на переднем и задних полотнищах юбки вкладывают эластичную ленту. Длина данного участка при стянутой ленте для изделия 108 размера - 16,0 см. Изменение длины участка от размера к размеру составляет 1,0 см.

4.2.6. Нижний срез юбки обрабатывают швом вподгибку с открытым срезом шириной 4,0 см, подшивается на машине потайного стежка.

4.2.7. По поясу, шлевкам отделочная строчка на 0,2 см от края. 

4.2.8. Глубина встречной складки в среднем шве заднего полотнища с каждой стороны 5,5 см.

4.2.9. Шлевки на поясе располагают: две на переднем полотнище около вытачек, в сторону середины переднего полотнища, по одной на задних полотнищах, около вытачек в сторону боковых швов.

Длина шлевок 4,5 см, ширина 1,0 - 1,5 см для всех размеров и ростов.

4.2.10. Петлю обметывают на поясе – посередине ширины пояса на расстоянии 1,0 см от конца. Пуговицу пришивают соответственно расположению петли.

4.3.11. Смещение боковых швов в сторону задних полотнищ не более чем на 1,0 см. 

4.2.12. При изготовлении юбок допускается: 

- выкраивать пояс из двух частей с расположением шва стачивания по верхнему краю или на уровне бокового шва.

5. Маркировка 

Маркировка изделий - по ГОСТ 10581-91.

6. Упаковка

Упаковка изделий - по ГОСТ 10581-91.
7. Таблица измерений готового изделия

Измерения изделий в готовом виде должны соответствовать значениям, указанным в таблице 2, места измерений по ГОСТ 4103-82 и изображенных на рисунках 3, 4.
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                         Рисунок 3                                                                   Рисунок 4

Таблица 2

см

	Номер измерения
	Наименование измерения
	Рост
	Полнотная группа
	Допускаемое отклонение 

	
	
	
	2
	3
	

	
	
	
	Обхват груди
	

	
	
	
	84
	88
	92
	96
	100
	104
	108
	112
	116
	120
	124
	128
	132
	136
	

	
	
	
	Обхват бедер
	

	
	
	
	90
	94
	98
	102
	106
	110
	118
	122
	126
	130
	134
	138
	142
	150
	

	1

(рис.3,4)
	Длина юбки от шва притачивания пояса до низа посередине заднего полотнища
	146⃰⃰
	54,0
	54,0
	54,0
	58,0
	58,0
	58,0
	62,0
	62,0
	62,0
	62,0
	64,0
	64,0
	64,0
	64,0
	+1,0

	
	
	152
	56,0
	56,0
	56,0
	60,0
	60,0
	60,0
	64,0
	64,0
	64,0
	64,0
	66,0
	66,0
	66,0
	66,0
	

	
	
	158
	58,0
	58,0
	58,0
	62,0
	62,0
	62,0
	66,0
	66,0
	66,0
	66,0
	68,0
	68,0
	68,0
	68,0
	

	
	
	164
	60,0
	60,0
	60,0
	64,0
	64,0
	64,0
	68,0
	68,0
	68,0
	68,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	

	
	
	170
	62,0
	62,0
	62,0
	66,0
	66,0
	66,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	72,0
	72,0
	72,0
	72,0
	

	
	
	176
	64,0
	64,0
	64,0
	68,0
	68,0
	68,0
	72,0
	72,0
	72,0
	72,0
	74,0
	74,0
	74,0
	74,0
	

	
	
	182
	66,0
	66,0
	66,0
	70,0
	70,0
	70,0
	74,0
	74,0
	74,0
	74,0
	76,0
	76,0
	76,0
	76,0
	

	2

(рис.3,4)
	Ширина юбки по линии талии
	146
	36,5
	38,6
	40,7
	42,8
	44,9
	47,0
	44,4
	46,7
	49,0
	51,3
	53,6
	55,9
	58,2
	60,5
	+ 1,0

	
	
	152
	35,9
	38,0
	40,1
	42,2
	44,3
	46,4
	44,4
	46,7
	49,0
	51,3
	53,6
	55,9
	58,2
	60,5
	

	
	
	158
	35,3
	37,4
	39,5
	41,6
	43,7
	45,8
	44,4
	46,7
	49,0
	51,3
	53,6
	55,9
	58,2
	60,5
	

	
	
	164
	34,7
	36,8
	38,9
	41,0
	43,1
	45,2
	44,4
	46,7
	49,0
	51,3
	53,6
	55,9
	58,2
	60,5
	

	
	
	170
	34,1
	36,2
	38,3
	40,4
	42,5
	44,6
	44,4
	46,7
	49,0
	51,3
	53,6
	55,9
	58,2
	60,5
	

	
	
	176
	33,5
	35,6
	37,7
	39,8
	41,9
	44,0
	44,4
	46,7
	49,0
	51,3
	53,6
	55,9
	58,2
	60,5
	

	
	
	182
	32,9
	35,0
	37,1
	39,2
	41,3
	43,4
	44,4
	46,7
	49,0
	51,3
	53,6
	55,9
	58,2
	60,5
	

	3

(рис.3,4)
	Ширина юбки на уровне линии бедер 19-20 см от шва притачивания пояса
	146-182


	47,0
	49,0
	51,0
	53,0
	55,0
	57,0
	61,2
	63,2
	65,2
	67,2
	69,2
	71,2
	73,2
	76,2
	+ 1,0


Примечание   ⃰⃰   Рост заявлен по требованию заказчика.

8. Описание материалов изготовления товара

8.1. Материалы изготовления для изделия «ЮБКА ЖЕНСКАЯ ПОВСЕДНЕВНАЯ для ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ФНС россии» указаны в таблице: 

	№

п/п
	Наименование материалов изготовления и их характеристики
	Назначение материалов изготовления

	1
	Ткань камвольная костюмная полушерстяная темно-серо-зеленовато-голубого цвета.

Характеристики:

- вид и массовая доля волокон:

    - шерсть 64 + 2 %;

    - полиэфир 34 + 2 %;

    - ПУ (эластан или лайкра) 1,5 - 2,0 %;

- поверхностная плотность: 240 + 5 г/м2;

- плотность, количество нитей
на 10 см:

    - по основе – 311 + 9; 

    - по утку – 232 + 9; 

- разрывная нагрузка не менее: 

   - по основе - 390 Н;

   - по утку 290 Н; 

- удлинение при разрыве не менее:

   - по основе – 20 %; 

   - по утку – 20 %; 

- стойкость к истиранию до дыр по плоскости, не менее 4,5 тыс. циклов;

- коэффициент сминаемости не более 0,3;

- переплетение ткани – Саржевое 2/1;

- устойчивость окраски ткани - прочная;

- количество пиллей на 1 см2 не более 1. 

- изменение линейных размеров после влажно-тепловой обработки (с пропариванием), %:

- по основе – не более + 3,5;

- по утку – не более + 3,5
	Для верха юбки для действительных государственных советников Российской Федерации 1, 2, 3 классов и государственных советников Российской Федерации 1, 2, 3 классов

	2
	Ткань камвольная костюмная полушерстяная темно-серо-зеленовато-голубого цвета.

Характеристики:

- вид и массовая доля волокон:

     - шерсть 65 + 3 %;

     - полиэфир 35 + 3 %;

- поверхностная плотность - 245 + 5 г/м2;

- плотность, количество нитей на 10 см:

  - по основе – 350 + 11; 

  - по утку – 210 + 8; 

- разрывная нагрузка не менее: 

    - по основе - 390 Н;

    - по утку 290 Н; 

- удлинение при разрыве не менее:

    - по основе - 20%; 

    - по утку - 20%; 

- стойкость к истиранию до дыр по плоскости, не менее 4,5 тыс. циклов;

- коэффициент сминаемости не более 0,3;

- переплетение ткани - Саржевое 2/1;

- устойчивость окраски ткани-прочная;

- количество пиллей на 1 см2 не более 1;

- изменение линейных размеров после влажно-тепловой обработки (с пропариванием), %:

- по основе – не более + 3,5;

- по утку – не более + 3,5
	Для верха юбки для советников государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2, 3 классов, референтов государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2, 3 классов и секретарей государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2, 3 классов

	3
	Ткань подкладочная вискозно-полиэфирная.

Характеристики:

- вид и массовая доля волокон:

-вискоза не менее 52 %;

-полиэфира не более 48 %;

- поверхностная плотность - 85 + 5 г/м2;

- переплетение полотняное;

- устойчивость окраски ткани – прочная;

- изменение линейных размеров после влажно-тепловой обработки (с пропариванием), %:

- по основе – не более + 3;

- по утку – не более + 3
	Для подкладки юбки для действительных государственных советников Российской Федерации 1, 2, 3 классов, государственных советников Российской Федерации 1, 2, 3 классов, советников государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2, 3 классов, референтов государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2, 3 классов и секретарей государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2, 3 классов

	4
	Ткань подкладочная полиэфирная.

Характеристики:

- вид и массовая доля волокон: 

- 100 % полиэфир;

- поверхностная плотность - от 70 г/м2 до 100 г/м2;

- переплетение полотняное;

- устойчивость окраски ткани – прочная;

изменение линейных размеров после влажно-тепловой обработки (с пропариванием), %:

- по основе – не более + 3;

- по утку – не более + 3
	Для подкладки юбки для советников государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2, 3 классов, референтов государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2, 3 классов и секретарей государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2, 3 классов

	5
	Материал прокладочный клеевой с полиамидным регулярным точечным покрытием.

Характеристики:

- вид и массовая доля волокон: 
полиэфир 100%;

- поверхностная плотность: 
50 -60 г/м2. 
	Для прокладок в пояс юбки

	6
	Пуговицы пластмассовые из аминопласта, с четырьмя отверстиями, диаметром 14,0 - 15,0 мм.
	Для застегивания пояса юбки

	7
	Тесьма эластичная плетеная шириной 2,5 - 2,7 см.
	Для стягивания пояса юбки

	8
	Лента эластичная подвязочная шириной 2,5 - 2,7 см.
	Для стягивания пояса юбки

	9
	Лента капроновая шириной 0,5 - 0,7 см.
	Для навесных петель

	10
	Застежка «молния» витая спиральная с шириной замкнутых звеньев не менее 4,0 мм, длиной 18,0 - 22,0 см. Замок с автоматическим фиксатором
	Для застегивания юбки

	11
	Нитки армированные швейные:

36 лх, 35 лл, 

44 лх, 45 лл, 

25 лх, 25 лл
	Для стачивания деталей и обметывания срезов верха и подкладки юбки

Для пришивания пуговиц.

Для отделочных строчек и обметывания петель


Примечания:

1. Цвет фурнитуры и ниток должен соответствовать цвету основной ткани.

2. По требованию Заказчика допускается применение других материалов, не ухудшающих качество и внешний вид изделия.
8.2. Методы контроля и испытаний

8.2.1. Определение линейных размеров и поверхностной плотности – по ГОСТ 3811-72.

8.2.2. Определение числа нитей на 10 см по основе и утку - по ГОСТ 3812-72.

8.2.3. Определение разрывной нагрузки - по ГОСТ 3813-72.

8.2.4. Определение стойкости к истиранию по плоскости, пиллингуемость - по ГОСТ 9913-90.

8.2.5. Определение сминаемости - по ГОСТ 18117-80.

8.2.6. Определение массовой доли шерстяных волокон – по ГОСТ 4659-79.

8.2.7. Определение вида и массовой доли волокон - по ГОСТ ИСО 1833-2001, ГОСТ ИСО 5088-2001.

8.2.8. Определение устойчивости окраски к воздействиям – по ГОСТ 9733.0-83, ГОСТ 9733.4-83, ГОСТ 9733.7-83, ГОСТ 9733.13-83, ГОСТ 9733.27-83.
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	ГОСТ ИСО 1833-2001.


	Материалы текстильные. Методы количественного химического анализа двухкомпонентных смесей волокон

	ГОСТ 3811-72 

(ИСО 3932-76, ИСО 3933-76, ИСО 3801-77)

Изменения 1-4
	Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей.

	ГОСТ 3812-72 Изменения 1-2
	Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения плотностей нитей и пучков ворса.

	ГОСТ 3813-72

(ИСО 5081-77, ИСО 5082-82)

Изменения 1-3
	Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения разрывных характеристик при растяжении.

	ГОСТ 4103-82 

Изменение 1
	Изделия швейные. Методы контроля качества.

	ГОСТ 4659-79
	Ткани и пряжа чистошерстяная и полушерстяная. Методы химических испытаний.

	ГОСТ ИСО 5088-2001
	Материалы текстильные. Методы количественного анализа трехкомпонентных смесей волокон

	ГОСТ 6309-93
	Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия.

	ГОСТ 9733.0-83

Изменение 1-4
	Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям.

	ГОСТ 9733.4-83 

Изменение 1
	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам.

	ГОСТ 9733.7-83 

Изменение 1
	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к глажению. 

	ГОСТ 9733.13-83 Изменение 1
	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к органическим растворителям.

	ГОСТ 9733.27-83
	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению 

	ГОСТ 12566-88 Изменение 1
	Изделия швейные бытового назначения. Определение сортности. 

	ГОСТ 9913-90 

(СТ СЭВ 5784-86) 
	Материалы текстильные. Методы определения стойкости к истиранию

	ГОСТ 10581-91

Изменение 1 Поправка
	Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

	ГОСТ 18117-80
	«Ткани и штучные изделия чистошерстяные и полушерстяные. Метод определения сминаемости»

	ГОСТ 12807-2003 Поправка
	Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов.

	ГОСТ 19902-89
	Одежда форменная. Допуски при раскрое деталей верхнего обмундирования

	ГОСТ 25295-2003


Изменения 1 Поправка
	Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие технические условия.

	ГОСТ 28000-2004 

Изменение 1 Поправка
	Ткани одежные чистошерстяные, шерстяные и полушерстяные. Общие технические условия.

	ГОСТ 31396-2009
	Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды.

	ГОСТ 31397-2009
	Классификация типовых фигур женщин особо больших размеров.

	ГОСТ 20272-2014 
	Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи. Общие технические условия.

	ОСТ 17-891-86
	Застежки-молнии пластмассовые. Общие технические условия.

	ОСТ 17-699-88
	Пуговицы. Общие технические условия.

	ОСТ 17-10-030-2000
	Ленты отделочные. Общие технические условия.

	ОСТ 17-10-031-2000
	Тесьма плетеная эластичная. Общие технические условия.

	ОСТ 17-10-033-2000
	Ленты тканые эластичные. Общие технические условия.


РАЗДЕЛ 5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

БРЮКИ ЖЕНСКИЕ ПОВСЕДНЕВНЫЕ 

для ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 

СЛУЖАЩИХ ФНС россии
1. Наименование и описание изделия

Настоящее техническое описание распространяется на брюки женские повседневные темно–серо-зеленовато-голубого цвета для федеральных государственных гражданских служащих ФНС России, общие требования к которым установлены ГОСТ 25295-2003. 

Образец модели разработан Федеральной налоговой службой России, за основу при разработке приняты размерные признаки женских типовых фигур по ГОСТ 31396-2009, ГОСТ 31397-2009. 

2. Техническое описание изделия

2.1. Основные параметры и характеристики (свойства) 

2.1.1. Брюки женские повседневные для федеральных государственных гражданских служащих ФНС России (далее – брюки) должны соответствовать общим требованиям ГОСТ 25295-2003, настоящему техническому описанию и образцу-эталону, утвержденному в установленном порядке.

2.1.2. Брюки должны изготавливаться темно-серо-зеленовато-голубого цвета - для действительных государственных советников Российской Федерации 1, 2, 3 классов, государственных советников Российской Федерации 1, 2, 3 классов, советников государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2, 3 классов, референтов государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2, 3 классов и секретарей государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2, 3 классов (рисунок 1).

2.1.3. Брюки должны изготавливаться по размерам на типовые фигуры женщин, предусмотренные ГОСТ 31396-2009 и ГОСТ 31397-2009; для размеров по обхвату груди от 84 по 104 см – второй полнотной группы; для размеров по обхвату груди 108 - 136 см – третьей полнотной группы, по росту 152 - 182 см (таблица 1). 

Таблица 1

см

	Номер 

Полнотной

 группы
	Обхват груди



	
	84
	88
	92
	96
	100
	104
	108
	112
	116
	120
	124
	128
	132
	136

	
	Обхват бедер

	2
	90
	94
	98
	102
	106
	110
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	118
	122
	126
	130
	134
	138
	142
	150


2.1.4. Изделия размеров и ростов, не предусмотренных настоящим техническим описанием, изготавливаются по требованию Заказчика.

3. Описание художественно-технического оформления изделия

3.1. Внешний вид

Брюки второй полнотной группы (рисунок 1) прямого покроя, с боковыми карманами, обработанными в отрезной части передних половинок. Передние половинки с гульфиком и застежкой «молния» в среднем шве. Брюки с притачным поясом, застегивающимся на петлю и пуговицу. 

Передние половинки брюк на подкладке.

На передних и задних половинках брюк по две вытачки. 

На поясе расположены восемь шлевок.

Брюки третьей полнотной группы (рисунок 2) прямого покроя, с боковыми карманами, обработанными в отрезной части передних половинок. Передние половинки с гульфиком и застежкой «молния» в среднем шве. Брюки с притачным поясом, застегивающимся на петлю и пуговицу. 

Пояс стянут эластичной лентой в области боковых швов.

Передние половинки брюк на подкладке.

На передних и задних половинках брюк по две вытачки. 

На поясе расположены шесть шлевок. 

                      [image: image8.emf]                                       [image: image9.emf]
Рисунок 1

           [image: image10.emf]                                         
[image: image11.emf]              
Рисунок 2

4. Качество изделия

4.1. Основные требования к изготовлению

4.1.1. Классификация и виды стежков, строчек и швов – по ГОСТ 12807. 

Требования к стежкам, строчкам и швам – по Инструкции «Технические требования к соединениям швейных изделий».

4.1.2. Раскрой деталей брюк – по ГОСТ 19902-89.

4.1.3. Определение сортности брюк – по ГОСТ 12566-88.

4.2. Технологические особенности обработки

4.2.1. Пояс брюк дублируют прокладочным материалом с клеевым точечным покрытием. 

4.2.2. Детали брюк стачивают швом шириной 1,0 см. 

4.2.3. Все открытые срезы брюк из ткани верха и подкладки должны быть обметаны.

4.2.4. Ширина отделочной строчки по краю кармана 0,5 - 0,6 см.

4.2.5. При притачивании пояса брюк (в 3 полнотной группе) между вытачками на передних и задних половинках брюк вкладывают эластичную ленту. 

4.2.6. Низ брюк обрабатывают швом вподгибку с открытым срезом шириной 4,0 см, подшивается на машине потайного стежка.

4.2.7. Длина шлевок 4,5 см, ширина 1,0 - 1,5 см для всех размеров и ростов.

4.2.8. Петлю обметывают на поясе – посередине ширины пояса на расстоянии 1,0 см от конца. Пуговицу пришивают соответственно расположению петли.

5. Маркировка 

Маркировка изделий - по ГОСТ 10581-91.

6. Упаковка

Упаковка изделий - по ГОСТ 10581-91.
7. Таблица измерений готового изделия

Измерения изделий в готовом виде должны соответствовать значениям, указанным в таблице 2, места измерений по ГОСТ 4103-82 и изображенных на рисунках 3, 4.
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                            Рисунок 3                                                             Рисунок 4

Таблица 2

см

	Номер измерения
	Наименование измерения
	Рост
	Полнотная группа
	Допускаемое отклонение 

	
	
	
	2
	3
	

	
	
	
	Обхват груди
	

	
	
	
	84
	88
	92
	96
	100
	104
	108
	112
	116
	120
	124
	128
	132
	136
	

	
	
	
	Обхват бедер
	

	
	
	
	90
	94
	98
	102
	106
	110
	118
	122
	126
	130
	134
	138
	142
	150
	

	1

(рис.3,4)
	Длина по боковому шву
	146⃰⃰
	88,9
	88,7
	88,5
	88,3
	88,1
	87,9
	87,7
	87,5
	87,3
	87,1
	86,9
	86,7
	86,5
	86,3
	+1,0

	
	
	152
	92,9
	92,7
	92,5
	92,3
	92,1
	91,9
	91,7
	91,5
	91,3
	91,1
	90,9
	90,7
	90,5
	90,3
	

	
	
	158
	96,9
	96,7
	96,5
	96,3
	96,1
	95,9
	95,7
	95,5
	95,3
	95,1
	94,9
	94,7
	94,5
	94,3
	

	
	
	164
	100,9
	100,7
	100,5
	100,3
	100,1
	99,9
	99,7
	99,5
	99,3
	99,1
	98,9
	98,7
	98,5
	98,3
	

	
	
	170
	104,9
	104,7
	104,5
	104,3
	104,1
	103,9
	103,7
	103,5
	103,3
	103,1
	102,9
	102,7
	102,5
	102,3
	

	
	
	176
	108,9
	108,7
	108,5
	108,3
	108,1
	107,9
	107,7
	107,5
	107,3
	107,1
	106,9
	106,7
	106,5
	106,3
	

	
	
	182
	112,9
	112,7
	112,5
	112,3
	112,1
	111,9
	111,7
	111,5
	111,3
	111,1
	110,9
	110,7
	110,5
	110,3
	

	2

(рис.3,4)
	Дина изделия по шаговому шву


	146
	66,3
	66,1
	65,9
	65,7
	65,5
	65,3
	64,9
	64,6
	64,3
	64,0
	63,7
	63,4
	63,1
	62,8
	+1,0

	
	
	152
	69,9
	69,7
	69,5
	69,3
	69,1
	68,9
	68,5
	68,2
	67,9
	67,6
	67,3
	67,0
	66,7
	66,4
	

	
	
	158
	73,5
	73,3
	73,1
	72,9
	72,7
	72,5
	72,1
	71,8
	71,5
	71,2
	70,9
	70,6
	70,3
	70,0
	

	
	
	164
	77,1
	76,9
	76,7
	76,5
	76,3
	76,1
	75,7
	75,4
	75,1
	74,8
	74,5
	74,2
	73,9
	73,6
	

	
	
	170
	80,7
	80,5
	80,3
	80,1
	79,9
	79,7
	79,3
	79,0
	78,7
	78,4
	78,1
	77,8
	77,5
	77,2
	

	
	
	176
	84,3
	84,1
	83,9
	83,7
	83,5
	83,3
	82,9
	82,6
	82,3
	82,0
	81,7
	81,4
	81,1
	80,8
	

	
	
	182
	87,9
	87,7
	87,5
	87,3
	87,1
	86,9
	86,5
	86,2
	85,9
	85,6
	85,3
	85,0
	84,7
	84,4
	

	3

(рис.3,4)
	Ширина по линии талии (для 3 полнотной группы – пояс в растянутом виде)
	146-182
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	54,4
	56,7
	59,0
	61,3
	63,6
	65,9
	68,2
	70,5
	+1,0


Примечание   ⃰⃰   Рост заявлен по требованию заказчика.

Продолжение таблицы 2

см

	Номер измерения
	Наименование измерения
	Рост
	Полнотная группа
	Допускаемое отклонение 

	
	
	
	2
	3
	

	
	
	
	Обхват груди
	

	
	
	
	84
	88
	92
	96
	100
	104
	108
	112
	116
	120
	124
	128
	132
	136
	

	
	
	
	Обхват бедер
	

	
	
	
	90
	94
	98
	102
	106
	110
	118
	122
	126
	130
	134
	138
	142
	150
	

	3

(рис.3,4)
	Ширина по линии талии (для 3 полнотной группы – пояс в стянутом виде)
	146
	36,5
	39,6
	40,7
	42,8
	44,9
	47,0
	44,4
	46,7
	49,0
	51,3
	53,6
	55,9
	58,2
	60,5
	+1,0

	
	
	152
	35,9
	38,0
	40,1
	42,2
	44,3
	46,4
	44,4
	46,7
	49,0
	51,3
	53,6
	55,9
	58,2
	60,5
	

	
	
	158
	35,3
	37,4
	39,5
	41,6
	43,7
	45,8
	44,4
	46,7
	49,0
	51,3
	53,6
	55,9
	58,2
	60,5
	

	
	
	164
	34,7
	36,8
	38,9
	41,0
	43,1
	45,2
	44,4
	46,7
	49,0
	51,3
	53,6
	55,9
	58,2
	60,5
	

	
	
	170
	34,1
	36,2
	38,3
	40,4
	42,5
	44,6
	44,4
	46,7
	49,0
	51,3
	53,6
	55,9
	58,2
	60,5
	

	
	
	176
	33,5
	35,6
	37,7
	39,8
	41,9
	44,0
	44,4
	46,7
	49,0
	51,3
	53,6
	55,9
	58,2
	60,5
	

	
	
	182
	32,9
	35,0
	37,1
	39,2
	41,3
	43,4
	44,4
	46,7
	49,0
	51,3
	53,6
	55,9
	58,2
	60,5
	

	4

(рис.3,4)
	Ширина брюк на уровне линии бедер 19-20 см от шва притачивания пояса
	146-182


	47,0
	49,0
	51,0
	53,0
	55,0
	57,0
	61,2
	63,2
	65,2
	67,2
	69,2
	71,2
	73,2
	76,2
	+1,0


Продолжение таблицы 2

см

	Номер измерения
	Наименование измерения
	Рост
	Полнотная группа
	Допускаемое отклонение 

	
	
	
	2
	3
	

	
	
	
	Обхват груди
	

	
	
	
	84
	88
	92
	96
	100
	104
	108
	112
	116
	120
	124
	128
	132
	136
	

	
	
	
	Обхват бедер
	

	
	
	
	90
	94
	98
	102
	106
	110
	118
	122
	126
	130
	134
	138
	142
	150
	

	5
	Ширина внизу
	146
	21,2
	21,6
	22,0
	22,4
	22,8
	23,2
	23,7
	24,1
	24,5
	24,9
	25,3
	25,7
	26,1
	26,5
	

	(рис3,4)
	
	152
	21,5
	21,9
	22,3
	22,7
	23,1
	23,5
	24,0
	24,4
	24,8
	25,2
	25,6
	26,0
	26,4
	26,8
	

	
	
	158
	21,8
	22,2
	22,6
	23,0
	23,4
	23,8
	24,3
	24,7
	25,1
	25,5
	25,9
	26,3
	26,7
	27,1
	

	
	
	164
	22,1
	22,5
	22,9
	23,3
	23,7
	24,1
	24,6
	25,0
	25,4
	25,8
	26,2
	26,6
	27,0
	27,4
	+0,5

	
	
	170
	22,4
	22,8
	23,2
	23,6
	24,0
	24,4
	24,9
	25,3
	25,7
	26,1
	26,5
	26,9
	27,3
	27,7
	

	
	
	176
	22,7
	23,1
	23,5
	23,9
	24,3
	24,7
	25,2
	25,6
	26,0
	26,4
	26,8
	27,2
	27,6
	28,0
	

	
	
	182
	23,0
	23,4
	23,8
	24,2
	24,6
	25,0
	25,5
	25,9
	26,3
	26,7
	27,1
	27,5
	27,9
	28,3
	

	
	Длина эластичной ленты для нарезания
	146-182
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	13,8
	15,1
	16,4
	17,7
	19,0
	20,3
	21,6
	22,9
	


8. Описание материалов изготовления товара
8.1. Материалы изготовления для изделия «БРЮКИ ЖЕНСКИЕ ПОВСЕДНЕВНЫЕ для ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ФНС россии» указаны в таблице:

	№

п/п
	Наименование материалов изготовления и их характеристики
	Назначение материалов изготовления

	1
	Ткань камвольная костюмная полушерстяная темно-серо-зеленовато-голубого цвета с показателями:

- вид и массовая доля волокон:

    - шерсть 64 + 2 %;

    - полиэфир 34 + 2 %;

    - ПУ (эластан или лайкра) 
1,5 - 2,0 %;

- поверхностная плотность: 240 + 5 г/м2;

- плотность, количество нитей на 10 см:

    - по основе – 311 + 9; 

    - по утку – 232 + 9; 

-  разрывная нагрузка не менее: 

   - по основе - 390 Н;

   - по утку 290 Н; 

- удлинение при разрыве не менее:

   - по основе – 20 %; 

   - по утку – 20 %; 

- стойкость к истиранию до дыр по плоскости, не менее 4,5 тыс. циклов;

- коэффициент сминаемости не более 0,3;

- переплетение ткани - Саржа 2/1;

- устойчивость окраски ткани - прочная;

- количество пиллей на 1 см2 не более 1. 

- изменение линейных размеров после влажно-тепловой обработки, %:

- по основе – не более + 3,5;

- по утку – не более + 3,5
	Для верха брюк для действительных государственных советников Российской Федерации 1, 2, 3 классов и государственных советников Российской Федерации 1, 2, 3 классов

	2
	Ткань камвольная костюмная полушерстяная темно-серо-зеленовато-голубого цвета с показателями:

- вид и массовая доля волокон:

     - шерсть 65 + 3 %;

     - полиэфир 35 + 3 %;

- поверхностная плотность - 245 + 5 г/м2;

- плотность, количество нитей на 10 см:

  - по основе – 350 + 11; 

  - по утку – 210 + 8; 

- разрывная нагрузка не менее: 

    - по основе - 390 Н;

    - по утку 290 Н; 

- удлинение при разрыве не менее:

    - по основе – 20 %; 

    - по утку – 20 %; 

- стойкость к истиранию до дыр по плоскости, не менее 4,5 тыс. циклов;

- коэффициент сминаемости не более 0,3;

- переплетение ткани - Саржа 2/1;

- устойчивость окраски ткани-прочная;

- количество пиллей на 1 см2 не более 1;

- изменение линейных размеров после влажно-тепловой обработки, %:

- по основе – не более + 3,5;

- по утку – не более + 3,5
	Для верха брюк для советников государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2, 3 классов, референтов государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2, 3 классов и секретарей государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2, 3 классов

	3
	Ткань подкладочная вискозно-полиэфирная с показателями:

- вид и массовая доля волокон:

-вискоза не менее 52 %;

-полиэфира не более 48 %;

- поверхностная плотность - 85 + 5 г/м2;

- переплетение полотняное;

- устойчивость окраски ткани – -изменение линейных размеров после влажно-тепловой обработки, %:

- по основе – не более + 3;

- по утку – не более + 3
	Для подкладки брюк для действительных государственных советников Российской Федерации 1, 2, 3 классов, государственных советников Российской Федерации 1, 2, 3 классов, советников государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2, 3 классов, референтов государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2, 3 классов и секретарей государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2, 3 классов

	4
	Ткань подкладочная полиэфирная с показателями:

- вид и массовая доля волокон: 

- 100 % полиэфир;

- поверхностная плотность - от 70 г/м2 до 100 г/м2;

- переплетение полотняное;

- устойчивость окраски ткани – прочная;

- изменение линейных размеров после влажно-тепловой обработки, %:

- по основе – не более + 3;

- по утку – не более + 3
	Для подкладки брюк для советников государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2, 3 классов, референтов государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2, 3 классов и секретарей государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2, 3 классов

	5
	Материал прокладочный клеевой с полиамидным регулярным точечным покрытием, с показателями:

- вид и массовая доля волокон: -

полиэфир 100 %;

- поверхностная плотность: 
50 -60 г/м2. 
	Для прокладок в пояс брюк

	6
	Пуговицы пластмассовые из аминопласта, с четырьмя отверстиями, диаметром 14,0 - 15,0 мм.
	Для застегивания пояса брюк

	7
	Тесьма эластичная плетеная шириной 2,5 - 2,7 см.
	Для стягивания пояса брюк

	8
	Лента эластичная подвязочная шириной 2,5 - 2,7 см.
	Для стягивания пояса брюк

	9
	Застежка «молния» витая спиральная с шириной замкнутых звеньев не менее 4,0 мм, длиной 18,0 - 22,0 см. Замок с автоматическим фиксатором
	Для застегивания брюк

	10
	Нитки армированные швейные:

36 лх, 35 лл, 

44 лх, 45 лл, 

25 лх, 25 лл

	Для стачивания деталей и обметывания срезов верха и подкладки брюк

Для пришивания пуговиц.

Для отделочных строчек и обметывания петель


Примечания:

1.   Цвет фурнитуры и ниток должен соответствовать цвету основной ткани.

2. По требованию Заказчика допускается применение других материалов, не ухудшающих качество и внешний вид изделия.

8.2. Методы контроля и испытаний

8.2.1. Определение линейных размеров и поверхностной плотности – по ГОСТ 3811-72.

8.2.2. Определение числа нитей на 10 см по основе и утку - по ГОСТ 3812-72.

8.2.3. Определение разрывной нагрузки - по ГОСТ 3813-72.

8.2.4. Определение стойкости к истиранию по плоскости, пиллингуемость - по ГОСТ 9913-90.

8.2.5. Определение сминаемости - по ГОСТ 18117-80.

8.2.6. Определение массовой доли шерстяных волокон – по ГОСТ 4659-79.

8.2.7. Определение вида и массовой доли волокон -  по ГОСТ ИСО 1833-2001, ГОСТ ИСО 5088-2001.

8.2.8. Определение устойчивости окраски к воздействиям – по ГОСТ 9733.0-83, ГОСТ 9733.4-83, ГОСТ 9733.7-83, ГОСТ 9733.1-83, ГОСТ 9733.27-83.
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	ГОСТ ИСО 1833-2001.


	Материалы текстильные. Методы количественного химического анализа двухкомпонентных смесей волокон

	ГОСТ 3811-72 

(ИСО 3932-76, ИСО 3933-76, ИСО 3801-77)

Изменения 1-4
	Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей.

	ГОСТ 3812-72 Изменения 1-2
	Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения плотностей нитей и пучков ворса.

	ГОСТ 3813-72

(ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) Изменения 1-3
	Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения разрывных характеристик при растяжении.

	ГОСТ 4103-82 Изменение 1
	Изделия швейные. Методы контроля качества.

	ГОСТ 4659-79
	Ткани и пряжа чистошерстяная и полушерстяная. Методы химических испытаний.

	ГОСТ ИСО 5088-2001
	Материалы текстильные. Методы количественного анализа трехкомпонентных смесей волокон

	ГОСТ 6309-93
	Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия.

	ГОСТ 9733.0-83 Изменение 1-4
	Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям.

	ГОСТ 9733.4-83 

Изменение 1
	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам.

	ГОСТ 9733.7-83 

Изменение 1
	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к глажению. 

	ГОСТ 9733.13-83 

Изменение 1
	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к органическим растворителям.

	ГОСТ 12566-88

Изменение 1
	Изделия швейные бытового назначения. Определение сортности. 

	ГОСТ 9913-90 

(СТ СЭВ 5784-86) 
	Материалы текстильные. Методы определения стойкости к истиранию

	ГОСТ 10581-91

Изменение 1 Поправка
	Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

	ГОСТ 18117-80
	«Ткани и штучные изделия чистошерстяные и полушерстяные. Метод определения сминаемости»

	ГОСТ 12807-2003

Поправка
	Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов.

	ГОСТ 19902-89
	Одежда форменная. Допуски при раскрое деталей верхнего обмундирования

	ГОСТ 25295-2003


Изменения 1

Поправка
	Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие технические условия.

	ГОСТ 28000-2004 

Изменение 1

Поправка
	Ткани одежные чистошерстяные, шерстяные и полушерстяные. Общие технические условия.

	ГОСТ 31396-2009
	Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды.



	ГОСТ 31397-2009
	Классификация типовых фигур женщин особо больших размеров.

	ГОСТ 20272-2014 
	Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи. Общие технические условия.

	ОСТ 17-891-86
	Застежки-молнии пластмассовые. Общие технические условия.

	ОСТ 17-699-88
	Пуговицы. Общие технические условия.

	ОСТ 17-10-030-2000
	Ленты отделочные. Общие технические условия.

	ОСТ 17-10-031-2000
	Тесьма плетеная эластичная. Общие технические условия.

	ОСТ 17-10-033-2000
	Ленты тканые эластичные. Общие технические условия.


РАЗДЕЛ 6

Техническое описание

БлУЗКА ЖЕНСКАЯ С ДЛИННЫМ РУКАВОМ
для федеральных государственных гражданских 

служащих ФНС россии
1. наименование и описание изделия
Настоящее техническое описание распространяется на блузку женскую с длинным рукавом для федеральных государственных гражданских служащих ФНС России, общие требования к которой установлены ГОСТ 25294-2003. 

Образец модели разработан Федеральной налоговой службой, за основу при разработке приняты размерные признаки женской типовой фигуры по ГОСТ 31396-2009.

2. Техническое описание изделия

2.1. Основные параметры и характеристики (свойства)
2.1.1. Блузка женская с длинным рукавом для федеральных государственных гражданских служащих ФНС России (далее – блузка) должна соответствовать общим требованиям ГОСТ 25294-2003, настоящему техническому описанию и образцу-эталону, утвержденному в установленном порядке.

2.1.2. Блузка женская должна изготавливаться зеленовато-голубого и белого цветов - для действительных государственных советников Российской Федерации 1, 2, 3 классов, государственных советников Российской Федерации 1, 2, 3 классов, советников государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2, 3 классов, референтов государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2, 3 классов и секретарей государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2, 3 классов (рисунок 1).

2.1.3. Блузка должна изготавливаться по размерам на типовые фигуры женщин, предусмотренные ГОСТ 31396-2009, ГОСТ 31397-2009 второй, третьей полнотных групп по обхвату груди с 84 по 136 см, по росту со 152 по 182 см (таблица 1). 

Таблица 1

см

	Номер полнотной группы
	Обхват груди

	
	84
	88
	92
	96
	100
	104
	108
	112
	116
	120
	124
	128
	132
	136

	
	Обхват бедер

	2
	90
	94
	98
	102
	106
	110
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	-
	-
	-
	
	-
	-
	118
	122
	126
	130
	134
	138
	142
	150


2.1.4. Изделия размеров, не предусмотренных настоящим техническим описанием, изготавливаются по требованию Заказчика.

3. Описание художественно-технического оформления изделия

3.1. Внешний вид

Блузка женская полуприлегающего силуэта с центральной бортовой застежкой (рисунок 1) без пояса с фигурной линией низа, с центральной бортовой застежкой на семь пуговиц; одна – на стойке воротника, шесть - на полочке. 

Полочки блузок с верхними фигурными накладными карманами, застегивающимися на пуговицы. Борт правой полочки - с планкой. Ширина накладного кармана – 11,5 см, длина кармана посередине – 13,0 см.
Спинка с кокеткой.

Спинка и полочки с вытачками.
Воротник отложной со стойкой.

В блузках для крепления погон в области плечевых швов по две петли и две шлевки.

Рукава длинные одношовные с притачными манжетами, застегивающимися на пуговицы. По шву притачивания манжет - заложено две складки. Внизу рукавов – шлицы.

По стойке воротника, накладным карманам, кокетке спинки, шлице рукава, манжетам, воротнику, планке борта, низу изделия проложена отделочная строчка. 
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Рисунок 1

4. Качество изделия

4.1. Основные требования к изготовлению

4.1.1. Классификация и виды стежков, строчек и швов – по ГОСТ 12807-2003. 

Требования к стежкам, строчкам и швам – по Инструкции «Технические требования к соединениям швейных изделий».

4.1.2. Раскрой деталей блузок – по ГОСТ 2121-88.
4.1.3. Определение сортности блузок – по ГОСТ 12566-88.

4.2. Технологические особенности обработки
4.2.1. Стойку воротника и манжеты дублируют прокладочным материалом с клеевым точечным покрытием. 
4.2.2. Детали блузки стачивают и обтачивают швом шириной 0,7 см. Стачные швы выполняют с одновременным обметыванием.
4.2.3. Отделочную строчку прокладывают: по стойке воротника, накладным карманам, кокетке спинки, шлицам рукавов - на расстоянии 0,2 - 0,3 см; по манжетам, воротнику, планке борта, низу изделия - на расстоянии 0,5 см - от края детали или от шва соединения. 

4.2.4. Для крепления погон на кокетке спинки в плечевые швы втачивают по две шлевки: первую – на расстоянии 0,6 - 1,0 см от шва втачивания рукава, вторую – на расстоянии 4,5 - 5,5 см от первой шлевки. 
Длина шлевок - 3,5 - 4,0 см, ширина – 1,5 - 1,8 см.
4.2.5. Нижний срез блузки обрабатывают швом «вподгибку» шириной 0,5 см.
Боковые швы изделий – запошивочные.

4.2.6. Петли обметывают в следующих местах:
- по планке борта правой полочки на расстоянии 1,5 см от края борта вдоль посередине детали - шесть вертикальных долевых петель: верхнюю на расстоянии 2,0 см от шва втачивания воротника до верхнего края петли, нижнюю – на расстоянии 11,0 ± 1,0 см от низа изделия, остальные – на равном расстоянии одна от другой;
- на правом конце стойки воротника - одну петлю посередине ширины параллельно шву притачивания стойки на расстоянии 1,0 - 1,2 см от края стойки;
- на манжете – одну петлю посередине ширины на расстоянии 1,2 см от бокового края;
- на карманах - посередине ширины детали на расстоянии 1,25 см от края. 
4.2.7. Пуговицы пришивают соответственно расположению петель:
- на левой полочке – шесть пуговиц;
- на левом конце стойки воротника – одну пуговицу на расстоянии 1,3 - 1,5 см края;
- на манжете – одну посередине ширины на расстоянии 1,5 - 1,7 см от края, вторую – на расстоянии 2,0 - 2,5 см от первой пуговицы (от центра пуговицы);
- на полочках – по одной пуговице в соответствии с расположением петель.
4.2.8. При изготовлении блузок не допускается:
- выкраивать надставки в прокладках воротника, стойки и манжет;
- выполнять прокладку воротника из материала с утолщенными нитями, заломами и складками, заметными со стороны верхнего воротника;
- выкраивать подкладку кокетки из двух частей.
4.2.9. При изготовлении блузок допускается:
- боковые швы выполнять стачным швом шириной 0,7 см с одновременным обметыванием.

5. Маркировка

Маркировка изделий - по ГОСТ 10581-91.
6. Упаковка

Упаковка изделий - по ГОСТ 10581-91.
7. Таблица измерений готового изделия

Измерения изделий в готовом виде должны соответствовать значениям, указанным в таблице 2, места измерений по ГОСТ 4103-82 и на рис. 2.
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Рисунок 2

Таблица 2   

см

	Номер измерения
	Наименование измерения
	Рост
	Полнотная группа
	Допускаемое отклонение 

	
	
	
	Вторая
	Третья
	

	
	
	
	Обхват груди
	

	
	
	
	84
	88
	92
	96
	100
	104
	108
	112
	116
	120
	124
	128
	132
	136
	

	1

(рис.2)
	Длина спинки
	146
	62,0
	62,0
	62,0
	62,0
	62,0
	62,0
	62,0
	62,0
	62,0
	62,0
	62,0
	62,0
	62,0
	62,0
	+ 1,0

	
	
	152
	64,0
	64,0
	64,0
	64,0
	64,0
	64,0
	64,0
	64,0
	64,0
	64,0
	64,0
	64,0
	64,0
	64,0
	

	
	
	158
	66,0
	66,0
	66,0
	66,0
	66,0
	66,0
	66,0
	66,0
	66,0
	66,0
	66,0
	66,0
	66,0
	66,0
	

	
	
	164
	68,0
	68,0
	68,0
	68,0
	68,0
	68,0
	68,0
	68,0
	68,0
	68,0
	68,0
	68,0
	68,0
	68,0
	

	
	
	170
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	

	
	
	176
	72,0
	72,0
	72,0
	72,0
	72,0
	72,0
	72,0
	72,0
	72,0
	72,0
	72,0
	72,0
	72,0
	72,0
	

	
	
	182
	74,0
	74,0
	74,0
	74,0
	74,0
	74,0
	74,0
	74,0
	74,0
	74,0
	74,0
	74,0
	74,0
	74,0
	

	
	
	188
	76,0
	76,0
	76,0
	76,0
	76,0
	76,0
	76,0
	76,0
	76,0
	76,0
	76,0
	76,0
	76,0
	76,0
	

	2

(рис.2)
	Ширина спинки (на 12,5 см от середины ростка)
	146-188
	36,4
	37,6
	38,8
	40,0
	41,2
	42,4
	43,6
	44,8
	46,0
	47,2
	48,4
	49,6
	50,8
	52,0
	+ 0,5

	3

(рис.2)
	Длина полочки до низа
	146
	61,8
	62,1
	62,4
	62,7
	63,0
	63,3
	63,6
	63,9
	64,2
	64,5
	64,8
	65,1
	65,4
	65,7
	+ 1,0

	
	
	152
	63,8
	64,1
	64,4
	64,7
	65,0
	65,3
	65,6
	65,9
	66,2
	66,5
	66,8
	67,1
	67,4
	67,7
	

	
	
	158
	65,8
	66,1
	66,4
	66,7
	67,0
	67,3
	67,6
	67,9
	68,2
	68,5
	68,8
	69,1
	69,4
	69,7
	

	
	
	164
	67,8
	68,1
	68,4
	68,7
	69,0
	69,3
	69,6
	69,9
	70,2
	70,5
	70,8
	71,1
	71,4
	71,7
	

	
	
	170
	69,8
	70,1
	70,4
	70,7
	71,0
	71,3
	71,6
	71,9
	72,2
	72,5
	72,8
	73,1
	73,4
	73,7
	

	
	
	176
	71,8
	72,1
	72,4
	72,7
	73,0
	73,3
	73,6
	73,9
	74,2
	74,5
	74,8
	75,1
	75,4
	75,7
	


Продолжение таблицы 2

см

	Номер измерения
	Наименование измерения
	Рост
	Полнотная группа
	Допускаемое отклонение 

	
	
	
	Вторая
	Третья
	

	
	
	
	Обхват груди
	

	
	
	
	84
	88
	92
	96
	100
	104
	108
	112
	116
	120
	124
	128
	132
	136
	

	
	
	182
	73,8
	74,1
	74,4
	74,7
	75,0
	75,3
	75,6
	75,9
	76,2
	76,5
	76,8
	77,1
	77,4
	77,7
	

	
	
	188
	75,8
	76,1
	76,4
	76,7
	77,0
	77,3
	77,6
	77,9
	78,2
	78,5
	78,8
	79,1
	79,4
	79,7
	

	4

(рис.2)
	Длина рукава
	146
	52,5
	52,5
	52,5
	52,5
	52,5
	52,5
	52,5
	52,5
	52,5
	52,5
	52,5
	52,5
	52,5
	52,5
	+ 1,0

	
	
	152
	54,5
	54,5
	54,5
	54,5
	54,5
	54,5
	54,5
	54,5
	54,5
	54,5
	54,5
	54,5
	54,5
	54,5
	

	
	
	158
	56,5
	56,5
	56,5
	56,5
	56,5
	56,5
	56,5
	56,5
	56,5
	56,5
	56,5
	56,5
	56,5
	56,5
	

	
	
	164
	58,5
	58,5
	58,5
	58,5
	58,5
	58,5
	58,5
	58,5
	58,5
	58,5
	58,5
	58,5
	58,5
	58,5
	

	
	
	170
	60,5
	60,5
	60,5
	60,5
	60,5
	60,5
	60,5
	60,5
	60,5
	60,5
	60,5
	60,5
	60,5
	60,5
	

	
	
	176
	62,5
	62,5
	62,5
	62,5
	62,5
	62,5
	62,5
	62,5
	62,5
	62,5
	62,5
	62,5
	62,5
	62,5
	

	
	
	182
	64,5
	64,5
	64,5
	64,5
	64,5
	64,5
	64,5
	64,5
	64,5
	64,5
	64,5
	64,5
	64,5
	64,5
	

	
	
	188
	66,5
	66,5
	66,5
	66,5
	66,5
	66,5
	66,5
	66,5
	66,5
	66,5
	66,5
	66,5
	66,5
	66,5
	

	5
	Расстояние от края борта до петель и пуговиц
	146-
188
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	-

	6

(рис.2)
	Ширина изделия на уровне глубины проймы
	146-
188
	47,0
	49,0
	51,0
	53,0
	55,0
	57,0
	59,0
	61,0
	63,0
	65,0
	67,0
	69,0
	71,0
	73,0
	+ 1,0


8. Описание материалов изготовления товара
8.1. Материалы изготовления для изделия «БлУЗКА ЖЕНСКАЯ С ДЛИННЫМ РУКАВОМдля федеральных государственных гражданских служащих ФНС россии» указаны в таблице:
	№

п/п
	Наименование материалов изготовления и их характеристики
	Назначение материалов изготовления

	1
	Ткань хлопчатобумажная сорочечная белого цвета.

Характеристики:

- Сырьевой состав: 

- хлопок - не менее 60 %;

- полиэфир – не более 40 %;

- Поверхностная плотность - 115 + 15 г/м2;

- Отделка: мягкая;

- Переплетение: полотняное;

- Прочность крашения - прочная;

- Воздухопроницаемость - не менее 60 дм2/ м2с;

- Массовая доля свободного формальдегида - не более 300 мкг/г
	Для изготовления блузок

	2
	Ткань хлопчатобумажная сорочечная зеленовато-голубого цвета.

Характеристики:

- Сырьевой состав: 

- хлопок - не менее 60 %,

- полиэфир – не более 40 %;

- Поверхностная плотность 115 + 15 г/м2;

- Отделка: мягкая;

- Переплетение: полотняное;

- Прочность крашения - прочная;

- Воздухопроницаемость - не менее 60 дм2/ м2с;

- Массовая доля свободного формальдегида - не более 300 мкг/г 
	Для изготовления блузок

	3
	Бязь отбеленная клеевая с регулярным точечным покрытием


	Для прокладок в воротник, стойку воротника, манжет

	4
	Материал прокладочный клеевой с регулярным точечным покрытием

Поверхностная плотность 60 г/м2 
	Для прокладок в воротник, стойку воротника, манжет

	5
	Пуговицы пластмассовые из аминопласта,

диаметром 11 мм
	Для застегивания стойки воротника, полочек, карманов, манжет

	6
	Нитки армированные швейные:

35 лл, 

45 лл, 

25 лл

Нитки полиэфирные текстурированные швейные:

24 лт

37 лт 
	Для стачивания деталей и обметывания срезов.

Для пришивания пуговиц.

Для отделочных строчек и обметывания петель

Для обметывания срезов


Примечания:

1. Цвет фурнитуры и ниток должен соответствовать цвету основной ткани.

2. По требованию Заказчика допускается применение других материалов, не ухудшающих качество и внешний вид изделия.
8.2. Методы контроля и испытаний

8.2.1. Определение воздухопроницаемости - по ГОСТ 12088-77.

8.2.2. Определение содержания свободного формальдегида - по ГОСТ 25617-214.

8.2.3. Определение поверхностной плотности – ГОСТ 3811-72.

8.2.4. Определение устойчивости окраски к воздействию – ГОСТ 9733.0-83, ГОСТ 9733.4-83, ГОСТ 9733.6-83, ГОСТ 9733.27-83.

8.2.5. Определение массовой доли волокон (сырьевой состав) - ГОСТ ИСО 1833-2001.

 Перечень нормативной документации

	ГОСТ 4103-82
	Изделия швейные. Методы контроля качества.



	ГОСТ ИСО 1833-2001 


	Материалы текстильные. Методы количественного химического анализа двухкомпонентных смесей волокон



	ГОСТ 3811-72
	Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей



	ГОСТ 9733.0-83
	Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям 



	ГОСТ 9733.4-83
	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам


	ГОСТ 9733.6-83
	Материалы текстильные. Методы испытаний устойчивости окрасок к поту

	ГОСТ 9733.27-83
	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению 



	ГОСТ 6309-93
	Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия.



	ГОСТ 10581-91
	Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

	ГОСТ 12088-77
	Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости.

	ГОСТ 12566-88
	Изделия швейные бытового назначения. Определение сортности.

	ГОСТ 12807-2003
	Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов.

	ГОСТ 21219-88
	Изделия ведомственного назначения. Допуски при раскрое деталей белья, санитарно-госпитальной одежды и постельных принадлежностей.

	ГОСТ 25617-2014
	Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные. Методы химических испытаний.

	ГОСТ 31396-2009
	Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды.



	ГОСТ 31397-2009
	Классификация типовых фигур женщин особо больших размеров.



	ОСТ 17-699-88
	Пуговицы. Общие технические условия.


РАЗДЕЛ 7

Знаки, установленные для работников Федеральной налоговой службы, 

которым присвоены классные чины

1. Описание знаков различия, установленных для работников 

Федеральной налоговой службы, которым присвоены классные чины

В качестве знаков различия по классным чинам для государственных служащих Федеральной налоговой службы устанавливаются наплечные знаки нашивные и съемные.

Наплечный знак представляет собой вытянутый прямоугольник с параллельными боковыми сторонами и закругленным верхним краем, металлической пуговицей в верхней части. Для советников государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2, 3 классов, референтов государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2, 3 классов и секретарей государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2, 3 классов пуговицы металлические с гербом ФНС РОССИИ, материал – алюминий. Наплечные знаки имеют окантовку темно-вишневого цвета по всем сторонам, кроме нижнего.

Размер наплечного знака: ширина – 45 мм, длина посередине:

для мужчин – 140 - 160 мм,

для женщин – 120 - 140 мм.

1.1. Наплечные знаки советника государственной гражданской службы 
Российской Федерации 1, 2, 3 классов.

Наплечные знаки изготавливаются из галуна специального гладкого переплетения цвета ткани одежды.

На поле наплечного знака на расстоянии 10 мм от нижнего края располагаются 3 поперечные серебристые полосы шириной 5 мм, расстояние между полосами – 5 мм, и прикрепляются 1 - 3 металлических десятиконечные звезды серебристого цвета диаметром 18 мм с сребристым сиянием, в центре звезды расположена эмалевая пятиконечная звездочка темно-вишневого цвета.

- 3 звезды на наплечных знаках советника государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса (расстояние от нижнего края наплечного знака до центра первой звезды – 50 мм, между звездами вдоль наплечного знака – 10 мм);

- 2 звезды на наплечных знаках советника государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса (расстояние от нижнего края наплечного знака до центра первой звезды – 50 мм, между звездами вдоль наплечного знака– 25 мм);

- 1 звезда на наплечных знаках советника государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса (расстояние от нижнего края наплечного знака до центра первой звезды – 60 мм).

2. Описание нарукавных знаков, кокарды, шитья, эмблемы 
на съемные наплечные знаки.

Нарукавный знак принадлежности к службе представляет из себя контурный щит темно-вишневого цвета шириной 84 мм и длиной 104 мм. На поле цвета ткани предмета форменной одежды, с изображенным на нём геральдическим знаком - эмблемой службы в виде изображения серебряного, увенчанного тремя объединенными лентой коронами двуглавого орла, держащего в лапах перекрещенные ключ и кадуцей золотистого цвета. На груди орла щит красного цвета с изображенным на нем всадником, поражающим копьем дракона. Над эмблемой – надпись серебристого цвета в две строки «Федеральная налоговая служба». Нарукавный знак выполняется на ткани верха изделия или на жаккардовом полотне.

Нарукавный знак нашит на внешней стороне левого рукава на расстоянии 80 мм от верхней точки рукава до знака.

Эмблема на съемные наплечные знаки прикреплена на расстоянии 25 мм от верхнего края наплечного знака на погоны советников государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2, 3 класса, референтов государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2, 3 класса и секретарей государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2, 3 класса.
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