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Состав одного комплекта товара:
- Системный блок;
- Монитор;
- Манипулятор типа «мышь»;
- Клавиатура;
- Комплект проводов для подключения к электрической сети;
- Кабель для подключения монитора к системному блоку
- Надлежащим образом заполненные гарантийные талоны;
- Комплект эксплуатационно-технической документации на русском языке.

1. Информация о товаре
	Системный блок – 34 шт.

	Объем оперативной установленной памяти
	Гигабайт
	≥ 8

	Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти
	Гигабайт
	≥ 128

	Тип оперативной памяти
	---
	DDR4

	Количество внутренних отсеков корпуса 3,5
	Штука
	≥ 3

	Количество внутренних отсеков корпуса 2,5
	Штука
	≥ 2

	Количество внешних отсеков корпуса 5,25
	Штука
	≥ 2

	Возможность блокировки кнопки включения системного блока
	---
	Да

	Количество ядер процессора
	Штука
	≥ 4

	Количество потоков процессора
	Штука
	≥ 8

	Частота процессора базовая
	Гигагерц
	≥ 3.3

	Тепловыделение процессора
	Ватт
	≤ 60

	Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3)
	Мегабайт
	≥ 12

	Тактовая частота оперативной памяти
	Мегагерц
	≥ 3200

	Количество слотов оперативной памяти
	Штука
	≥ 4

	Количество слотов M.2 Key M
	Штука
	≥ 2

	Интерфейс слотов M.2 Key M
	---
	PCIe и SATA3

	Количество слотов M.2 Кеу E
	Штука
	≥ 1

	Интерфейс накопителя SSD
	---
	PCIe

	Наличие установленного дискретного графического контроллера
	---
	Нет

	Объем установленного модуля оперативной памяти
	Гигабайт
	≥ 8

	Мощность блока питания
	Ватт
	≥ 600

	Наличие системы охлаждения процессора
	---
	Да

	Наличие графического контроллера, интегрированного в процессор
	---
	Да

	Наличие интегрированного звукового контроллера
	---
	Да

	Наличие кнопки включения и перезагрузки на передней панели
	---
	Да

	Базовая частота графического контроллера, интегрированного в процессор
	Мегагерц
	≤ 333

	Сетевой интерфейс 8P8C (RJ-45)
	Штука
	≥ 1

	Высота корпуса
	Миллиметр
	< 400

	Ширина корпуса
	Миллиметр
	< 200

	Длина корпуса
	Миллиметр
	< 400

	Тип порта видеовыхода
	---
	HDMI, DisplayPort, VGA

	Количество портов HDMI
	Штука
	≥ 1

	Количество портов DisplayPort
	Штука
	≥ 2

	Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 2.0
	Штука
	≥ 4

	Количество портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) на передней панели
	Штука
	≥ 4

	Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0)
	Штука
	≥ 7

	Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1)
	Штука
	≥ 2

	Количество COM-портов
	Штука
	≥ 1

	Количество портов USB Type-C на передней панели
	Штука
	≥ 1

	Суммарное количество встроенных в корпус портов USB Type-C
	Штука
	≥ 2

	Сетевой интерфейс 8P8C (RJ-45)
	---
	Да

	Скорость передачи данных проводного сетевого контроллера
	Мегабит в секунду
	≥ 1000

	Наличие выходного аудиоразъема
	---
	Да

	Наличие выходного аудиоразъема на передней панели
	---
	Да

	Наличие встроенного картридера
	---
	Да

	Частота процессора максимальная
	Гигагерц
	≥ 4.2

	Тип аудиоконтроллера
	---
	Встроенный

	Количество накопителей типа SSD форм-фактора M.2
	Штука
	≥ 1

	Общий объем накопителей SSD форм-фактора M.2
	Гигабайт
	≥ 240

	Допустимое количество перезаписей всего объема накопителя SSD в день (DWPD)
	
	≥ 1

	Требования к встроенным системным программам (BIOS, UEFI)
	
	Защита от несанкционированного внесения изменений в состав модулей BIOS

	
	
	Поддержка клавиатуры и мыши для настройки BIOS

	
	
	Интеграция дополнительных модулей в BIOS

	
	
	Интеграция дополнительных модулей в UEFI

	
	
	Управление включением и отключением каждого порта SATA

	
	
	Управление включением и отключением интерфейса Wi-Fi

	
	
	Управление включением и отключением интерфейса Bluetooth

	
	
	Выбор загрузки операционной системы без использования внешних утилит

	Наличие, а также количество разъемов не должно обеспечиваться за счет внешних периферийных устройств, в том числе переходников, разветвителей.
Базовая система ввода-вывода (BIOS) должна быть включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, созданный 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
*
Требования к BIOS, UEFI обусловлены необходимостью настроек системы в соответствии с актуальными требованиями в сфере информационной безопасности, а также для расширения функциональных возможностей системы:
· - Защита от несанкционированного внесения изменений в состав модулей BIOS (прошивки) нужна для обеспечения безопасности системы. BIOS — низкоуровневая прошивка, отвечающая за инициализацию оборудования при запуске компьютера и передачу управления операционной системе. Любая уязвимость на этом уровне может дать злоумышленникам полный контроль над системой до загрузки операционной системы.
· Цель защиты — предотвратить запуск вредоносного кода в процессе загрузки, а также обходить меры безопасности. Это важно, так как BIOS глубоко встроена в аппаратное обеспечение и не может быть легко доступна для модификации или проверки. 
- Поддержка клавиатуры и мыши для настройки BIOS нужна для возможности настройки и установки операционной системы
- Интеграция дополнительных модулей (расширений) в BIOS (UEFI) нужна для расширения функциональности системы. Это позволяет: поддерживать устаревшее оборудование — например, запускать операционные системы и программы, разработанные для BIOS, на современных материнских платах; обеспечивать работу устройств, не совместимых с UEFI — например, поддерживать загрузку с носителей, созданных под BIOS, без переустановки или перестройки; реализовывать функции, не включенные в старые версии BIOS — например, выполнять проверки, не включенные в старые версии, с помощью расширений BIOS на картах адаптеров устройств ввода-вывода.
- Управление включением и отключением каждого порта SATA нужно для отключения одного или нескольких устройств в случае необходимости. 
· - Управление включением и отключением интерфейса Wi-Fi, Bluetooth необходимо для выполнения требований информационной безопасности.
- Выбор загрузки операционной системы без использования внешних утилит нужен для управления загрузкой в случае установки нескольких операционных систем или для диагностики проблем.

	Клавиатура – 34 шт.

	Тип подключения
	Проводная

	Тип
	Полноразмерная

	Интерфейс подключения
	USB

	Длина кабеля, Метр
	≥ 1.5 и ≤ 2

	Раскладка клавиатуры
	QWERTY, ЙЦУКЕН

	Способ нанесения русификации клавиатуры
	Промышленный

	Отличие цвета русских букв на клавишах от латинских
	Да

	Манипулятор типа «мышь» – 34 шт.

	Тип подключения
	Проводной

	Длина кабеля, Метр
	≥ 1,5 и ≤ 2

	Интерфейс подключения
	USB

	Тип сенсора
	Оптический

	Разрешение сенсора, точек/дюйм
	≥ 1000

	Монитор – 34 шт.

	Тип матрицы
	IPS (PLS, ADS, AAS, FFS, SFT, New Mode2, Vistarich)

	Возможность поворота экрана по вертикали (портретный режим)
	да

	Время отклика, мс
	< 2

	Яркость, кд/м2
	≥ 250 и < 300

	Размер диагонали, Дюйм
	≥ 27

	Формат изображения
	16:09

	Разрешение экрана
	1920 x 1080

	Максимальная частота обновления (смена кадров), Герц
	≥ 155

	Интерфейс подключения
	Display Port, HDMI

	Количество портов HDMI, Штука
	≥ 1

	Количество портов DisplayPort, Штука
	≥ 1

	Наличие встроенной акустической системы
	Да

	Угол обзора по горизонтали, градус
	≥ 178

	Угол обзора по вертикали, градус
	 ≥ 178

	Наличие возможности крепления на стену
	Да

	Контрастность
	≥1000:1

	Наличие антибликового покрытия
	Да

	Потребляемая мощность, Ватт
	≤ 30



2. Место и способ поставки.  Требования к Товару

1. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, предусмотренным в технических условиях, а также действующими распространяющимся на него нормам и стандартам Российской Федерации.
2. Поставляемый товар не должен нарушать действующее законодательство о защите авторских прав. Товар должен быть защищен зарегистрированным товарным знаком при его наличии.
3. Поставляемый товар должен иметь четкую маркировку в соответствии с требованиями действующих технических условий и действующих стандартов (название, модель, серийный номер, дата изготовления, страна-изготовитель). Маркировка должна быть нанесена способом, обеспечивающим сохранность ее в течение всего срока хранения и эксплуатации товара.
4. Поставляемый товар должен иметь неиспользованный ресурс, срок эксплуатации и срок хранения в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями изготовителя.
5. Поставляемый товар должен иметь внутреннюю упаковку и транспортную тару в соответствии с техническими условиями, а при отсутствии таких данных в технических условиях: внутреннюю упаковку и транспортную тару, обеспечивающую целостность и соответствие условиям хранения и транспортировки.
6. Цвет устройств, входящих в состав комплекта товара (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) – одинаковый.
7. Весь входящий в комплект товар поставляется единой товарной позицией.
8. Гарантийный срок Поставщика и Производителя на товар составляет 36 месяцев с момента поставки товара и подписания Акта приема-передачи товара Государственным заказчиком.
9. Товар из реестра МПТ.
