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Техническое задание
на поставку бронежилетов и шлемов защитных
Раздел 1. Общие положения.

1.1.Объект закупки: Поставка бронежилетов и шлемов защитных. 
Наименование, характеристики, количество указаны в п. 2.1 Технического задания.
1.2. Государственный заказчик (далее Заказчик): МТУ Ространснадзора по ЦФО.
1.3. Адрес поставки товара: г. Брянск, проспект Станке Димитрова,72.
1.4. Срок действия контракта: вступает в силу с даты заключения и действует по 30.09.2026 г. Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от исполнения неисполненных обязательств Сторон по нему, в том числе гарантийных обязательств и ответственности за его нарушение.

1.5. Срок поставки всего объема товара: в течение 10 (десять) рабочих дней с даты заключения контракта. 

1.6. Результат поставки: товар, соответствующий требованиям технического задания, готовый к использованию по прямому назначению без вложения дополнительных затрат. Риск случайного повреждения, или утраты товара до подписания Заказчиком товарной накладной, несет Поставщик.
1.7. Условия поставки: Поставщик осуществляет закупку/производство товара, доставку, погрузо-разгрузочные работы, подъем на соответствующий указаниям Заказчика этаж. Товар должен поставляться в упаковке, не допускающей повреждение товара при транспортировке (доставке). 

1.8. Порядок сдачи и приемки результатов поставки: 
1.8.1. Поставка Товара осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 16:00 время Московское. Дату и время поставки товара Поставщик согласовывает с Заказчиком. Передача Товара Заказчику подтверждается подписанием Товарной накладной.
Вместе с товаром Поставщик представляет документы:

- товарную накладную; 

- счет (счет-фактуру при необходимости);

- документы на товар (паспорта, руководства пользователя (на русском языке), сертификаты качества, декларации соответствия, протоколы испытаний, проведенных в испытательной лаборатории (центре), имеющей соответствующую аккредитацию, на каждую партию) и иные документы, подтверждающих качество и безопасность поставляемого товара.
1.8.2. Заказчик не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения Товара рассматривает и осуществляет приемку Товара на предмет соответствия объему, качеству и другим требованиям, установленным в настоящем Техническом задании. 

1.8.3. По результатам такого рассмотрения Заказчик вправе направить:

- запрос о предоставлении разъяснений касательно поставленного Товара либо

- Акт об отказе от принятия Товара, содержащий перечень выявленных недостатков и разумные сроки их устранения.

1.8.4. В случае получения от Заказчика надлежащим образом направленного (почтой, в т.ч. электронной, или нарочно) запроса о предоставлении разъяснений касательно выявленных недостатков, Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения.

1.8.6. Для проверки соответствия поставленной Товара, условиям настоящего Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с ФЗ о контрактной системе.
1.8.7. В случае отказа Заказчика от принятия Товара в связи с необходимостью устранения недостатков, Поставщик обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней устранить указанные недостатки за свой счет и направить (почтой или нарочно) отчет об устранении недостатков.

1.8.8. Подписанный Заказчиком и Поставщиком Акт приема – передачи товара (товарная накладная) и предъявленный Поставщиком Заказчику счет на оплату являются основанием для оплаты Поставщику поставленного Товара.

1.8.9. Оплата производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке Товара на основании выставленного Исполнителем счета на оплату.
1.9. Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее – гарантийные обязательства): 
Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утверждёнными на данный вид товара, и наличие сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках государственного контракта, является новым, неиспользованным, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами, изготовлением, функционированием при использовании.

Гарантийный срок эксплуатации Товара в соответствии с условиями производителя, но не менее 5 (пять) лет и исчисляется с даты приемки поставленного товара.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или предоставлением иного надлежащего документа.

В период действия гарантийного срока Поставщиком осуществляется гарантийное обслуживание Товара без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.

При обнаружении дефектов Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счёт устранить дефекты либо заменить Товар ненадлежащего качества новым, в срок 10 (десять) календарных дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством факсимильной связи, электронной почты с последующим направлением оригинала).

В случае замены какой-либо части Товара, на такую заменённую часть Товара Поставщик предоставляет гарантию. Срок гарантии при этом устанавливается Поставщиком до срока указанного в контракте.

Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счёт Поставщика.

Раздел 2. Характеристики товара.

2.1. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки, его количество:
Таблица №1
	№

п/п
	Наименование поставляемого товара
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измер-я

хар-ки
	Единица

измерения поставляе-мого товара
	Количество

	1 
	Бронежилет открытого ношения класса защитной структуры Бр3
	Назначение
	Бронежилет открытого ношения Бр3 предназначен для периодического ношения с целью защиты туловища человека от элементов огнестрельного стрелкового оружия и осколков.
	
	шт
	5

	
	
	Конструктивное исполнение
	Бронежилет открытого ношения Бр3 должен быть изготовлен по нормативной документации производителя в соответствии с требованиями ГОСТ 34286 - 2017, должен состоять из грудной и спинной секций (из многослойной высокомодульной ткани), легко подгоняться по фигуре в пределах условного размера и по росту, обеспечивать вентиляцию поджилетного пространства.

Защитная структура бронежилета – полужесткая на основе мягких защитных структур и двух (перед, спина) съемных объемно формованных пластин из бронематериала, должна препятствовать образованию вторичных осколков и рикошету поражающих элементов. Продукция должна быть сертифицирована установленным порядком.
	
	
	

	
	
	Размеры
	3 условный размер (обхват 
груди 116 – 120см): 5 шт,

Все условные размеры на рост от 172 до 184 см.

	
	
	

	
	
	Класс защитной структуры по ГОСТ 34286 – 2017
	Бр3 – для жесткой защитной структуры,

Бр1 – для мягкой защитной структуры, 

С2 (показатель V50%  ≥  500 м/с).

Бронежилет должен быть сертифицирован установленным порядком.
	
	
	

	
	
	Площадь защиты
	Площадь защиты бронежилета: 

По классу защиты Бр3  ГОСТ 34286 – 2017 не менее 15 

По классу защиты Бр2 (боковая часть) ГОСТ 34286 – 2017 не менее 3 

По классу защиты Бр1, С2   ГОСТ 34286 – 2017 не менее 30 
	дм²
	
	

	
	
	Заброневое воздействие поражающего элемента при непробитии защитной структуры
	Показатель заброневого воздействия  поражающего элемента при непробитии защитной структуры в соответствии с ГОСТ 34286 -2017 не должен превышать значения, принятого в качестве предельно допустимого в установленном порядке. 
	
	
	

	
	
	Сохранение стойкости к воздействию средств поражения при условиях
	– в температурном диапазоне эксплуатации 
от-40до + 40; 

– после погружения в воду.
	°С
	
	

	
	
	Масса бронежилета
	≤ 12
	кг
	
	

	
	
	Материалы
	Материалы, применяемые для изготовления бронежилета, должны выпускаться по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке, проходить входной контроль. Наружный чехол должен быть изготовлен из высокопрочной ткани полиэстер, с поверхностной плотностью ≥ 234 г/м², с разрывной нагрузкой ≥ 152 кгс по основе и ≥ 108 кгс по утку, с истиранием ≥ 6000 циклов.

Цвет наружного чехла – черный.
	
	
	

	
	
	Маркировка
	Должна быть выполнена в соответствии с требованиями пункта 5.5 ГОСТ 34286 - 2017
	
	
	

	
	
	Упаковка
	Бронежилет должен быть упакован в опломбированную ОТК предприятия сумку, предохраняющую его от загрязнения и повреждений при транспортировке.
	
	
	

	
	
	Комплектность
	– бронежилет, 

– транспортировочная сумка,

– паспорт с отметкой о приемке и указанием даты изготовления, номера изделия, партии, условного размера, класса защитной структуры, гарантийных сроков и правил хранения и эксплуатации.
	
	
	

	
	
	Гарантийный срок
	Гарантийный срок эксплуатации в соответствии с гарантией производителя, но не менее 5 лет с даты поставки;
	
	
	

	
	
	Требования к качеству и безопасности
	Поставщик до отгрузки бронежилетов Заказчику должен осуществить выборочную проверку качества и безопасности поставляемых бронежилетов и представить Заказчику протоколы испытаний, проведенных в испытательной лаборатории (центре), имеющей соответствующую аккредитацию.
	
	
	

	
	
	Страна происхождения
	Российская Федерация
	
	
	

	2
	Шлем защитный класса защитной структуры Бр2


	Наименование 
	Шлем защитный (далее - Бронешлем) изготовлен по нормативной документации производителя в соответствии с ГОСТ Р 57560-2017 «Бронешлемы. Классификация. Термины и определения» (далее - ГОСТ Р 57560-2017), ГОСТ Р 58464-2019 «Бронешлемы. Общие технические требования» (далее - ГОСТ Р 58464-2019)
	
	шт
	5

	
	
	Назначение
	Бронешлем обеспечивает защиту головы человека от воздействия холодного оружия, пуль стрелкового оружия и поражения осколками в заданных условиях эксплуатации и соответствует второму классу защиты Бр2. Защитная структура бронешлема препятствует образованию вторичных осколков и рикошету поражающих элементов. Конструкция бронешлема обеспечивает надежную фиксацию на голове независимо от ее наклона

	
	
	

	
	
	Конструктивное исполнение
	Бронешлем состоит из нескольких элементов, профилированных по форме головы и вставленных в тканевый чехол.

Защитную структуру корпуса составляет полимерная композиция на основе ткани из арамидных нитей или сталь. Поверхность корпуса изделий покрыта термоусадочной пленкой и (или) окрашена двухкомпонентной полиуретановой эмалью и (или) одет внешний тканевый чехол.

Индивидуальная подгонка по голове осуществляется при помощи регулировочных элементов подвесной системы изделия, состоящей из комплекса элементов, которые обеспечивают фиксацию шлема на голове, его регулировку под индивидуальные особенности пользователя.

Каждый металлический элемент имеет второй класс защиты Бр2.

Элементы бронешлема изготовлены из металла высокой стойкости к воздействию средств поражения и обеспечивают соответствие бронешлема второму классу защитной структуры Бр2.

Внутри бронешлема установлена подтулейная часть с вставленными стационарно демпфирующими элементами толщиной 20 мм.

Стационарно-демпфирующие элементы расположены между защитными пластинами и головой

человека.

Бронешлем имеет подбородочный ремень с быстроразъемной высокопрочной застежкой с приспособлением, обеспечивающим отсутствие контакта застежки с подбородком
	
	
	

	
	
	Размер
	Универсальный размер от 54 до 60 размера
	
	
	

	
	
	Масса бронешлема (счехлом)
	≤ 1,8
	кг
	
	

	
	
	Показатель заброневого

воздействия
	Показатель заброневого воздействия поражающего элемента при непробитии защитной структуры в соответствии с ГОСТ Р 58464-2019 не превышает значения, принятого в качестве предельно допустимого и нормируемого нормативными документами производителя на бронешлеме
	
	
	

	
	
	Площадь защиты
	Не менее 12
	дм²
	
	

	
	
	Маркировка
	Должна быть в доступном для осмотра месте. Состав маркировки содержит – товарный знак предприятия-изготовителя, размер, наименование изделия, заводской номер партии, номер изделия в партии, месяц и год изготовления, класс защиты.
	
	
	

	
	
	Гарантийный срок
	Гарантийный срок эксплуатации в соответствии с гарантией производителя, но не менее 5 лет с даты поставки.
	
	
	

	
	
	Страна происхождения
	Российская Федерация
	
	
	


Товар должен быть новым (без консервации) не ранее 2026 года выпуска и ранее не использованным, не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц, быть не подвергавшимся ранее ремонту (модернизации или восстановлению). Товар  не должен находиться в залоге, под арестом, под иным обременением,  и прочих дефектов, связанных с конструкций, материалами или функционированием, иметь гарантию завода-изготовителя. 

Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна иметь информацию на русском языке, перевод на русский язык.

Наличие сертификатов качества, деклараций соответствия и иных документов, подтверждающих качество и безопасность поставляемого товара, обязательно.
Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам.

 Маркировка товара должна соответствовать требованиям государственных стандартов.

Внешняя упаковка должна быть заводской, которая бы обеспечивала сохранность от внешних воздействий и любого вида повреждений при перевозке различными видами транспорта (при необходимости иметь светонепроницаемую защиту, и тару, которая предохраняет от различного рода повреждений, попадания света, проникновения в неё избыточной влажности).

Товар должен быть доставлен до места поставки с соблюдением требований, установленных эксплуатационной документацией, транспортом, обеспечивающим сохранность товара и его дальнейшее качественное и безопасное применение. При несоблюдении данных условий весь товар разгрузке по месту поставки не подлежит.

Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации на поставляемые товары и Руководства пользователя в виде ксерокопий.

Раздел 3. Заключительные положения

3.1. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных действующим законодательством и настоящим Контрактом. Источник финансирования – федеральный бюджет. Цена Контракта включает в себя стоимость услуг, используемых при их оказании материалов и оборудования, упаковку, доставку материалов и рабочей силы, уплату налогов, сборов пошлин и всех прочих расходов Исполнителя, связанных с исполнением контракта.

3.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.3. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Заказчика в интересах Исполнителя. Расторжение контракта, включая расторжение по инициативе Заказчика в одностороннем порядке, возможно по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ. 

Раздел 4. Спецификация поставляемого товара*
	№ п/п
	Наименование товара, товарный знак
	Страна происхождения товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед

(руб.)
	Сумма

(руб.)

	1. 
	Бронежилет открытого ношения класса защитной структуры Бр3, условный размер 3 __________

	Российская Федерация
	шт
	5
	
	

	2. 
	Шлем защитный класса защитной структуры Бр2 _____________
	Российская Федерация
	шт
	5
	
	

	ИТОГО
	


*Заполняется по результатам закупочной сессии с учетом коэффициента снижения (при его наличии)

