


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по проверке качества огнезащитной обработки деревянных конструкций в здании музея по адресу: г. Москва, Никитский бульвар, д. 12а,
стр. 1 и стр. 2

1. Сроки оказания услуг: с момента заключения контракта в течение 10 (десяти) календарных дней.

2. [bookmark: _GoBack]Место оказания услуг: Российская Федерация, г. Москва, Никитский бульвар,            д. 12а, стр. 1 и стр. 2.

       3. Описание, объем оказываемых услуг
       3.1. Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (обрешетка, стропильные конструкции, ходовые мостики) площадью 3040,0 м² в здании музея по адресу: г. Москва, Никитский бульвар, д. 12а, стр. 1.
       3.2. Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (обрешетка, стропильные конструкции, ходовые мостики) площадью 1273,0 м² в здании музея по адресу: г. Москва, Никитский бульвар, д. 12а, стр. 2.
        3.3. Количество отобранных образцов должно составлять 13 шт. для огнезащищенной поверхности стр. 1 и 6 шт. для огнезащищенной поверхности стр. 2. По результатам отбора образцов составляется акт, в котором указывается место отбора каждого образца. Оголенные участки после отбора проб покрываются огнезащитным составом с I группой огнезащитной эффективности.
        3.4. При обработке деревянных конструкции чердачных помещений (обрешетка, стропильные конструкции, ходовые мостики) стр. 1 и стр. 2 применено средство биопирен (антипирен-антисептик) МИГ-09 производства ООО «Научно-производственное объединение НОРТ» (Удмуртская Республика, г. Ижевск), I группа огнезащитной эффективности. Высота чердачных помещений до 4-х метров.
        3.5. Предоставление Протокола испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины. 
        3.6. Получение Заключения по результатам проверки качества огнезащитной обработки, выданное государственной аккредитованной испытательной пожарной лабораторией.

      4. Требования соответствия нормативным документам
	При оказании услуг следует руководствоваться требованиями технической документации заводов-изготовителей материалов и действующих нормативных документов (актуальной редакцией на момент оказания услуг):
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
- "ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 N 875);
- «ГОСТ Р 59637-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте».
- «ГОСТ Р 53292-2009. Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний»;
- Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2001 «Об охране окружающей среды»;
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима» (вместе с «Правилами противопожарного режима в РФ»);
- Нормы пожарной безопасности "НПБ 232-96. Порядок осуществления контроля за соблюдением требований нормативных документов на средства огнезащиты (производство, применение и эксплуатация)", утвержденные Приказом ГУГПС МВД РФ от 18 июня 1996 г. №31.

       5. Условия оказания услуг
       5.1. Услуги по проверке качества огнезащитной обработки деревянных конструкций выполняются в соответствии с «ГОСТ Р 53292-2009. Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 68-ст).
      5.2. Для взаимодействия с Заказчиком Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной почты для приема данных (заявок, запросов, писем) в электронной форме, номер факса, номер телефона, а также список сотрудников, привлекаемых к оказанию услуг, и уведомить об этом Заказчика. Об изменении контактной информации Исполнитель должен уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.
      5.3. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, транспортировка материалов и оборудования к месту оказания услуг и прочих сопутствующих мероприятий, необходимых для оказания услуг, обеспечивается Исполнителем своими силами и за свой счет.
      5.4. Персонал Исполнителя обязан соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускной режим, внутренние положения и инструкции музея.
       5.5. Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.
        5.6. Качество оказываемых услуг должно удовлетворять требованиям действующих государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил, технической документации и другим нормативным документам.

      6. Требования к Исполнителю
      6.1. Наличие у Исполнителя действующей государственной аккредитованной испытательной пожарной лаборатории, 
      6.2. Исполнитель за свой счет обязан обеспечить сотрудников инвентарем, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, необходимыми для оказания услуг.
      6.3. Исполнитель должен контролировать состояние условий труда на рабочих местах, соблюдение правил безопасности и охраны труда, правильность применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты.

       7. Отчетная документация:
       7.1. По результатам оказанных услуг Исполнитель предоставляет следующие отчетные документы на бумажном носителе:
1) акт отбора проб;
2) заверенная копия аккредитации лаборатории;
3) Протокол испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины.
4) Заключение по результатам проверки качества огнезащитной обработки, выданное Испытательной пожарной лабораторией ГУ МЧС России по городу Москве или другой государственной аккредитованной пожарной испытательной лабораторией.
5) Паспорта на измерительное, испытательное оборудование.
















