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Техническое задание
на поставку вещевого имущества и специального снаряжения для обеспечения кинологических подразделений учреждений УФСИН России по Хабаровскому краю
в целях выполнения государственного оборонного заказа

Заказчик информирует Поставщика о том, что контракт заключается, исполняется в целях выполнения государственного оборонного заказа.
 Спецификация:

	Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции по КТРУ/ОКПД2
	Характеристики товара, работы, услуги
	Кол-во
	
Ед.
Изм.

	
	
	Наименование 
	Значение 
	
	

	Поводок короткий

	15.12.11.120
	Предназначение
	Для собак крупных пород /
Предназначен для выгуливания служебной собаки, управлению собакой при проработке запахового следа.
	60
	                        






шт.

	
	
	Конструктивные особенности
	Поводок изготовлен из ленты на одном конце расположена петля для фиксирования в руке, на другом-карабин для пристегивания к ошейнику.
	
	

	
	
	Характеристики фурнитуры (карабина)
	Фурнитура (карабин) в виде крючка, металлический или латунный.
	
	

	
	
	Параметры петли 
	Поводок имеет ручку в виде петли, диаметром не менее 15 см.
	
	

	
	
	Требования к безопасности
	Поводок является нетоксичной,негорючей,пожаробезопасной продукцией. Не оказывает вредного воздействия на собаку и человека.
	
	

	
	
	Длина
	не менее 2,5 м
не более 3,5 м
	
	

	
	
	Ширина
	не менее 2 см, 
не более 3 см.
	
	

	
	
	Материал
	лента брезент или капрон
	
	

	
	
	Фурнитура
	Фурнитура (карабин) металлический или латунный.
	
	

	шлейка

	



15.12.11.120









	Предназначение
	Для собак крупных пород/ Предназначена для равномерного распределения усилия от поводка и предотвращения механического воздействия на горло собаки при работе по запаховому следу человека, развитии у собаки активно-оборонительной реакции поведения, поиске боеприпасов и зарядов взрывчатых веществ на дороге, в поле, выполнении задач, связанных с буксировкой.
	90
	




шт.

	
	
	Конструктивная адаптивность
	Конструкция шлейки позволяет регулировать внутренний диаметр каждого ремня в зависимости от анатомических особенностей собаки.
	
	

	
	
	Внутренний смягчающий слой
	Имеет внутреннюю прокладку из поролона и технического войлока.
	
	

	
	
	Комплектация фурнитурой
	Оборудована пластиковой застежкой фастекс, 2-мя стальными сварными полукольцами и 2-мя регулируемыми пластиковыми рамками для подгонки размера.
	
	

	
	
	Требования к безопасности
	Шлейка является нетоксичной, негорючей, пожаробезопасной продукцией. Не оказывает вредного воздействия на собаку и человека.
	
	

	
	
	Ширина регулировочных ремней
	50 мм
	
	

	
	
	Материал шлейки
	лента брезент или капрон 
	
	

	
	
	Диапазон регулировки по обхвату груди
	от 65 см до 85 см.
	
	

	
	
	Диапазон регулировки по обхвату шеи
	от 55 см до 90 см.
	
	

	
	
	Цвет изделия
	Темный (любые оттенки: черный, темно-серый, темно-зеленый, темно-коричневый, темно-синий).
	
	

	
	
	Требования к безопасности
	Поводок является нетоксичной, негорючей, пожаробезопасной продукцией. Не оказывает вредного воздействия на собаку и человека.
	
	

	Намордник

	15.12.12.190
	Предназначение
	Для собак крупных пород./ Предназначается для предупреждения и предотвращения покусов людей, других собак, домашних животных.
	35 
	







шт.

	
	
	материал
	Капрон
	
	

	
	
	Конструктивные особенности
	Намордник имеет: пластиковую застежку «фастекс», рамку для регулировки длины ремешка.
	
	

	
	
	Требования к безопасности
	Намордник является нетоксичной, негорючей, пожаробезопасной продукцией. Не оказывает вредного воздействия на собаку и человека.
	
	

	
	
	Размер намордника
	Для крупных собак/ породы немецкая овчарка
	
	

	
ошейник




 
	15.12.11.120




	Предназначение
	Для собак крупных пород /предназначен для надевания на шею собаки и прикреплению к нему поводка с целью удержания собаки, для выполнения приемов общего и специального циклов дрессировки, тренировки собак.
	60
	

шт.

	
	
	Материал
	Натуральная шорно-седельная двухслойная кожа с водоотталкивающей пропиткой.
	
	

	
	
	Способ соединения слоев
	Слои ошейника между собой должны быть проклеены и прошиты.
	
	

	
	
	Фурнитура
	Наличие сварного стального полукольца и сварной стальной пряжки со шлевкой.
	
	

	
	
	Особенности конструкции полукольца
	Полукольцо должно быть расположено посередине ошейника и надежно зафиксировано между слоями кожи четырьмя хольнитенами.
	
	

	
	
	крепление пряжки
	с помощью хольнителов
	
	

	
	
	Покрытие креплений (хольнителов) 
	Антикоррозийное
	
	

	
	
	длина ошейника с регулировкой по обхвату шеи
	от 55 см и до 64 см.
	
	

	
	
	Параметры регулировочных элементов
	Форма отверстий под язычок пряжки: овальная. 
Количество регулировочных отверстий должно составлять - 4 шт.
	
	

	
	
	цвет изделия
	черный или темно-коричневый
	
	

	
	
	длина
	не менее 55 см и не более 64 см
	
	

	
	
	ширина
	не менее 3 см и не более 4,5 см
	
	

	Рукав дрессировочный

	32.30.15.299
	Предназначение
	Для собак крупных пород / для защиты человека от укусов служебных собак в процессе специальной их дрессировки рукой по навыкам защиты и задержания, для отработки хватки собаки.
	

6

















	

шт.

	
	
	Материал корпуса (каркаса) рукава
	Наличие внутреннего защитного жесткого корпуса (каркаса) 
	
	

	
	
	Материал корпуса (каркаса)
	Пластик
	
	

	
	
	Материал внешнего покрытия (обшивки)
	Специальная синтетическая ткань с полиэстеровым покрытием.
	
	

	
	
	Элемент для хватки (грызак)
	Наличие внутреннего защитного элемента (грызака) в зоне хватки собаки, выполненного из 2 трапециевидных полиэтиленовых пластин.
	
	

	
	
	Толщина пластин элемента для хватки (грызака)
	Не менее 2 мм
	
	

	
	
	крепление пластин
	пластины скреплены прочной полиэстеровой лентой, прошитой высокопрочной нитью (Л350)
	
	

	
	
	ширина основания пластины грызака
	32 см
	
	

	
	
	регулировка жёсткости грызака
	Жесткость грызака (рабочей поверхности) может изменяться при помощи специальных вставок
	
	

	
	
	Наличие джутовой накладки от преждевременного износа рабочей части рукава, произведенной для использования в области кинологии, отстрочена плотной нитью
	плотность нити 2200гр/м2

	
	

	
	
	маркировка
отсрочной нити 
	Л350
	
	

	
	
	форма покрывала 
	прямоугольная 

	
	

	
	
	Высота в (зоне хватки)
	от 290 мм до 310 мм
	
	

	
	
	длина покрывала
	от 650 мм до 670 мм
	
	

	
	
	материал подкладки покрывала
	гладкая пленка
	
	

	
	
	Гарантийный срок 
(Срок службы)
	не менее 2 лет с момента поставки товара.
	
	

	Гребень
	

32.99.52.110



	Предназначение товара
	Для ежедневного ухода за шерстью служебных собак.
	160
	









шт.

	
	
	Материал рабочей части изделия
	Металл
	
	

	
	
	Материал ручки изделия
	Дерево
	
	

	
	
	Конструкция рабочей части
	Двухсторонняя
	
	

	
	
	Форма зубьев рабочей части
	Закругленная
	
	

	
	
	Частота расположения зубьев
	С одной стороны изделия — частые зубья, с противоположной стороны — редкие зубья.
	
	

	
	
	Общая длина изделия
	от 17 см до 19 см.
	
	

	
	
	Длина рабочей поверхности для расчесывания
	от 7 см до 8 см.
	
	

	
	
	Гарантийный срок 
(Срок службы)
	не менее 2 лет с момента поставки товара.
	
	

	

Щетка
	
32.91.19.190
	Предназначение товара
	Для ежедневного ухода за шерстью служебных собак (удаление шерсти и загрязнений).
	







160
	







шт.

	
	
	Материал корпуса (ручки и основания рабочей части)
	Дерево
	
	

	
	
	Тип и материал зубьев
	Тонкие, загнутые, выполненные из металла.
	
	

	
	
	Общая длина щетки
	 не менее 17 см и не более 19 см.
	
	

	
	
	Длина поверхности для расчесывания (рабочей части)
	не менее 7 см и не более 8 см.
	
	

	
	
	Ширина поверхности для расчесывания (рабочей части)
	не менее 5 см и не более 6 см.
	
	

	
	
	Гарантийный срок
 (Срок службы)
	не менее 1 года с момента поставки товара.
	
	

	Скребница
	32.91.19.190
	Предназначение товара
	Для удаления старой (выпавшей) шерсти и лишней воды, восстанавливает блеск и глянец шерсти.
	160
	







шт.

	
	
	Форма и способ фиксации
	Овальной формы, предназначена для надевания на ладонь и фиксации на руке с помощью ремешка.
	
	

	
	
	Материал корпуса (основания)
	[bookmark: _GoBack]Резина
	
	

	
	
	Материал и особенности зубьев
	металлические зубья, имеющие защитные капли (округлые утолщения) на концах для предотвращения травмирования кожного покрова собаки.
	
	

	
	
	Длина изделия
	не менее 12,5 см. 
	
	

	
	
	Ширина изделия
	не менее 7,0 см.
	
	

	
	
	Гарантийный срок 
(Срок службы)
	не менее 3 лет с момента поставки товара.
	
	



