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	№
	Наименование Товаров
Качественные характеристики
	ОКПД2
	Страна происхождения товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Электродвигатель, Мотор привода дверей VF5 PMT-PM00.C0000 Fermator

Узел: привод дверей лифта.
Предназначена для лифтов MRL M33, Зав. № NEXSU03845NJ и №  NEXSU03847NJ.
	27.11.10.110
	
	шт
	2

	2
	Частотный преобразователь Altivar LIFT  
ATV71LD17N4Z

Мощность 7,5 кВт.
Напряжение 380 В.
Количество фаз: 3.
Предназначен для лифта «Стальной канат», заводской номер 0522, г/п 630 кг.
	27.11.50.120
	
	шт
	1

	3
	Датчик бистабильный E617 C12GB3BF0190S Stem

Напряжение: 250В
Предназначен для генерации сигналов.
Поставляется со встроенным кабелем.
	26.51.51.160
	
	шт
	6

	4
	Предохранитель стеклянный быстродействующий (вставка плавкая) Siba  179020.5

Материал: стекло.	
Номинальное напряжение: 250 В.	
Контакты: цилиндрические	.
Длина корпуса: 20 мм.
Диаметр корпуса: 5 мм.
	27.12.21.000
	
	шт
	50

	5
	Реле Omron G6RN-1, 12VDC 8A/250VAC  SPDT

Ток питания обмотки: постоянный.	
Классификация реле: моностабильное.	
Номинальное рабочее напряжение: 12 В.
Сопротивление обмотки: 655 Ом.
	27.12.24.110
	
	шт
	15

	6
	Выключатель безопасности, 60 мм, контакт блокировочный, KCE.6000.00000

Предназначен для контроля закрытия дверей кабины шахты лифта и предотвращения движения кабины при открытых дверях.
Представляет собой электрический контакт двери в прозрачном герметичном корпусе.
	27.33.11.160
	
	шт
	15

	7
	Зарядное устройство Solaris CH-41 Digital  CH41D171

Предназначено для зарядки аккумуляторов различных типов (WET, GEL, MF, EFB, AGM).
Класс товара: профессиональный.
Maксимальная ёмкость аккумулятора:120 А/ч.
Максимальная потребляемая мощность зарядки: 60 Вт
Максимальный ток заряда: 4 А.
Зарядное устройство поставляется с клеммами для зарядки.
	26.20.40.112
	
	шт
	1

	8
	Лента клейкая малярная бумажная OFFICESPACE

Ширина: 48 мм.
Длина: 50 м.
Клеящий слой: натуральный каучук.
	22.29.21.000
	
	шт
	5



1. Условия поставки Товаров: Время поставки Товаров: с 9-00 до 16-00 часов. Поставщик должен уведомить Заказчика о дате поставки Товаров заранее, используя контактную информацию, указанную в Контракте. Въезд машин на территорию Заказчика осуществляется по заранее оформленному пропуску.
Доставка, погрузка и разгрузка в места, указанные ответственным представителем Заказчика, осуществляется силами и средствами Поставщика или с привлечением третьих лиц за счет средств Поставщика. Ответственность за действия третьих лиц несет Поставщик. Поставщик несет ответственность за разглашение своими сотрудниками любой служебной информации, принадлежащей Заказчику, и осуществляет контроль дисциплины своих сотрудников в процессе поставки Товаров. 
Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной почты для приема данных (заявок, запросов, уведомлений) в электронной форме, номер телефона, и уведомить об этом Заказчика посредством электронной почты, указанной в Контракте.
В случае какого-либо повреждения имущества, принадлежащего Заказчику или третьим лицам, в ходе поставки Товаров, Поставщик должен произвести восстановительные (ремонтные) работы за свой счет с применением сертифицированных, качественных материалов и оборудования. В случае порчи имущества Поставщик устраняет и/или компенсирует порчу имущества Заказчика или третьих лиц в полном объеме в течение 3 (трёх) календарных дней.
Погрузка и разгрузка Товаров не должна препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу жизни и здоровью людей, угрозу возникновения пожара или чрезвычайных ситуаций. Поставщик обязан неукоснительно соблюдать требования правил внутреннего распорядка, установленных в организации Заказчика и на территории административных зданий и объектов Министерства финансов Российской Федерации.
2. Требования к качеству и безопасности Товаров: Все поставляемые Товары должны соответствовать характеристикам, указанным в разделе Технического задания, а также требованиям и нормам законодательства Российской Федерации. 
Поставляемые Товары должны быть новыми, не восстановленными, не бывшими в эксплуатации и не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению в результате действия или упущения производителя и/или Поставщика.
Товары должны быть безопасным в процессе использования, хранения, транспортировки и утилизации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Поставщик обязан за свой счёт произвести замену некачественных Товаров на качественные в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика о скрытых недостатках поставленных Товаров.
3. Требования к упаковке Товаров: Поставщик поставляет Товары в упаковке, содержащей сопроводительную информацию о виде и количестве Товаров, находящихся в ней. На поставляемые Товары должны быть представлены сертификаты и иные документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким видам Товаров.
Упаковка Товаров должна обеспечивать их сохранность при транспортировке и хранении.
Поставляемые Товары не должны иметь внешних повреждений.
4. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества Товаров: Поставщик предоставляет гарантии на Товары, в соответствии с гарантийным сроком и условиями, определенными фирмой производителем.
5.  Место поставки Товаров: г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1.
6.  Срок поставки Товаров: в течение 50 (пятидесяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.
7.  Периодичность оплаты Товаров: одним платежом.

