Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.5.3 Copyright InfoStroy Ltd.		
СОГЛАСОВАНО:		УТВЕРЖДАЮ:		

				
"_____" ______________ 20___ г.	"_____" ______________ 20___ г.	
	
Ведомость объемов работ №4	
Замена двери в МКДОУ № 172 г. Кирова	
Основание:	ведомость объемов работ	
	
№
п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
1	2	3	4	
1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,01	
2	Строительный мусор	т	0,105	
3	Снятие дверных полотен	100 м2	0,047328	
4	Строительный мусор	т	0,055847	
5	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	4,7328	
6	Дверь 2720*1740мм остекленная ДМО-13 (1740, 2100, П, Т, RAL 9016, Двойное покрытие, сталь 1,2 мм, Порог 38 мм, Утепление рамы + 2-й контур уплотнения, Створка 950 мм, Замок V1739, Вертушка, 2 стеклопакета 400*600 мм) Дверная пластина (1740, 620, Т, RAL 9016, h строительного проёма 2720, -20 мм с фрамуги, остекление 1570*450 мм)	ШТ	1	
7	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	1	
8	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1100 мм, масса двери до 90 кг	шт	1	
9	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0,02872	
10	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,02872	
11	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,000862	
12	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,5744	
13	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную	т груза	0,16	
14	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 39 км	1т груза	0,16	
	
Составил: