	№ П.П.
	Наименование / Характеристики 
	Кол-во (шт.)
	Цена за ед. с НДС (руб.)
	Сумма с НДС (руб.)

	1.
	Лампа люминесцентная;
мощность 18 Вт, цоколь G13, трубка Т8, длина 590,0 мм (±1 мм), дневной белый свет (4000 – 4500 К)
	75
	
	

	2.
	Офисный светодиодный светильник универсальный;
мощность 36 Вт, степень защиты не ниже IP20, драйвер в комплекте, коэффициент пульсаций <1%, габариты 595x595x25 мм (±1 мм), вес не более 1,5 кг, цветовой оттенок 4000 – 4700 К, световой поток не менее 3000 лм, индекс цветопередачи (Ra) – 75, напряжение питания 170 – 270 В, коэффициент мощности 0,95, гарантия – не менее 2 лет
	16
	
	

	3.
	Евровилка двухполюсная;
с боковыми заземляющими контактами на 10/16 А, 250 В, стандарт С2, корпус вилки сборный/разборный с возможностью сочленения с проводом без дополнительной пайки
	15
	
	

	4.
	Вилка двухполюсная;
без заземляющих контактов, на 2,5 А, 250 В, стандарт С5, корпус вилки сборный/разборный с возможностью сочленения с проводом без дополнительной пайки
	10
	
	

	5.
	Лампы светодиодные;
мощность 15 Вт, цоколь Е27, 220 В, дневной белый свет (4000 – 4700 К), коэффициент пульсаций – не более 1%, световой поток – не менее 750 Лм, гарантия – не менее 3 лет
	10
	
	

	6.
	Лампы светодиодные;
мощность 20 Вт, цоколь Е27, 220 В, дневной белый свет (4000 - 4500 К), коэффициент пульсаций – не более 1%, световой поток – не менее 750 Лм, гарантия – не менее 3 лет
	10
	
	

	7.
	Лампы светодиодные;
мощность 13 Вт, цоколь Е27, 220 В, дневной белый свет (4000 – 4500 К), коэффициент пульсаций – не более 1%, световой поток – не менее 750 Лм, гарантия – не менее 3 лет
	10
	
	

	8.
	Лампы светодиодные;
мощность 9 Вт, цоколь Е27, 220 В, дневной белый свет (4000 – 4500 К), коэффициент пульсаций – не более 1%, световой поток – не менее 750 Лм, гарантия – не менее 3 лет
	10
	
	

	9.
	Элемент питания;
типа АА, 1,5 В, щелочная (алкалиновая)
	20
	
	

	10.
	Элемент питания;
типа ААА, 1,5 В, щелочная (алкалиновая)
	20
	
	

	11.
	Блок розеточный  скрытой установки;
по 2 розетки в блоке с заземлением без шторок, однофазные, степень защиты не ниже IP20, 16 А, 250 В, цвет белый, гарантия – не менее 12 месяцев
	5
	
	

	12.
	Светильник под лампу с цоколем Е27;
НБП 04-60-002, акватермо, в исполнении алюминий/стекло решетка, степень защиты не ниже IP54, лампа с цоколем E27, мощность 60 Вт, 220 В, габариты 212х105х85 мм (±1 мм), форма овал, цвет белый, гарантия – не менее 12 месяцев
	2
	
	

	13.
	Круг отрезной по металлу;
тип связки бакелитовая, 84%А+16%В, твердость S, зернистость 36 и выше, габариты 150х2,5 мм (±1 мм), посадочный размер 22,2 мм
	5
	
	

	14.
	Паяльник;
[bookmark: _GoBack]мощность 30 – 40 Вт, 220 – 230 В, керамический нагревательный элемент, долговечное жало конической формы
	2
	
	

	15.
	Смазка универсальная;
жидкость WD-40 или аналог, объем не менее 100 мл
	2
	
	

	16.
	Флюс-гель для пайки;
индикаторный, температура пайки 110 – 250 ℃, объем не менее 20 мл
	4
	
	

	17.
	Пластиковые стяжки;
200х2,5 мм, 100 шт./упак.
	1
	
	

	18.
	Саморез универсальный 16 мм х 3,5 мм;
потайная головка, крупный шаг, желтый цинк, под крестовую отвертку, короб (200 шт./упак.)
	1
	
	

	19.
	Саморез универсальный 35 мм х 3,5 мм;
потайная головка, крупный шаг, желтый цинк, под крестовую отвертку, короб (200 шт./упак.)
	1
	
	

	20.
	Саморез универсальный 45 мм х 3,5 мм;
крупный шаг, желтый цинк, потайная головка под крестовую отвертку, короб (200 шт./упак.)
	1
	
	

	21.
	Саморез по металлу 16 мм х 3,5 мм;
Саморез оцинкованный по листовому металлу, головка под крестовую отвертку, короб (100 шт./упак.)
	1
	
	

	22.
	Круг заточный шлифовальный;
профиль прямой, габариты 150х20 мм (±1 мм), посадочный размер 32 мм, С36 Т-150/250
	2
	
	

	23.
	Сверло ступенчатое по металлу;
4-12 мм, HSS-TiN, ТИТАН
	1
	
	

	24.
	Сверло ступенчатое по металлу;
4-20 мм, HSS-TiN, ТИТАН
	1
	
	

	25.
	Сверло ступенчатое по металлу;
4-32 мм, HSS-TiN, ТИТАН
	1
	
	

	26.
	Полотно ножовочное универсальное
кобальт, 300 мм, двухстороннее, дерево/металл, шаг 1,0 мм
	6
	
	

	27.
	Набор спиральных сверл по металлу;
HSS-Co, сталь Р6М5К5, класс А, кобальт в металлическом кейсе, d1,0-10,0 мм (10 шт. в наборе)
	1
	
	

	28.
	Блок розеточный;
по 3 розетки в блоке «Евро», без шторок с изолирующей пластиной, степень защиты не ниже IP20, однофазные, 16А, 250 В, цвет белый, гарантия – не менее 3 лет
	5
	
	

	29.
	Блок розеточный;
по 3 розетки в блоке без заземления, без шторок с изолирующей пластиной, степень защиты не ниже IP20, однофазные, 16А, 250 В, цвет белый, гарантия – не менее 3 лет
	5
	
	

	30.
	Блок розеточный;
по 2 розетки в блоке «Евро», без шторок с изолирующей пластиной, степень защиты не ниже IP20, однофазные, 16А, 250 В, цвет белый, гарантия – не менее 3 лет
	5
	
	

	31.
	Блок розеточный;
по 2 розетки в блоке без заземления, без шторок с изолирующей пластиной, степень защиты не ниже IP20, однофазные, 16А, 250 В, цвет белый, гарантия – не менее 3 лет
	5
	
	

	32.
	Клеммник типа ЗВИ-5; 1.5-4 мм.кв. 12 пар
	4
	
	

	33.
	Клеммник типа ЗВИ-10; 2.5-6 мм.кв. 12 пар
	4
	
	

	34.
	Клеммник типа ЗВИ-15; 4-10 мм.кв. 12 пар
	4
	
	

	35.
	Провод ПВС 3х1,5;
ГОСТ
	100
	
	

	36.
	Провод ПВС 3х2,5;
ГОСТ
	100
	
	

	37.
	Провод ПВС 2х1,0;
ГОСТ
	50
	
	

	38.
	Провод ПВС 2х0,75;
ГОСТ
	50
	
	

	39.
	Кисть малярная;
универсальная для всех видов ЛКМ, кисть флейцевая типа ''Стандарт-Плюс'', натуральная светлая щетина, эргономичная деревянная ручка, длина 215 мм, ширина 75 мм
	2
	
	

	40.
	Клей универсальный типа Момент Кристалл;
бесцветный, объем не менее 125 мл
	2
	
	



