ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk235202122]на поставку фрезерного станка с ЧПУ, фотополимерного принтера и устройства постобработки моделей для оснащения мастерской оперативного ремонта Политехнического музея

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во
	Ед. изм.
	Цена за шт. в руб. с учетом НДС
	Сумма в руб. с учетом НДС

	1
	Настольный фрезерный станок с ЧПУ DeskMill 4060 1500Вт и поворотной осью
Основные характеристики
- Тип: настольный фрезерный станок с чпу с поворотной осью (4-я ось)
- Размер рабочей области (оси X-Y): 400x600 мм
- Высота портала (ход по оси Z): 130 мм («Z13»)
- Тип двигателей приводов: Nema23 76мм
- Направляющие осей: SBR рейка по оси XY, рельсовая по Z
- Механизм привода: ШВП 16 мм
- Количество осей: 4 (x, y, z, c)
- Точность позиционирования: 0.02 мм
- Точность повторения: 0,01 мм
- Тип рабочего стола: Т-слот
- Количество Т-образных пазов: 9
- Количество шпинделей: 1
- Цанговый патрон: ER-11
- Шпинделя: 1500 Вт (220 В / 400 Гц)
- Скорость вращения шпинделя:24000 об/мин
- Драйвер шпинделя: VFD-M
- Охлаждение шпинделя: жидкостное
- Дисплей: сенсорный
- Интерфейс подключения: USB
- Материал рамы: Авиационный алюминий
- Поворотная ось: в комплекте
- Системы защиты: кнопка аварийной остановки
- Поддерживаемое ПО управления: ArtCAM, PowerMill, MACH3 и др.
- Резервуар водяного охлаждения: с двойным вентилятором
- Потребляемая мощность: 90Вт 
- Напряжение питания: 220В±10% переменного тока, 50 Гц
- Габариты станка: 838 х 716 х 570 мм
- Размеры в упаковке: 920x800x700 мм
- Вес: 60 кг
- Вес в упаковке: 80 кг
- Комплектация:
Фрезерный станок в сборе - 1 шт.
Устройство ЧПУ - 1 шт.
Резервуар ОЖ со встроенной помпой - 1 шт.
Поворотная ось с обратным кулачком - 1 шт.
Прижимы Т-слот (4 шт.)
Прижимы Т-гайка (6 шт.)
Энкодер для управления осями - 1 шт.
Ключи гаечные (2шт.)
Фрезы (3 шт.)
Цанги (2 шт.)
USB кабель - 1 шт.
USB накопитель - 1 шт.
Кабель питания - 1 шт.

	1
	шт.
	
	

	2
	Фотополимерный 3D принтер 
Phrozen Sonic Mighty Revo 16K
Основные характеристики
- Тип: настольный профессиональный фотополимерный принтер с разрешением матрицы 16К
- Тип корпуса: закрытый
- Размер области построения: 223 х 126 х 235 мм
- Технология печати: LCD
- Источник света	405 нм COB + линза Френеля
- Разрешение: 16K (14 × 19 мкм по осям XY)
 -Калибровка: автоматическая
- Толщина слоя: 0.01-0.2 мм
- Скорость печати: 676 слоев/час (макс.)
- Управление на корпусе: сенсорный экран 5"
- Интерфейс подключения: Ethernet, USB, Wi-Fi
- Видеокамера (встроенная): Да, 720p
- Поддерживаемый формат файлов: .CTB и .PRZ
- Программное обеспечение: Chitubox
- Потребляемая мощность: 120 Вт 
- Напряжение питания: 100 ÷ 240 В переменного тока, 50 / 60 Гц
- Габариты принтера: 353х345х517 мм
- Размеры в упаковке: 440х435x600 мм
- Вес: 22,5 кг
- Вес в упаковке: 23 кг
- Комплектация:
3D-принтер Phrozen Sonic Mighty Revo - 1 шт.
Печатная платформа - 1 шт.
Ванна для смолы - 1 шт.
Кабель и адаптер питания - 1 шт.
Набор инструментов - 1 шт.
Металлический шпатель - 1 шт.
Пластиковый шпатель - 1 шт.
Воронка (фильтр) - 1 шт.
USB-накопитель - 1 шт.
Защитные перчатки - 1 шт.
Маска (респиратор) - 1 шт.
Очиститель воздуха - 1 шт.
Антенна Wi-Fi - 1 шт.
Инструкция пользователя - 1 шт.

	1
	шт.
	
	

	3
	Устройство для очистки и отверждения моделей Anycubic Wash&Cure 3 Max
Основные характеристики
- Тип: настольная устройство для постобработки изделий из фотополимерных смол
- Длина волны УФ лампы: 405 нм;
- Максимальная плотность излучения: 25 Вт/см² (на расстоянии 18 см)
- Размеры рабочей камеры: 305x165x300мм;
- Объем рабочей камеры: 15,1 л;
- Тип управления: сенсорная панель с цифровой индикацией
- Потребляемая мощность: 120 Вт 
- Напряжение питания: 220 В ± 10 % переменного тока, 50 Гц
- Габариты очистителя: 434x434x556 мм;
- Размеры (в упаковке): 505x500x620 мм;
- Вес (без упаковки): 13.5 кг;
- Вес (в упаковке): 19.1 кг;
- Комплектация:
Устройство Anycubic Wash&Cure 3 Max - 1 шт.
Корзина - 1 шт.
Барабан для моющих средств - 1 шт.
Контейнер для жидких отходов - 1 шт.
Барабан для чистой жидкости - 1 шт.
Водяные трубки - 4 шт.
Набор гаечных ключей - 1 шт.
Кабель и адаптер питания - 1 шт.
Руководство пользователя - 1 шт.

	1
	шт.
	
	



Общие требования на поставку товара.
1. Предмет Общих требований.
1.1. Настоящие Общие требования (далее – «Общие требования») определяют требования к поставке Товара Поставщиком по Контракту, а именно: фрезерного станка с ЧПУ, фотополимерного принтера и устройства постобработки моделей для оснащения мастерской оперативного ремонта Политехнического музея.
1.2. Поставщик поставляет Товар в объеме, ассортименте и количестве, установленном в Спецификации.

1. Требования к товару.
2.1 Требования к товару:
Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении и соответствовать заявленным требованиям.
0. Объем гарантий и гарантийный срок:
Гарантийный срок на товар, предоставляемый Поставщиком, должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания сторонами документа о приёмке товара (ТОРГ-1 или УПД). В пределах гарантийного срока, обнаруженные в поставленном товаре производственные дефекты Поставщик обязан отремонтировать или заменить такой товар в течение трех рабочих дней с даты получения уведомления от Заказчика. Расходы по возврату товара, его замене производятся силами и за счет средств Поставщика.

1. Требования к поставке Товара.
[bookmark: _Hlk231557714]3.1. Требования к упаковке.
Товар должен быть поставлен в упаковке, предусмотренной производителем.

1. Срок, место и условия поставки товара.
4.1. Срок и место поставки:
Поставщик обязуется поставить Товар в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.
Доставка Товара, его погрузка-разгрузка производится по согласованию с Заказчиком по адресу: город Москва, Новая Площадь д. 3/4, с 11-00 до 17-00 часов с понедельника по пятницу, при этом Поставщик обязуется не позже чем за 3 (три) рабочих дня уведомить Заказчика о планируемой доставке и погрузке-разгрузке посредством отправки письма на электронный адрес  yvpyatkova@polytech.one с указанием планируемого времени доставки, Ф. И. О. всех, задействованных в доставке, погрузке-разгрузке лиц, а также государственные регистрационные знаки автомобилей, на которых будет осуществлена доставка.
4.2. Условия поставки:
Поставка осуществляется в сроки, определенные п. 4.1. Доставка Товара до места, определенного Заказчиком, разгрузка, подъем Товара до помещений Заказчика осуществляется силами и за счет Поставщика. 
[bookmark: _GoBack]Поставщик поручает Заказчику обработку персональных данных лиц, привлеченных Поставщиком для поставки товара Заказчику по Контракту для целей пропуска на территорию Заказчика, где будет осуществлена поставка Товара. Поставщик обязуется получить согласие субъектов персональных данных лиц, привлеченных Поставщиком для поставки товара Заказчику по Контракту для передачи этих данных Заказчику и в рамках поручения обработки. Перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта, патента, номер мобильного телефона. Перечень действий с персональными данными: сбор, хранение, обработка, передача третьим лицам, обезличивание и уничтожение персональных данных. Срок действия поручения обработки персональных данных лиц, привлеченных Поставщиком для поставки товара Заказчику по Контракту: до окончания действия Контракта. Поставщик гарантирует и заверяет Заказчика о том, что им будут соблюдены все требования Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» при сборе и передаче третьим лицам персональных данных лиц, привлеченных Поставщиком для поставки Товара Заказчику.
1. Требования по передаче Заказчику документов при поставке товаров.
Поставщик поставляет товар с надлежащим образом оформленными документами: 
- Товарная накладная по форме ТОРГ-12 или УПД,
- Счет,
- Счет-фактуру (в одном экземпляре) (при необходимости), 
- Акт приемки товаров, работ, услуг, заполненный по форме 0510452, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15.04.2021 № 61н (в двух экземплярах). 

6. Требования к транспортировке. 
Товар транспортируют в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет средств поставщика.

