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[bookmark: P1909]Техническое задание


Наименование объекта закупки: 
поставка краски для заправки картриджа для обеспечения реализации образовательно-туристской программы «Университетские смены»
	
Цель: Обеспечение наглядными, демонстрационными, раздаточными материалами участников проекта.			

Требования к результату исполнения контракта: 
Товар, соответствующий условиям настоящего Технического задания, должен быть передан уполномоченному лицу Заказчика по указанному адресу. 

Перечень товаров в составе объекта закупки:
Таблица №1
	№
п/п
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Наименование страны происхождения товара
	Номер реестровой записи товара (при наличии)

	Цена за 1. ед., руб.
	Сумма, руб.

	1
	Краска для струйного принтера СС 7010, черная тип X0, (S-6300Е)
	Шт.
	1
	
	
	
	

	2
	Краска для струйного принтера СС 7010, желтая тип X0, (S-6303Е)
	Шт.
	1
	
	
	
	

	3
	Краска для струйного принтера СС 7010, красная тип X0, (S-6302Е)
	Шт.
	1
	
	
	
	

	4
	Краска для струйного принтера СС 7010, синяя тип X0, (S-6301Е)
	Шт.
	1
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Место доставки Товара: 
г. Пермь, ул. Сибирская, д.24

Срок поставки: до 05.08.2026г.

Требования к поставке Товара: 
1). Поставка включает в себя: доставка Товара до места, указанного Заказчиком, разгрузка-погрузка, размещение в местах хранения Заказчика, сборка и установка Товара в месте, указанном Заказчиком. 
2). В состав поставляемого Товара должны быть включены: все необходимые расходные материалы – соединительные кабели, разъемы, переходники и прочие расходные материалы.
3). При поставке Товара Поставщик обязан представить Заказчику документы, подтверждающие страну происхождения товара, на основании которых осуществляется включение продукции в реестр российской радиоэлектронной продукции, евразийский реестр промышленных товаров.
4). При поставке Товара Поставщик должен предоставить техническую документацию на Товар (в том числе, при их наличии: сертификаты соответствия Товара требованиям ГОСТ, ТУ или иных стандартов, заверенные изготовителем, технический паспорт, гарантийный талон, а также документ или паспорт качества (при наличии)). Все необходимые Руководства пользователя должны быть на русском языке. Техническая документация должна быть на русском языке.
5). Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

Требования к совместимости поставляемых расходных материалов с оборудованием Заказчика.
1). Требования к совместимости поставляемых расходных материалов с оборудованием заказчика.
Для расходных материалов, перечисленных в техническом задании, требования об эквивалентности не устанавливаются в соответствии с п. 1 ч.1 ст. 33 Федерального закона от 05 апреля  2013 г. № 44-ФЗ, так как производится закупка расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в том числе к оборудованию, по которому со стороны поставщика/производителя/сервисной организации оборудования имеются гарантийные обязательства (необходимость обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование). В техническом задании приведено описание расходных материалов, предусмотренных руководством по эксплуатации имеющегося у заказчика оборудования. Тип используемого заказчиком оборудования указан в параметре «назначение» технических характеристик расходных материалов.
2). Предлагаемый товар не должен прекращать гарантийные обязательства производителя оборудования и не должен уменьшать заявленный изготовителем оборудования ресурс аппарата и качество печати.
3). В случае, если применение предлагаемого товара приводит к нештатной работе оборудования и/или необходимости дополнительных манипуляций и процедур, не предусмотренных руководством по эксплуатации (замена программного обеспечения оборудования, сброс счетчиков, блокировка датчиков, замена чипов картриджей и т.п.), поставка данного товара не допускается. В случае выявления нештатной работы оборудования при использовании поставленного товара, он подлежит замене поставщиком на товар, удовлетворяющий требованиям технического задания.

Требования к качеству и безопасности Товара: 
1). Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
2). Товар не должен иметь внешние и внутренние дефекты, конструктивные и производственные недостатки.
3). Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам (подтверждающие соответствие документы предоставляются Поставщиком непосредственно при поставке Товара).
4). Поставляемый Товар должен иметь надлежащим образом заверенные сертификаты соответствия, действующие на территории Российской Федерации, в случае, если поставляемый Товар подлежит обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации (предоставляются Поставщиком непосредственно при поставке Товара). Заказчик имеет право потребовать предоставления серийных номеров поставляемого оборудования для проверки легальности ввоза оборудования на территорию Российской Федерации у импортера и/или производителя до подписания акта приемки оборудования для обеспечения корректности предоставления гарантии и сервисной поддержки поставляемого оборудования на территории Российской Федерации.
5). Показатели (характеристики) поставляемого Товара должны соответствовать требованиям, установленным в Таблице №2:
Таблица №2
	№
	Наименование
	Характеристики

	1.
	Краска для струйного принтера СС 7010, черная тип X0, (S-6300Е)
	Назначение: Краска для для струйного принтера СС 7010

	
	
	Тип краски: черная тип X0

	
	
	Маркировка S-6300Е: на коробке

	
	
	Тип расходного материала (оригинальный/совместимый: оригинальный

	
	
	Сертификат соответствия ЕВРАЗЭС: наличие

	
	
	Чип: на тубе

	
	
	Ёмкость: Не менее 1000 мл

	
	
	Соответствие рекомендациям изготовителя оборудования по применяемым расходным материалам: Соответствие

	
	
	Корректное опознавание оборудованием установленного типа и характеристик расходного материала, остатка ресурса материала на основании RFID-чипа, установленного на тубе/рулоне: Наличие

	
	
	Совместимость RFID-чипа, установленного на тубе, с системой качества печати RISO i Quality System, используемой в оборудовании заказчика: Наличие

	
	
	Вывод на информационную панель оборудования  сообщений о не оригинальном или не опознанном расходном материале, сообщений о недоступности информации об установленном расходном материале, запросов на ввод в ручном режиме параметров настройки печати для расходного материала: Отсутствие всех перечисленных сообщений и запросов

	
	
	Сертификат (заключение) о соответствии гигиенических и санитарно-эпидемиологических характеристик безопасности товара требованиям, установленным разделами 5,19 гл.II «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)»: наличие

	
	
	Краска экологически чистая и не вступает в реакции с материалами конструкции аппарата. Краска не приводит к поломке оборудования, и ухудшению качества печати, в котором она эксплуатируется. При включении аппарата не появляется никаких сервисных кодов. При первичной эксплуатации тубы-краски в аппарате отсутствуют манипуляции со стороны сервисного меню. Соответствие рекомендациям  завода-изготовителя принтера модели RisoCC7010.Полная совместимость с принтера модели RisoCC7010,имеющимся у заказчика.*: наличие

	2.
	Краска для струйного принтера СС 7010, желтая тип X0, (S-6303Е)
	Назначение: Краска для струйного принтера СС 7010

	
	
	Тип краски: желтая тип X0

	
	
	Маркировка S-6303Е: на коробке

	
	
	Тип расходного материала (оригинальный/совместимый: оригинальный

	
	
	Сертификат соответствия ЕВРАЗЭС: наличие

	
	
	Чип: на тубе

	
	
	Ёмкость: Не менее 1000 мл

	
	
	Соответствие рекомендациям изготовителя оборудования по применяемым расходным материалам: Соответствие

	
	
	Корректное опознавание оборудованием установленного типа и характеристик расходного материала, остатка ресурса материала на основании RFID-чипа, установленного на тубе/рулоне: Наличие

	
	
	Совместимость RFID-чипа, установленного на тубе, с системой качества печати RISO i Quality System, используемой в оборудовании заказчика: Наличие

	
	
	Вывод на информационную панель оборудования  сообщений о не оригинальном или не опознанном расходном материале, сообщений о недоступности информации об установленном расходном материале, запросов на ввод в ручном режиме параметров настройки печати для расходного материала: Отсутствие всех перечисленных сообщений и запросов

	
	
	Сертификат (заключение) о соответствии гигиенических и санитарно-эпидемиологических характеристик безопасности товара требованиям, установленным разделами 5,19 гл.II «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)»: наличие

	
	
	Краска экологически чистая и не вступает в реакции с материалами конструкции аппарата. Краска не приводит к поломке оборудования, и ухудшению качества печати, в котором она эксплуатируется. При включении аппарата не появляется никаких сервисных кодов. При первичной эксплуатации тубы-краски в аппарате отсутствуют манипуляции со стороны сервисного меню. Соответствие рекомендациям  завода-изготовителя принтера модели RisoCC7010.Полная совместимость с принтера модели RisoCC7010,имеющимся у заказчика.*: наличие

	3.
	Краска для струйного принтера СС 7010, красная тип X0, (S-6302Е)
	Назначение: Краска для струйного принтера СС 7010

	
	
	Тип краски: красная тип X0

	
	
	Маркировка S-6302Е: на коробке

	
	
	Тип расходного материала (оригинальный/совместимый: оригинальный

	
	
	Сертификат соответствия ЕВРАЗЭС: наличие

	
	
	Чип: на тубе

	
	
	Ёмкость: Не менее 1000 мл

	
	
	Соответствие рекомендациям изготовителя оборудования по применяемым расходным материалам: Соответствие

	
	
	Корректное опознавание оборудованием установленного типа и характеристик расходного материала, остатка ресурса материала на основании RFID-чипа, установленного на тубе/рулоне: Наличие

	
	
	Совместимость RFID-чипа, установленного на тубе, с системой качества печати RISO i Quality System, используемой в оборудовании заказчика: Наличие

	
	
	Вывод на информационную панель оборудования  сообщений о не оригинальном или не опознанном расходном материале, сообщений о недоступности информации об установленном расходном материале, запросов на ввод в ручном режиме параметров настройки печати для расходного материала: Отсутствие всех перечисленных сообщений и запросов

	
	
	Сертификат (заключение) о соответствии гигиенических и санитарно-эпидемиологических характеристик безопасности товара требованиям, установленным разделами 5,19 гл.II «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)»: наличие

	
	
	Краска экологически чистая и не вступает в реакции с материалами конструкции аппарата. Краска не приводит к поломке оборудования, и ухудшению качества печати, в котором она эксплуатируется. При включении аппарата не появляется никаких сервисных кодов. При первичной эксплуатации тубы-краски в аппарате отсутствуют манипуляции со стороны сервисного меню. Соответствие рекомендациям  завода-изготовителя принтера модели RisoCC7010.Полная совместимость с принтера модели RisoCC7010,имеющимся у заказчика.*: наличие

	4.
	Краска для струйного принтера СС 7010, синяя тип X0, (S-6301Е)
	Назначение: Краска для струйного принтера СС 7010

	
	
	Тип краски: синяя тип X0

	
	
	Маркировка S-6301Е: на коробке

	
	
	Тип расходного материала (оригинальный/совместимый: оригинальный

	
	
	Сертификат соответствия ЕВРАЗЭС: наличие

	
	
	Чип: на тубе

	
	
	Ёмкость: Не менее 1000 мл

	
	
	Соответствие рекомендациям изготовителя оборудования по применяемым расходным материалам: Соответствие

	
	
	Корректное опознавание оборудованием установленного типа и характеристик расходного материала, остатка ресурса материала на основании RFID-чипа, установленного на тубе/рулоне: Наличие

	
	
	Совместимость RFID-чипа, установленного на тубе, с системой качества печати RISO i Quality System, используемой в оборудовании заказчика: Наличие

	
	
	Вывод на информационную панель оборудования  сообщений о не оригинальном или не опознанном расходном материале, сообщений о недоступности информации об установленном расходном материале, запросов на ввод в ручном режиме параметров настройки печати для расходного материала: Отсутствие всех перечисленных сообщений и запросов

	
	
	Сертификат (заключение) о соответствии гигиенических и санитарно-эпидемиологических характеристик безопасности товара требованиям, установленным разделами 5,19 гл.II «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)»: наличие

	
	
	Краска экологически чистая и не вступает в реакции с материалами конструкции аппарата. Краска не приводит к поломке оборудования, и ухудшению качества печати, в котором она эксплуатируется. При включении аппарата не появляется никаких сервисных кодов. При первичной эксплуатации тубы-краски в аппарате отсутствуют манипуляции со стороны сервисного меню. Соответствие рекомендациям  завода-изготовителя принтера модели RisoCC7010.Полная совместимость с принтера модели RisoCC7010,имеющимся у заказчика.*: наличие



*- Указание заказчика на товарный знак Riso обусловлено необходимостью обеспечения взаимодействия расходных материалов с оборудованием, используемым заказчиком в соответствии с технической документацией на оборудование (ризографы Riso CV1200), и сделано в соответствии с положениями пункта 1 части 1 статьи 33 Федерального закона о контрактной системе от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ,  так как использование заказчиком не оригинальных, восстановленных, перезаправленных расходных материалов, приведет к досрочному прекращению действующих гарантий на оборудование (ризограф).

Требования к осуществлению монтажа и наладки Товара: не требуется.

Требования к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание Товара: не требуется.

Требования к гарантии качества Товара, к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию Товара, к расходам на эксплуатацию Товара:
Поставщик должен обеспечить гарантийное обслуживание Товара.
Гарантийные обязательства подразумевают замену или ремонт за счет Поставщика Товара с обнаруженными и заявленными в течение гарантийного срока дефектами материалов и производства (в том числе всех составляющих частей (компонентов), не проистекающими из нарушения Заказчиком правил эксплуатации Товара.
В период всего гарантийного срока Товара мелкий ремонт и замена комплектующих должны производиться с выездом специалиста Поставщика (представителя Поставщика) на место эксплуатации на следующий рабочий день с даты обращения Заказчика. Крупный ремонт и замена Товара должны осуществляться в авторизованных сервисных центрах производителя (далее – сервисный центр), причем доставка Товара в сервисный центр и из сервисного центра должна осуществляться за счет Поставщика.
Продолжительность гарантийного ремонта не должна превышать одного месяца.
Гарантийное обслуживание должно осуществляться в сервисных центрах на основе стандартных условий гарантийного обслуживания производителя. Информация о местах нахождений сервисных центров и порядке обращения должна находиться в сопроводительной документации к Товару.
Все затраты по гарантийному обслуживанию несет Поставщик.
Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика.
Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Товара до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом. Устранение недостатков осуществляется Поставщиком (производителем) за свой счет в течение пяти рабочих дней по месту нахождения Заказчика.
Поставщик обязан заменить отказавшее оборудование за свой счет в течение гарантийного срока, при этом доставка оборудования до места нахождения Заказчика осуществляет за свой счет.

Гарантийный срок на Товар не менее:
- 12 месяцев с момента подписания Заказчиком товарной накладной (УПД), и должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя Товара. Гарантия качества Товара распространяется на все составляющие его части (комплектующие), а также на установленное программное обеспечение (при наличии).

Требования к предоставлению гарантии производителя и (или) Поставщика Товара и к сроку действия такой гарантии:
Срок действия гарантии Поставщика должен быть не менее срока действия гарантии производителя Товара.
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