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Приложение №1

к Государственному Контракту

от «___»______ 2026 года  № 128/26

Задание на корректировку проектной документации по объекту капитального строительства

«Столовая на 50 мест» 

(наименование и адрес (местоположение) объекта капитального строительства (далее - объект)
Челябинская область, Аргаяшский муниципальный округ

I. Общие данные
1. Основание для проектирования объекта:


Протокол совещания рабочей группы ГУФСИН России по Челябинской области от 28.01.2026







          ___________
                                                                       

2. Застройщик (технический заказчик):

      ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Челябинской области, 443099, г. Челябинск, ул. Монтажников, 7а    ОГРН 1027402814438, ИНН 7450017945

(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)

3. Инвестор (при наличии):

      «Отсутствует»




 






(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)

4. Сведения об объекте в соответствии с перечнем объектов капитального строительства, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов (Распоряжение Правительства РФ от 04.03.2025 N 499-Р)

      «Группа: Объект попутного бытового обслуживания и питания»                                                                                                 .                   

(указываются группа, вид объекта строительства, код)

5. Вид работ:

       Капитальное строительство 
__________________________



(строительство, реконструкция, капитальный ремонт (далее - строительство)
6. Источник и объем финансирования строительства объекта:

      Федеральный бюджет








________

(указывается наименование источников финансирования, в том числе федеральный бюджет, региональный бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства)
7. Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при наличии):

      Выдаётся заказчиком







8. Требования к выделению этапов строительства объекта:


Этапы строительства не выделять








(указываются сведения о необходимости выделения этапов строительства)
9. Срок строительства объекта:

Октябрь- 2026 года – май 2027 года


10. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели):

      Общая площадь: 180-200 кв. метров; строительный объем 1000-1300куб. метров, этажность: 1 этаж



 


11. Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 5; 2013, N 27, ст. 3477) и включают в себя:

11.1. Назначение:

Объект будет использоваться в качестве попутного бытового обслуживания и питания сотрудников УИС.

11.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность:


Не принадлежит











11.3. Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта:


Опасность природных процессов по категориям опасности в районе строительства объекта в соответствии с СП 115.133330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий», а также определить по результатам инженерных изысканий.

11.4. Принадлежность к опасным производственным объектам:

      Не принадлежит 












(при принадлежности объекта к опасным производственным объектам также указываются категория и класс опасности объекта)
11.5. Пожарная и взрывопожарная опасность:

      Здание имеет степень огнестойкости  – II, класс конструктивной пожарной________ 

(указывается категория пожарной (взрывопожарной) опасности объекта)

опасности - С1, класс функциональной пожарной опасности Ф4.3. Категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности определить проектом. с учетом требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности» и приказа МЧС РФ от 25.03.2009 
№ 182 «Об утверждении свода правил «Определение категорий, помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.  


11.6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей:

     В здании предусмотрены помещения с постоянным пребыванием людей

11.7. Уровень ответственности (устанавливаются согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений":


Нормальный












(повышенный, нормальный, пониженный)
12. Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта:

            Не требуется











(указываются в случае подготовки проектной документации в отношении опасного производственного объекта)
13. Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений:

             Проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать
 

 (указываются требования о том, что проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям (необходимо указать перечень реквизитов нормативных правовых актов, технических регламентов, нормативных документов), а также соответствовать установленному классу энергоэффективности (не ниже класса "С")
требованиям, действующих законодательных актов, в том числе:

· «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
· Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

· Федерального закона ФЗ № 184 от 27.12.2002 «О техническом регулировании», другие нормативно-правовые акты;

· Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

· Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

· Приказа Росстандарта от 02.04.2020 N 687 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации», в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1221 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

· Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159 «О критериях экономической эффективности проектной документации»_____________________________


Объект капитального строительства, должен иметь подтвержденный заключением государственной экспертизы класс энергетической эффективности не ниже класса "C", за исключением объектов, на которые не распространяются требования энергетической эффективности в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
14. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации:

      1. Инженерно-геологические изыскания в объеме, необходимом для разработки
_______

 (указывается необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации, или указываются реквизиты (прикладываются) материалов инженерных изысканий, необходимых и достаточных для подготовки проектной документации)
проектной документации и прохождения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий











      2. Инженерно-геодезические изыскания в объеме, необходимом для разработки проектной документации и прохождения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий











      3. Инженерно-экологические изыскания в объеме, необходимом для разработки проектной документации и прохождения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий











     4. Инженерно-гидрометеорологические изыскания в объеме, необходимом для разработки проектной документации и прохождения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий









     5. При необходимости выполнить иные специальные виды инженерных изысканий по согласованию с заказчиком. 

15. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта: 
       Определить сметной документацией

(указывается стоимость строительства объекта, определенная с применением укрупненных нормативов цены строительства, а при их отсутствии - с учетом документально подтвержденных сведений о сметной стоимости объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство)
16. Принадлежность объекта к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации:

      Не принадлежит









II. Требования к проектным решениям

17. Требования к схеме планировочной организации земельного участка:

      В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008

(указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)
«О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию»; 
«СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; «ГОСТ 21.508-2020. СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов»). 

18. Требования к проекту полосы отвода:


Не установлены                                                                                                                    .
(указываются для линейных объектов)
19. Требования к архитектурно - художественным решениям, включая требования к графическим материалам:

     Объемно-планировочные решения принять в соответствии с функциональным назначением объекта с возможностью унификации конструктивных элементов.

Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями технических регламентов, соответствующих глав СНиП, СП, ГОСТ и других нормативных документов, а также данных от Заказчика предоставляемых в ходе проектирования.

Архитектурно-художественные решения должны быть направлены на максимальное освоение существующего пространства. Декоративно-художественную отделку интерьеров помещений не предусматривать                                                                                  .
(указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)
20.. Требования к технологическим решениям: 
Назначение и площади помещений здания попутного бытового обслуживания и питания принять в соответствии с количеством посадочных мест не менее 50, а также с учетом пожеланий Заказчика.

Предусмотреть технологическое оснащение помещений мебелью, оборудованием и инвентарем  .
21. Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения):


Конструктивные и объемно-планировочные решения здания попутного бытового обслуживания и питания должны обеспечивать оптимальные условия для питания. Архитектурные и конструктивные решения по объекту разработать в соответствии с требованиями технических регламентов, соответствующих глав СНиП, СП, ГОСТ и других нормативных документов (с изменениями, действующими на период проведения работ).

21.1. Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком):

      Определить проектом с учетом функционального назначения объекта, в соответствии

(указывается порядок направления проектной организацией вариантов применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования и их рассмотрения и согласования застройщиком (техническим заказчиком)

с требованиями СП 44.13330.2011 Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87. Предварительно применяемые строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование согласовать с заказчиком. Применяемые строительные конструкции должны быть высококачественными, износоустойчивыми из экологически чистым материалов.


 Применяемые строительные материалы, изделия, конструкции, оборудование согласовываются с «заказчиком», должны быть отечественного производства, соответствовать ГОСТ, СНиП и ст.34 глава 4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. От 29.07.2017) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

При указании торговых марок, конкретного производителя строительных материалов, конструкций и оборудования в проектной документации, включая смету, указать конкретные технические и функциональные характеристики, позволяющие определить эквивалентность строительных материалов, конструкций и оборудования используемого при выполнении строительно-монтажных работ.
21.2. Требования к строительным конструкциям:

     Определить проектом в соответствии с СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие 

(в том числе указываются требования по применению в конструкциях и отделке высококачественных износоустойчивых, экологически чистых материалов)

конструкции». Совместная работа несущих конструкций здания должна обеспечивать жесткость и геометрическую неизменяемость здания. Выбор производителей и поставщиков строительных материалов, изделий, конструкций предусмотреть из числа российских предприятий и производителей или их аналогов.  
21.3. Требования к фундаментам:

      Определяется проектом с учетом результатов инженерных изысканий. Предусмотреть технико-экономическое сравнение вариантов фундаментов..         

(указывается необходимость разработки решений фундаментов с учетом результатов инженерных изысканий, а также технико-экономического сравнения вариантов)
21.4. Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу:

      Выполнить из арболитовых блоков. Толщину стен и утеплителя определить на основании теплотехнического расчета.


(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.5. Требования к наружным стенам:

Выполнить из арболитовых блоков. Толщину стен и утеплителя определить на основании теплотехнического расчета.
 

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.6. Требования к внутренним стенам и перегородкам:

 
Применяемый материал, изделия и конструкции определить проектом исходя

 (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)
из экономического сравнения вариантов, по согласованию с заказчиком

21.7. Требования к перекрытиям:

      Применяемый материал, изделия и конструкции определить проектом исходя из


(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)
экономического сравнения вариантов, по согласованию с заказчиком 

21.8. Требования к колоннам, ригелям:

      

Не предусматриваются








(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.9. Требования к лестницам:

      Не предусматриваются








(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)
21.10. Требования к полам:

          Полы в помещениях предусмотреть согласно функциональному назначению помещения 

в соответствии с требованиями СП 44.13330.2011 «Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.11. Требования к кровле:

     Двускатная деревянная со вторым светом. Применяемый материал, изделия и конструкции согласовать с заказчиком
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) 

21.12. Требования к витражам, окнам:

      Оконные блоки из ПВХ- профилей. Двухкамерные. Уточнить конструктив на основании теплотехнического расчета.
 

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.13. Требованиям к дверям:

      Определить проектом в зависимости от назначения помещений (пластиковые,

 (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)
деревянные, металлические), по согласованию с заказчиком


21.14. Требования к отделке:

      Определить проектом в зависимости от назначения помещений, отделку помещений
(указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для внутренней отделки объекта на основании вариантов цветовых решений помещений объекта)
и цветовые решения предварительно согласовать с заказчиком

21.15. Требования к наружной отделке:

      Определить проектом исходя из экономического сравнения вариантов, по согласованию

(указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для наружной отделки объекта на основании вариантов цветовых решений фасадов объекта)
с заказчиком.  Материалы для наружной отделки и цветовые решения согласовать с заказчиком


21.16. Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях:

           Определяется проектом по исходным данным Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и результатам инженерных изысканий. При проектировании строительных конструкций учитывать категорию опасности природных процессов просадочности, морозного пучения грунтов, прогнозируемого подтопления участка по результатам инженерно-геологических и геофизических изысканий.













(указываются в случае если строительство и эксплуатация объекта планируется в сложных природных условиях)
21.17. Требования к инженерной защите территории объекта:

           Не предусматривать



 (указываются в случае если строительство и эксплуатация объекта планируется в сложных природных условиях)
22. Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта:

       Не установлены.                                                                                                                  


(указываются для линейных объектов)
23. Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта:

       Не установлены.                                                                                                                  


 (указываются для линейных объектов)

24. Требования к инженерно-техническим решениям:


24.1. Требования к основному технологическому оборудованию (указывается тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, для объектов непроизводственного назначения должно быть установлено требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов):

24.1.1. Отопление:


Теплоснабжение осуществить от наружного газового котла оределенного проектом, газопровод к котлу спроектировать от существующего газгольдера объекта «Гостиница».
      Сети теплоснабжения выполнить в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», СП 44.13330.2011 «Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция, СНиП 2.09.04-87», СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003», СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». Предусмотреть устройство систем водяного отопления, способ циркуляции – искусственное побуждение. Конструктивное исполнение определить проектом в зависимости от этажности здания и параметров теплоносителя.


Расчетную температуру воздуха в помещениях в холодный период года, отопительные приборы, параметры теплоносителя, предельную температуру на поверхности прибора следует предусматривать в соответствии с действующими на момент проектирования нормативными документами, а также по согласованию с Заказчиком.

Материал трубопроводов системы отопления определить проектом по согласованию с Заказчиком.

24.1.2. Вентиляция

      Систему вентиляции выполнить в соответствии с требованиями СП 44.13330.2011 «Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87», СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003», СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». Систему кондиционирования определить проектом исходя из экономического сравнения вариантов, по согласованию с заказчиком

24.1.3. Водопровод: 

      Водопровод объекта предусмотреть от вновь возводимой водозаборной скважины. Параметры и местоположение определить проектом. Водопровод проектировать согласно требованиям соответствующих глав к СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой)», СП 44.13330.2011 «Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87», СП 118.13330.2022* «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1, 2)». 

Предусмотреть раздельные санузлы (отдельно женский, отдельно мужской).


Расход воды, диаметр и материал труб определить проектом, по согласованию с заказчиком. 

Необходимость установки дополнительного оборудования (насосных станций и пр.) определить проектом исходя из экономического сравнения вариантов, по согласованию с заказчиком.

24.1.4. Канализация: 

      Канализацию объекта предусмотреть автономную, тип канализации определить проектом. Канализацию проектировать согласно требованиям соответствующих глав СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой)», СП 44.13330.2011  «Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87», СП 118.13330.2022*. «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1, 2)».

Предусмотреть раздельные санузлы (отдельно женский, отдельно мужской)

Диаметр и материал труб, выбор оборудования определить проектом исходя из экономического сравнения вариантов, по согласованию с заказчиком. 

24.1.5. Электроснабжение: 


Электроснабжение объекта осуществить от РУ-4 расположенного на опоре освещения.      


При проектировании электроснабжения, электрооборудования и электроосвещения объекта следует руководствоваться требованиями правил устройств электроустановок, правил по электроснабжению, технической эксплуатации и безопасности обслуживания электроустановок, правил пользования электрической энергией, правил противопожарного режима и других действующих на момент проектирования нормативных документов.


Электроснабжение электроприемников особой группы первой категории (устройств пожарной сигнализации, серверного оборудования, подсистем ИСБ), а также электроприемников первой категории (аварийного освещения помещений, дежурного освещения) в аварийном режиме должно осуществляться от резервного источника питания. 


Распределительные и групповые сети электроснабжения выполнить трех и пятижильными проводами и кабелями с учетом требований ГОСТ 31565-2012 и ГОСТ 31996-2012. Марку, сечение и способ прокладки электропроводки определить проектом в соответствии с требованиями  ПУЭ (6, 7 ред.) и СП 256.1325800.



В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных необходимо предусмотреть использование безопасного напряжения.


Проектом предусмотреть следующие виды искусственного освещения: рабочее и аварийное (резервное и эвакуационное). Нормируемые освещенности помещений принять с учетом требований СП 52.13330 и СанПиН 1.2.3685-21. Аварийное освещение запроектировать в соответствии с требованиями СП 439.1325800 и СП 59.13330. 

Типы и исполнение энергосберегающих светильников необходимо выбирать с учетом положений Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», по степени защиты, по пожарной безопасности в соответствиис требованиями ПУЭ, по технологическому назначению помещений, характеристике окружающей среды.



Для защиты от поражения электрическим током предусмотреть:


- устройства защитного отключения;


- защитное заземление;


- основную и дополнительную системы уравнивания потенциалов с подключениемк ГЗШ.


Выбор оборудования осуществить на основании технико-экономического сравнения вариантов.

24.1.6. Телефонизация: 


Выбор оборудования определить проектом исходя из технико-экономического сравнения вариантов, по согласованию с заказчиком.  

24.1.7. Радиофикация: 

Выбор оборудования определить проектом исходя из технико-экономического сравнения вариантов, по согласованию с заказчиком. 

24.1.8. Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет":

Выбор оборудования определить проектом исходя из технико-экономического сравнения вариантов, по согласованию с заказчиком.

24.1.9. Телевидение: 

      Определить проектом в соответствии с требованиями СП 44.13330.2011 «Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87»

Выбор оборудования определить проектом исходя из технико-экономического сравнения вариантов, по согласованию с заказчиком
24.1.10. Газификация: 

Газопровод к котлу спроектировать от существующего газгольдера объекта «Гостиница».
24.1.11. Автоматизация и диспетчеризация:

      Определить проектом в соответствии с требованиями СП 44.13330.2011 «Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87» и другими действующими нормативными документами 


Предусмотреть выдачу команд от системы автоматической пожарной сигнализации на включение систем противодымной защиты, а также оповещения в соответствии с требованиям Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Выбор оборудования определить проектом исходя из технико-экономического сравнения вариантов, по согласованию с заказчиком
24.1.12. Иные сети инженерно-технического обеспечения:

Не предусматривать                                                                                                        .
24.2. Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей и реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию на проектирование):

Молниезащиту зданий и сооружений объекта, а также защиту от перенапряжений выполнить на основании СО 153-34.21.122-2003. Заземление электроустановок зданий и сооружений выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58882-2020.

25. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды:

      Определить проектом в соответствии с требованиями раздела 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию», Федерального закона от 10.01.2002 №7 «Об охране окружающей среды», и другим действующим нормативным требованиям.

26. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности:

      Определить проектом в соответствие с требованиями постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию», Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

27. Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов: 

       В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 

(не указываются в отношении объектов, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются)
 «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию»,  Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». 
28. Требования к мероприятиям по обеспечению доступа маломобильных групп населения к объекту:

_
Предусмотреть на объекте все необходимые мероприятия по обеспечению доступа инвалидов в здание в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения».


29. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности:

       Предусмотреть в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом,___

 (указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) соответствующих разделов проектной документации в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения и параметров объекта, а также требований постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года N 1244 "Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 7220, 2016, N 50, ст. 7108; 2017, N 31, ст. 4929, N 33, ст. 5192)
функционального назначения и параметров объекта.
30. Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду:


В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ

(указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) подготовки соответствующих разделов проектной документации в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения, а также экологической и санитарно-гигиенической опасности предприятия (объекта)
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
31. Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта:

      Предусмотреть обеспечение безопасной технической эксплуатации, а также технического обслуживания объекта в соответствии с требованиями Федерального закона от  30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

32. Требования к проекту организации строительства объекта:

      В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008«О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию»


Строительный мусор и твердые бытовые отходы временно хранятся в специально отведенных местах и контейнерах, расположенных на территории строительной площадки и по мере накопления вывозятся на полигон ТКО.

33. Требования о необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, вырубки или сохранения зеленых насаждений, реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов в связи с планируемым строительством объекта, расположенных на земельном участке, на котором планируется строительство объекта:

______ Определить проектом

34. Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта:

       Проектом предусмотреть, восстановление разрушенных элементов и частичное____

(указываются решения по благоустройству, озеленению территории объекта, обустройству площадок и малых архитектурных форм в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, согласованными эскизами организации земельного участка объекта и его благоустройства и озеленения)
благоустройство территории


Вертикальную планировку выполнить с помощью подсыпки с максимальным использованием существующего рельефа. Предусмотреть спланированный отвод поверхностных вод (ливни, дожди, талые воды) по поверхности на внутриплощадочных подъездных дорогах, площадок для разворота автотранспорта. Выполнить озеленение (устройство газона из привозного почвенно-растительного грунта с посевом трав и посадкой кустарников.

35. Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя:


Определить проектом










 (указываются при необходимости)
36. Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки:

     Определить проектом, с учетом нормативных требований по согласованию с заказчиком 

(указываются при необходимости с учетом требований правовых актов органов местного самоуправления)
37. Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта:

      Не установлены                                                                                          _________________
 (указываются в случае необходимости выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при проектировании и строительстве объекта)
III. Иные требования к проектированию


38. Требования к составу проектной документации, в том числе требования разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным:

      Выполнить разработку проектной документации в соответствии с требованиями
 

(указываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 8, ст. 744; 2010, № 16, ст. 1920; № 51, ст. 6937; 2013, № 17, ст. 2174; 2014, № 14, ст. 1627; № 50, ст. 7125; 2015, № 45, ст. 6245; 2017, № 29, ст. 4368) с учетом функционального назначения объекта)

 постановления Правительства РФ от 16.02.2008г №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», действующими СП, СНиП и другими нормативными документами в сфере проектирования и строительства для дальнейшего прохождения государственной экспертизы









Рабочая документация должна содержать информацию в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ.


Принятые проектные решения по всем направлениям в составе документации должны соответствовать требованиям, действующей на момент проектирования нормативно-технической документации, регламентирующей деятельность в области проектирования и строительства на территории Российской Федерации, а также требованиям настоящего технического задания. 

39. Требования к подготовке сметной документации:

      Сметную документацию разработать с применением сметных нормативов, сведения__

(указываются требования к подготовке сметной документации, в том числе метод определения сметной стоимости строительства)

о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджет и сметных цен строительных ресурсов с привязкой для Челябинской области
При разработке сметной документации использовать программный комплекс, прошедший подтверждение соответствия в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации

Стоимость отдельных строительных материалов и оборудования, отсутствующих в сметно-нормативной базе принять по прайс листам поставщиков и организаций – производителей продукции на основании коньюктурного анализа цен, копии прайс листов представить в составе сметной документации

Применение коэффициентов, учитывающих условия производства работ обосновать разделом «ПОС» 

Сметно-нормативная база и метод определения сметной стоимости строительства должны быть актуальны на период проведения проверки достоверности определения сметной стоимости.

Предоставить сметы для рабочей документации, соответствующие положительному заключению государственной экспертизы в 2(двух) экземплярах на бумажном носителе.

40. Требования к разработке специальных технических условий:

            Определить проектом










 (указываются в случаях, когда разработка и применение специальных технических условий допускается Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»)

41. Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации:

            - СП 44.13330.2011 «Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87»;

- «СП 1.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- «СП 2.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

- «СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»;

- «СП 7.13130.2013. Отопление, вентиляция, кондиционирование. Противопожарные требования»;

- «СП 10.13130.2020. Системы противопожарной защиты внутренний противопожарный водопровод требования пожарной безопасности»;

- «СП 256.1325800.2016. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»;

- «СП 73.13330.2016. «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий» СНиП 3.05.01-85;

- «СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- РД 45.120-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети»;

- ГОСТ Р 21.703—2020 «Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи».

- постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». 

42. Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов:

            Не установлены











 (указываются в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком) решения о выполнении демонстрационных материалов, макетов)

43. Требования о подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели:

            Не установлены






 (указываются в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком) решения о применении технологий информационного моделирования)

44. Требование о применении типовой проектной документации:

            Не установлены











 (указывается требование о подготовке проектной документации с использованием экономически эффективной проектной документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по названию, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, а при отсутствии такой документации – с учетом критериев экономической эффективности проектной документации)

45. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ:

Проектно-сметная документация и технические отчеты в электронном виде предоставляются в редактируемом формате (текстовая часть пояснительных записок - в формате Microsoft Office Word, Excel, графическая часть – в формате DWG) и формате PDF CD-R дисках;

Документы, представленные в формате PDF должны соответствовать требованиям приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12.05.2017 № 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства»; Технические отчеты, проектная документация и сметная документация должны быть представлены на отдельных CD-R дисках; 

До проведения государственной экспертизы проектная организация предоставляет:

- технические отчеты о выполнении инженерных изысканий в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде; 

- проектную документацию в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде; 

- сметную документацию - в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде: в формате программного комплекса ГРАНД-Смета (WinRIK) 
с расширением GSFX, в формате EXEL, в соответствии с требованиями приказа Минстроя России от 12.05.2017 N 783/пр - на CD-R дисках (электронном носителе). 
После проведения государственной экспертизы проектная организация предоставляет: 

- технические отчеты о выполнении инженерных изысканий, соответствующие положительному заключению государственной экспертизы в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде; 

- проектную документацию, соответствующую положительному заключению государственной экспертизы, в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде; 

- сметную документацию, соответствующую положительному заключению государственной экспертизы, в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде: в формате программного комплекса ГРАНД-Смета (WinRIK) 
с расширением GSFX, в форматах EXEL, PDF – на CD-R дисках (электронном носителе);


-рабочую документацию, соответствующую положительному заключению государственной экспертизы, в 2(двух) экземплярах на бумажном носителе. 

В случае выдачи отрицательного заключения экспертизы по вине Генеральной проектной организации, Генеральная проектная организация безвозмездно устраняет все замечания. 

К сметной документации оформить отдельными альбомами и приложить: «Ведомости объемов работ и (или) спецификации (отдельно по каждому разделу проектной документации)»; «Документы (прайс-листы), обосновывающие стоимость оборудования, материалов, изделий и конструкций отсутствующих в сборниках, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, на основе конъюнктурного анализа цен»; «Сметные расчеты на отдельные виды затрат» (сметы на ПИР и др.). 

Настоящее задание может уточняться в установленном порядке.

46. К заданию на проектирование прилагаются:


46.1. Градостроительный план земельного участка, на котором планируется размещение объекта и (или) проект планировки территории и проект межевания территории.


«Градостроительный план предоставляется заказчиком ___________________________________________



46.2. Результаты инженерных изысканий (при их отсутствии заданием на проектирование предусматривается необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации).


Предусмотрены п. 14 задания 










46.3. Технические условия на подключение объекта к сетям инженерно- технического обеспечения (при их отсутствии и если они необходимы, заданием на проектирование предусматривается задание на их получение).

      Предусмотреть получение технических условий на подключение объекта к сетям инженерно- технического обеспечения согласно пункту 7 настоящего Задания





46.4. Имеющиеся материалы утвержденного проекта планировки участка строительства. Сведения о надземных и подземных инженерных сооружениях и коммуникациях.


Сведения о надземных и подземных инженерных сооружениях и коммуникациях получить при проведении инженерных изысканий








46.5. Решение о предварительном согласовании места размещения объекта (при наличии).


Имеется 











46.6. Документ, подтверждающий полномочия лица, утверждающего задание на проектирование.


46.7. Решение о подготовке документации по планировке территории (в случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2019, N 52, ст. 7790).

Не требуется










46.8. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта, сведения о его характеристиках и схема планировочных решений, предусмотренные разрабатываемой документацией по планировке территории линейного объекта (в случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации).


Не требуется







             
46.9. Иные документы и материалы, которые необходимо учесть в качестве исходных данных для проектирования (на усмотрение застройщика (технического заказчика).
           Дополнительно, при необходимости будут выданы заказчиком

Заказчик:
Подрядчик:

______________________________
_________________________

