Описание объекта закупки
Наименование объекта закупки: выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту: «Строительство столовой на 50 посадочных мест по адресу: Челябинская область, Аргаяшский район, озеро «Кум-Куль», база отдыха «Искра»». 
Цель выполняемых работ: корректировка проектной документации для строительства объекта на земельном участке с кадастровым номером 74:02:0511002:15411, в том числе:
· посадка здания на участке в соответствии с градостроительным планом земельного участка (ГПЗУ) №74-4-02-2-05-2026-0345-0;
· выполнение комплекса инженерных изысканий для подготовки проектных решений;
· актуализация проектных решений по фундаментам на основании результатов изысканий;
· разработка разделов проектной документации по подключению объекта к сетям инженерно‑технического обеспечения.
Состав и объём работ
1. Посадка здания на земельном участке.
Выполнить привязку проектируемого здания к границам земельного участка, красным линиям, существующим объектам и инженерным сетям в соответствии с ГПЗУ и заданием на проектирование (приложение № 1). Обеспечить соблюдение предельных параметров разрешённого строительства, отступов от границ участка, требований к проценту застройки и иным градостроительным ограничениям, установленным для данной территориальной зоны.
2. Инженерно‑геологические изыскания.
Провести изыскания в объёме, необходимом для разработки проектной документации, в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016, СП 22.13330.2016 и иными действующими нормативами. В состав работ включить:
· бурение скважин с отбором образцов грунтов и проб подземных вод;
· лабораторные исследования физико‑механических свойств грунтов и агрессивности подземных вод;
3. Инженерно‑геодезические изыскания.
Выполнить изыскания в объёме, достаточном для разработки проектной и рабочей документации, в соответствии с СП 47.13330.2016. В состав работ включить:
· создание топографической съёмки участка в масштабе не менее 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м;
· съёмку существующих зданий, сооружений, подземных и надземных коммуникаций;
· определение координат и высот пунктов геодезической сети;
· подготовку комплекта чертежей (ситуационный план, топографический план) и технического отчёта.
4. Актуализация проектных решений в части фундаментов.
На основании результатов инженерно‑геологических и инженерно‑геодезических изысканий:
· выполнить расчёт и обоснование выбранного типа фундамента (свайный, плитный, ленточный и т. п.);
· скорректировать конструктивные решения фундаментов, включая глубину заложения, габариты, армирование и гидроизоляцию;

5. Разработка разделов проектной документации по подключению к сетям инженерно‑технического обеспечения.
Разработать следующие разделы в соответствии с ПП РФ № 87 и действующими техническими регламентами:
· ИОС 5а (Электроснабжение). Предусмотреть подключение объекта к электрическим сетям, определить расчётные нагрузки, выбрать схему электроснабжения, предусмотреть мероприятия по обеспечению надёжности и безопасности.
· ИОС 5б (Водоснабжение). Разработать схему подключения к централизованным или локальным источникам водоснабжения, определить потребность в воде, предусмотреть узлы учёта.
· ИОС 5в (Канализация). Предусмотреть схему отведения сточных вод в накопитель бытовых стоков с последующим вывозом в специализированные организации.
· ИОС 5г (Газоснабжение). Разработать схему подключения к газораспределительной сети, предусмотреть меры безопасности, узлы учёта и автоматики.
Все разделы должны содержать:
· графическую часть (схемы, планы, узлы, спецификации);
· соответствие проектных решений требованиям технических регламентов, СП, ГОСТ и иных нормативных документов.
Требования к результатам работ
Результатом выполнения работ являются:
· технический отчёт по инженерно‑геологическим изысканиям;
· технический отчёт и комплект чертежей по инженерно‑геодезическим изысканиям;
· проектная документация, включая актуализированные решения по фундаментам и разделы ИОС 5а, 5б, 5в, 5г;
· документы, подтверждающие соответствие проектных решений требованиям действующих нормативов.
Вся документация должна быть подготовлена в соответствии с:
· Градостроительным кодексом РФ;
· ПП РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства»;
· иными действующими СП, ГОСТ, техническими регламентами и нормативами, обязательными для применения при проектировании объектов капитального строительства.
Документация предоставляется в электронном виде (в форматах, обеспечивающих возможность редактирования и просмотра без специализированного ПО, например, DOCX, PDF, DWG) и на бумажном носителе в количестве, установленном заданием на проектирование.
