ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Объект закупки и начальная (максимальная) цена контракта: 
	Объект закупки 
	Ед. изм.
	Кол-во

	Выполнение работ по монтажу системы кондиционирования в помещении горячего цеха пищеблока для нужд ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России в 2026 г. (Санаторий Плес)
	усл. ед.
	1



ОКПД 2 33.20.29.000 

2. Источник финансирования: Федеральный бюджет, внебюджетные источники финансирования
3. Цена работ включает в себя стоимость выполнения всех работ, сопутствующие и дополнительные работы, в том числе по разработке и согласованию технической, сметной и исполнительной документации, вывоз и утилизацию мусора, охрану места выполнения работ, НДС, все налоги и пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, а также все иные расходы без исключений, связанные с качественным и своевременным выполнением работ.
4. Форма, сроки и порядок выполнения работ.
4.1. Форма оплаты: безналичная.
4.2. Сроки и порядок оплаты: 
4.2.1. Без авансирования.
4.2.2. После выполнения части или всех Работ Подрядчик предоставляет Заказчику два экземпляра акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подтверждающих исключительно объем выполнения Работ или их части. Подписание акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) не является приемкой результата Работ или их части и не подтверждает приемку выполненных работ по качеству и количеству, а также не подтверждают переход риска случайной гибели или повреждения результатов выполненных работ.
4.2.3. Заказчик подписывает полученные от Подрядчика акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в течение двух банковских дней с даты их получения либо дает письменный мотивированный отказ от их подписания.
4.2.4. Заказчик работы, указанные в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в течение десяти банковских дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) Заказчиком. При этом Заказчик вправе задержать на срок до двух месяцев оплату товаров, использованных при выполнении работ указанных в накладных и работ, указанных в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в случае отсутствия достаточного финансирования Заказчика собственником имущества, находящегося в оперативном управлении Заказчика. 
4.3. Сведения о валюте: российский рубль.
5. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ:
5.1. Место выполнения работ: Ивановская область, Приволжский район, г. Плес, филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России. (далее –Объект).
5.2. Сроки выполнения работ: 
Начало выполнения работ: по истечению одного дня со дня заключения Контракта. 
Окончание выполнения работ: не позднее 10 рабочих дней с момента начала работ.
6. Требования к выполняемым работам:
6.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, Смет и Контракта. 
6.2. Виды и объёмы работ приведены в таблице «Ведомость объемов работ» (Приложение №2 к Техническому заданию) и в Смете Заказчика (Приложение №1 к Техническому заданию). Указанные документы не ограничивают виды и объемы работ, необходимые для достижения результата работ.
6.3. При подготовке заявки участник аукциона обязан учитывать требования настоящего Технического задания, для представления в дальнейшем результата работ.
7. Требования к функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным характеристикам работ
7.1. Подрядчик самостоятельно и за свой счет обязан получить все необходимые разрешения, согласования и т.п., необходимые для начала выполнения работ и их последующего выполнения, в государственных и иных органах и организациях. Срок на получение Подрядчиком необходимых разрешений на выполнение работ входит в общий срок выполнения работ по контракту.
7.1.1. В процессе выполнения работ Подрядчик обязан вести всю необходимую исполнительную документацию, фиксирующую весь процесс выполнения работ, а также техническое состояние объекта (какое оборудование, инженерные системы установлены, насколько качественные использовались товары и т.д.).
7.1.2. Ход выполнения работ контролируется Заказчиком. Товары, используемые при выполнении работ должны иметь сертификаты и/или декларации о соответствии на товары, технические паспорта, регистрационные удостоверения. При выявлении товаров ненадлежащего качества Подрядчик обязан заменить их в сроки указанные Заказчиком.
7.1.2.1. Монтажные работы должны быть выполнены иждивением Подрядчика. В соответствии с п. 5. ст. 723 ГК РФ. Подрядчик, предоставивший товары для выполнения Работы, отвечает за их качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества по ст. 475 ГК РФ.
7.1.3. Весь комплекс работ, а также работы прямо не указанные в Техническом задании, но необходимые для получения требуемого результата работ и обеспечивающие надлежащее качество выполнения работ, должны быть выполнены согласно применяемым технологиям, с учетом методических рекомендаций, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей, на основании Технического задания Заказчика,  приложений к нему  и условий проекта контракта. 
7.1.4. Качество и безопасность выполняемых работ должны удовлетворять требованиям нормативных правовых актов как в отношении работ, так и в отношении товаров, используемых при выполнении работ (СНиП, СанПиН и пр.) и других руководящих документов, в том числе: 
- Федеральному закону от 27.12.2002 №184–ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральному закону от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральному закону от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральному закону от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- СНиП 21.01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. «Общие требования».
- иные правила, требования, нормативы, а также законодательство РФ, регламентирующее  проведение и выполнение подобного вида работ. 
Подрядчик представляет Заказчику сертификаты соответствия, паспорта и другие документы, подтверждающие качество товаров, использованных при выполнении работ. Перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации, а также перечень товаров, подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». Если в процессе гарантийной эксплуатации результата работ будут выявлены товары, используемые при выполнении работ Подрядчиком, не соответствующие сертификатам качества, то товары, используемые при выполнении работ и работы по их замене осуществляются Подрядчиком за свой счёт.
7.1.5. Все товары, использующиеся при выполнении работ и иные затраты Подрядчика на выполнение работ входят в стоимость работ и цену контракта. Подрядчик представляет Заказчику сертификаты на применяемые товары, проводит испытания и проверку качества товаров, используемых при выполнении работ до начала работ, в присутствии Заказчика.
Показатели, позволяющие определить соответствие товаров, используемых для выполнения работ, потребностям Заказчика, установлены Заказчиком в Приложении 4 к настоящему Техническому заданию.
7.1.5.1. Обращаем внимание участников закупки на то, что при составлении описания объекта закупки Заказчиком использовались стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленные в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. 
Наличие стандарта, содержащего установленные характеристики, подтверждают свойственность таких характеристик настоящему объекту закупки и исключают субъективность Заказчика при установлении данных характеристик. 
7.1.6. Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов. За три рабочих дня освидетельствования скрытых работ Подрядчик информирует Заказчика о времени освидетельствования скрытых работ. Освидетельствование скрытых работ проводится с фото фиксацией, один экземпляр фотоснимков вместе с актом передается Заказчику. Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный процесс. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.
7.1.7. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.
7.1.8. Все работы по контракту должны быть выполнены собственными силами или с привлечением субподрядчиков. В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик в не более чем однодневный срок уведомляет об этом Заказчика и предоставляет следующие сведения о субподрядчике:
- юридическое наименование и адрес;
- контактная информация;
- руководитель организации;
- наличие кадровых и технических возможностей для выполнения работ;
- на каких условиях привлекается.
Привлечение субподрядчиков не влечет изменение контракта и объемов работ по контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном контрактом.
7.1.9. В период выполнения работ и после их завершения Подрядчик за свой счет осуществляет уборку объекта (места выполнения работ), вывоз своим транспортом мусора, образовавшегося в результате выполнения работ, и его утилизацию. В течение одного рабочего дня со дня подписания Акта сдачи-приемки результатов выполненных работ, Подрядчик вывозит своим транспортом с объекта мусор, отходы. 
7.1.10. Ответственность за случайную гибель или случайное повреждение объекта, третьих лиц, материальных ценностей, находящиеся на объекте, противопожарную безопасность, сохранность товаров, необходимых для выполнения работ на период проведения работ и до подписания акта сдачи-приемки результатов выполненных работ несет Подрядчик. 
8. Выполнение работ, сдача-приемка результата выполненных работ.
8.1. Работы выполняются в действующем помещении горячего цеха. График проведения работ согласовывается с Заказчиком.
Заказчик назначает своего представителя на Объекте, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет: контроль за ходом выполнения работ; приемку скрытых работ; приемку результата выполненных работ по акту сдачи-приемки результатов выполненных работ по форме заказчика. 
8.2. Порядок приемки результата выполненных работ:
8.2.1. До сдачи результатов выполненных работ и до подписания Акта сдачи-приёмки результатов выполненных работ по форме Заказчика, Подрядчик передает Заказчику сертификаты, необходимую исполнительную документацию (в том числе фото фиксацию процесса выполнения работ) и акты скрытых работ. Если качество выполненных работ окажется ниже требований Заказчика, технической документации и/или законодательства РФ, то они подлежат замене/исправлению в указанный Заказчиком срок, не нарушая (не продлевая, не увеличивая и т.п.) сроков выполнения работ. 
Сдача и приемка выполненных работ производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с требованиями Заказчика по отдельному акту по форме Заказчика.
Срок устранения дефектов (недоделок) не увеличивает (продлевает и т.п.) срок выполнения работ, предусмотренный контрактом. При наличии дефектов (недоделок) результат работ считается недостигнутым.
В случае если Подрядчик не исправит некачественно выполненные работы, то Заказчику предоставляется право привлечь лиц, которые за плату исправят брак Подрядчика, за счет Подрядчика. 
Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения любых недостатков. Причиной отказа в приемке выполненных работ является несоответствие объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступления от СНиП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие паспортов и сертификатов, непредставление и/или отсутствие необходимой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов.
8.2.2. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения всех видов работ, путем подписания отдельного Акта сдачи-приемки результатов выполненных работ, по форме Заказчика, подтверждающего выполнения всех работ в полном объеме и соответствии с требованиями Заказчика. 
8.2.3. Риски случайной гибели или случайного повреждения результата работ, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки результатов выполненных работ по форме Заказчика и получения необходимых разрешений, согласований и т.п. государственных органов и организаций. 
9. Требования к гарантийному сроку на работы: 
Подрядчик гарантирует качество выполняемых работ: в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, гарантийный срок – не менее установленного законодательством РФ для данного вида работ, но в любом случае не менее 36 месяцев. 
Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Выявленные недостатки в период гарантии Подрядчик устраняет за свой счет и своими силами. Все работы должны проводиться с соблюдением правил техники безопасности и согласно требований действующего законодательства и требований Заказчика. 

Перечень приложений к Техническому Заданию: 
Приложение№1 – Ведомость объемов работ.




Приложение №1
Ведомость объемов работ

	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Ссылки на чертежи
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	1
	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.мЗ/час / ДЕМОНТАЖ
	шт
	1
	
	
	

	2
	2
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром свыше 250 до 355 мм / ДЕМОНТАЖ
	100 м2
	0,133764
	
	
	(3,14*0,355*12)/ 100

	Раздел 2. Монтажные работы

	3
	3
	Установка сплит-систем с внутренним блоком канального типа мощностью: свыше 8 кВт
	компл
	1
	
	
	

	4
	4
	Сплит-система канального типа Ballu BLCI_D-60HN1_21Y
	шт
	1
	
	
	

	5
	5
	Трубы медные отожженные (мягкие), универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 10 мм
	м
	10,4
	
	
	10*1,04

	6
	6
	Трубы медные отожженные (мягкие), универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 15 мм
	м
	10,4
	
	
	10*1,04

	7
	7
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 10 мм, толщина 6 мм
	100 м
	0,11
	
	
	(10*1,1)/ 100

	8
	8
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 15 мм, толщина 6 мм
	100 м
	0,11
	
	
	(10*1,1)/ 100

	9
	9
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм
	м
	10
	
	
	

	10
	10
	Кабель силовой с медными жилами КГВВнг(А) 3x1,5-660
	1000 м
	0,0102
	
	
	(10*1,02)/ 1000

	11
	11
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	м
	10
	
	
	

	12
	12
	Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 10 тыс.мЗ/час
	шт
	1
	
	
	

	13
	13
	Фильтр воздушный ФЛР 1100x250, G3
	шт
	1
	
	
	

	14
	14
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг
	шт
	4
	
	
	

	15
	15
	Диффузор потолочный 4АПН 600x600
	шт
	4
	
	
	

	16
	16
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром свыше 1100 до 1600 мм
	100 м2
	0,1789
	
	
	(7,5+3,25+6,68+0,46) / 100

	17
	17
	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 1500 мм
	м2
	7,5
	
	
	1,5*1,25*4

	18
	18
	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 1300 мм
	м2
	3,25
	
	
	1,3*1,25*2

	19
	19
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1500 мм
	м2
	6,68
	
	
	

	20
	20
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1300 мм
	м2
	0,46
	
	
	

	21
	21
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм
	100 м2
	0,0407
	
	
	(3,75+0,32)/ 100

	22
	22
	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 1000 мм
	м2
	3,75
	
	
	1*1,25*3

	23
	23
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1000 мм
	м2
	1,1
	
	
	

	24
	24
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром свыше 250 до 355 мм
	100 м2
	0,040173
	
	
	(2,9673+1,05)/ 100

	25
	25
	Воздуховоды из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 0,55 мм, диаметр 315 мм
	м2
	2,9673
	
	
	3,14*0.315*3

	26
	26
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, диаметр 315 мм
	м2
	1,05
	
	
	

	27
	27
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2
	0,067552
	
	
	(1,884+2,5112+2,36)/ 100

	28
	28
	Воздуховоды из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 0,55 мм, диаметр 200 мм
	м2
	1,884
	
	
	3,14*0,2*3

	29
	29
	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные, диаметр 200 мм
	м2
	2,512
	
	
	3,14*0,2*4

	30
	30
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, диаметр 200 мм
	м2
	2,36
	
	
	

	31
	31
	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 200 мм
	шт
	4
	
	
	

	32
	32
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена
	10 м2
	1,8
	
	
	18/10

	33
	33
	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с односторонним фольгированием и клеевым слоем с другой стороны, плотность 20-30 кг/мЗ, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 10 мм
	м2
	19,8
	
	
	18*1,1

	Раздел 3. Отверстия

	34
	34
	Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича установками алмазного сверления, диаметр кольцевого алмазного сверла: 250 мм (прим.ф 315мм, L=300mm, 2 шт)
	м
	0,6
	
	
	0,3*2

	Раздел 4. Леса строительные

	35
	35
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
	100 м2 горизонта льной проекции
	0,072
	
	
	(6*1,2)/ 100

	Раздел 5. Пуско-наладочные работы

	36
	36
	Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху: до 10 тыс. мЗ/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале 1
	установка
	1
	
	
	



