	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п/п
	Код ОКПД / КТРУ
	Наименование по КТРУ
	Наименование характеристики
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	32.50.22.129
	Фиксатор жилет для взрослых от падения с кровати
	1. Жилет предназначен для надежной фиксации пациента в кровати с целью предотвращения падений и самостоятельного вставания. Конструкция позволяет пациенту поворачиваться на бок и садиться, но исключает возможность встать или перевалиться через край кровати.
2. Материал исполнения 100% хлопок (основная ткань) – материал не вызывает раздражения даже при длительном соприкосновении с кожей и обеспечивает длительный срок службы изделия и возможность соблюдения санитарно-гигиенических норм.
3. Тип крепежного механизма застежка «фастекс» - обеспечивает надежное соединение строп и ремней, исключая самопроизвольное расстегивание под нагрузкой
4. Жилет снабжен петлями на плечах и дополнительными съемными стропами с фастексами - для закрепления к изголовью кровати, это удобно при необходимости кратковременной фиксации пациента в неподвижном состоянии
5. Обхват талии в диапазоне от 800 мм до 1100 мм
6. Ширина в груди от подмышки до подмышки (спереди) 520 мм
7. Длина от низа до горловины (спереди) 360 мм
8. Ширина бретели 110 мм
9. Длина прорези (сзади) 230 мм
10. Длина боковых строп 1250 мм
11. Длина строп на плечах 1500 мм
	штука
	4

	2
	32.50.50.190-00000278
	Набор для трахеостомии, одноразового использования
	В связи с отсутствием  характеристик товара в КТРУ, Заказчик осуществляет описание закупаемого товара в соответствии с требованиями статьи 33 Закона № 44-ФЗ.

Набор предназначен для выполнения чрескожной дилатационной трахеостомии пациентам с целью обеспечения проходимости дыхательных путей и проведения искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в условиях стационара
Состав набора:
Скальпель из нержавеющей стали с ограничителем погружения и механизмом убирания лезвия в ручку;
Пункционная игла с канюлей 14G длиной 70 мм;
Шприц;
Гибкий проводник из медицинской нержавеющей стали в гибкой спиральной оплётке покрытый политетрафторэтиленом с j-образным кончиком в пластиковом направителе с наружным диаметром 1,3 мм и длиной 450 мм;
Конусный дилататор 14Fr длиной 65,6 мм;
Катетер-проводник с внутренним каналом для гибкого проводника и ограничителем для дилататора;
Изогнутый одноступечатый дилататор с гидрофильным покрытием, боковым портом, максимальный диаметр 12,6 мм (38F);
Трахеостомическая трубка с манжетой, изготовленная из композитных полимерных материалов на основе прозрачного термопластичного, имплантационно-нетоксичного пластифицированного ПВХ, внутренний диаметр трубки 8,0 мм, наружный диаметр 11,9 мм, угол изгиба трубки 105 градусов, общая длина трубки 75,5 мм. Дистальный конец — атравматичный, отшлифованный. Наличие санационной линии (аспирационного канала), вваренной в стенку. Манжета: низкого давления, Пилот-баллон с несмываемой маркировкой, невозвратный клапан, резиновая защитная крышечка Луер-порта. Фланец: прозрачный, подвижный по двум осям, с окном наблюдения и серой кодировкой. Коннектор: 15 мм с фиксацией для внутренней канюли.;
Обтуратор с внутренним каналом съёмный гибкий с атравматичным закруглённым кончиком и центральным каналом для проводника, диаметром 1,3 мм;
Внутренние канюли (2шт) из нетоксичного медицинского полупрозрачного полиэтилена, с ограничительной втулкой и отгибным установочным кольцом;
Саржевая тесьма для фиксации трубки к шее пациента;
Ершик для очистки
	штука
	4

	3
	22.21.29.120-00000064
	Трубка трахеостомическая, одноразового использования
	В связи с отсутствием  характеристик товара в КТРУ, Заказчик осуществляет описание закупаемого товара в соответствии с требованиями статьи 33 Закона № 44-ФЗ.

Армированная – Нет - В соответствии с КТРУ
Внутренний диаметр – 8 Миллиметр - В соответствии с КТРУ
Внутренняя канюля – Да - В соответствии с КТРУ
Длина  75 - 98 Миллиметр - В соответствии с КТРУ (указать конкретную характеристику)
Манжета – Да - В соответствии с КТРУ
Фенестрированная – Да - В соответствии с КТРУ
Материал изготовления ПВХ - имплантационно-нетоксичный материал с оптимальными свойствами термопластичности
Наружный диаметр трубки 11,9 мм- обусловлен нормальной топографией анатомических ориентиров пациента
Несъёмный 15 миллиметровый коннектор с внутренней фаской - для фиксации внутренней канюли
Прозрачный фланец, подвижный по двум осям, с окном обсервации трахеостомической «раны» - для ухода за пациентами с трахеостомией
Прозрачные ушки фланца с полукружными отверстиями - для крепления тесьмы фиксации
Мягкая, деликатная манжета низкого давления, высокого объема с каналом для санации - обеспечивает защиту дыхательных путей и комфорт пациента при минимизации риска осложнений
Пилот-баллон с несмываемой маркировкой, невозвратный клапан, резиновая защитная крышечка Луер-порта - обеспечивает безопасность и эффективность трахеостомической трубки, улучшая уход за пациентами и снижая риск осложнений
Саржевая тесьма - для фиксации трубки к шее пациента
Индивидуальная стерильная упаковка - для сохранения стерильности
	штука
	20

	4
	22.19.60.119-00000008
	Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные
	В связи с отсутствием  характеристик товара в КТРУ, Заказчик осуществляет описание закупаемого товара в соответствии с требованиями статьи 33 Закона № 44-ФЗ.

1. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,12 мм - Для обеспечения механической прочности, соответствует 2-м слоям по ГОСТ 32337-2013
2. Одинарная толщина (в области ладони) 0,10 мм - Для обеспечения механической прочности, соответствует 2-м слоям по ГОСТ 32337-2013
3. Длина перчатки 240 мм - Согласно п.7.4. ГОСТ 32337-2013
4. Отделка: Текстурный рисунок по всей поверхности, без опудривания - Согласно п.3.3. ГОСТ Р 52239-2024 для минимизации риска возникновения контактного дерматита
5. Структура перчатки - Двухслойная (изготовлены из двух слоев нитрила) - Для минимизации риска заражения при работе с заведомо инфицированными пациентами и пациентами из группы риска.
6. Цвет внешней поверхности перчатки: Зеленый - Для визуальной идентификации следов загрязнения перчаток и своевременной их смены.
7. Внутренний слой перчаток контрастного цвета к цвету внешнего слоя перчаток: Соответствие - Для возможности визуального контроля целостности перчатки перед надеванием.
8. Увлажняющий компонент Алоэ-вера - Для увлажнения и ухода за кожей рук, предотвращения разрушения гидролипидного слоя кожи, минимизации риска воспаления кожи рук в процессе использования перчаток, обеспечения комфортного использования и надевания.
9. Манжета перчаток закатана в венчик - Согласно прим. 2. П.3 ГОСТ Р 52239-2024
10. Размер S - Для применения у специалистов с различными антропометрическими данными
11. Защитная функция перчатки обеспечивает защиту рук специалиста при соприкосновении с поврежденной кожей, воздействия на микросреду ран, проведении перевязок, введения в организм пациента лекарственных средств, иных жидкостей и газов, а также при использовании совместно с активными медицинскими изделиями и обеззараживания других медицинских изделий - В соответствии с п. 5.1. ГОСТ 31508-2012
	пара (2 шт.)
	200


