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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
источники бесперебойного питания для нужд
Главного управления МЧС России
по Республике Крым

1. Источник бесперебойного питания для сервера SNT-3000 (или эквивалент)
Код по ОКПД2: 26.20.40.111 «Источники бесперебойного питания»
Код позиции КТРУ: 26.20.40.110-00000001 «Источники бесперебойного питания»
Регламенты и стандарты:

1. ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 "Национальный стандарт Российской Федерации. Источники бесперебойного питания (ИБП). Часть 1-1. Общие требования и требования безопасности для ИБП, используемых в зонах доступа оператора"

2. ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) "Межгосударственный стандарт. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)"

3. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 113 "О техническом регламенте Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (вместе с "ТР ЕАЭС 037/2016. Технический регламент Евразийского экономического союза. Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники")
Общие требования к ИБП:

	№ п/п
	Наименование товара, единица измерения, количество, код ОКПД 2, код позиции каталога товаров, работ, услуг (при наличии)
	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара и их значения, которые не подлежат изменению участником закупки*
	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара (единицы измерения)**
	Минимальные и (или) максимальные значения характеристик товара
	Требования заказчика к указанию минимальных и (или) максимальных значений характеристик товара участником закупки***

	1. 
	Источник бесперебойного питания для сервера SNT-3000 или эквивалент   – 

1 шт.

ОКПД 2 – 26.20.40.111

КТРУ: 26.20.40.110-00000001
	Тип - с двойным преобразованием (on-line)
	
	
	

	
	
	Возможность подключения внешних батарей – да
	
	
	

	
	
	Форм-фактор источника бесперебойного питания – Стоечный
	
	
	

	
	
	Наличие дополнительных функций:

· Светодиодная индикация режимов работы и (или) состояния индикаторных батарей

· Выходы питания на нагрузку с батарейной поддержкой
	
	
	

	
	
	Тип используемых батарей - Свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые
	
	
	

	
	
	Наличие дисплея – да

	
	
	

	
	
	Интерфейс связи:

· Ethernet

· SNMP

· USB

· REPO
	
	
	

	
	
	Номинальное напряжение одного аккумулятора – 12  Вольт
	
	
	

	
	
	Наличие сетевой карты в составе источника бесперебойного питания – да
	
	
	

	
	
	Управление и мониторинг ИБП: 

· Возможность удалённого мониторинга ИБП через интерфейс Ethernet

· Возможность управления с ПК

· Поддержка протокола SNMP
	
	
	

	
	
	Фазность источника бесперебойного питания (вход:выход) -  1:1
	
	
	

	
	
	Номинальная входная частота – 50 Гц

	
	
	

	
	
	Номинальная выходная частота – 50 Гц
	
	
	

	
	
	Наличие режима повышенной энергоэффективности – да
	
	
	

	
	
	Коррекция помех в режиме повышенной энергоэффективности - да
	
	
	

	
	
	Возможность замены аккумуляторной батареи пользователем – да
	
	
	

	
	
	Минимальная температура окружающей среды, Градус Цельсия – 0

	
	
	

	
	
	
	Номинальное входное напряжение,  Вольт
	≥ 220 и < 240
	Диапазонное значение

	
	
	
	Номинальное выходное напряжение,  Вольт
	≥ 220 и < 240
	Диапазонное значение

	
	
	
	Минимальное время автономной работы при расчетной нагрузке, минута
	≥ 5
	Одно значение или несколько значений

	
	
	
	Номинальная мощность, Ватт
	≥ 3000
	Одно значение или несколько значений

	
	
	
	Допустимое время работы при перегрузке 110%, минута
	≥ 1
	Одно значение или несколько значений

	
	
	
	Допустимое время работы при перегрузке 125%, минута
	≥ 1
	Одно значение или несколько значений

	
	
	
	Допустимое время работы при перегрузке 150 %
	< 0.5
	Одно значение или несколько значений

	
	
	
	Входной коэффициент мощности
	≥ 0.99
	Одно значение или несколько значений

	
	
	
	Выходной коэффициент мощности
	≥ 0.90
	Одно значение или несколько значений

	
	
	
	Максимальная температура окружающей среды,  Градус Цельсия
	≥ +40
	Одно значение или несколько значений

	
	
	
	Максимальная относительная влажность окружающей среды, %
	≥ 90
	Одно значение или несколько значений

	
	
	
	Емкость одного аккумулятора,  Ампер-час 
	≥ 9
	Одно значение или несколько значений


2. Источник бесперебойного питания Sven PRO 650 (или эквивалент)

Код по ОКПД2: 26.20.40.111 «Источники бесперебойного питания»

Код позиции КТРУ: 26.20.40.110-00000001 «Источники бесперебойного питания»
	№ п/п
	Наименование товара, единица измерения, количество, код ОКПД 2, код позиции каталога товаров, работ, услуг (при наличии)
	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара и их значения, которые не подлежат изменению участником закупки*
	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара (единицы измерения)**
	Минимальные и (или) максимальные значения характеристик товара
	Требования заказчика к указанию минимальных и (или) максимальных значений характеристик товара участником закупки***

	1. 
	Источник бесперебойного питания Sven PRO 650 или эквивалент   – 

81 шт.

ОКПД 2 – 26.20.40.111


	Максимальное время работы от батареи: 20 мин.

Время переключения на батарею 10 мс

Время зарядки 8 часов

Количество батарей в устройстве 1

Сменная батарея да
Наличие встроенного стабилизатора напряжения да
Максимальное входное напряжение 280 В

Минимальное входное напряжение 175 В

Мощность устройства 650 ВА

Максимальная входная частота 50 ГЦ

Дополнительные опции: дисплей, автоматическая стабилизация напряжения.
	
	
	


*Примечание: предусмотрено увеличение количества поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной победителем электронного аукциона, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота).

При подготовке спецификаций на предлагаемые к поставке источники бесперебойного питания (далее - ИБП) следует ориентироваться на технические решения ведущих производителей.

Поставляемые ИБП должны быть новыми (в том числе, которые
не были в эксплуатации, в ремонте, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Предлагаемые к поставке ИБП должны поставляться в оригинальной упаковке фирмы-производителя, которая должна обеспечивать её сохранность при транспортировке и хранении.

Маркировка ИБП должна содержать все признаки оригинальности, установленные производителем (голограммы, защитные пломбы, марки, содержащие все элементы защиты от подделок (микротекст, изменяемый
под углом зрения цвет логотипа, термополоса и т.п.)); номер партии на упаковке
и на её содержимом должны совпадать; корпус товара не должен иметь потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия.

Все ИБП должны быть обеспечены комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации и другую документацию, поставляемую фирмой-производителем.

Гарантийные сроки на ИБП должны быть не менее сроков гарантии, установленных заводом-изготовителем, и составлять не менее 12 месяцев.

При возникновении сервисного случая, поставщик своими силами забирает ИБП на гарантийный ремонт в течение 48 часов с момента поступления заявки от заказчика.

Срок ремонта ИБП не может превышать 30 рабочих дней
с момента получения заявки на ремонт.

Доставка отремонтированных или заменённых ИБП осуществляется силами поставщика.

При поставке ИБП обязательно предоставление сертификатов соответствия ТС.

Работник контрактной службы

Начальник управления информационных
технологий и связи

подполковник 
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