Техническое задание

1.  Объект закупки.
Поставка запасных частей, комплектующих для АРМ (источники бесперебойного питания)
2.  Источник финансирования.
Федеральный бюджет.
3. Условия оказания услуг: 
- год изготовления товара - не ранее 2025.
[bookmark: undefined]- доставка  товара  производится за счет и силами Поставщика (в том числе для замены неисправного);
- поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не использованным, полностью укомплектованным и иметь стандартную упаковку производителя оборудования. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
- товар должен соответствовать или превышать требования Технического Задания по производительности и эргономическим показателям, за исключением случаев несовместимости товаров, на которых применяются другие товарные знаки, знаки обслуживания и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком.
4. Место поставки товара: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, д.44.
5. Наименование и количество поставляемого товара:
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1. 
	Источник бесперебойного питания (код ОКПД2 26.20.40.111, код по КТРУ 26.20.40.110-00000013)
	шт.
	19



6. Технические характеристики поставляемого товара:
	НАИМЕНОВАНИЕ
	НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИ СТИКИ

	Источник бесперебойного питания (код по КТРУ 26.20.40.110-00000013)

	Активная мощность
	≥ 300
	Ватт (ВТ)

	
	Возможность замены аккумуляторной батареи пользователем
	Да
	

	
	[bookmark: undefined]Емкость одного аккумулятора
	≥ 7
	Ампер-час        (3,6 кКл)

	
	Количество выходных разъемов питания с батарейной поддержкой
	≥ 4
	Штука (ШТ)

	
	Количество выходных розеток Schuko
	≥ 8
	Штука (ШТ)

	
	Максимально-допустимое номинальное напряжение аккумуляторных батарей
	12 
	Вольт (В)

	
	Минимальное время автономной работы при расчетной нагрузке
	≥ 4 
	Минута (МИН)

	
	Наличие АКБ в комплектации
	Да
	

	
	Наличие функции холодного старта
	Да
	

	
	Номинальная входная частота
	50
	Герц (ГЦ)

	
	Номинальная выходная частота
	50 
	Герц (ГЦ)

	
	Номинальное входное напряжение
	≥ 220 и < 240 
	Вольт (В)

	
	Номинальное выходное напряжение
	≥ 220 и < 240 
	Вольт (В)

	
	Тип
	Линейно-интерактивный (line interactive)
	

	
	Тип используемых аккумуляторных батарей
	Свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые
	

	
	Расположение батарей
	Внутри источника бесперебойного питания
	

	
	Уровень шума
	≤ 50
	Децибел (ДЕЦИБЕЛ)

	
	Форм-фактор источника бесперебойного питания
	Отдельно стоящий (напольный)
	



[bookmark: undefined]7. Срок гарантии на оказанные услуги: 
- поставщик должен обеспечивать гарантийные обязательства на поставляемый Товар на срок, определенный производителем данного товара или более, но не менее 1 года. 
Исчисление гарантийного периода начинается с даты подписания сторонами товарной накладной и акта приема-передачи товара.


