Приложение к Контракту
от______№____________________
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(Техническое задание)

на поставку и монтаж кондиционеров (сплит-систем) для нужд 
УФНС России по Курганской области
1. Общие сведения о Заказчике:

Наименование Заказчика - Управление Федеральной налоговой службы по Курганской области (далее - Заказчик). 

Местонахождение Заказчика - г. Курган, ул. Климова, 60.

Режим работы - пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье). 

Рабочее время установлено с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 16:15. Обеденный перерыв в рабочие дни предусмотрен с 13:00 до 13:45. Участник закупки должен учитывать этот график работы в случае признания его победителем, при исполнении Контракта.
2.  Наименование товара, работ: поставка и монтаж кондиционеров (сплит-систем) (далее – Товар, оборудование) для нужд УФНС России по Курганской области.
  3. Источник финансирования: средства федерального бюджета.

КБК – 182 0106 394059 0020 244.

          ОКПД2 – 28.25.12.130 – Кондиционер бытовой.

Единица измерения (по ОКЕИ): штука.

Количество: 2.

4. Место поставки и монтажа: Курганская область, г. Курган, ул. М. Горького, 132, ул. Климова, 60.
5. Характеристики поставляемых кондиционеров (сплит-систем) (далее – Товар, Оборудование) выполнения монтажа:

	Наименование товара, работы, услуги
	ОКПД2/КТРУ
	Характеристики товара, работы, услуги
	Кол-во
	Единица измерения

	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	
	

	Кондиционер бытовой (мощностью 12000 (BTU), 
Тип 1
	28.25.12.130/

28.25.12.130-00000010

	Вид кондиционера
	Сплит-система
	
	1
3
	шт.



	
	
	Режим работы кондиционера
	Охлаждение, Обогрев
	
	
	

	
	
	Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения)
	не ниже А
	
	
	

	
	
	Мощность в режиме охлаждения
	≥ 3,5
	Киловатт
	
	

	
	
	Мощность в режиме нагрева
	≥ 3,5
	Киловатт
	
	

	
	
	Класс энергоэффективности (в режиме нагрева)
	не ниже А
	
	
	

	
	
	Инверторный тип кондиционера
	нет
	
	
	

	
	
	Тип внутреннего блока 
	настенный
	
	
	

	Кондиционер бытовой

(мощностью 36000 (BTU), Тип 2
	28.25.12.130/

28.25.12.130-00000010

	Вид кондиционера
	Сплит-система
	
	1
	шт.



	
	
	Режим работы кондиционера
	Охлаждение, Обогрев
	
	
	

	
	
	Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения)
	не ниже А
	
	
	

	
	
	Мощность в режиме охлаждения
	≥ 10,0
	Киловатт
	
	

	
	
	Мощность в режиме нагрева
	≥ 10,0
	Киловатт
	
	

	
	
	Класс энергоэффективности (в режиме нагрева)
	не ниже А
	
	
	

	
	
	Инверторный тип кондиционера
	нет
	
	
	

	
	
	Тип внутреннего блока 
	напольно-потолочный
	
	
	

	Монтаж кондиционеров (сплит-систем) настенного типа
	
	- крепление внешнего и внутреннего блоков сплит-системы;

- пробивка отверстий в стене; 

- монтаж фреоновых трубопроводов (в.т.ч в коробе);

- монтаж электрического кабеля (в т.ч.в коробе);

- подключения к действующей электросети:

- удаление воздуха из фреоновых трубопроводов;

- тестовый запуск сплит-системы.
	
	
	7
	шт.


5.1. Поставляемый Товар должен быть новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Год производства - не ранее 2025 г.
5.2. Упаковка товара.
Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность груза от всякого рода повреждений при транспортировке, погрузке – разгрузке и хранении в складском помещении и соответствовать установленным стандартам, характеру Товара, требованиям изготовителя. Нарушение целостности упаковки и наличие на ней следов механических повреждений не допускается.

       6. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества Товара 

       6.1. Поставщик гарантирует, что:

       6.1.1. Товар соответствует требованиям, установленным Контрактом, настоящему описанию объекта закупки, а также свободен от недостатков, дефектов Товара, материалов и изготовления (производства);

       6.1.2. Безопасность Товара соответствует требованиям, установленным к данному виду Товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации;

       6.1.3. Качество поставляемого Товара соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, Контракта, и подтверждается сертификатами соответствия и/или иными документами, подтверждающими соответствие Товара требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, техническими регламентами, документами по стандартизации, обязательных для Товара, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации;

       6.1.4. поставляемый Товар имеет идентификацию и маркировку в соответствии с законодательством Российской Федерации и обычаями.

       6.2. Поставщик предоставляет гарантию качества на поставляемый Товар.

       6.3. В течение гарантийного срока Заказчик имеет право обратиться к Поставщику, в случае обнаружения у Товара неустранимых дефектов, которые не позволяют его дальнейшее использование. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

       6.4. Гарантийный срок Поставщика на поставляемый Товар составляет не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке. 

Гарантия распространяется на весь объем поставленного и установленного Товара. Выявленные в течение гарантийного срока дефекты, допущенные по вине Поставщика, устраняются Поставщиком за свой счет в сроки, определенные совместно с Заказчиком. 

Срок гарантии качества Товара не менее срока годности, установленного производителем данного товара.

В случае обнаружения Заказчиком дефектов в течение гарантийного срока завода изготовителя товара такие дефекты должны быть устранены Поставщиком в течение 20 дней со дня получения извещения о выявлении дефектов.
6.5. Расходы на эксплуатацию Товара.
Заказчик не несёт расходы на техническое обслуживание товара в период гарантийного срока.

7. Место поставки и монтажа Товара: 
Курганская область, г. Курган, ул. М. Горького, 132, корпус Б
	№

кабинета

	Площадь

м2

	этаж
	Кол-во сплит –систем
шт./ Тип
	Место установки
внешнего блока
	Услуги автовышки
(да/нет)
	Особенности монтажа

	419Б
	29,79
	4
	1/

Тип 1
	Фасад здания
	да
	Материал стен– кирпич.  Сетевой шнур с вилкой длиной  ≥ 3 метра для подключения в электрическую сеть 220В внутреннего блока. 




Курганская область, г. Курган, ул. Климова, 60 
	№

кабинета

	Площадь

м2

	этаж
	Кол-во сплит –систем
шт./ Тип
	Место установки
внешнего блока
	Услуги автовышки
(да/нет)
	Особенности монтажа

	Помещение машинного отделения лифтовой
	46,7
	16
	1/

Тип 2
	Фасад здания (монтаж со смотровой площадки плоской крыши, огороженной парапетом)
	нет
	Материал стен– бетон.  Трасса 5-8 м. Сетевой шнур с вилкой длиной  ≥ 3 метра для подключения в электрическую сеть 220В внутреннего блока. 




8. Срок поставки Товара с выполнением монтажа: в течение 20 дней с даты заключения Контракта.
9. Условия поставки, монтажа и наладки товара.
9.1. Поставщик своими силами и за свой счёт обеспечивает доставку Оборудования до места его установки. 

Поставщик производит монтаж Оборудования, в том числе подключение к имеющимся инженерным коммуникациям заказчика.

9.2. Во время монтажа Оборудования должны соблюдаться мероприятия по охране труда и технике безопасности, противопожарной и электробезопасности. К работам должны быть допущены только лица, прошедшие документально оформленный инструктаж, имеющие необходимый уровень квалификации.

10. Требования к поставке, монтажу и наладке Товара.
10.1.Общие требования:

10.1.1. Поставляемые кондиционеры (сплит-системы), должны быть заводской сборки, новые, не восстановленные и не собранные из восстановленных компонентов, не переработанные или каким-либо образом модифицированные, серийные и свободно распространяться на территории РФ, а также полностью укомплектовано для обеспечения своевременного ввода в эксплуатацию.

10.1.2. Поставка, установка Оборудования производятся в помещениях по исходным данным, указанным в п. 7  Описания объекта закупки (Технического задания).

10.1.3. Монтаж Оборудования должен производиться постоянным сертифицированным персоналом Поставщика. 

10.2. Требования к поставке Оборудования:
10.2.1. Оборудование должно иметь сертификаты соответствия требования системы сертификации ГОСТ государственных стандартов РФ. Поставляемая с Оборудованием документация должна включать инструкцию по эксплуатации на русском языке.

10.3. Требования к монтажу Оборудования:

10.3.1. Перед монтажом Оборудования Поставщик согласовывает на планах помещений: места расположения (крепления) внешних и внутренних блоков Оборудования; трассы прокладки: трубопроводов, силовых кабелей; места проделки отверстий. 

Монтаж Оборудования осуществляется по степени сложности монтажа, типам и мощностям оборудования.

10.3.2. Монтаж, подключение электропитания и наладка оборудования выполняется материалами и техническими средствами Поставщика, и включаются в стоимость товара, которая подразделяется в соответствии с мощностями Оборудования по охлаждению.

10.3.3. При монтаже Оборудования Поставщик должен предусмотреть длину коммуникаций (трубопровод+флекс+электрокабель+дренаж) для мест расположения (крепления) внешних и внутренних блоков Оборудования; трасс прокладки: трубопроводов, силовых кабелей, отверстий.

В процессе монтажа Оборудования выполняются следующие операции:

-крепление внешнего и внутреннего блоков Оборудования;

- использование автовышки (по усмотрению Поставщика)

-установка на фасад;

-пробивка отверстий в стене;

-монтаж фреоновых трубопроводов (в т.ч. в коробе) если старая трасса не соответствует новому оборудованию;

- установка электрических вилок, подключения к действующей электросети;

-удаление воздуха из фреоновых трубопроводов;

-дозаправка хладагентом (до 1 кг);

-тестовый запуск Оборудования.

Длина трассы на каждую сплит-систему указана в п. 8 настоящего Описания объекта закупки.

10.3.4. Крепление блоков Оборудования. 

- Внутренний блок Оборудования должен устанавливаться в помещении с учётом функциональных требований и дизайна помещения. Крепеж осуществляется строго по уровню. 

-Монтаж внешнего блока Оборудования производится на достаточно прочной стене здания в месте удобном для последующего сервисного обслуживания. Для его крепления используются специальные кронштейны и болты. Расположение внешнего блока Оборудования не должно нарушать архитектурный облик здания. Наружные блоки Оборудования при настенном монтаже должны быть закреплены на кронштейнах. 

10.3.5. Пробивка отверстий. Для сверления используется перфоратор с буром. Отверстия сверлятся с наклоном вниз к наружной стене без разрушения фасада. Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при монтаже Оборудования, Поставщик производит своими силами и за свой счёт. Урон, нанесённый интерьеру помещения, возмещается Поставщиком. При проведении монтажных работ в помещениях используют пылесосы и защитные чехлы. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе установочно-монтажных работ, подлежат уборке и вывозу Поставщиком и за его счёт.

10.3.6. Монтаж фреоновых трубопроводов. Трубопровод укладывается в декоративный короб или прячется за потолочное пространство с креплением к потолку/стене (в обоих случая полностью теплоизолируется сертифицированной тепло-пароизоляцией). Нарезка, изгиб, очистка кромок и развальцовка труб производятся с помощью специальных инструментов (труборезов, трубогибов, шабровок и вальцовок). В некоторых случаях может потребоваться пайка. Неаккуратное использование декоративных коробов и порча интерьера помещения и фасада здания устраняется за счёт Поставщика. При прохождении трассы хладагента под подшивным потолком, она должна быть закреплена и изолирована сертифицированной тепло-пароизоляцией.

10.3.7. Монтаж электрических соединений, дренажного трубопровода. Внутри помещения фреоновый трубопровод, электрический кабель и дренажный шланг укладываются, чаще всего вместе (в коробе). Не допускать заломов и порывов дренажного шланга при протаскивании через отверстие в стене, не допускать касания его оголённых частей трубопровода. Отверстие в стене после укладки этого «пучка» заполняется теплоизолятором во избежание промерзания воды и появления сквозняков в помещении. Конденсат от оборудования должен быть выведен наружу (конденсат не должен стекать по стенам здания.). Электропровод должен быть одет в гофрорукав. 

10.3.8. Удаление влаги и воздуха из трубопровода. Система должна быть очищена от этих компонентов для этого трубопровод тщательно вакуумируется с использованием вакуумного насоса.

10.3.9. Тестовый запуска Оборудования. 

После запуска, работа Оборудования тестируется во всех режимах. При тестировании производятся замеры напряжения в сети, энергопотребление Оборудования, давление хладагента, температура на входе и выходе из внутреннего блока. При необходимости производится зарядка или стравливание хладагента. По окончанию работ предъявить смонтированное оборудование Заказчику.

10.4. Требования по безопасности

10.4.1. Поставщик обязан обеспечить своих работников, присутствующих на объекте заказчика, сертифицированными коллективными и индивидуальными средствами защиты и спецодеждой.

10.4.2. Для допуска на территорию Заказчика Поставщику необходимо представить Заказчику список руководителей и исполнителей работ с указанием их паспортных данных, должностей, профессий и приложением копий паспортов, а также список автотранспорта.

10.4.3. Поставщик должен обеспечивать соблюдение персоналом правил поведения и внутреннего трудового распорядка, действующих на объекте Заказчика, а также соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности.
*Цена Контракта включает стоимость тары (упаковки), расходы на уплату налогов, на уплату таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, на перевозку (доставку), сборку, установку, монтажные (демонтажные при необходимости) и пусконаладочные работы сервисное обслуживание, гарантийное обслуживание.
