Наименование программного продукта	Гектор: Сметчик-строитель	
Наименование редакции сметных нормативов	Дополнение 18 (приказ Минстроя РФ от 15.05.2026 № 301/пр)	
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	ГЭСН 2022 (приказ Минстроя РФ 1046/пр от 30.12.2021 г.), дополнение 1 (приказ Минстроя РФ 378/пр от 18.05.2022 г.), дополнение 2 (приказ Минстроя РФ № 703/пр от 26.08.2022), дополнение 3 (приказ Минстроя РФ № 905/пр от 26.10.2022), дополнение 4 (приказ Минстроя РФ № 1133/пр от 27.12.2022), дополнение 5 (приказ Минстроя РФ № 84/пр от 10.02.2023), дополнение 6 (приказ Минстроя РФ от 11.05.2023 № 335/пр), дополнение 7 (приказ Минстроя РФ от 02.08.2023 № 551/пр), дополнение 8 (приказ Минстроя РФ от 14.11.2023 № 817/пр), дополнение 9 (приказ Минстроя РФ от 16.02.2024 № 102/пр), дополнение 10 (приказ Минстроя РФ от 13.05.2024 № 323/пр), дополнение 11 (приказ Минстроя РФ от 09.08.2024 № 524/пр), дополнение 12 (приказ Минстроя РФ от 07.11.2024 № 747/пр), дополнение 13 (приказ Минстроя РФ от 07.02.2025 № 69/пр), дополнение 14 (приказ Минстроя РФ от 19.05.2025 № 299/пр), дополнение 15 (приказ Минстроя РФ от 14.08.2025 № 490/пр), дополнение 16 (приказ Минстроя РФ от 12.11.2025 № 696/пр), дополнение 17 (приказ Минстроя РФ от 17.02.2026 № 91/пр), дополнение 18 (приказ Минстроя РФ от 15.05.2026 № 301/пр)	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 20l9 г. № З26/пр	Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22 (1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 20l6 г. № 1452	Распоряжение Министерства экономики и финансов Московской области от 04.03.2025 № 24РВ-20	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы		
Наименование субъекта Российской Федерации	Московская область	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации		

ФИЦ ПХФ и МХ РАН

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 26-07-24

Витражное остекление 5-го и 6-го проёмов и монтаж воздуховодов в помещении № 26 корпуса 2/2.

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание 

Составлен(а) в текущем уровне цен 2 кв. 2026 г.

Сметная стоимость	598.16  тыс.руб.		Средства на оплату труда рабочих	84.205 тыс.руб.	
в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	2.812 тыс.руб.	
строительных работ	593.161 тыс.руб.		Нормативные затраты труда рабочих	155.55 чел.час	
монтажных работ	4.998 тыс.руб.		Нормативные затраты труда 
машинистов	4.88 чел.час	
оборудования	- тыс.руб.				
прочих затрат	- тыс.руб.				

NN пп	Обоснование	Наименование работ	Единица	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.  	
		и затрат	измерения	на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Монтаж витражей из ПВХ в корпусе 2/2	
1	ГЭСНр 69-01-006-01	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов	100 м2	0.31		0.31						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			45.66765					25 558.36	
	1-100-37	Средний разряд работ 3,7	чел.-ч	128.1	1.15	45.66765			559.66	1	25 558.36	
	2	ЭМ									464.87	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.8556					495.49	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2.4	1.15	0.8556			543.33	1	464.87	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	2.4	1.15	0.8556			579.11	1	495.49	
	4	М									17 601.88	
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.011	1	0.00341			83 226.38	1	283.80	
	01.7.20.08-0071	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0.018	1	0.00558	231 787.35	1.60	370 859.76	1	2 069.40	
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0.095	1	0.02945	55 898.18	1.27	70 990.69	1	2 090.68	
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0.02	1	0.0062	60 258.20	0.84	50 616.89	1	313.82	
	11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	0.189	1	0.05859	6 442.06	0.87	5 604.59	1	328.37	
	11.1.03.01-0062	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II	м3	0.1	1	0.031	16 496.03	0.79	13 031.86	1	403.99	
	11.1.03.06-0070	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II	м3	0.5	1	0.155	10 082.68	1.25	12 603.35	1	1 953.52	
	11.1.03.06-0078	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II	м3	2.6	1	0.806	10 082.68	1.25	12 603.35	1	10 158.30	
		Итого прямые затраты									44 120.60	
		ФОТ									26 053.85	
	Пр/812-103.0-1	НР 103.0 Прочие ремонтно-строительные работы	%	92	0.9	82.8					21 572.59	
	Пр/774-103.0	СП 103.0 Прочие ремонтно-строительные работы	%	44	0.85	37.4					9 744.14	
		Всего по позиции					243 346.23		75 437.33	
2	ГЭСН 10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	0.106192		0.106192						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			20.3903268					10 750.80	
	1-100-32	Средний разряд работ 3,2	чел.-ч	145.19	1.3225	20.3903268			527.25	1	10 750.80	
	2	ЭМ									277.94	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.601445					341.77	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.66	1.4375	0.1007497	37.32	1.57	58.59	1	5.90	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3.00	чел-ч.	0.66	1.4375	0.1007497			514.28	1	51.81	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3.28	1.4375	0.5006953			543.33	1	272.04	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	3.28	1.4375	0.5006953			579.11	1	289.96	
	4	М									3 948.41	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	15.41	1	1.6364187			7.46	1	12.21	
	01.7.06.02-0001	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	306	1	32.494752	24.39	1.54	37.56	1	1 220.50	
	01.7.06.11-0001	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	15.75	1	1.672524	158.82	1.54	244.58	1	409.07	
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	53.25	1	5.654724	241.35	1.07	258.24	1	1 460.28	
	01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм	10 шт	40.1	1	4.2582992	92.73	1.30	120.55	1	513.34	
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	8	1	0.849536	369.80	1.06	391.99	1	333.01	
	11.3.02.04	Блоки оконные пластиковые	м2	100	1	10.6192						
	09.3.01.04-0034	Профиль H-образный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, сечение 80х100 мм, толщина алюминия 2,1 мм	м	0	1	0						
		Итого прямые затраты									15 318.92	
	09.4.03.05-0008	Блок оконный из комбинированного профиля  толщиной 32 мм , с двухкамерным стеклопакетом, шестистворчатый, с одной поворотно-откидной створкой	м2	100	1	10.6192	11 098.14	1.11	12 318.94	1	130 817.29	
	09.3.01.04-0034	Соединитель рамы 65мм/60мм Rehau (с армированием).прим.	м	36.914268	1	3.92	659.18	1.62	1 067.87	1	4 186.05	
		ФОТ									11 092.57	
	Пр/812-010.0-1	НР 010.0 Деревянные конструкции	%	108	0.9	97.2					10 781.98	
	Пр/774-010.0	СП 010.0 Деревянные конструкции	%	55	0.85	46.75					5 185.78	
		Всего по позиции					1 565 937.36		166 290.02	
3	ГЭСН 10-01-034-02	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2	100 м2	0.126654		0.126654						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			22.5672635					11 898.59	
	1-100-32	Средний разряд работ 3,2	чел.-ч	134.73	1.3225	22.5672635			527.25	1	11 898.59	
	2	ЭМ									331.50	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.7173366					407.63	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.66	1.4375	0.120163	37.32	1.57	58.59	1	7.04	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3.00	чел-ч.	0.66	1.4375	0.120163			514.28	1	61.80	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3.28	1.4375	0.5971736			543.33	1	324.46	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	3.28	1.4375	0.5971736			579.11	1	345.83	
	4	М									4 281.47	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	11.22	1	1.4210579			7.46	1	10.60	
	01.7.06.02-0001	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	280	1	35.46312	24.39	1.54	37.56	1	1 331.99	
	01.7.06.11-0001	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	15	1	1.89981	158.82	1.54	244.58	1	464.66	
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	49.5	1	6.269373	241.35	1.07	258.24	1	1 619.00	
	01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм	10 шт	30	1	3.79962	92.73	1.30	120.55	1	458.04	
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	8	1	1.013232	369.80	1.06	391.99	1	397.18	
	09.4.03.05-0001	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, двухстворчатый, неоткрываемый	м2	0	1	0						
	09.4.03.05-0006	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, трехстворчатый, неоткрываемый	м2	0	1	0						
	09.3.01.04-0034	Профиль H-образный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, сечение 80х100 мм, толщина алюминия 2,1 мм	м	0	1	0						
		Итого прямые затраты									16 919.19	
	09.4.03.05-0001	Блок оконный из  комбинированного профиля толщиной 32 мм, с заполнением сэндвич-панелью, двухстворчатый, неоткрываемый	м2	37.140556	1	4.704	7 303.56	1.11	8 106.95	1	38 135.09	
	09.4.03.05-0006	Блок оконный из  комбинированного профиля толщиной 32 мм , с двухкамерным стеклопакетом, четырёхстворчатый, неоткрываемый	м2	62.860707	1	7.96156	7 001.62	1.11	7 771.8	1	61 875.65	
	09.3.01.04-0034	Соединитель рамы 65мм/60мм Rehau (с армированием). прим.	м	30.950463	1	3.92	659.18	1.62	1 067.87	1	4 186.05	
		ФОТ									12 306.22	
	Пр/812-010.0-1	НР 010.0 Деревянные конструкции	%	108	0.9	97.2					11 961.65	
	Пр/774-010.0	СП 010.0 Деревянные конструкции	%	55	0.85	46.75					5 753.16	
		Всего по позиции					1 096 142.17		138 830.79	
4	ГЭСН 07-05-039-09	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей	100 м	0.32		0.32						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			7.78688					4 257.09	
	1-100-35	Средний разряд работ 3,5	чел.-ч	18.4	1.3225	7.78688			546.7	1	4 257.09	
	2	ЭМ									1 090.41	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2.6174					1 515.76	
	91.06.09-022	Люльки самоподъемные, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	9.6	1.4375	4.416	17.30	1.18	20.41	1	90.13	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.18	1.4375	0.0828			543.33	1	44.99	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.18	1.4375	0.0828			579.11	1	47.95	
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	5.51	1.4375	2.5346			376.90	1	955.29	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	5.51	1.4375	2.5346			579.11	1	1 467.81	
	4	М									2 274.71	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4.7386	1	1.516352			7.46	1	11.31	
	14.5.04.03-0002	Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц	т	0.0721	1	0.023072	56 057.93	1.75	98 101.38	1	2 263.40	
		Итого прямые затраты									9 137.97	
		ФОТ									5 772.85	
	Пр/812-007.1-1	НР 007.1 Бетонные и ж/б сборные конст. жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116	0.9	104.4					6 026.86	
	Пр/774-007.1	СП 007.1 Бетонные и ж/б сборные конст. жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0.85	68					3 925.54	
		Всего по позиции					59 657.41		19 090.37	
5	ГЭСН 12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0.0126		0.0126						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1.6196922					832.98	
	1-100-30	Средний разряд работ 3,0	чел.-ч	97.2	1.3225	1.6196922			514.28	1	832.98	
	2	ЭМ									4.46	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.0048904					3.55	
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.2	1.4375	0.0036225			1 040.72	1	3.77	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.2	1.4375	0.0036225			777.91	1	2.82	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.07	1.4375	0.0012679			543.33	1	0.69	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.07	1.4375	0.0012679			579.11	1	0.73	
	4	М									23.82	
	01.7.15.06-0022	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	4	1	0.0504	72.97	1.30	94.86	1	4.78	
	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0.012	1	0.0001512	149 930.17	0.84	125 941.34	1	19.04	
	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0	1	0			79 936.57	1	0.00	
	08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, полка крепления 20 мм, ширина отлива 250 мм, капинос размером 20х20 мм, толщина стали 0,5 мм	м	0	1	0						
		Итого прямые затраты									864.81	
	08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, полка крепления 20 мм, ширина отлива 250 мм, капинос размером 20х20 мм, толщина стали 0,5 мм	м	333.333333	1	4.2	419.80	0.98	411.4	1	1 727.88	
		ФОТ									836.53	
	Пр/812-012.0-1	НР 012.0 Кровли	%	109	0.9	98.1					820.64	
	Пр/774-012.0	СП 012.0 Кровли	%	57	0.85	48.45					405.30	
		Всего по позиции					303 065.87		3 818.63	
6	ГЭСН 15-01-050-04	Облицовка оконных  откосов сэндвич-панелями на клее	100 м2	0.1108		0.1108						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			24.5706534					13 432.78	
	1-100-35	Средний разряд работ 3,5	чел.-ч	167.68	1.3225	24.5706534			546.7	1	13 432.78	
	2	ЭМ									4.65	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.0222986					11.96	
	91.06.05-013	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0.017	1.4375	0.0027077			435.29	1	1.18	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.017	1.4375	0.0027077			579.11	1	1.57	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.093	1.4375	0.0148126	37.32	1.57	58.59	1	0.87	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3.00	чел-ч.	0.093	1.4375	0.0148126			514.28	1	7.62	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.03	1.4375	0.0047783			543.33	1	2.60	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.03	1.4375	0.0047783			579.11	1	2.77	
	4	М									93.48	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.182	1	0.0201656			7.46	1	0.15	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.2	1	0.02216	56.11	1.60	89.78	1	1.99	
	14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	0	1	0	65.33	1.51	98.65	1	0.00	
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8.9	1	0.98612			92.63	1	91.34	
	11.2.11.01	Листы облицовочные декоративные	м2	105	1	11.634						
	14.1.05.01-1000	Клей (жидкие гвозди) водно-дисперсионный на основе акриловых сополимеров для материалов из древесины, металла, кирпича, бетона, ПВХ, керамики, гипса и пенополистирола, плотность 1,30-1,40 г/см3	кг	0	1	0						
		Итого прямые затраты									13 542.87	
	11.3.03.05-0011	Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм	м2	105	1	11.634	335.17	1.42	475.94	1	5 537.09	
	14.1.05.01-1000	Клей (жидкие гвозди)	кг	25	1	2.77			506.99	1	1 404.36	
		ФОТ									13 444.74	
	Пр/812-015.0-1	НР 015.0 Отделочные работы	%	100	0.9	90					12 100.27	
	Пр/774-015.0	СП 015.0 Отделочные работы	%	49	0.85	41.65					5 599.73	
		Всего по позиции					344 623.83		38 184.32	
7	ГЭСН 10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0.2776		0.2776						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2.4597442					1 265.00	
	1-100-30	Средний разряд работ 3,0	чел.-ч	6.7	1.3225	2.4597442			514.28	1	1 265.00	
	4	М									0.00	
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0	1	0	234.33	1.61	377.27	1	0.00	
	11.3.03.13	Уголок ПВХ	п.м	100	1	27.76						
	14.1.05.01-1000	Клей (жидкие гвозди) водно-дисперсионный на основе акриловых сополимеров для материалов из древесины, металла, кирпича, бетона, ПВХ, керамики, гипса и пенополистирола, плотность 1,30-1,40 г/см3	кг	0	1	0						
		Итого прямые затраты									1 265.00	
	11.3.03.13-0045	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм	10 м	10	1	2.776	188.79	1.06	200.12	1	555.53	
	14.1.05.01-1000	Клей (жидкие гвозди)	кг	4.682997	1	1.3			506.99	1	659.09	
		ФОТ									1 265.00	
	Пр/812-010.0-1	НР 010.0 Деревянные конструкции	%	108	0.9	97.2					1 229.58	
	Пр/774-010.0	СП 010.0 Деревянные конструкции	%	55	0.85	46.75					591.39	
		Всего по позиции					15 492.04		4 300.59	
		Вентиляция.										
8	ГЭСН 20-01-002-07	Монтаж воздуховодов из листовой оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, диаметром  500 мм (без стоимости воздуховодов) (1шт)	100 м2	0.215		0.215						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			24.6189175					12 980.32	
	1-100-32	Средний разряд работ 3,2	чел.-ч	86.583435	1.3225	24.6189175			527.25	1	12 980.32	
	2	ЭМ									33.64	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					0.00	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0	1.4375	0			1 582.31	1	0.00	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0	1.4375	0			777.91	1	0.00	
	91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	17.65	1.4375	5.4549531	2.36	1.51	3.56	1	19.42	
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0	1.4375	0	11.45	1.51	17.29	1	0.00	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0	1.4375	0			543.33	1	0.00	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0	1.4375	0			579.11	1	0.00	
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1.33	1.4375	0.4110531			34.60	1	14.22	
	4	М									777.76	
	01.7.06.03-0023	Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм	кг	0	1	0	675.01	1.54	1 039.52	1	0.00	
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	0	1	0	2.27	1.54	3.5	1	0.00	
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0.39	1	0.08385	155.63	0.77	119.84	1	10.05	
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	11	1	2.365	174.93	1.07	187.18	1	442.68	
	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7.58	1	1.6297	138.50	1.44	199.44	1	325.03	
	08.1.02.17                                                      	Сетки в рамках	м2                                                                              	0	1	0						
	19.1.01.03                                                      	Воздуховоды металлические	м2                                                                              	100	1	21.5						
	19.1.01.11                                                      	Заглушки питометражных лючков	шт                                                                              	0	1	0						
	19.1.01.11                                                      	Крепления	кг                                                                              	0	1	0						
	19.3.01.01                                                      	Дроссель-клапаны в патрубке	шт                                                                              	0	1	0						
	19.3.02.07                                                      	Шиберы	шт                                                                              	0	1	0						
		Итого прямые затраты									13 791.72	
	19.1.01.03	Воздуховоды металлические	м2	100	1	21.5			0	1	0.00	
		ФОТ									12 980.32	
	Пр/812-016.0-1	НР 016.0 Сантехнические работы - внутренние	%	121	0.9	108.9					14 135.57	
	Пр/774-016.0	СП 016.0 Сантехнические работы - внутренние	%	72	0.85	61.2					7 943.96	
		Всего по позиции					166 843.02		35 871.25	
9	ГЭСНм 38-01-006-08	Изготовление  вручную (мелких деталей): опор под воздуховоды их уголка 40х40х3 (3шт)	т	0.01886		0.01886						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2.4518					1 388.06	
	1-100-38	Средний разряд работ 3,8	чел.-ч	130	1	2.4518			566.14	1	1 388.06	
	2	ЭМ									188.18	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.033948					21.54	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.5	1	0.00943			1 582.31	1	14.92	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.5	1	0.00943			777.91	1	7.34	
	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1.37	1	0.0258382	13.44	1.51	20.29	1	0.52	
	91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0.5	1	0.00943			773.36	1	7.29	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.5	1	0.00943			579.11	1	5.46	
	91.17.04-011	Аппараты сварочные автоматические, сварочный ток до 1250 А	маш.-ч	43.4	1	0.818524			199.29	1	163.12	
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.9	1	0.016974	4.35	1.23	5.35	1	0.09	
	91.21.16-001	Пресс-ножницы комбинированные электрические, номинальное усилие 630 кН, мощность 5 кВт	маш.-ч	0.8	1	0.015088	44.36	1.29	57.22	1	0.86	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.8	1	0.015088			579.11	1	8.74	
	91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	2.4	1	0.045264	23.89	1.28	30.58	1	1.38	
	4	М									44.53	
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0.6	1	0.011316			114.97	1	1.30	
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0.2	1	0.003772	41.38	1.41	58.35	1	0.22	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.516	1	0.0097318			7.46	1	0.07	
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	19	1	0.35834	155.63	0.77	119.84	1	42.94	
	08.3.08.02-0058	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм	т	0	1	0						
		Итого прямые затраты									1 642.31	
	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2%	%	2.00		0.049036					27.76	
	08.3.08.02-0058	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 40 мм, толщина полки 3 мм	т	1	1	0.01886			39 558.79	1	746.08	
		ФОТ									1 409.60	
	Пр/812-080.0-1	НР 080.0 Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	90	0.9	81					1 141.78	
	Пр/774-080.0	СП 080.0 Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45	0.85	38.25					539.17	
		Всего по позиции					217 237.54		4 097.10	
10	ГЭСНр 62-03-008-02	Окраска масляными составами металлических опор за 2 раза	100 м2	0.02448		0.02448						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2.0776176					1 081.94	
	1-100-31	Средний разряд работ 3,1	чел.-ч	73.8	1.15	2.0776176			520.76	1	1 081.94	
	2	ЭМ									0.15	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.0002815					0.16	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1.15	0.0002815			543.33	1	0.15	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.01	1.15	0.0002815			579.11	1	0.16	
	4	М									12.55	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.1	1	0.002448	56.11	1.60	89.78	1	0.22	
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0.0068	1	0.0001665	60 697.21	1.22	74 050.6	1	12.33	
	14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	кг	11.3	1	0.276624						
		Итого прямые затраты									1 094.80	
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	11.3	1	0.276624	79.88	1.42	113.43	1	31.38	
		ФОТ									1 082.10	
	Пр/812-096.0-1	НР 096.0 Малярные работы	%	90	0.9	81					876.50	
	Пр/774-096.0	СП 096.0 Малярные работы	%	46	0.85	39.1					423.10	
		Всего по позиции					99 092.32		2 425.78	
11	ГЭСН 46-05-008-02	Установка опор для обеспечения устойчивости воздуховодов. ПРИМ.	т	0.028		0.028						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1.340808					759.09	
	1-100-38	Средний разряд работ 3,8	чел.-ч	41.64	1.15	1.340808			566.14	1	759.09	
	2	ЭМ									18.13	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.024472					14.17	
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	8.67	1.15	0.279174	11.45	1.51	17.29	1	4.83	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.76	1.15	0.024472			543.33	1	13.30	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.76	1.15	0.024472			579.11	1	14.17	
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0	1.15	0			34.60	1	0.00	
	4	М									52.55	
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0	1	0	155.63	0.77	119.84	1	0.00	
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	10	1	0.28	174.93	1.07	187.18	1	52.41	
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0.0001	1	0.0000028	60 258.20	0.84	50 616.89	1	0.14	
	07.2.07.11                                                      	Стойки металлические опорные	т                                                                               	1	1	0.028						
		Итого прямые затраты									843.94	
	07.2.07.11	Стойки металлические опорные	т	1	1	0.028			0	1	0.00	
		ФОТ									773.26	
	Пр/812-040.1-1	НР 040.1 Реконструкция - усиление и замена конструкций	%	103	0.9	92.7					716.81	
	Пр/774-040.1	СП 040.1 Реконструкция - усиление и замена конструкций	%	59	0.85	50.15					387.79	
		Всего по позиции					69 590.71		1 948.54	
		ВСЕГО по смете
в том числе					490 294.72	
		   Всего прямые затраты
   в том числе					368 431.43	
		   оплата труда (ОТ)					84 205.01	
		   эксплуатация машин и механизмов					2 413.93	
		   оплата труда машинистов (ОТм)					2 812.03	
		   материальные ресурсы					279 000.46	
		   перевозка					0.00	
		Всего ФОТ					87 017.04	
		Всего накладные расходы					81 364.23	
		Всего сметная прибыль					40 499.06	
		Всего оборудование					0.00	
		Всего прочие затраты					0.00	
		Справочно						
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0.00	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0.00	
		   затраты труда рабочих	155.55						
		   затраты труда машинистов	4.88						
                                                   Налог на добавленную стоимость 22%				107 864.84	
		
ИТОГО	
598 159.56	

Составил ________________________Пушкарёв А.С.

Проверил________________________ Малыгин И.В.