Приложение к техническому заданию
Описание объекта закупки 
Предмет закупки: Поставка запорной арматуры
	№ п/п
	Наименование
	Характеристика товара
	Ед.изм.
	Кол-во

	
	
	Значение показателей
	
	

	1
	Затвор поворотный
	Диаметр условный Ду(Dn): 50 мм

Давление условное Ру(Pn): 16 бар

Температура рабочей среды макс.: не менее 110 °С

Тип присоединения: межфланцевый

Управление: рукоятка

Класс материала корпуса: чугун GG25

Класс материала диска: высокопрочный чугун с эпоксидным покрытием
Материал уплотнения: EPDM

Класс герметичности: A

Седло: HT
	Штука
	3

	2
	Затвор поворотный
	Диаметр условный Ду(Dn): 150 мм

Давление условное Ру(Pn): 16 бар

Температура рабочей среды макс.: не менее 110 °С

Тип присоединения: межфланцевый

Управление: рукоятка

Класс материала корпуса: чугун GG25

Класс материала диска: высокопрочный чугун с эпоксидным покрытием
Материал уплотнения: EPDM

Класс герметичности: A

Седло: HT
	Штука
	2

	3
	Кран шаровой
	Диаметр условный Ду(Dn): 32 мм (1 ¼")

Давление условное Ру(Pn): не менее 16 бар

Корпус — латунь

Тип — муфтовый

Управление: рукоятка-рычаг

Тип присоединения: внутренняя резьба / американка
	Штука
	3


