

Приложение № 1 к электронной 
версии контракта № 100320703126100145


Описание объекта закупки (объем работ):

1. [bookmark: _Hlk229747711]Целью выполнения работ является обеспечение холодоснабжением помещений № 0203, 0204 в здании МФСК Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского по адресу г. Москва, ул. Малая Грузинская, д. 24, копр. 3(2 секция) Работы по монтажу выполняются в соответствии с нормативно-технической документацией на применяемые материалы.
2. Наружные блоки кондиционеров устанавливаются на плоской мягкой кровле с обеспечением сохранности кровельного покрытия.
3. Межблочные линии прокладываются в пространстве за вентилируемым фасадом с демонтажом и последующим монтажом панелей фасада.
4. Подключение кондиционеров к сети электроснабжения здания осуществляется в распределительных щитах через защитные автоматы.
5. [bookmark: _Hlk226985502] Работы по монтажу выполняются с соблюдением технологий и методик производства работ, предусмотренными требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. 
6. [bookmark: _Hlk229126311]Работы по монтажу выполняются с использованием материально-технических ресурсов (транспорта, станков и инструментов) Поставщика, все комплектующие и расходные материалы требуемые в процессе выполнения работ поставляются Поставщиком за свой счет, технологии выполняемых работ должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации стандартам, техническим условиям производителя, установленным нормам и правилам, а также проектной документации.
7. Демонтаж и монтаж электрооборудования производить по согласованию с Заказчиком (возможна работа в ночное время) без перерыва в электроснабжении зданий консерватории. При необходимости предусмотреть резервный источник электропитания.
8. Работы по монтажу выполняются только после оформления наряда-допуска, согласованного Заказчиком.
9. Поставщик при выполнении работ по монтажу должен самостоятельно и за свой счет организовать противопожарные мероприятия, освещение места производства работ с установкой сертифицированных устройств.
10. Поставщик гарантирует:
· выполнение всех монтажных работ в полном объеме и в сроки, определенные техническим заданием;
· надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и изделий, соответствие государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
· качество выполнения всех монтажных работ в соответствии с техническим заданием и действующими нормами и правилами согласно:
· - Свода правил СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», 
· - Свода правил СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия". Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87,
· - Свода правил СП 73.13330.2016 "СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно-технические системы зданий",
· -   Свода правил СП 48.13330.2019. Организация строительства. СНиП 12-01-2004
· ПУЭ (7-ое издание) «Правила устройства электроустановок» (утвержден приказом Минэнерго России от 20 июня 2003 г. № 242)
· выполнение монтажных работ в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативными документами, с соблюдением требований техники безопасности, пожарной и экологической безопасности;
· проведение монтажных работ в строгом соответствии с требованиями техники безопасности (СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»), мер пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов;
· бесперебойное функционирование всех инженерных систем и оборудования при эксплуатации объекта;
· своевременное устранение за счет Подрядчика всех недостатков и дефектов, выявленных в ходе выполнения работ, при приёмке результата работ и в течение гарантийного срока (24 месяца).
11. Складирование строительного мусора на месте выполнения работ по монтажу не допускается
12. Поставщик обязан при уборке строительного мусора применять меры по уменьшению пылеобразования. Сбор и удаление строительного мусора производить в мешках в контейнер с последующим вывозом. Бытовой мусор и нечистоты следует регулярно удалять с территории строительной площадки в установленном порядке и в соответствии с требованиями действующих санитарных норм. Запрещается сжигание мусора.
13. Поставщик обязан во время производства работ по монтажу предусмотреть ряд мероприятий, обеспечивающих уровень шума и вибрации, не превышающих требования Свода правил СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003. Защита от шума". Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. Электробезопасность на участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. Ремонтные работы на электросетях должны производиться только после полного снятия с них напряжения. При производстве электросварочных работ необходимо выполнять требования СНиП 12-03-2001.
14. Сварочные работы производятся персоналом, имеющим необходимую аттестацию (действующие: удостоверения сварщика, удостоверение по электробезопасности с группой не менее 2, талон по технике пожарной безопасности) с оформлением Акта допуска на выполнение огневых работ.
15. Поставщик осуществляет все мероприятия, требуемые для бесперебойного функционирования инженерных систем заказчика.
16. Поставщик осуществляет перемещение оборудование и имущество заказчика в зоне проведения монтажных работ собственными силами и несет за его сохранность полную ответственность.
17. По окончании ремонтных работ Подрядчик выполняет комплекс пуско-наладочных работ и вывод отремонтированного оборудование на проектные параметры.
18. Приемка результатов выполненных работ осуществляется рабочей комиссией с участием: Подрядчика, субподрядчиков, Заказчика, эксплуатирующей организации.
19. До проведения рабочей комиссии Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию 3(Три) экземпляра на бумажном носителе, 1(Один) экземпляр в электронном виде.
20. О приемке выполненных работ Подрядчик письменно оповещает Заказчика за 3 (Три) дня.
21. Приемка выполненных работ по Контракту осуществляется после оформления акта рабочей комиссии, подтверждающего готовность холодильной станции к эксплуатации.

Порядок оформления документов о приемке:
Поставка товара оформляется товарной накладной или универсальным передаточным документом.
Выполненные монтажные работы оформляются актом.
Поставщик в ходе поставки и выполнения монтажных работ, предоставляет дополнительные документы, в том числе сертификаты, паспорта и другие документы на используемые материалы и оборудование на бумажных носителях, удостоверяющие их качественные характеристики.



Приложение № 1 к техническому заданию 

Спецификация



	№ п/п
	Вид товара/работ
	Ед. измерения
	Кол-во

	1
	Кондиционер
Mitsubishi Electric Classic MSZ-HR25VF/MUZ-HR25VF
	Шт.
	2

	2
	Монтажные работы.
В объем монтажных работ входит:
1. Монтаж настенного кондиционера холодопроизводительностью 2,5 кВт – 2шт. 				
2. Монтаж короба пластикового 100х60 – 10м.
3. Монтаж фреоновой трассы – 36м.
4. Дозаправка фреоном – 2шт.
5. Высотные работы – 1 шт.
6. Пробивка отверстия Д 60 мм – 2 шт.
7. Демонтаж/монтаж вентилируемого фасада – 3 м2.
8. Услуги автовышки – 1шт.				
Материал, используемый при выполнении монтажных работ:
1.Фреон R32 – 4 кг.
2. Труба медная 1/4 "ST" – 36 м.
3. Труба медная 3/8 "ST" – 36 м.
4. Подставка универсальная для кондиционера, 950х500х300мм сталь 1.8мм, пара – 2 шт.
5. Кабель ВВГнг-LS 5х1.5 ТУ – 50м.
6. Шланг дренажный 25мм – 20м.
7. Короб  пластиковый 100х60 – 10м.
8. Крепление для кондиционера (дюбеля, саморезы , гайки и тп) – 2компл.
	Усл. ед.
	1





