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Технические требования на объект закупки
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[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc126164981]Общие сведения
[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc126164982]Обозначения и сокращения

	Сокращенное обозначение в тексте
	Расшифровка

	Ед. изм.
	Единица измерения

	Колич.
	Количество

	К-т
	Комплект

	Шт.
	Штука 

	ТУ
	Технические условия


[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc126164983]Наименование закупаемой продукции
«ОКПД2: 26.40.33.190 Поставка оборудования и монтаж системы видеонаблюдения в связи с необходимостью проведения текущего ремонта и восстановления работоспособности системы.
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc126164984]Цель использования закупаемой продукции
В связи с необходимостью проведения текущего ремонта и восстановления работоспособности системы, расположенной на территории КГБОУ СУВУ ХК ЦПР., 680018, Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Маяковского, д.50 .

[bookmark: _Toc126164985][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Иные требования и сведения общего характера 
Поставщик осуществляет поставку продукции и её последующий монтаж на условиях доставки ее до адреса объекта указанный заказчиком и производит её монтаж после согласования сроков производства работ.
[bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
[bookmark: _Toc126164986]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc126164987]Перечень и объем закупаемой продукции и объём производства монтажных работ указан в табл. 1.1.
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc126164988][bookmark: _Toc51339696]Таблица 1.1 Ведомость объёмов работ и материалов
	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Ссылки на чертежи
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Раздел 1. Оборудование и материалы

	1
	1
	Щиты и пульты, масса: до 50 кг
	шт.
	1
	 
	 
	 

	2
	2
	Шкаф настенный, 10U, 320х310 мм
	шт.
	1
	 
	 
	 

	3
	3
	Устройство цифровой регистрации
	устройство
	1
	 
	 
	 

	4
	4
	Гибридный видеорегистратор iFLOW F-HR-2324/2
	шт.
	1
	 
	 
	 

	5
	5
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
	шт.
	2
	 
	 
	 

	6
	6
	DH-CS4218-16ET-135 16-портовый PoE коммутатор с функцией облачного управления
	шт.
	1
	 
	 
	 

	7
	7
	Блок розеток Hyperline SHT19-8SH-S-2.5EU
	шт.
	1
	 
	 
	 

	8
	8
	Тепловизионные камеры: на кронштейне
	шт.
	1
	 
	 
	 

	9
	9
	Уличная IP камера iFLOW F-IC-2622C2MSZ4 (2.8-12mm)
	шт.
	1
	 
	 
	 

	10
	10
	Кронштейн столбовой DS-1275ZJ
	шт.
	1
	 
	 
	 

	11
	11
	Камеры видеонаблюдения: внутренняя
	10 шт.
	0,2
	 
	 
	2 / 10 

	12
	12
	IP-видеокамера купольная F-IC-1346CM(2.8мм)
	шт.
	2
	 
	 
	 

	13
	13
	Камеры видеонаблюдения: наружная
	10 шт.
	0,6
	 
	 
	6 / 10 

	14
	14
	IP-видеокамера купольная F-IC-1346CM(2.8мм)
	шт.
	6
	 
	 
	 

	15
	15
	Коробка ответвительная на стене
	шт.
	10
	 
	 
	 

	16
	16
	Монтажная коробка F-AY10023
	шт.
	7
	 
	 
	 

	17
	17
	WI-PCES210G-O, Коммутатор
	шт.
	3
	 
	 
	 

	Раздел 2. Кабели и провода

	18
	18
	Линия провода тросового, количество проводов в линии до 4, сечение жил провода: до 6 мм2
	100 м
	1
	 
	 
	100 / 100 

	19
	19
	Кабель витая пара ParLan U/UTP Cat5e PVC/PEtr 4х2х0,52
	м
	100
	 
	 
	 

	20
	20
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	3,05
	 
	 
	305 / 100 

	21
	21
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из само затухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм
	м
	305
	 
	 
	 

	22
	22
	Кабель ParLan U/UTP 4x2x0.52 ZH нг(А)-HF
	м
	305
	 
	 
	 

	23
	23
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок(N, PE)-1000
	1000 м
	0,04
	 
	 
	40 / 1000 

	24
	24
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
	100 м
	3,45
	 
	 
	345 / 100 

	Раздел 3. Пусконаладочные работы

	25
	25
	Автономная наладка АС: I категории сложности
	система
	1
	 
	 
	 



[bookmark: _Toc126164989]Требования к срокам поставки продукции и проведению монтажных работ. 
[bookmark: _Toc126164990][bookmark: _Toc54785622][bookmark: _Toc50125131]Продукция, указанная в табл. 1.1, должна быть поставлена на объект по адресу, указанному в п. 1.5 настоящих Технических требований в срок не позднее 60 рабочих дней с момента подписания договора.
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[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc126164991][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
 Таблица 3. Требования к продукции 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	
	
	

	1.1. 
	Поставляемая продукция должна соответствовать Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»
	Согласен
	
	

	1.2. 
	Весь поставляемый товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов.
	Согласен
	
	

	2. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	
	
	

	2.1. 
	Конструкция и материал изделий должны соответствовать указаниям документов, обозначенных в табл. 1.1
	Согласен
	Предоставление заверенной Участником копии паспорта на каждый тип поставляемой продукции
	

	3. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	
	

	3.1. 
	Адреса доставки продукции 
	Доставка продукции осуществляется Поставщиком по адресу, указанному в п. 1.5 настоящих Технических требований
	Согласен
	
	

	3.2. 
	Маркировка
	Каждая позиция поставляемой продукции должна быть промаркирована согласно нормативной документации, принятой на предприятии-изготовителе.
	Согласен
	
	

	3.3. 
	Упаковка
	Товар должен поставляться в заводской упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне них, должны полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара.

	Согласен
	
	

	3.4. 
	Транспортирование
	Организовать доставку поставляемого оборудования до места, согласованного с заказчиком
	Согласен
	
	

	4. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	
	

	4.1. 
	Гарантийный срок на продукцию не менее 12 месяцев
	Участник в Техническом предложении указывает конкретный срок гарантии 
	
	[bookmark: _Toc126164420][bookmark: _Toc126164992]Участник вправе предложить более длительный срок 

	5. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	
	

	5.1. 
	Каждое, отправляемое по договору поставки изделие, снабжается документом о качестве (паспортом), содержащим основные сведения об изделии – наименование, масса, сведения о материалах и сварке, чертеж общего вида с основными размерами. Продукция без паспорта, оформленного соответствующим образом, не считается поставленной.
	Согласен
	Предоставление оригинальных паспортов на оборудование, из комплекта поставки
	

	6. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	
	
	

	6.1. 
	Наличие у Участника совокупного опыта (в стоимостном выражении) поставки оборудования систем видеонаблюдения на сумму не менее 
40% (сорок процентов) от начальной (максимальной) цены договора (лота), указанной в Извещении и Документации о закупке, за последние 5 (пять) лет, предшествующие дате подачи заявки на участие в конкурентной закупке.
	Согласен
	В составе заявки Участник должен предоставить сведения о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно:
-	копии договоров, подписанных с обеих сторон;
-	копии товарных накладных по форме ТОРГ-12 или УПД (Универсальный передаточный документ), подписанных с обеих сторон, свидетельствующих о выполнении поставок в рамках каждого предоставленного в виде копии договора.
К рассмотрению не принимаются подтверждающие документы, не указанные в «Справке об опыте Участника», а также сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника.
	






               				                                          
