Техническое задание 
на оказание услуг по доставке и разгрузке на объекте Заказчика оборудования

1. Технические характеристики товара
Внутренний объем (вместимость): 66 куб.м.
Контейнер должен соответствовать следующим параметрам (в мм):
	Параметр
	Наружные размеры
	Внутренние размеры

	Длина
	12 192
	12 039

	Ширина
	2 438
	2 350

	Высота
	2 896
	2 700


2. Требования к доставке и сопутствующим услугам:
1. Срок поставки: В течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоплаты
2. Регион доставки: г. Москва, ул. Москворечье д.16
3. Разгрузочные работы: Исполнитель обеспечивает работу автокрана на территории Заказчика для выгрузки и установки контейнера 
3. Дополнение к ТЗ: Требования к качеству:
1. Герметичность и состояние корпуса (стандарт WWT — Wind & Watertight):
· Стены и крыша: Отсутствие сквозных отверстий, разрывов металла и заплат, требующих переварки. Допускаются локальные вмятины и следы поверхностной коррозии, не влияющие на структурную целостность. Без остатков старой маркировки или стикеров.
· Светонепроницаемость: При проверке «на просвет» (в закрытом состоянии изнутри) не должно быть видно точек проникновения уличного света.
2. Состояние дверного узла:
· Запорные механизмы: Двери должны свободно открываться и закрываться (без использования лома). Штанги и рукоятки не должны иметь критических деформаций.
· Уплотнители: Резиновые уплотнители по периметру дверей должны быть целыми и обеспечивать плотное прилегание для защиты от попадания осадков внутрь.
3. Внутреннее состояние:
· Пол: Фанерный настил должен быть сухим, без провалов и сквозных дыр. Прогибы исключены. Допускаются незначительные потертости и масляные пятна, не имеющие резкого химического запаха.
· Чистота: Отсутствие мусора и посторонних запахов от предыдущих грузов.
4. Геометрия:
· Контейнер не должен иметь критических перекосов каркаса, препятствующих его штабелированию или установке на ровную площадку.
· Фитинги: Угловые фитинги должны быть исправны для корректной работы кранового захвата.

При обнаружении несоответствий критериям герметичности или неисправности дверей, Исполнитель обязуется заменить контейнер на аналогичный в течение 48 часов.
