ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	№
	Наименование товара 

	Технические характеристики товара, ГОСТ
	Коли
чество, ед.изм.

	1
	Прокат стальной горячекатаный круглый
	ОКПД2
	24.10.66.121
	2,4 т.

	
	
	ГОСТ
	2590-2006
	

	
	
	По точности прокатки
	обычный – В1
	

	
	
	Номинальный диаметр d
	≥ 10 мм.
	

	
	
	Площадь поперечного сечения 
	≥ 0,785 см2
	

	
	
	Масса 1 м. длины проката
	≥ 0,617 кг.
	

	
	
	Марка стали 
	Ст3пс
	

	
	
	Длина 
	≥ 5,90 м.
	

	2
	Прокат листовой стальной горячекатаный
	КТРУ
	24.10.60.000 -00024
	1,2 т.

	
	
	Вид 
	лист
	

	
	
	Длина листа
	≥ 2500 и <  2800 миллиметр
	

	
	
	Материал исполнения товара
	нелегированная сталь
	

	
	
	Тип обработки кромки
	не обрезная - НО
	

	
	
	Тип по плоскости
	нормальной плоскости - ПН
	

	
	
	Тип по толщине
	нормальной точности - В
	

	
	
	Толщина (без учета предельного отклонения)
	2 миллиметра
	

	
	
	Ширина (без учета предельного отклонения)
	≥ 1250 и <  1400 миллиметр
	

	
	
	*ГОСТ
	16523-97
	

	3
	Прокат листовой стальной горячекатаный
	КТРУ
	24.10.60.000 -00024
	0,5 т.

	
	
	Вид 
	лист
	

	
	
	Длина листа
	≥ 2500 и <  2800 миллиметр
	

	
	
	Материал исполнения товара
	нелегированная сталь
	

	
	
	Тип обработки кромки
	не обрезная - НО
	

	
	
	Тип по плоскости
	нормальной плоскости - ПН
	

	
	
	Тип по толщине
	нормальной точности - В
	

	
	
	Толщина (без учета предельного отклонения)
	3 миллиметра
	

	
	
	Ширина (без учета предельного отклонения)
	≥ 1250 и <  1400 миллиметр
	

	
	
	*ГОСТ
	16523-97
	

	4
	Уголок стальной
	КТРУ
	24.10.71.110 - 00000019
	1,8 т.

	
	
	Вид 
	горячекатаный
	

	
	
	Наличие цинкованного покрытия
	нет
	

	
	
	Номер уголка
	4,5
	

	
	
	Тип
	равнополочный
	

	
	
	Тип стали
	нелегированная
	

	
	
	Толщина полки
	3 миллиметра
	

	
	
	Точность прокатки уголка
	обычная точность (В)
	

	
	
	Ширина полки
	45 миллиметров
	

	
	
	*ГОСТ
	8509-93
	



