 
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Корректировка проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
с выполнением мероприятий антитеррористической и инженерной защищенности, систем механической, пожарной и иной безопасности, систем видеонаблюдения и контроля управления доступом прокуратуры Юго-Западного административного округа и Черемушкинской межрайонной прокуратуры по адресу:
г. Москва, ул. Наметкина, д. 11, корп. 2,
(Этап 1. Корректировка проектной и сметной документации. Проектные работы.)

	Место выполнения работ
	г. Москва, ул. Наметкина, д. 11, корп. 2

	Сроки выполнения работ
	[bookmark: _Hlk126238592]С момента заключения Контракта, но не позднее «01» ноября 2026 года включительно

	Предмет контракта
	Корректировка проектно-сметной документации по капитальному ремонту с выполнением мероприятий антитеррористической и инженерной защищенности, систем механической, пожарной и иной безопасности, систем видеонаблюдения и контроля управления доступом прокуратуры Юго-Западного административного округа и Черемушкинской межрайонной прокуратуры по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д. 11, корп. 2 (Этап 1. Корректировка проектной и сметной документации. Проектные работы.)

	Объект
	Помещения в здании, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д. 11, корп. 2 в том числе системы и сети инженерно-технического обеспечения указанных помещений.

	Назначение объекта
	Административное здание

	Технические характеристики здания
	Здание постройки: 1963 года.
Площадь занимаемых помещений 1 352,7 кв.м.
Перекрытия: железобетонные.
Фасад: кирпичная кладка окрашенная.
Перегородки: кирпичные.
Крыша: плоская.
Полы: дощатые, цементные, плиточные.
Окна: из ПВХ-профиля.
Внутренняя отделка: штукатурка, окраска, плитка, стеклообои под покраску.
Системы и сети инженерно-технического обеспечения: 
система отопления, система электроснабжения, система ГВС, система ХВС, система пожарной сигнализации, кнопка тревожной сигнализации.
Приведенные в данном пункте параметры могут уточняться по результатам обследования помещения.

	Основные нормативно-технические документы, соблюдение требований, которых обязательно в ходе исполнения условий Контракта
	Подрядчик обязан руководствоваться и строго соблюдать требования законодательства, нормативных и нормативно-технических документов, действующих правил, санитарных норм и правил, стандартов, приказов и указаний Генеральной прокуратуры, прокуратуры г. Москвы и иных документов, действующих на территории Российской Федерации, с учетом замечаний и предложений органов государственной жилищной инспекции, Бюро технической инвентаризации (БТИ), Госэнергонадзора, Государственной противопожарной службы, Государственной санитарно-эпидемиологической службы, в том числе:
Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федерального закона «Об охране окружающей среды»;
Федерального закона от 7.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;
Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О Водоснабжении и водоотведении»;
Постановления Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;
Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009
№ 1222 «О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности, которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара»;
Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
Постановления Правительства Российской Федерации от 4.09.2013 №776 «Об утверждении правил организации коммерческого учета воды, сточных вод»;
Постановления Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 №1159 «О критериях экономической эффективности проектной документации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.03.2015    № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»;
ТР ТС 004/2011. «Технический регламент Таможенного Союза. О безопасности низковольтного оборудования» (Вместе с «Перечнем низковольтного оборудования, подлежащего подтверждению соответствия в форме сертификации...»), утвержден 16.08.2011 Решением 768 Комиссии Таможенного союза;
Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 280 «Об утверждении Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (СО 153-34.21.122-2003);
Постановление Госстроя Российской Федерации № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;
Приказ Минстроя России от 05.06.2019 № 326/пр «Об утверждении Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства»;
Приказ Минстроя от 05.08.2014 №437\пр «Об утверждении требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей»;
СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85»;
СП 60.13330.2016. Свод правил. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция 
СНиП 41-01-2003», утвержден приказом Минстроя России от 16.12.2016 №968/пр;
СП 7.13130.2013. Свод правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», утвержден приказом МЧС России от 21.02.2013 №116;
СП 61.13330.2012 СНиП 41.03-2003 Свод правил.  «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;
СП 50.13330.2012 Свод правил.  «Тепловая защита зданий»;
СП 124.13330.2012. Свод правил. «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», утвержден приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280;
СП 31-110-2003 Свод правил.  «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирование и монтаж»;
СП 52.13330.2016 Свод правил.  «Естественное и искусственное освещение»;
СП 76.13330.2016 Свод правил. «Электротехнические устройства»;
СП 41-105-2002 Свод правил. «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуритана в полиэтиленовой оболочке»;
СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*(утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2020 N 859/пр) (ред. от 30.05.2022);
СП 30.13330.2020. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85* (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 920/пр) (ред. от 31.05.2022);
СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования;
СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*;
СП 10.13130 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» Утвержден приказом МЧС России от 27.07.2020 № 559;
СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 25.12.2018 N 860/пр) (ред. от 27.12.2021);
СП 4.13130.2013. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержден приказом МЧС России от 24.04.2013 №288 (ред. от 18.07.2013);
СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности», утвержден приказом МЧС России от 06.04.2021 № 200;
СП 134.13330.2012 Свод правил. «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;
СП 12.13130.2009 Свод правил. «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;
СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001;
СП 136.13330.2012 Свод правил. «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения»;
СП 35-101-2001 Свод правил. «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»;
СП 118.13330.2022 Свод правил. «СНиП 31-06-2009* Общественные здания и сооружения»;
СП 44.13330.2011 Свод правил.  «СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания»;
СП 458.1325800.2019. Свод правил. Здания прокуратур. Правила проектирования" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. N 728/пр); 
СНиП 31-05-2003 «Система нормативных документов в строительстве строительные нормы и правила РФ. Общественные здания административного назначения»;
ВСН 58-88 «Положение об организации и проведения реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий коммунального и социально-культурного назначения»;
ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
ГОСТ 12.1.030-81. Система стандартов безопасности труда. «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;
ГОСТ 12.1.019-2017 ССБТ «Электробезопасность. Общие требования»;
ГОСТ Р 52131-2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов»;
ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования»;
ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
ГОСТ Р 50571 «Электроустановки зданий. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки. Инструкция по монтажу электрооборудования электросетей жилых и общественных зданий»;
ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией»;
ГОСТ Р 53316-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 21.09.2021 N 991-ст);
ГОСТ Р 53246-2008. «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования», утвержден приказом Ростехрегулирования от 25.12.2008 № 786-ст;
ГОСТ Р 53245-2008. «Информационные технологии системы кабельные структурированные. монтаж основных узлов системы методы испытания»;
ГОСТ 32397-2020. Межгосударственный стандарт. «Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия»;
ГОСТ 32396-2021. Межгосударственный стандарт. «Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия»;
ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», утвержден постановлением Госстандарта СССР 
от 14.06.1991 № 875 (ред. от 01.10.1993);
ГОСТ Р 52023-2003 «Сети распределительные системы кабельного телевидения основные параметры. Технические требования. Методы измерения и испытания»;
ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
ГОСТ Р 21.703-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи»;
ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию»;
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 «Электроустановки низковольтные. Часть5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки»;
ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;
ГОСТ Р 51844-2009. «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний», утвержденный приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 52-ст;
ГОСТ Р 51091-97 «Установки порошкового пожаротушения автоматические. Типы и основные параметры»;
ГОСТ 2.701-2008 «Схемы виды и типы. Общие требования к выполнению»;
ГОСТ 21.501-2018 «Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений»;
ГОСТ 21.110-2013 «Спецификация оборудования, изделий и материалов»;
ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда изделия электротехнические общие требования безопасности»;
РМ 2559 «Инструкция по проектированию учета электропотребления в жилых и общественных зданиях»;
Закон города Москвы от 17.01.2001 № 3 «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы»;
РМ 2798 «Инструкция по проектированию систем связи, информатизации и диспетчеризации объектов жилищного строительства»;
РП 1.311-1-97 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство сооружений электросвязи»;
РД 45.120-2000 «Нормы технологического проектирования городские и сельские телефонные сети»;
РД 78.36.003-2013, РД 78.36.003-2014 «Инженерно-технические укрепления и оснащение техническими средствами охраны объектов, квартир и МХИГ, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны» часть 1 и часть 2;
РД.34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;
МДС 31-3.2000. «Методические рекомендации по проектированию зданий прокуратур»;
ПУЭ. «Правила устройства электроустановок»:
- издание шестое, утверждены Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979 (ред. от 20.06.2003);
- издание седьмое. Раздел 1. Общие правила. Главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.5, 7.6, 7.10, утверждены приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204;
- издание седьмое. Раздел 1. Общие правила. Глава 1.8, утверждены приказом Минэнерго России от 09.04.2003 № 150;
- издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Главы 2.4, 2.5, утверждены приказом Минэнерго России от 20.05.2003 № 187 (ред. от 20.12.2017);
- издание седьмое. Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции. Главы 4.1, 4.2, утверждены приказом Минэнерго России от 20.06.2003 № 242;
- раздел 6. Электрическое освещение. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.1, 7.2, утверждены приказом Минтопэнерго России 06.10.1999 (ред. от 20.12.2017);
- издание седьмое. Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции. Глава 4.1. Распределительные устройства напряжением до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока. Глава 4.2. Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ, утверждены приказом Минэнерго России от 20.06.2003 № 242.
В случае изменения нормативной документации на момент выполнения  корректировки проектно-сметной документации использовать действующую редакцию.

	Общие требования к организации работ
	Подрядчик до начала производства проектных работ представляет Заказчику список рабочих, задействованных при производстве проектных работ с указанием их фамилии, имени, отчества (Ф.И.О.). 
Пропуск рабочих в здание и/или на территорию осуществляется только после письменного согласования с Заказчиком.
Проектные работы, замеры и иные работы осуществляются без остановки рабочего процесса учреждения, в рабочем режиме прокуратуры города: с понедельника по четверг 9 час 00 мин – 18 час 00 мин; пятница 9 час 00 мин – 16 час 45 мин; суббота, воскресенье – выходные дни. с соблюдением всех норм, правил и санитарных требований.
Не позднее двух рабочих дней с момента заключения Контракта, постоянно в период действия Контракта (по мере изменения актуальности представляемых сведений, не позднее пяти календарных дней с момента изменения сведений) Подрядчик обязан представить Заказчику следующие документы (надлежащим образом заверенные копии):
Список работников Подрядчика, заверенный подписью и печатью Подрядчика, непосредственно задействованных при производстве монтажа по Контракту, с указанием должностей, режима работы сотрудников.
Паспорта, трудовые книжки и/или трудовые договоры, подписанные лицом, отвечающим за соответствующее направление деятельности и утвержденные директором (генеральным директором) организации, должностные инструкции работников, непосредственно задействованных при производстве монтажа по Контракту.
Подрядчик в течение одного рабочего дня с момента заключения Контракта обязан назначить ответственного(ых) представителя(ей) Подрядчика для координации и согласования с Заказчиком хода исполнения условий Контракта.
Подрядчик в течение трех рабочих дней с момента заключения Контракта направляет Заказчику официальное уведомление с указанием Ф.И.О. представителя(ей), занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей, номер и дата доверенности. К уведомлению прилагаются выданные Подрядчиком доверенности, подтверждающие объем и срок полномочий его ответственного(ых) представителя(ей).
При организации работ, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности, Подрядчик обязан обеспечить применение мер профилактики по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Сотрудникам, задействованным в выполнении работ по контракту, необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения и рук, использовать дезинфицирующие средства, а также соблюдать меры, рекомендованные Всемирной организацией Здравоохранения и Министерством здравоохранения Российской Федерации.

	Последова-тельность проведения работ
	Подрядчик обязан руководствоваться следующим этапами и в указанной последовательности проведения работ:
Сбор исходно-разрешительной документации
Выполнение технических обследований помещений
Корректировка основных технических решений (ОТР)
Корректировка проектной документации для получения согласований и заключения экспертизы
Корректировка рабочей документации 
Корректировка сметной документации
Сдача выполненных работ Заказчику
Передача документации по каждому из выполненных видов работ

	Требования к обследованию технического состояния объекта
	Выполнить техническое обследование помещений на предмет соответствия требованиям безопасности, антитеррористической защищенности.
Выполнить обследование следующих конструкций:
стены наружные и внутренние;
перегородки;
плиты межэтажного перекрытия;
перемычки, окна, двери;
лестницы;
полы;
внутренние инженерные сети и системы и тд.
Подрядчик проводит визуальное обследование технического состояния зданий.
Визуальное обследование выполняется в соответствии с установленными требованиями.
Обследование инженерных систем;
Составление ведомости дефектов;
При необходимости выполнить дополнительные обследования, в том числе устранить противоречия акта обследования с проектной документацией;  при недостаточности данных выполнить дополнительные обмеры, вскрытия, обследования или инструментальные проверки, выполнить топографо-геодезическую съемку фактического положения существующих канализационных колодцев, дождеприемников и доступных участков наружных сетей в зоне подключения; выполнить геодезическую съемку фасадов здания.
Работы выполняются в соответствии с нормами, правилами, стандартами и другими нормативными актами, действующими в Российской Федерации.
Перечень требований обследования технического состояния объекта обязателен к исполнению, но не является исчерпывающим.

По результатам обследования при разработке разделов, в необходимых случаях по согласованию с Заказчиком, учесть проектирование мероприятий антитеррористической и инженерной защищенности, систем механической, пожарной и иной безопасности,
систем видеонаблюдения и контроля управления доступом и тд.
Предусмотреть все системы для обеспечения антитеррористической и инженерной защищенности, механической, пожарной и иной безопасности.
Учесть необходимые технические характеристики соответствия установленных систем Ростелеком.
Учесть необходимость соответствия качественных показателей элементов вновь проектируемых систем и соответствие установленным системам Ростелеком.

	Назначение и основные показатели объекта после капитального ремонта

	Помещения основного назначения - кабинеты и приемные.
Специальные помещения - комнаты вещественных доказательств, помещения с особым режимом работы, серверные, кабинет для работы с секретными документами; 
Помещения функциональных и делопроизводческих отделов – канцелярия-приемная, архив;
Вспомогательные и обслуживающие помещения – санузлы, кладовые, коридоры.
Количество, состав, назначение помещений и их площадь определить проектной документацией с согласованием с Заказчиком.
Список помещений может быть изменен или добавлен Заказчиком.

	Состав проектной, рабочей и сметной документации, а также сопутствующие документы необходимые к предоставлению Заказчику по результатам выполненных работ
	Скорректированная проектная, рабочая и сметная документация должна быть выполнена в соответствии с требования нормативных и нормативно-технических документов, действующих правил, санитарных норм и правил, стандартов, приказов и указаний в следующем составе:

Архитектурные решения
Конструктивные и объемно-планировочные решения
Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.
Система электроснабжения (с учетом аварийного освещения)
Система водоснабжения
Система водоотведения
Отопление, вентиляция и кондиционирование
Система теплоснабжения
Система притяжно-вытяжной вентиляции
Система кондиционирования
Сети связи
Автоматическая пожарная сигнализация
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах
Автоматизация противопожарных мероприятий инженерных сетей
Система контроля и управления доступом 
Система охранного и телевизионного видеонаблюдения
Телефонизация
Радиофикация
Система контроля, мониторинга и управления инженерными системами здания (диспетчеризация), пусконаладка, настройка системы
Система охранно-тревожной сигнализации
Локально-вычислительные сети. Структурированная кабельная система 
Система телевещания 
Система усиления сотовой связи 
Система часофикации 
Технологические решения
Специализированные помещения:
Серверная
Архив
Комната для хранения вещественных доказательств.

Мероприятия антитеррористической защищенности объекта
Мероприятия инженерной защищенности объекта

Смета на капитальный ремонт объекта капитального ремонта
Дефектные ведомости
Локальные сметные расчеты
Сводный сметный расчет
Сметная документация в базовых ценах
Ведомости объемов работ
Спецификации оборудования 
Прайс-листы
Конъюнктурный анализ текущих цен 

Проект изменения внешнего архитектурного решения нежилого объекта;
Техническое заключение о допустимости и безопасности работ по изменению внешнего архитектурного решения нежилого объекта (в случае если проект не содержит техническое заключение). Техническое заключение, должно быть оформлено в соответствии с Положением об изменении внешнего архитектурного решения нежилых зданий, строений, сооружений в городе Москве.
-Акты технического обследования помещений и систем на предмет соответствия зданий/помещений требованиям безопасности, антитеррористической защищенности.

Необходимость разработки требований к содержанию разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным, определяется по согласованию между Подрядчиком и Заказчиком.
Состав разделов проектно-сметной документации уточняется в ходе проектирования и может быть изменён в соответствии с требованиями Заказчика и по согласованию с Заказчиком.

Все проектные решения (отдельные элементы) и принципиальные схемы согласовываются с Заказчиком.
Подрядчик обязан предоставить Заказчику принципиальные, технологические схемы на согласование Заказчику. Проектная, рабочая документация разрабатывается после согласования с Заказчиком.

	Основные требования к конструкционным решениям и строительным материалам при проектировании
	При корректировке проектирования необходимо учитывать применение современных технологий и высокопрочные износостойкие материалы, обеспечивающие экономическую эффективность и долговечность в эксплуатации, отвечающие эстетическим, гигиеническим и противопожарным требованиям и нормативно-правовым актам, действующих на территории Российской Федерации. Покрытие должно позволять легко выполнять очистку и влажную уборку. Окраска и фактура полимерных строительных материалов должна соответствовать эстетическим и физиолого-гигиеническим требованиям.
Декоративно-художественная отделка помещений интерьера определяется назначением. Применяемые материалы, конструкционные решения, рисунок и цвет облицованных поверхностей согласовывать с Заказчиком. Перечень требований данного раздела обязателен к исполнению, но не является исчерпывающим.

	Основные требования к архитектурно-планировочному решению зданий, условия отделки, материалам несущих и ограждающих конструкций
	При корректировке в необходимых случаях по согласованию с Заказчиком учесть:
1. Демонтаж старых облицовочных материалов стен и потолка покрытий всех поверхностей помещений. Полы – полная 100% замена с применением современных материалов (демонтаж, монтаж, устройство напольного покрытия). Предусмотреть ремонт цементно-бетонных полов (выравнивание, монтаж напольного покрытия). Демонтаж оконных заполнений и монтаж новых из ПВХ профиля с поворотно-откидным открыванием, одинарной, двойной конструкции двухкамерным стеклопакетом. Демонтаж существующих дверных блоков. Учесть демонтаж и монтаж оборудования, установленного на стенах.
Применяемые материалы согласовать с Заказчиком.
2. Стены, отделка внутренних поверхностей стен.
При проектировании отделки стен учесть:
Помещения основного назначения - ремонт штукатурного слоя под оклейку и окраску современными материалами согласно требованиям нормативных документов.
Специальные помещения - ремонт штукатурного слоя для нанесение современных материалов, согласно требованиям нормативных документов, перегородки усиливаются стальной сеткой.
Помещения функциональных и делопроизводческих отделов - ремонт штукатурного слоя под оклейку и окраску современными материалами согласно требованиям нормативных документов.
Обслуживающие помещения:
в санузлах стены облицовываются керамической плиткой, на всю высоту согласно требованиям нормативных документов;
серверная, электросиловая согласно требованиям нормативных документов;
холл - современными материалами согласно требованиям нормативных документов;
Цветовое решение и применяемые материалы согласовать с Заказчиком и Застройщиком.
3. Полы
Помещения основного назначения, коридоры - современными материалами (коммерческий ламинат не ниже 34 класса), противоскользящая керамогранитная плитка, согласно требованиям нормативных документов;
Специальные помещения - современными материалами, согласно требованиям нормативных документов.
Помещения функциональных и делопроизводческих отделов -современными материалами согласно требованиям нормативных документов.
Обслуживающие помещения:
санузлы, холл, помещения подвала - плитка керамогранит противоскользящий в соответствии с требованиями нормативных документов;
серверная, электросиловые установки согласно требованиям нормативных документов;
холл - современными материалами согласно требованиям нормативных документов;
Цветовое решение и применяемые материалы согласовать с Заказчиком.
4. Потолки
Помещения основного назначения,  специальные помещения, помещения функциональных и делопроизводческих отделов - современными материалами (подвесной потолок), согласно требованиям нормативных документов;
Обслуживающие помещения:
Санузлы – реечные панели;
холл - современными материалами (подвесной потолок) согласно требованиям нормативных документов;
серверная, электросиловая согласно требованиям нормативных документов;
Цветовое решение и применяемые материалы согласовать с Заказчиком.
5. Окна
Демонтаж оконных заполнений и монтаж новых из ПВХ профиля, с поворотно-откидным открыванием, одинарной, двойной конструкции двухкамерным стеклопакетом.
При необходимости с установкой распашных металлических решеток.
В помещениях с особым режимом работы с установкой специальных защитных сеток согласно требованиям нормативных документов;  
Цветовое решение согласовывается с Заказчиком.
6. Двери
входные - металлические двухстворчатые с доводчиком не менее 3-го класса устойчивости ко взлому утепленные в соответствии с пожарными требованиями, оборудованные не менее двумя врезными замками и электромеханическим замком (с видеодомофоном) с возможностью открывания дистанционно;
эвакуационные - металлические двухстворчатые с доводчиком не менее 3-го класса устойчивости ко взлому утепленные в соответствии с пожарными требованиями, оборудованные устройством экстренного открывания дверей (устройство «Антипаника»);
канцелярия - металлические одностворчатые не менее 1-го класса устойчивости к взлому с усиленной звукоизоляцией, с противосъемной планкой и устройством для опечатывания;
Специальные помещения - металлические одностворчатые не менее 3-го класса устойчивости к взлому с усиленной звукоизоляцией, с противосъемной планкой и устройством для опечатывания, дополнительно дверной решетчатый блок металлический одностворчатый не ниже 3-го класса устойчивости к взлому;
Помещения основного назначения и  обслуживающие помещения
– дверной блок деревянный одностворчатый, со сплошным заполнение полотен с устройством для опечатывания, отделка шпоном, класс стойкости не ниже 1А;
Цветовое решение дверей, решёток согласовать с Заказчиком.
7. Лестницы в том числе эвакуационные
Предусмотреть:
ремонт бетонного основания;
замену ограждения лестницы с поручнем и перил;
облицовку лестничных маршей и площадок с демонтажем старой поверхности.
Цветовое решение согласовать с Заказчиком.
Перечень требований перечисленный в данном разделе обязателен к исполнению, но не является исчерпывающим.

	Основные требования к инженерным системам и оборудованию
	Предусмотреть все системы для обеспечения антитеррористической и инженерной защищенности, механической, пожарной и иной безопасности, а также:
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
Отопление
Нагревательные приборы – биметаллические радиаторы или регистры из гладких труб в зависимости от назначения помещений.
При разработке системы центрального отопления учесть:
предусмотреть демонтаж старых отопительных приборов системы отопления;
запроектировать установку новых отопительных приборов по существующей схеме согласно действующим нормам и правилам, с учетом требований энергоэффективности;
Вентиляция
Технические решения по системам вентиляции, кондиционирования должны быть надежными и простыми в эксплуатации, но не исключающими обеспечение экономии энергии.
Расчётные параметры наружного воздуха принять с учетом климатической зоны размещения объекта.
Водоснабжение, водоотведение и водослив.
При разработке системы холодного и горячего водоснабжения (ХВС и ГВС) учесть:
подводка к сантехническим приборам гибкая открытая; 
замену санитарно-технических приборов;
подводку системы канализации выполнить из современных материалов;
Электроснабжение и освещение
При проектировании системы электроснабжения и освещения учесть:
демонтаж старой электропроводки и оборудования;
замену линии электроснабжения от границы раздела балансовой принадлежности до вводно-распределительного устройства здания;
замену вводно-распределительного устройства;
Вводно-распределительное устройство укомплектовать автоматическими выключателями, ошиновка медная;
установку счетчика электроэнергии;
внутреннее электроснабжение от вводно-распределительного устройства на напряжение 380/220В, магистральные и распределительные сети от вводно-распределительного устройства выполнить трехфазными пятипроводными (3 фазы, N, РЕ) и однофазными трехпроводными (фаза, N, РЕ);
силовые щиты и щиты освещения утопленного исполнения укомплектованные оборудованием;
линии электропитания для кондиционеров вывести в отдельные силовые щиты;
устройство электропроводки с использованием кабелей скрыто;
отдельную линию от вводно-распределительного устройства для питания системы IP- АТС, серверной;
электроснабжение охранно - пожарной системы сигнализации предусмотреть по отдельной линии от вводно-распределительного устройства, предусмотреть независимый источник бесперебойного питания не менее чем на 12 часов с автоматическим переключением при наличии либо отсутствии основного питания.
для внутреннего и наружного освещения светодиодные светильники, выбор осветительной арматуры произвести с учетом окружающей среды и требований по эстетике к помещениям (планировки, отделки, назначению помещений);
Заземление оборудования предусмотреть от системы защитного заземления помещений.
Помещения для серверного оборудования должно быть обеспечено отдельным защитным контуром заземления.
Розеточную сеть в здании предусмотреть в кабель канале 90х50 мм с разделительной перегородкой и комплектоваться всеми необходимыми декоративными элементами, для прокладки компьютерных сетей СКС.
Электроосвещение (освещенность):
Применяемое осветительное и другое электротехническое оборудование должно иметь максимально возможный класс энергетической эффективности. Эвакуационное освещение выполнить по маршрутам эвакуации, в коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках.
Тип осветительных приборов в здании –люминесцентные или светодиодные офисные.
Охранно - пожарная система сигнализации
Охранно - пожарная система сигнализации включает в себя: систему пожарной сигнализации, охранную сигнализацию, систему видеонаблюдения.
На стадии обследования определить необходимое количество камер для наружного и внутреннего наблюдения, разрешающую способность камер необходимость использования инфракрасной подсветки (далее – ИК-подсветки), тип системы гибридная, согласовать с Заказчиком.
Охранно - пожарную систему сигнализации запроектировать на весь комплекс учреждения (все помещения прокуратуры).
При проектировании системы пожарной сигнализации, кроме прочего, в том числе учесть:
необходимое количество извещателей на основании защищаемых площадей и помещений;
непрерывный контроль эксплуатационных параметров состояния пожарных извещателей;
обеспечение визуального и звукового сообщения о месте возникновения пожара дежурному персоналу учреждения с автоматической отправкой сигнала на диспетчерские пульты ближайшей пожарной части города Москвы/ или пульты централизованного наблюдения Росгвардии;
обеспечение автоматического включения системы речевого оповещения;
расстановку извещателей с учетом установки светильников и архитектурных особенностей здания.
При проектировании охранной сигнализации учесть:
полное зонирование объекта и рассчитать необходимое количество датчиков их типы;
Вывод охранной сигнализации на центральный пункт охраны, на запасной пульт по согласованию с Заказчиком, на пульты централизованного наблюдения Росгвардии.
Видеонаблюдение
Параметры систем видеонаблюдения, необходимо согласовать с Заказчиком, с учетом технических параметров и границ охвата видеокамер.
Необходимо применить преимущественно цветные IP-видеокамеры (возможно использование IP-серверов с функцией  формирования и передачи по сети отдельных кадров в формате JPEG или высококачественного видеоизображения в формате MPEG-4, Н264 со скоростью не ниже 6 к\с и разрешением не хуже 1920х1080.).
Видеокамера должна быть снабжена варифокальным объективом;
светочувствительность не хуже 0,1 лк;
для защиты от несанкционированного доступа IP-видеокамера должна поддерживать технологию IP-фильтрации;
телекамеры, предназначенные для наружной установки, должны размещаться в кожухах, обеспечивающих их работоспособность при воздействии природных факторов. Диапазон рабочих температур не хуже ±40° С, IP67;
в темное время суток при освещенности охраняемой зоны ниже чувствительности телекамер, должно включаться охранное освещение видимого или инфракрасного диапазона света. Зоны охранного освещения должны совпадать с зоной обзора телекамер;
при необходимости наблюдения больших территорий объекта должны применяться объективы с переменным фокусным расстоянием и поворотные устройства с дистанционным управлением;
вне помещений объекта следует комплектовать телекамеры объективом с автоматической регулировкой диафрагмы.
оборудование должно быть сертифицированное;
монтаж в соответствии с требованиями СНиП и ГОСТОВ;
камеры внутреннего наблюдения здания должны контролировать коридоры, холлы, и отдельные помещения;
камеры наружного наблюдения должны контролировать периметр помещений занимаемых прокуратурой по согласованию с Заказчиком;
режим записи круглосуточный день/ночь;
архивация данных автоматическая на сервер, объем жестких дисков предусмотреть, исходя из условий несменяемости архива в течении 120 дней;
Системы кабельной структурированной сети далее (СКС)
Структурированная кабельная система должна обеспечивать высокую степень надежности, достоверности информации, помехозащищенности и устойчивости к внешним воздействиям, а также для обеспечения имитостойкости, для связи с элементами преимущественно использовать волоконно-оптические линии связи (ВОЛС).
Каждая СКС должна состоять из следующих подсистем:
технические помещения;
административная подсистема;
магистральная кабельная подсистема;
горизонтальная кабельная подсистема;
подсистема рабочего места.
В составе СКС должно быть предусмотрено оборудование, необходимое для построения СКС:
кабельные каналы;
телекоммуникационные шкафы.
Кабельные каналы и телекоммуникационные шкафы должны соответствовать:
техническим требованиям, предъявляемым к СКС;
экологическим требованиям, предъявляемым к оборудованию для общественных и рабочих помещений;
пожарным требованиям;
общему стилю помещений.
Внешние кабели связи и передачи данных.
Внутренние инженерные системы и оборудование должны обеспечивать комфорт работающих в здании людей и надежную эксплуатацию зданий в соответствии с Российскими нормами и стандартами.
Компоновка инженерных систем должна обеспечивать свободный доступ к коммуникациям и инженерному оборудованию, возможность ремонта и замены отдельных участков, возможность поэтажного подключения к горизонтальным разводкам этажей.
Предусмотреть в проекте инженерное оборудование и материалы, отвечающие современным требованиям и технологиям.
В проекте предусмотреть СКС, охватывающую все помещения и предназначенную для подключения компьютеров, телефонов, различного периферийного и специального оборудования.
Внутренняя телефонная сеть должна быть выполнена на базе информационной кабельной системы и должна составлять с ней единое поле относительно информационных розеток.
Все комплектующие СКС должны иметь сертификаты качества.
При проектировании СКС учесть:
полное соответствии существующими стандартам;
соответствие категории 5Е, все комплектующие (кабель, розетки, коммутационные панели, соединительные корды) должны соответствовать категории 5Е;
прокладку кабеля в кабельных лотках, коробах;
Проектом предусмотреть работы по организации резервного питания от вводно-распределительного устройства системы кондиционирования в помещения серверных. В серверных каждый кондиционер должен быть подключен через автоматический выключатель на распределительном щите. Предусмотреть работы по созданию и обеспечению бесперебойным питанием системы аварийного освещения в серверных.
Обеспечить требования к системе гарантированного электропитания с целью обеспечения бесперебойной работы оборудования в серверных помещениях.
СКС должна проектироваться с использованием технологий и продуктов в соответствии с промышленными стандартами (ISO, IEEE), с учётом результатов контроля защищённости конфиденциальной информации от несанкционированного доступа и её модификации в существующей ЛВС Заказчика, с целью не допустить ухудшения параметров защищённости работы данной системы.
Перечень требований данного раздела обязателен к исполнению, но не является исчерпывающим, согласовывается с Заказчиком.

	Основные требования по обеспечению условий жизнедеятельности для маломобильных групп населения
	Учесть требования по обеспечению условий жизнедеятельности для маломобильных групп населения (ММГН) (инвалиды колясочники, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственных способностей) в рамках «разумного приспособления» объекта в соответствии с требованиями нормативных документов. На путях движения ММГН предусмотреть устройство тактильной плитки. Предусмотреть информационные устройства и средства для облегчения ориентации, пандусы, поручни, подъемные устройства.
Проектные решения по обеспечению условий жизнедеятельности для ММГН согласовать с Заказчиком. Перечень требований данного раздела обязателен к исполнению, но не является исчерпывающим.

	Требования к оформлению рабочей и сметной документации
	Количество экземпляров, передаваемых заказчику:
Рабочую, сметную документацию выдать на бумажном носителе виде печатных брошюр в количестве 2 экземпляров, а также на электронном носителе в формате (Adobe PDF), а также в виде исходных файлов (Autocad, Microsoft Office Word, Microsoft Office Exel, xls. est).
Всю рабочую документацию выдать по месту нахождения Заказчика.
Перечень требований данного раздела обязателен к исполнению, но не является исчерпывающим.

	Особые условия
	1. После получения проектной и сметной документации Заказчик заключает договор на выполнение процедур, связанных с проведением государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости (далее – государственная экспертиза) в соответствии с Порядком проведения государственной экспертизы проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России». При этом Подрядчик берет на себя обязательства представлять интересы Заказчика и обеспечить прохождение государственной экспертизы и получение положительного заключения в сроки в соответствии с требованиями ФАУ «Главгосэкспертиза России», не допуская продления/расторжения договора.
2. В случае увеличения/уменьшения мощностей (нагрузок) по всем направлениям энергоснабжения Подрядчик обязан согласовать (узаконить) соответствующие изменения в уполномоченных организациях.

	Гарантийные обязательства
	В течение всего срока действия Контракта и после его окончания, Стороны гарантируют обеспечение конфиденциальность информации, связанной с Контрактом, его исполнением, либо иную конфиденциальную информацию о деятельности Заказчика.
При обнаружении недостатков в документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать документацию, при необходимости произвести необходимые дополнительные работы.
Подрядчик по контракту на выполнение проектных работ несет ответственность за ненадлежащее составление документации и выполнение работ, включая недостатки, обнаруженные:
- впоследствии в ходе производства работ по капитальному ремонту;
- а также в процессе эксплуатации объекта, после проведения капитального ремонта на основе данных документации.
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Приложение № 2
АКТ 
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. _________________                                                                             «____» __________ 20____ г.


Прокуратура г. Москвы, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _______,_______, действующего на _________от ________ №________,              
с одной стороны, и _________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________                                                             
действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1.	В соответствии с Контрактом № ______ от «____» __________ 20___ г. Подрядчик выполнил работы по __________________________ (далее – Работа).
2. Качество выполненной Работы соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:
__________________________________________________________________
3. Вышеуказанные Работы согласно Контракту выполнены /не выполнены.
4.  Недостатки в ходе выполненных Работ выявлены/не выявлены
__________________________________________________________________

5.  Сумма, подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с условиями Контракта _______________________________________________.
6. В соответствии с пунктом ____Контракта сумма штрафных санкций составляет _____________ (указывается порядок расчета штрафных санкций).
Общая стоимость штрафных санкций составит: ________________________.
7.  Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику с учетом удержания/без учета штрафных санкций, составляет _________________________________________.
8. Результаты выполнения Работ по Контракту: __________________________________

	Заказчик:
	Подрядчик:

	
___________________ /_____________/


	
___________________/ ____________ /
        


Утверждаю форму
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