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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на продление и сопровождение программной системы 
Технологии Информационного Моделирования КРЕДО (далее - ТИМ КРЕДО)

[bookmark: __DdeLink__1263_3639900977]Заказчик: Федеральное казенное учреждение «Центр аналитики и методологии развития дорожного хозяйства Федерального дорожного агентства» 
(ФКУ «Центрдорразвития»).
Место нахождения и почтовый адрес Заказчика: 129085, г. Москва, 
ул. Павла Корчагина, д. 2, этаж 18.
Объект закупки: продление и сопровождение программной системы 
ТИМ КРЕДО.
Источник финансирования: федеральный бюджет.
1. Предмет заключения Государственного контракта (далее - Контракт).
[bookmark: _Hlk170132642]1.1. Предметом Контракта является продление и сопровождение программной системы ТИМ КРЕДО для ФКУ «Центрдорразвития» (далее - Заказчик).

2. Сроки и объем оказываемых услуг.
2.1 Срок установки продления ТИМ КРЕДО: в течении 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения Контракта.
2.2. Срок сопровождения ТИМ КРЕДО: 1 (Один) год.
2.3. Количество рабочих мест: 1 (Одно).

3. Состав предоставляемых услуг.
В рамках исполнения Контракта исполнитель должен обеспечить бесперебойный доступ к ТИМ КРЕДО, содержащей полную, актуальную, достоверную нормативно-правовую информацию.
Для выполнения данного требования исполнитель:
- устанавливает продление ТИМ КРЕДО на технических ресурсах (серверах) исполнителя, поддерживает работоспособность ТИМ КРЕДО;
- проводит сопровождение ТИМ КРЕДО;
- осуществляет авторизацию пользователя для предоставления доступа к 
ТИМ КРЕДО, поддерживает работоспособность данных для авторизации.


4. Состав и назначение ТИМ КРЕДО.

	Состав
	Назначение

	ТИМ КРЕДО ГЕОТЕХНИКА
	Для расчета устойчивости природного склона, подготовки исходных данных для расчета

	ТИМ КРЕДО ПРОЕКТИРОВАНИЕ
	Для комплексного проектирования инфраструктурных объектов

	ТИМ КРЕДО РАДОН
	Для расчета дорожных одежд



5. Сведения о включенных в цену предполагаемых услуг сопутствующих затрат, в том числе расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
В стоимость продления и сопровождения ТИМ КРЕДО входят все затраты, издержки и иные расходы исполнителя, связанные с использованием ТИМ КРЕДО Заказчиком.

6. Основные требования к функциям ТИМ КРЕДО.

6.1. ТИМ КРЕДО ГЕОТЕХНИКА:
- обеспечивает разработку разделов проектной документации в виде 
объектно-ориентированных параметрических трехмерных моделей;
- файловая система хранения: на локальных дисках для индивидуальной работы с данными и в хранилище документов для корпоративной работы с данными;
- использование хранилища документов с назначением прав доступа (чтение, 
запись, удаление) для папок, проектов и наборов проектов, ведением истории действий пользователей, установкой пользователем блокировок, с возможностью открытия 
любой предыдущей сохраненной версии документа;
- импорт данных плана и профиля из файлов формата DXF, DWG, растровых 
файлов CRF, TMD, BMP, TIFF, JPEG и PNG, точек лазерного сканирования LAS, 
текстовых файлов, описывающих точки;
- импорт геологических данных из файлов форматов XML, TороXML, OFG, OGM;
- линейная трансформация модели, возможность использования нескольких 
систем координат;
- ввод и редактирование геологической легенды на объекте с использованием данных геологического классификатора;
- назначение поверхности рельефа - для определения профиля расчетного склона;
- создание и редактирование плановой геометрии линии расчетного сечения;
- создание и редактирование плоской модели геологического строения по линии расчетного сечения;
- выполнение расчета устойчивости склона по методикам 
Феллениуса/Петтерсона, Бишопа, Янбу, Шахунянца. Учет в расчете дополнительных 
факторов - сейсмичности района, гидрогеологических условий и вертикальной нагрузки;
- создание протокола геотехнических расчетов - с таблицами исходных и расчетных данных, с чертежом профиля склона. Сохранение протокола в форматах HTML, XLS, XLSX;
- обмен данными моделей геологического строения в линейных объектах;
- экспорт данных в формат TopoXML, а также файлы формата IFC2x3, IFC4, KML, KMZ и LandXML, полученные экспортом модели по шаблонам;
- измерения по точкам и создание надписей в виде однострочного и 
многострочного текста. Получение информации по объектам модели;
- создание чертежных моделей плана с использованием шаблонов, схемы 
компоновки чертежей.

6.2. ТИМ КРЕДО ПРОЕКТИРОВАНИЕ:
- обеспечивает разработку разделов проектной документации в виде 
объектно-ориентированных параметрических трехмерных;
- файловая система хранения данных: на локальных дисках и в хранилище 
документов, в том числе с возможностью размещать хранилище на облачном сервисе;
- резервное копирование, установка блокировок, ведение истории операций при работе с корпоративным хранилищем;
- создание в хранилище документов групп пользователей для разграничения 
доступа к его разделам;
- экспорт данных корпоративного хранилища в виде каталога с файлами на 
локальный диск компьютера с учетом прав доступа, а также импорт данных обратно в хранилище;
- импорт растров различных форматов с файлами привязки и без, просмотр 
космических снимков, импорт данных лазерного сканирования, кадастровых данных;
- импорт данных из программных продуктов КРЕДО ДАТ 
(ТИМ КРЕДО ДАТ), КРЕДО ГНСС (ТИМ КРЕДО ГНСС), Панорама, Mapinfo и 
из прочих продуктов в формате DXF, DWG;
- преобразование координат различными методами, в том числе в другую систему координат;
- создание точечных, линейных, площадных объектов с отображением условными знаками, подписями, ввод семантических свойств. Генерализация ситуационных и 
рельефных объектов в зависимости от масштаба съемки;
- создание нового проекта копированием либо вырезкой данных существующего проекта. Объединение двух проектов;
- работа с облаками точек: классификация, выделение рельефа, прореживание;
- отображение облаков точек в 2D и 3D окнах. Классификация точек 
(рельеф/не рельеф). Прореживание точек с выбором ограничений. Конвертация точек прореженного облака в «рельефные» точки;
- создание цифровой модели рельефа с сеткой треугольников. Создание 
структурных линий с одним или двумя профилями для создания вертикальных 
поверхностей. Отображение поверхности различными стилями горизонталей и откосов, построение разрезов произвольной формы. Создание линий для подписей горизонталей и бергштрихов;
- создание и редактирование профилей линейных объектов;
- автоматическое построение разрезов и произвольных выработок по объемной геологической модели;
- создание размеров, произвольных текстов. Получение информации объекте, в том числе о длине, площади;
- горизонтальная планировка генерального плана;
- отрисовка элементов генплана с отображением соответствующими условными обозначениями и подписями в соответствии с масштабом съемки. Редактирование 
элементов генплана;
- поиск объектов по геометрии, семантике, в том числе в заданном контуре, в слое, вокруг точки;
- использование геометрических элементов, составляющих линейные объекты модели: прямая, окружность, клотоида, смещенная клотоида, сплайн и смещенный сплайн;
- нанесение коммуникаций с профилями и без них. Получение профилей 
линейных объектов с пересечками, развернутым планом. Настройка пикетажа 
с заданным шагом, использование «рубленых» пикетов. Расстановка пикетов, 
километров, рисок. Создание вершин углов;
- создание произвольных стилей инженерных коммуникаций, содержащих 
данные по условным знакам, подписям, семантическим свойствам, 3D-моделям. 
Моделирование коммуникаций в соответствии с настройками стилей с возможностями одновременной работы в плане и профиле;
- создание вертикальной планировки в виде триангуляции по рельефным точкам, структурным линиям и плоскостям;
- создание точек в произвольном месте модели с последующим уточнением 
координат, а также на линейном объекте, на пересечении элементов, по дополнительной системе координат. Назначение отметок рельефных точек из данных модели либо по заданию Заказчика;
- создание структурных линий на одной отметке, с заданным уклоном, 
с использованием данных модели. Возможность создания псевдовертикальных 
поверхностей при применении структурной линии с двойным профилем;
- создание поверхности по плоскости с единым уклоном;
- автоматизированный подбор параметров плоскости с минимальным 
отклонением от выбранной поверхности позволяет построить оптимальную с точки 
зрения баланса земляных работ поверхность;
- отображение проектной поверхности настраиваемыми горизонталями и 
откосами;
- расчет линии пересечения поверхностей, представленных триангуляцией или плоскостью;
- создание проектных откосов по заданным параметрам: слева либо справа 
от указанного линейного объекта, с заданным уклоном, заложением, до пересечения с указанной поверхностью;
- создание объектов благоустройства и озеленения территории с отображением соответствующими условными знаками;
- ввод текстов, надписей и размеров. Вывод информации по любому элементу. Поиск объектов модели по разным критериям. Разрез цифровой модели местности в произвольном месте, при наличии модели геологии - с отображением геологических слоев;
- создание и выпуск на печать чертежных моделей генплана, благоустройства, 
озеленения, коммуникаций с применением шаблонов чертежей, ведомостей, штампов. Создание комплексных чертежей;
- совместная работа по созданию проектного и прочих профилей, съездов, 
автобусных остановок, цифровой модели проекта;
- трассирование осей дорог с использованием редактирования через вершины 
углов, с поэлементным созданием, с созданием по эскизу с автоматической разбивкой вершин углов, созданием эквидистантой, разрезанием, врезкой и объединением 
участков. При трассировании выполняется контроль нормативных параметров 
с подстановкой нормативных значений длин и радиусов кривых. Раздельное 
трассирование направлений движения дорог высоких категорий;
- ввод шага пикета и рубленого пикетажа. Настройка отображения оси дороги, рисок, пикетов, километров и вершин углов;
- применение шаблона для различных категорий и типов дорог;
- проектирование в плане автобусных остановок, применение шаблона 
автобусных остановок;
- формирование плана дороги, продольных и поперечных исходных профилей;
- автоматическое получение пересечек из плана на продольном и поперечном 
профилях;
- использование геологического разреза по поперечным и продольному 
профилям;
- автоматизированное формирование данных для ремонта покрытия и 
земполотна;
- расчет линии дневной поверхности по поперечным и продольным профилям;
- проектирование продольного профиля:
а) поэлементно с использованием построений и сопряжений прямых, парабол, окружностей и сплайнов;
б) экспресс- и сплайн-оптимизацией эскизной линии с учетом нормативных 
ограничений и заданной плавности движения.
- редактирование продольного профиля через вершины углов, вписывание 
окружностей и парабол в вершины углов;
- проектирование проектного профиля с контролем нормативных значений: 
уклонов, длин, радиусов элементов;
- возможность вариантного проектирования дорог;
- настройка оформления профилей в рабочем окне;
- ввод и редактирование параметров поперечного профиля дорог разных 
категорий городского и загородного типа;
- расчет виражей и уширений на закруглениях;
- проектирование ремонта дорог с возможностью фрезерования, выравнивания, а также оптимизацией продольного и поперечного профилей, подбором баланса объемов работ. Создание картограмм и 3D-моделей выравнивания и фрезерования 
существующего покрытия;
- создание и автоматизированное применение определенного шаблона откосов и кюветов;
- проектирование продольного водоотвода с созданием 3D-моделей 
используемых элементов;
- создание и редактирование канализированных пересечений и примыканий;
- применение редактируемого шаблона канализированного съезда;
- формирование по заданным расстояниям видимости треугольников на съездах;
- проставление размеров и подписей на элементах съезда;
- проектирование участков слияния и разветвления на соединительном съезде;
- формирование привязочной ведомости пересечений и примыканий 
с использованием шаблона;
- расчет объемов работ на пересечениях и примыканиях с выпуском 
соответствующих ведомостей;
- создание цифровой модели съезда;
- оценка дороги по следующим показателям:
а) коэффициент аварийности. Ввод дополнительных исходных данных для расчета;
б) расстояния видимости (в прямом и обратном направлениях), определяемые на основании готового проектного решения. Ввод ситуационных препятствий, учет 
рельефа. Определение элементов, ограничивающих видимость;
в) ровность IRI, рассчитываемая путем моделирования проезда расчетного 
автомобиля (с настраиваемыми параметрами подвески и скорости) как для проектного, так и для черного профилей. Учет технологической неровности при использовании 
определенного класса точности машин и механизмов при строительстве или ремонте дороги.
- формирование плана дороги в виде цифровой модели;
- создание разбивочных и привязочных ведомостей, произвольных ведомостей по ситуационным объектам, в частности ведомостей наземных и подземных 
коммуникаций, пересекаемых угодий, землепользователей;
- расчет объемов работ по поперечникам и вывод ведомостей в файл в 
соответствии с настраиваемыми шаблонами;
- расчет объемов работ по 3D-телам и формирование ведомостей в соответствии с настраиваемыми шаблонами;
- объемы из плана считаются между поверхностями, расположенными в разных слоях, при наличии геологической модели - по грунтам. Различные способы выделения области расчета. Результаты могут быть представлены в виде картограммы земмасс и настраиваемых ведомостей;
- настройка, формирование и печать чертежных моделей плана трассы, 
продольного и поперечных профилей с использованием шаблонов;
- трассирование оси и конструктивных полос существующей дороги различными способами. Автоматическое определение планового положения и профилей 
конструктивных полос - по цифровым моделям ситуации и рельефа, по шаблонам 
поперечного сечения. Создание пикетажа, «рубленых» пикетов, условных обозначений трассы (километровые знаки, риски, тангенсы, вершины углов);
- расчет значений осадки в произвольных точках трассы автомобильной дороги;
- формирование ведомостей объемов работ с учетом осадки, участков и 
параметров насыпей с выторфовыванием и осадкой;
- расчет коридора движения длинномерных транспортных средств;
- создание упрощенных моделей мостовых сооружений с конусами на трассе 
проектируемой дороги. Возможность исключать объемы дорожных работ в пределах мостового сооружения;
- формирование транспортной сети из связанных друг с другом линейных и 
точечных объектов, участвующих в распределении земляных масс;
- отображение объемов земляных работ в графическом виде на диаграмме 
земмасс;
- возможность одиночного и группового редактирования блоков диаграммы 
земмасс;
- настройка и учет коэффициентов уплотнения для объектов распределения;
- автоматическое назначение требуемых и относительных коэффициентов 
уплотнения;
- редактирование параметров импортированных и созданных вручную земляных работ;
- учет коэффициентов потерь при перемещении земмасс в зависимости от 
расстояний транспортировки, видов земляных работ, разновидности грунтов и 
применяемых машин и механизмов;
- настройка участков, доступных для распределения для линейных объектов;
- создание интервалов с препятствиями перемещению через ось для линейных объектов;
- создание интервалов с препятствиями перемещению вдоль оси для линейных объектов;
- редактирование параметров импортированных и добавленных вручную грунтов;
- назначения грунтов разрабатываемым видам земляных работ, которые были 
импортированы без геологической информации;
- настройка применимости грунтов для насыпаемых земляных работ;
- классификация грунтов по трудности разработки с использованием 
нормативных требований;
- формирование и использование библиотеки дорожно-строительных машин, 
применяемых для земляных работ;
- проверка применимости дорожно-строительных машин для разработки грунтов;
- выполнение автоматического распределения с оптимизацией суммарного 
расстояние перемещений, либо рабочего времени работы механизмов;
- использование нескольких методов оптимизации при выполнении 
распределения земмасс: симплекс метод, метод внутренней точки;
- совместное использование инструментов ручного распределения с запуском 
алгоритма оптимизации в несколько итераций;
- создание и групповое применение правил (сценариев) распределения;
- сохранение и применение шаблонов правил распределения;
- распределение земмасс между интерактивно выделенными блоками 
на диаграмме земмасс;
- отображение операций перемещения объемов земмасс в графическом виде 
на диаграмме земмасс;
- возможность одиночного и группового удаления операций перемещения 
на диаграмме земмасс;
- создание чертежных моделей диаграммы объемов земляных работ и операций перемещения земляных масс с использованием шаблонов, схемы компоновки чертежей;
- формирование ведомостей объемов и распределения земляных масс 
с возможностью настройки форм выходных ведомостей под требования пользователя и стандарты предприятия;
- создание проекта типа организации дорожного движения с одновременным формированием трассы, дорожных полос, проезжей части и обочин, основных видов разметки. Выбор методики для дорожных знаков и разметки;
- создание и актуализация данных по трассе автомобильной дороги;
- проектирование дорожных знаков, настройка расположения нескольких щитков на одной опоре, определение вида опор;
- размещение горизонтальной разметки и других технических средств 
организации движения;
- автоматизированное создание горизонтальной разметки, точечной разметки, 
дорожных знаков;
- автоматизированные расчеты удерживающих ограждений и сигнальных 
столбиков на обочине;
- автоматический поиск участков на дороге, требующих освещения, с учётом норм проектирования;
- автоматическая расстановка опор освещения;
- создание сети наружного освещения на дороге;
- расчет освещенности покрытия на дороге;
- проектирование присыпных берм;
- создание привязочных ведомостей, ведомостей по объектам организации 
движения и ситуационным объектам;
- создание и просмотр 3D-моделей с использованием текстур;
- создание 3D-модели конструкции проектируемой и существующей дороги;
- сечение 3D-модели выбором плоскостей и граней 3D-тел;
- создание ведомостей по 3D-телам;
- работа с 3D-телами: отображение текущих координат курсора, расчет площади отдельных граней тела, расчет площади и объема всего тела, измерение расстояний между точками тел. Захват проекции 3D-тел в плане;
- формирование по 3D-телам триангуляции в виде дневной поверхности по всем выбранным телам или отдельной поверхности по каждому телу;
- произвольное перемещение по 3D-модели, движение по траектории 
с возможностью записи видеоролика. Обрезка 3D-тел другими 3D-телами, 
поверхностями и плоскостями в диапазоне заданных отметок, либо контуром в плане.

6.3. ТИМ КРЕДО РАДОН:
- решение проектных задач расчета дорожных одежд нежесткого и жесткого 
типов;
- возможность импорта общих данных между проектами нового строительства и усиления в пределах одной расчетной методики;
- расчёты конструкций дорожных одежд нежесткого типа для нового 
строительства и реконструкции (усиления);
- расчеты конструкций жестких дорожных одежд для нового строительства 
с монолитным цементобетонным покрытием или асфальтобетонным покрытием 
на цементобетонном основании;
- расчёт конструкций на прочность по критериям упругого прогиба, 
сдвигоустойчивости в грунте земляного полотна и малосвязных слоях, сопротивления монолитных слоёв покрытия, а также монолитных слоев основания, укрепленных 
неорганическими или комплексными вяжущими, усталостному разрушению 
от растяжения при изгибе;
- возможность задания индивидуальных значений коэффициентов прочности и надежности;
- расчёт на морозоустойчивость, расчёт толщины теплоизолирующего, 
морозозащитного и дренирующего слоёв. Возможность проверки работоспособности морозозащитных, теплоизолирующих и дренирующих слоев с заданной толщиной;
- возможность выполнения расчетов конструкции дорожной одежды с заданной пользователем расчетной влажностью;
- расчет укрепления обочин;
- использование современных дорожно-строительных материалов в конструкциях дорожных одежд для автомобильных дорог и улиц населенных пунктов; учет 
транспортных средств и коэффициентов приведения;
- расчет типа/вида асфальтобетонной смеси для покрытий;
- расчет для подбора марки битумных вяжущих PG;
- проверка эксплуатационной надежности;
- назначение конструктивных защитных слоев в конструкциях нежестких 
дорожных одежд;
- возможность учета в расчетах допустимой толщины износа верхнего слоя 
покрытия;
- для методик усиления учет разборки существующего покрытия на заданную 
глубину с автоматическим пересчетом толщины верхнего слоя существующего 
покрытия и общего модуля упругости на поверхности;
- возможность задания толщины слоев покрытия в дорожных конструкциях 
с точностью до 1 мм;
- оптимизационные расчеты конструкций дорожных одежд по толщине, 
по стоимости, с минимизацией запасов прочности. Выполнение оптимизационных 
расчетов с шагом варьирования 5 мм для слоев покрытия. Таблица вариантов 
оптимизации, удовлетворяющих заданным критериям;
- поиск материалов, автомобилей для их выбора в конструкции по разным 
критериям;
- учет геосинтетических материалов (далее - ГМ) в конструкциях нежестких дорожных одежд. Упрощение назначения ГМ в конструкции: подсветка допустимых для укладки слоев ГМ, ограничение списка ГМ только доступными для применения 
на указанный слой;
- возможность назначения геосинтетического материала в качестве второго 
конструктивного слоя;
- для технико-экономического сравнения вариантов - создание разных 
конструкций дорожных одежд в рамках одного проекта. Протокол сравнения вариантов. Сохранение схем конструкций в формате DXF;
- возможность обмена данными между базами путем экспорта, импорта одного или группы автомобилей, материалов;
- подготовка протоколов с результатами расчетов.

7. Требования к гарантийным обязательствам.
7.1. Исполнитель гарантирует полное соответствие прав условиям 
Контракта, а также гарантирует работоспособность ТИМ КРЕДО не менее 1 (одного) года с даты подписания акта передачи прав. 
7.2. Исполнитель гарантирует, что материалы и иные ресурсы, использованные в ходе передачи прав, не будут иметь дефектов и иных технических (функциональных) недостатков, связанных с конструкцией, материалами и функционированием при использовании в рамках передачи прав по Контракту.
7.3. В случае обнаружения неисправности, исполнитель обязуется принять меры по восстановлению работоспособности ТИМ КРЕДО в течение 3 (трех) рабочих дней со дня обнаружения Заказчиком недостатков.

8. Требования к поддержке пользователя.
8.1. Обучение сотрудников Заказчика, а также информационную, техническую, консультационную, экспертную и иные виды поддержки должна осуществлять единая Служба поддержки, организованная исполнителем.
8.2. Служба поддержки исполнителя должна оказывать Заказчику следующие услуги:
- обучение работе с ТИМ КРЕДО;
- техническая поддержка (восстановление работоспособности системы);
- оказание консультаций по работе с ТИМ КРЕДО.
8.3. Обращение сотрудников Заказчика в Службу поддержки исполнителя может осуществляться:
- по телефону исполнителя;
- по электронной почте.
8.4. Служба поддержки исполнителя должна принимать обращения Заказчика с 9.30 до 18.00 по московскому времени в рабочие дни.

9. Технические требования к системе, требования к безопасности и качеству оказываемых услуг.
9.1. Система должна функционировать на персональных компьютерах пользователей, которые работают со следующими характеристиками:
- процессор с частотой не менее 1,5 ГГц;
- оперативная память (RAM) не ниже 1024 Mб;
- 32- или 64-битная операционная система Windows (10, 11);
- работа с системой возможна с помощью специального клиентского приложения, входящего в состав системы, либо с помощью веб-браузеров.
9.2. Исполнитель должен гарантировать обеспечение конфиденциальности информации о Заказчике, которая будет или может быть известна исполнителю в процессе оказания услуг.
9.3. Исполнитель обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие наличие у исполнителя необходимых прав на использование технологий и иных результатов интеллектуальной деятельности.
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