Техническое задание
1. Мобильная вытяжка для рабочих мест индивидуального и общего пользования
	Электропитание
	~220 В 50 Гц 3А

	Объем (объем фильтр-мешка)
	7 л

	Уровень шума, не более
	70 дБА

	Производительность (справочно)
	120 м³/ч

	Мощность (потребляемая двигателем)
	600 Вт

	Мощность всасывания
	160 Вт

	Длина шланга, не менее (ШГВ 1.0)
	1,5 м

	Режим работы
	повторно-кратковременный

	Диаметр подсоединяемого шланга
	45 мм

	Габариты (Ш×Г×В), не более
	295×485×295 мм

	Масса, не более
	8 кг

	Кол-во
	1 шт


2. Автономный фильтр-циклон с увеличенным контейнером для сбора отходов
	Габариты (Ш×Г×В), не более
	210×195×445 мм

	Масса, не более
	3,8 кг

	Объем (контейнер для отходов)
	3,8 л

	Диаметр подсоединяемого шланга
	45 мм

	Кол-во
	1


3. Блок регулятора мощности для управления вытяжками с коллекторными двигателями
	Максимальная регулируемая мощность
	1400 Вт

	Габариты (Ш×Г×В), не более
	90×160×60 мм

	Масса, не более
	0,7 кг

	Кол-во
	1 шт


4. Гибкий шланг для организации вытяжных каналов
Внутрений d=38мм, наружный D=44мм. Совместим с УПЗ, ПВУ 4.х и 5.х, ПВК, СВК, РВК, ВМУ, МВМ 1.0, АФЦ, АМФ, ВНП 1.0. 
Кол-во: 6 метров.
5. Вибростолик.
	Режимы вибрации
	3000/6000 минˉ̄¹

	Размеры рабочей поверхности столика
	185×135 мм

	Электропитание
	~220 В 50 Гц 0,5 А

	Габариты (Ш×Г×В), не более
	210×160×110 мм

	Масса, не более
	4,8 кг

	Кол-во
	1 шт


6. Переключатель воздушных каналов на два устройства
	Габариты (Ш×Г×В), не более
	155×125×85 мм

	Масса, не более
	0,6 кг

	Число входов/выходов
	2/1

	Кол-во
	1 шт




