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   «Выполнение работ по текущему ремонту актового зала и вспомогательных помещений 
    Санкт- Петербургского СУВУ»
1.1. Цель закупки: Выполнение работ по текущему ремонту актового зала и вспомогательных помещений Санкт- Петербургского СУВУ
1.2. ОКПД2: 43.11.11 
1.3. КТРУ: 41.10.10.000-00000001 - Документация проектная для строительства
1.4. Исполнитель обязан оказать Услуги по наименованию и со следующими техническими, функциональными характеристиками (потребительскими свойствами), установленными в пункте 5 описания объекта закупки.
2. Место оказания Услуг: по месту нахождения Исполнителя – фактического местонахождения Исполнителя.
3. Период оказание Услуг: в течении 3(трех) рабочих дней с даты представления Заказчиком полного пакета документов.
[bookmark: _GoBack]
4. Порядок формирования цены Контракта
4.1. Цена контракта включает: стоимость услуги, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением Контракта. Неучтенные затраты Исполнителя по Контракту, связанные с исполнение Контракта, но не включенные в Цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком.
4.2. Источник финансирования: Средства бюджетных организаций на 2026 год.
5. Номенклатура, количество и требования, предъявляемые к качеству услуги, а также к его техническим, качественным, функциональным характеристикам:
5.1. Общая информация об объекте закупки:
5.1.1. Предоставление услуги по разработке локального сметного расчёта (ЛСМ) на текущий ремонт актового зала.
Виды и объёмы выполняемых работ:

	Раздел 1. Ремонтные работы

	1
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок
	100 м2
	0,036

	2
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,12

	3
	Наличник плоский
	м
	13,44

	4
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
	100 шт
	0,12

	5
	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10 / б/у
	100 шт
	0,12

	6
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт
	0,28

	7
	Демонтаж: бра, плафонов // аварийный светильник
	100 шт
	0,02

	8
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт
	0,18

	9
	Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 4200-4600 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595х595 мм, мощность 30 Вт
	шт
	18

	10
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 2
	100 шт
	0,13

	11
	Подвесной профильный светильник Квадрат — 2500*2500mm 200W 3000К
	шт
	3

	12
	Подвесной  светильник QUADRO 3000K 108W
	шт
	10

	13
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт
	0,02

	14
	Блок аварийного питания для драйвера светодиодного светильника, аккумулятор литий-ионный, время заряда аккумулятора до 24 ч, напряжение аккумулятора 11,1 В, емкость аккумулятора 4,4 А.ч, время работы в аварийном режиме не менее 1 ч, УХЛ4, IP20, входная мощность до 6 Вт, выходная мощность до 40 Вт
	шт
	2

	15
	Оповещатель охранно-пожарный световой адресный, надпись «ВЫХОД», фон зеленый, надпись белая, ток потребления от адресной линии связи не более 2,21 мА, в системе занимает один адрес, IP41
	шт
	2

	16
	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении // Демонтаж
	шт
	3

	17
	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении// материал б/у
	шт
	3

	18
	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении // Демонтаж
	шт
	4

	19
	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении // б/у
	шт
	4

	20
	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов/ потолок
	100 м2
	3,01

	21
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
	100 м2
	3,01

	22
	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °C 1,01-1,02 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °C, температура при эксплуатации от -50 до +110 °C
	кг
	31,003

	23
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков
	100 м2
	3,01

	24
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	66,22

	25
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116
	кг
	99,33

	26
	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из направляющих и стоечных профилей в один слой // Демонтаж прим звукоизоляционные плиты
	100 м2
	0,75

	27
	Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм // Демонтаж
	100 м2
	0,982

	28
	Установка элементов каркаса: из брусьев // Демонтаж
	м3
	2,1

	29
	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из направляющих и стоечных профилей в один слой
	100 м2
	1,9

	30
	Панель стеновая антивандальная на основе стекломагниевого листа с полимерным покрытием, с декоративным рисунком, НГ, толщина 12 мм
	м2
	195,7

	31
	Профиль алюминиевый для крепления панелей Омега-образный, толщина закрепляемой панели 10-12 мм, длина 3000 мм
	шт
	50

	32
	Профиль-заглушка алюминиевый П-образный, ширина 10 мм, глубина 5,5 мм, длина 3000 мм
	шт
	50

	33
	Профиль алюминиевый для крепления панелей L-образный, толщина закрепляемой панели 6-8 мм, длина 3000 мм
	шт
	70

	34
	Профиль алюминиевый для крепления панелей F-образный, толщина закрепляемой панели 10-13 мм, длина 3000 мм
	шт
	25

	35
	Изоляция стен изделиями из минераловатных плит на основе стекловолокна с креплением дюбелями при работе с люльки: в один слой толщиной 100 мм
	100 м2
	1,9

	36
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна, группа горючести НГ, плотность 20 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °C не более 0,034/0,037 Вт/(м*К)
	м3
	19,57

	37
	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком
	100 м2
	2,06

	38
	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °C 1,01-1,02 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °C, температура при эксплуатации от -50 до +110 °C
	кг
	28,428

	39
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен
	100 м2
	2,06

	40
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	41,2

	41
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
	100 м2
	2,06

	42
	Смеси сухие штукатурные на полимерцементной основе для поверхностей из бетона, пенобетона, газобетона и кирпича, В10, F75, расход 1,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм
	кг
	2678

	43
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	2,06

	44
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	96,96

	45
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116
	кг
	61,8

	46
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0,357

	47
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,62

	48
	ПЛИНТУС АЛЮМИНИЕВЫЙ ВЫСОТОЙ 60 ММ ДЛИНА 3 МЕТРА. ПЛ 60
	м
	62,62

	49
	Разборка покрытий полов: паркетных
	100 м2
	1,96

	50
	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой // фанера
	100 м2
	1,96

	51
	Разборка покрытий полов: дощатых
	100 м2
	1,96

	52
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2
	1,96

	53
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
	100 м2
	1,96

	54
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой
	м3
	19,6

	55
	Гравий керамзитовый М 300, фракция 10-20 мм
	м3
	21,56

	56
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	1,96

	57
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	м3
	3,9984

	58
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 до 50 мм
	100 м2
	1,96

	59
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	м3
	5,9976

	60
	Армирование стяжек сетками сварными
	100 м2
	1,96

	61
	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 2,5 мм, размер ячейки 50х50 мм
	м2
	197,96

	62
	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм
	100 м2
	1,96

	63
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие финишные на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,5 на 1 м2 при слое 1 мм
	т
	1,47

	64
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	39,2

	65
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом // плитка пвх
	100 м2
	1,88

	66
	Плитка кварцвиниловая Natisston Rubis Snonuten замковая 600х125х3,5 мм 2,25 кв.м защитный слой 0,3 мм с микрофаской художественная
	м2
	192,7

	67
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. // Демонтаж
	100 шт
	0,2

	68
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. // б/у
	100 шт
	0,2

	69
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок
	100 м2
	0,173

	70
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	0,173

	71
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	м2
	18,165

	72
	Снятие подоконных досок: пластиковых
	100 м2
	0,08745

	73
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	100 м
	0,159

	74
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	10 шт
	0,4

	75
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм // ПРИМ 550мм
	м
	15,9

	76
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля // потолок грильятто
	100 м2
	2,21

	77
	Комплект потолка Грильятто
	м2
	227,63

	78
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 // Демонтаж
	шт
	18

	79
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2
	0,036

	80
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	0,16

	81
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	0,00064

	82
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116
	кг
	4,8

	83
	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300
	м3
	0,1

	84
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	0,02

	85
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,05838

	86
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
	100 м2 горизонтальной проекции
	0,2

	87
	Щиты настила, толщина 25 мм
	м2
	1,1

	Раздел 2. Монтаж оборудования

	88
	Узлы и детали с механической обработкой массой до 50 кг
	шт
	5

	89
	Выносной софит стационарный
	шт
	1

	90
	Кронштейн настенный для светового оборудованияна на 4 прибора
	шт
	2

	91
	Оборудование сценических подъемов,: дорога попланного занавеса
	компл
	1

	92
	Дорога попланового занавеса ИМЛАЙТ
	шт
	1

	93
	Пульт регулирования, количество ручек: до 24
	шт
	1

	94
	Световая консоль STAGE4 RAVEN NEST
	шт
	1

	95
	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки
	шт
	1

	96
	Пульт управления нерцепями ИМЛАЙТ Switch Control-12
	шт
	1

	97
	Блок силовых розеток AVCLINK LX-PDU07
	шт
	2

	98
	Крепеж для рэка 8U-33U ИМЛАЙТ
	шт
	28

	99
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	1

	100
	Шкаф настенный / ШРН.60.28.30-4U ИМЛАЙТ
	шт
	1

	101
	Светильник и прожектор театральный мощностью до 1 кВ
	шт
	30

	102
	Прожектор заливающего света LED. STAGE4  broPAR-C 19x12XWAU
	шт
	16

	103
	Прожектор поворотная "голова" типа SPOT. STAGE4 broSPOT 120
	шт
	6

	104
	Прожектор типа FRESNEL. ИМЛАЙТ FRENELLED WW150
	шт
	8

	105
	Пульт связи помощника режиссера, до 10 сигналов режиссерской сигнализации, на 1 направление трансляции и оповещения
	шт
	1

	106
	Профессиональный цифровой микшерный пульт. VOLTA  D2-MIX 24
	шт
	1

	107
	Встраиваемый модуль.  VOLTA DANTE module for D2-MIX 24
	шт
	1

	108
	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки
	шт
	1

	109
	Цифровой мультикор.  VOLTA DIO24
	шт
	1

	110
	Прибор или аппарат
	шт
	6

	111
	Октава OWS-U1200H Цифровая радиосистема
	шт
	4

	112
	Октава OWS-U1200D01 Цифровая радиосистема
	шт
	2

	113
	SHURE PGA58-XLR-E Кардиоидный вокальный микрофон c выключателем, с кабелем XLR -XLR
	шт
	2

	114
	Октава OWS-A01R
	шт
	6

	115
	ИМЛАЙТ. Занавес Классика , складка 1:2, размер 6,5*4,3м                              Цвет:  любой, с нанесением печати
	шт
	2

	116
	ИМЛАЙТ. Арлекин Гладь, размер 8*0,9 м..  Цвет: любой, с нанесением печати
	шт
	1

	117
	ИМЛАЙТ. Кулиса боковая Классика, складка ГВОЗДЬ 1:1,5,  размер 2,4*4,7 м  Цвет: бежевый
	шт
	4

	118
	ИМЛАЙТ. Падуга Классика, складка ГВОЗДЬ 1:1,5,  размер 9*0,7 м               Цвет: бежевый
	шт
	2

	119
	ИМЛАЙТ. Задник Классика, складка ГВОЗДЬ 1:1,5, размер 5,5*4,3м             Цвет:бежевый
	шт
	2

	120
	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 2 м
	100 м
	0,138

	121
	DKC 35012 Лоток 100х50 L2000
	м
	6

	122
	DKC 35512 Крышка с заземлением на лоток осн.100 L2000
	м
	6

	123
	DKC 36470 Перегородка SEP L2000 Н50
	м
	6

	124
	DKC BPL2920 П-образный профиль PSL, L2000, толщ.1,5 мм
	м
	1,8

	125
	DKC CM010616 Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16
	шт
	10

	126
	DKC CM120600 Шайба М6 кузовная DIN9021
	шт
	10

	127
	DKC CM010610 Винт с крестообразным шлицем М6х10
	шт
	9

	128
	DKC CM100600 Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6
	шт
	10

	129
	DKC CM030508 Винт для электрического соединения М5х8
	шт
	3

	130
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,0015

	131
	DKC 37501R Никелированная пластина для заземления PTCE
	шт
	3

	132
	Зажим наборный без кожуха
	100 шт
	0,1

	133
	DKC BHU11200 Скоба монтажная U-образная с резьбой М10 с гайками для труб d 2"
	шт
	10

	134
	DKC CM111000 Гайка шестигранная М10
	шт
	20

	135
	DKC CM121000 Шайба М10 кузовная DIN9021
	шт
	20

	136
	Дюбель-гвоздь 6х40
	шт
	194

	137
	Узлы и детали с механической обработкой массой до 50 кг
	шт
	5

	138
	Закладная деталь, для установки выносного софита инд. изг.
	шт
	5

	139
	Подвес без деревянной подшивки
	шт
	10

	140
	Подвес софита инд. изг.
	шт
	5

	141
	Подвес дороги занавеса инд. изг.
	шт
	5

	142
	Зажим наборный без кожуха
	100 шт
	0,12

	143
	Струбцина для крепления на трубу d30-41 мм . Нагрузка 16 кг.Сталь.
	шт
	12

	144
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	0,165

	145
	Кабель ВВГнг(А)LS ltx 3х2,5
	м
	15,81

	146
	Кабель U/UTP cat 5Е нг(А)-LSLTx
	м
	1,02

	147
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	100 м
	2,1

	148
	Кабель ВВГнг(А)LS ltx 3х2,5
	м
	64,77

	149
	Кабель U/UTP cat 5Е нг(А)-LSLTx
	м
	91,29

	150
	Кабель F/UTP cat 5Е нг(А)-LSLTx
	м
	58,14

	151
	Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 10 мм2
	100 м
	0,745

	152
	Кабель ВВГнг(А)LS ltx 3х2,5
	м
	7,65

	153
	Кабель U/UTP cat 5Е нг(А)-LSLTx
	м
	44,88

	154
	Кабель F/UTP cat 5Е нг(А)-LSLTx
	м
	5,1

	155
	Кабель Микрофонный
	м
	18,36

	156
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
	100 шт
	1,11

	157
	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
	100 м
	0,76

	158
	DKC 6071R-020N100P Металлорукав DN 20мм в герметичной ПВХ изоляции, Dвн 20,5 мм, Dнар 25,5, с протяжкой, 100 м, цвет чёрный
	м
	64,26

	159
	DKC 6071R-027NP Металлорукав DN 26мм в герметичной ПВХ изоляции, Dвн 26,5 мм, Dнар 31,5, с протяжкой, 25 м, цвет чёрный
	м
	13,26

	160
	DKC 53334 Держатель оцинкованный односторонний, д.25мм с крепежным отверстием 8,5х6 мм
	шт
	158

	161
	DKC 53346 Держатель оцинкованный односторонний, д.32мм с крепежным отверстием 8,5 х 6 мм
	шт
	33

	162
	Розетка штепсельная: трехполюсная
	100 шт
	0,12

	163
	Разъём панельный XLR M 3 pin
	шт
	1

	164
	Розетка панельная SCHUKO
	шт
	8

	165
	EKF AKB16-4 Колодка 4 гн. 16А 3,5кВт с/з Эксперт EKF PROxima
	шт
	3

	166
	Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля: с экранированными парами, емкость 5х2
	шт
	4

	167
	Коннектор rj45 Keystone Jack RJ-45 экранированный cat5e
	шт
	4

	168
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт
	53

	169
	C3FXX  Разъем XLR кабельный, 3 контакта, гнездо
	шт
	24

	170
	C3MXX  Разъем XLR кабельный, 3 контакта, штекер
	шт
	25

	171
	Патч-корд KAT.5e FTP 3 метра
	шт
	4

	172
	Коробка ответвительная на стене
	шт
	1

	173
	DKC 54100 Коробка ответвит. с 10 кабельными вводами д.32мм, IP55, 190х140х70мм
	шт
	1

	174
	Зажим наборный без кожуха
	100 шт
	0,03

	175
	Клемма 3x0.08-2.5мм 222-413 WAGO
	шт
	3

	176
	Коммутатор служебной связи
	шт
	1

	177
	D - Link Сетевое оборудование DGS - 1100 - 05V2 A1A Настраиваемый L2 коммутатор с 5 портами 10 100 1000Base - T Коммутатор
	шт
	1

	178
	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки
	шт
	1

	179
	Блок переключения сигнала DMX, высота 1U, монтаж в рэк DMX SELECTOR
	шт
	1

	180
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	1

	181
	Коробка универсальная 250х250х120 мм, цвет — черный Коробка универсальная КУ25.25.12
	шт
	1

	182
	Рамка коробки КУ25.25, 10 модуля, цвет — черный Рамка модульная РМ25.25
	шт
	1

	183
	Крепежный набор  для установки оборудования или аксессуаров в РЭК Крепеж для рэка 8U-33U
	шт
	4

	184
	Панель с разъемом XLR3F, 35х85 мм, 1 модуль, цвет — черный Панель модульная ПМ01-1XLR3F
	шт
	1

	185
	Розетка штепсельная: трехполюсная
	100 шт
	0,05

	186
	Панель с розеткой SHUKO — 1 шт, 70х85 мм, 2 модуля, цвет — черный Панель модульная ПМ02-1SCHUKO
	шт
	1

	187
	Панель с разъемом EtherCON 5, 35х85 мм, 1 модуль, цвет — черный Панель модульная ПМ01-EtherCON.5
	шт
	1

	188
	Панель глухая, 35х85 мм, 1 модуль, цвет — черный Панель модульная ПМ01-BLANK
	шт
	1

	189
	Панель глухая, 105х85 мм, 3 модуля, цвет — черный Панель модульная ПМ03-BLANK
	шт
	1

	190
	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
	100 м
	0,29

	191
	Металлорукав DN 20мм в герметичной ПВХ изоляции, Dвн 20,5 мм, Dнар 25,5, с протяжкой, 100 м, цвет чёрный 6071R-020N100P
	м
	29

	192
	Держатель оцинкованный односторонний, д.25мм с крепежным отверстием 8,5х6 мм 53334
	шт
	73

	193
	Дюбель-гвоздь 6х40
	шт
	73

	194
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	100 м
	0,885

	195
	Кабель ВВГнг(А)LS ltx 3х2,5
	м
	29,07

	196
	Кабель U/UTP cat 5Е нг(А)-LSLTx
	м
	32,13

	197
	Кабель F/UTP cat 5Е нг(А)-LSLTx
	м
	29,07

	198
	Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 6 мм2
	100 м
	0,1

	199
	Кабель Микрофонный
	м
	10,2

	200
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
	100 шт
	0,11

	201
	Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля: с экранированными парами, емкость 5х2
	шт
	1

	202
	Коннектор rj45 Keystone Jack RJ-45 экранированный cat5e
	шт
	1

	203
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт
	11

	204
	C3MXX  Разъем XLR кабельный, 3 контакта, штекер
	шт
	4

	205
	C3FXX  Разъем XLR кабельный, 3 контакта, гнездо
	шт
	3

	206
	Патч-корд rj45 KAT.5e FTP 0,5 м.
	шт
	1

	207
	Патч-корд KAT.5e FTP 3 метра
	шт
	1

	208
	Патч-корд rj45 KAT.5e FTP 10 м.
	шт
	1

	209
	Удлинитель 4 гнезда 5 метров 16А/3,5кВт с заземлением ПВС
	шт
	1

	210
	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	шт
	16

	211
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	шт
	4

	Раздел 3. Сопутствующие работы

	212
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	11,25

	213
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	11,25

	214
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км
	1т груза
	11,25




5.1.2. Предоставление услуги по разработке локального сметного расчёта (ЛСМ) на текущий ремонт помещения актового зала Санкт-Петербургского СУВУ (спортивный зал, хоккейная кладовая, лыжная кладовая, коридор, кабинет).

5.1.3. Предоставление услуги по разработке локального сметного расчёта (ЛСМ) на текущий ремонт помещения актового зала Санкт-Петербургского 
5.1.3. Местонахождение объектов: Санкт-Петербург, Колпино, ул. Загородная, д. 63
5.2. Информация об условиях исполнения Контракта: 
5.2.1. Доступ к комплекту документации, указанной в п. 5.1. описания объекта закупки, обеспечивается Заказчиком. Формат документации определен приказом Минстроя России 
от 4 августа 2020 г. № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации».
5.2.2 Исполнитель проводит разработку ЛСР в соответствии требованиями сметно-нормативной базы ФЕР-2020 (Приказ Минстроя России от 17.11.22 №969/пр), (перевод в текущий уровень цен (I-II кв. 2026 г.) осуществляется на основании письма Минстроя от 30.12.2025г. №81879-ИФ/09 по элементам прямых затрат по объектам строительства (г. Санкт-Петербург, объекты образования, прочие), базисно-индексный метод), технических регламентов и действующих нормативных документов, сводов правил, государственных стандартов, выполнение которых обеспечивает соответствие требованиям технических регламентов, а также результатам инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной документации;
5.2.3. Исполнитель также осуществляет рассмотрение оперативных изменений, внесенных в подразделы проектной документации, указанные в п. 5.1. описания объекта закупки, в ходе оказания Услуги (при необходимости), с оценкой соответствия данных изменений требованиям технических регламентов, сводов правил, государственных стандартов, результатам инженерных изысканий;
5.2.4. Входе предоставления услуги Исполнитель имеет право дополнительно запросить у Заказчика имеющиеся в его распоряжении иные документы, необходимые для оказания Услуги;
5.2.5. В ходе предоставления услуги Исполнитель готовит и передает следующие документы:
5.2.5.1. Локальные сметные расчёты (на текущий ремонт помещений Санкт-Петербургского СУВУ) , составленные по результатам рассмотрения документации.
6. Исполнитель должен соответствовать следующим требованиям:
6.1. Разработчик смет должен иметь:
-профильное высшее образование (строительство, экономика в строительстве, ПГС) либо среднее специальное образование с последующей переподготовкой по сметному делу;
-дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве;
-понимание нормативно‑правовой базы в сфере строительства и сметного дела.
6.2. Специалист должен ориентироваться в:
-Градостроительном кодексе РФ;
-Постановлении Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
-приказах Минстроя России (в т. ч. № 557/пр от 07.07.2022, № 783/пр от 12.05.2017);
-действующих сметных нормативах: ГЭСН, ФЕР, ТЕР;
-методических документах по определению сметной стоимости строительства;
-правилах оформления и представления документации для госэкспертизы.
6.3. Разработчик должен уметь:
-читать проектную и рабочую документацию, чертежи, спецификации;
-определять объёмы работ на основании ведомостей объёмов работ, чертежей и спецификаций;
-применять сметные нормативы (ГЭСН, ФЕР, ТЕР) и корректно выбирать расценки;
-учитывать условия производства работ (осложняющие факторы, сезонность, стеснённость и т. д.);
-рассчитывать затраты труда, времени эксплуатации машин и механизмов, расхода материалов;
-составлять разные виды сметных расчётов:
-локальные сметные расчёты (сметы);
-объектные сметные расчёты;
-сводный сметный расчёт стоимости строительства;
-сметные расчёты на отдельные виды затрат;
-при необходимости — сводку затрат;
-работать с программным обеспечением для составления смет (ГРАНД‑Смета, Smeta.ru, АВС, WinSmeta и др.);
-оформлять документацию в соответствии с рекомендуемыми образцами (приложения № 2–7 к Методике);
-формировать комплект прилагаемых документов: пояснительную записку, ведомости объёмов работ, обосновывающие документы;
-правильно указывать результаты вычислений: в локальных сметах — в рублях с округлением до копеек, в объектных и сводных расчётах — в тысячах рублей с округлением до двух знаков после запятой.
7. Результат услуги:
Результатом оказания услуг по Контракту является изготовление ЛСР Исполнителем, указанных в п. 6.1 описания объекта закупки, которое соответствует требованиям технических регламентов и нормативных технических документов представленной Заказчиком документации и (или) результатов инженерных изысканий).
8. Требования к документации, передаваемой Исполнителем по результатам оказания услуг: 
ЛСР предоставляется Заказчику на бумажном носителе в 1 экз. и 1 экз. в электронном виде (на электронном носителе) на русском языке в редактируемых форматах. Электронная версия заключения передается на электронном носителе.
 В корневом каталоге электронного носителя должен находиться текстовый файл содержания. Состав и содержание электронной версии ЛСР на электронном носителе должно соответствовать бумажной версии Заключения.
Отчетную документацию направить по адресу: Санкт-Петербург, Колпино, ул. Загородная, д. 63.



Согласовано: заведующий частью (АХ)__________________В.И. Давыдов

























Составил: Смотритель зданий и сооружений А.Г. Скоробогатов







