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Описание объекта закупки 

на поставку и монтаж металлической противопожарной двери
Наименование Заказчика: Центральная энергетическая таможня.

Наименование объекта закупки: поставка и монтаж металлической противопожарной двери для телекоммуникационного помещения. 

Адрес объекта (место оказания услуг): Краснодарский край, г. Новороссийск, пер. Литейный, д. 38, пом. 4П, нежилое помещение 3 этажа (помещение № 20). 

Срок поставки товара: Поставка товара осуществляется в течение 30 (тридцать) рабочих дней с даты подписания Контракта, с понедельника по пятницу с 09.00 по 16.00 (местное время).
ОКПД2: 25.12.10.190 (Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов прочие).
КТРУ: 25.12.10.000-00000011 (Дверь противопожарная металлическая).
1. Описание объекта закупки в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг: 

	Наименование товара, работы, услуги

	Код позиции

	Тип
 позиции

	Единица измерения

	Количество (объем работы, услуги)


	Поставка и монтаж металлической противопожарной двери
	25.12.10.000-00000011
	Товар

	Штука

	1


	

	Характеристики товара, работы, услуги (Дверь металлическая противопожарная) 

Наименование характеристики

Значение характеристики

Единица измерения характеристики

Характеристики из КТРУ
Назначение по месту установки
Внутренняя
Тип двери по наличию остекления
Глухая
Предел огнестойкости
≥ 60
Минута
Тип двери
EI (огнестойкая)
Тип конструкции коробки дверного блока
Замкнутая коробка
Тип дверного блока по числу полотен
Однопольный
Тип дверного блока по направлению открывания полотна
Правый
Тип дверного блока по наличию порога
С порогом
Тип дверного блока по наличию выдвижного порога

Без выдвижного порога

Тип дверного блока по наличию фрамуги
Без фрамуги
Вид открывания полотна
Наружу
Наличие вентиляционной решетки
Нет
Высота дверного полотна
≥ 2000 и < 2100
Миллиметр
Ширина дверного полотна
≥ 900 и < 1000
Миллиметр
Толщина дверного полотна
≥ 60
Миллиметр



	Дополнительные характеристики

	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге

	Наличие замка c ручкой (цилиндр ключ-ключ,
 комплект 5 ключей)
	Да
	
	Дополнительная характеристика товара установлена в связи с потребностью заказчика и дополняет характеристики закупаемого товара, не изменяя и не противореча характеристикам, указанным в КТРУ на основании Приказа ФТС РФ от 17.06.2020 № 540 «Об утверждении Требований к серверным помещениям таможенных органов»


Размеры дверного блока являются ориентировочными. Исполнитель перед выполнением работ самостоятельно производит замеры проемов, предназначенных для монтажа дверного блока.
2. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ:
Работы включают в себя:

- доставку, разгрузку, подъем на этаж;

- демонтаж ранее установленной дверной коробки;

- монтаж противопожарной двери;

- врезку противопожарных замков;

- заполнение зазоров между коробкой и несущей конструкцией противопожарной монтажной пеной;

- удаление лишней монтажной пены после полного затвердевания монтажных швов;
- ремонт штукатурки откосов.

3. Порядок оплаты

Источник финансирования Контракта – федеральный бюджет. Выплата аванса при исполнении контракта не допускается.

Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи.

Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

4. Общие требования

Поставляемый Товар должен:
- быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным
и не с восстановленными потребительскими свойствами;
- соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам;

- по качеству, техническим характеристикам, безопасности, потребительским свойствам, размерам, упаковке, иным показателям, определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика должен соответствовать требованиям ГОСТ 31173-2016.
Доставка, подъем материалов, оборудования, инструмента и т.д. на объект осуществляется силами и средствами исполнителя.

Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения Товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой поставляемого Товара до его приемки Заказчиком, несет Исполнитель.

Все необходимые материалы, силы, средства и оборудование, для осуществления демонтажа и установки поставляемых Товаров, предоставляются Исполнителем.

Исполнитель должен обеспечить своевременный вывоз демонтируемых дверных коробок и дверей, отходов, мусора, образовавшихся в результате выполнения работ, не загромождать во время выполнения работ аварийные выходы и места общего пользования.

Все виды, объемы и сроки выполнения работ согласовываются с Заказчиком.

Работы выполняются в действующем учреждении с обеспечением бесперебойного функционирования всех инженерных систем и оборудования. Отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков производятся только по предварительному согласованию с руководство Заказчика. 

Исполнитель несет ответственность за технику безопасности и охрану труда своих работников, а также за имущественный и материальный ущерб, причиненный третьим лицам в результате выполнения работ.

Выполнение и обеспечение выполнения работ осуществляется с соблюдением требований экологических и санитарно-гигиенических норм, соблюдая правила пожарной безопасности, электробезопасности, техники безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, действующих на территории Российской Федерации.

Оборудование и материалы, используемые при выполнении работ, должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие его качество, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

Все используемые оборудование и материалы должны иметь документы, удостоверяющие их качество и безопасность в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (сертификаты соответствия (декларации о соответствии), сертификат пожарной безопасности и т.п., если предусмотрено Российским законодательством). Копии этих документов должны быть предоставлены заказчику при выполнении работ.

Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.

При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя восстановительные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Исполнителя. 

Технология и методы производства работ - в соответствии с действующими нормативными требованиями. Работы производятся только в отведенной зоне работ минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

Исполнитель обязан выполнять работы в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ), Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 12.1.004.-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»; СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
В случае обнаружения дефектов после приемки заказчиком объекта – исправление дефектов проводится за счет исполнителя.
В период выполнения работ, связанных с временным отключением установок и (или) систем противопожарной защиты, руководство исполнителя обязано принять необходимые меры по защите от пожаров и других чрезвычайных ситуаций зданий, сооружений, помещений, технологического оборудования.
График работы объекта, на котором будет производиться монтаж металлической двери: ежедневно, с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 15:45 перерыв с 12:00 до 13:00, выходной: суббота, воскресенье.

Возможность проведения шумовых работ: в соответствии с графиком работы объекта.

Условия пропускного режима на объекте монтажных работ: кнопка домофона, оформление пропуска не требуется.

5. Требования к гарантийному сроку

Гарантийный срок составляет 24 месяца, с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ. Гарантия распространяется на все установленные оборудование и материалы.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, предусмотренных настоящим техническим заданием, либо работы выполнены исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, заказчик должен письменно заявить о них исполнителю с указанием сроков их устранения и потребовать от исполнителя безвозмездного устранения недостатков. Исполнитель обязан устранить их за свой счет в согласованные с заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

