II. Техническое задание (описание объекта закупки)

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристика или № ТРУ в ЕАТ
	Ед. Изм.
	Кол-во

	1
	Перегородка стационарная 2000х800
	Душевой экран высотой 2000 мм, шириной 800 мм. Заполнение: Стекло закаленное 10 мм, с еврокромкой, прозрачное. Фурнитура: штанга (труба нержавейка матовая), держатель стеновой 1 шт., коннектор стекло-труба 1 шт., коннектор для крепления к стене 3 шт., коннектор для крепления в пол 2 шт. (нержавейка матовая). Зазор между стеклом и плиткой (стена/пол) 5 мм, перекрывается прозрачным ПВХ уплотнителем.
	штука
	1

	2
	Перегородка стационарная 2000х500
	Душевой экран высотой 2000 мм, шириной 500 мм. Заполнение: Стекло закаленное 10 мм, с еврокромкой, прозрачное. Фурнитура: штанга (труба нержавейка матовая), держатель стеновой 1 шт. или держатель к трубе, коннектор стекло-труба 1 шт., коннектор для крепления к стене 3 шт., коннектор для крепления в пол 2 шт. (нержавейка матовая). Зазор между стеклом и плиткой (стена/пол) 5 мм, перекрывается прозрачным ПВХ уплотнителем
	штука
	1





	Требования к поставке:

	Отгрузка Товара (место поставки)
	г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А

	Срок поставки
	В течение 15 рабочих дней с даты заключения контракта

	Гарантийный срок
	12 месяцев

	Специальные условия, обусловленные спецификой товара 
	В цену товара включаются: доставка, разгрузка на склад Заказчика, перенос на место установки и монтаж на месте эксплуатации.



