СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. НАИМЕНОВАНИЕ И СТОИМОСТЬ ТОВАРА:  

	Наименование товара
	Характеристики
	Ед. измерения
	Кол-во
	Цена, руб.
	Стоимость, руб.

	Точка доступа Ubiquiti UAP-AC-PRO, AC1750, 2.4/5ГГц, 2xRJ45, белый

	Входной интерфейс: 10/100/1000BASE-TX
Стандарты Wi-Fi 802.11: Wi-Fi 1 (b), Wi-Fi 2 (a), Wi-Fi 3 (g), Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac)
Частоты Wi-Fi: 2.4/5 ГГц
Установка: на мачту, настенная
Макс. скорость по всем Wi-Fi диапазонам: 1750 Мбит/с
Особенности: DHCP-сервер, PoE, QoS
Антенны: 3х внутренние

	Шт.
	2
	
	

	Коммутатор D-Link DGS-1250-52X

	Тип: управляемый, возможен монтаж в 19" стойку
Порты: 10/100/1000BASE-T 48 шт., SFP+ 4шт
Поддержка PoE: портов PoE нет
Таблица MAC-адресов: 32K
Управление: WEB-интерфейс управления, поддержка Telnet

	Шт.
	1
	
	

	Кабель сетевой Buro BU-COP-048 UTP, кат.5E, 305м, 4 пары, 0.48мм, 0.48мм, медь, одножильный, серый

	Тип: категория кат.5E, UTP, медь
Кол-во проводов: 4 пары
Длина: 305 м

	Шт. 
	4
	
	

	Усилитель мощности CVGaudio ReBox-T8 V.2

	Название: профессиональный микшер‑усилитель для систем Public Address с встроенным MP3‑плеером, FM‑тюнером и Bluetooth‑модулем
Мощность: 80 Вт — 100 В
Частотный диапазон: 80–18 000 Гц (−3 дБ, 100 В)
Искажения (THD): 0,1 % на 1 кГц при 1/3 номинальной выходной мощности
Соотношение сигнал/шум (S/N Ratio): Line — 70 дБ, Mic — 66 дБ
AUX IN: 2 × 2RCA (небалансный), 250 мВ
Mic In: 1 × XLR/TR 6,3 мм (небалансный), приоритетный вход
Регулировка тембра: Bass — ±10 дБ на 100 Гц, Treble — ±10 дБ на 10 000 Гц
Габаритные размеры (Ш × В × Г): 250 × 65 × 200 мм
Электропитание: 220 В, 50–60 Гц
Электропотребление: 160 Вт
Защита: от перегрузки, перегрева, короткого замыкания, предохранитель по питанию
АС‑предохранитель: T3.15A (внутренняя установка)
Вес: 6 кг

	Шт.
	1
	
	

	Кабель аудио-видео Cactus CS-HDMI-AOC-2-10, HDMI (m) - HDMI (m), ver 2.0, 20м, GOLD, черный

	Разъемы: HDMI (m) - HDMI (m)
Версия HDMI: ver 2.0
Длина кабеля: 20 м
Сечение кабеля: круглое сечение
Особенности: позолоченные контакты, передача 4K сигнала

	Шт.
	5
	
	

	Кабель аудио-видео Cactus CS-HDMI-AOC-2-10, HDMI (m) - HDMI (m), ver 2.0, 10м, GOLD, черный

	Разъемы: HDMI (m) - HDMI (m)
Версия HDMI: ver 2.0
Длина кабеля: 10 м
Сечение кабеля: круглое сечение
Особенности: позолоченные контакты, передача 4K сигнала

	Шт.
	5
	
	

	Беcпроводной HDMI удлинитель по Wi-Fi до 150 метров

	Макс. разрешение 1080P50/60Hz
Версия HDMI 1.3
Расстояние передачи (м) 150
Питание 5V - 1A
Частота 340MHz
Стандарты кодирования H.265
Интерфейсы на передатчике 1x HDMI [TypeA, 19-pin male], USB-C
Интерфейсы на приемнике 1x HDMI [TypeA, 19-pin male], USB-C
Технология передачи данных 2.4-5GHz

	Шт.
	5
	
	



Итого: _________(_________________) рублей  00  копеек,  НДС  
2. СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА: 

В течение 5(пяти) рабочих дней с даты подписания договора.

3. АДРЕС ПОСТАВКИ ТОВАРА:
109472, г. Москва, ул. Академика Скрябина, д.23, стр. 1

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ ТОВАРА:
Поставка, разгрузка, подъем на этаж  осуществляется Поставщиком собственными силами и средствами или с привлечением третьих лиц за свой счет.
Товар должен быть новым.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЪЕМУ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ТОВАРА:
Поставщик предоставляет гарантии качества на поставляемый Товар (гарантийный срок эксплуатации товара), но не менее 12 месяцев с даты поставки. В случае выявления недостатков поставленного Товара в период действия гарантийного срока эксплуатации Товара, Поставщик за свой счет устраняет возникшие недостатки или осуществляет замену Товара на новый Товар.

