ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ ОДНОРАЗОВЫХ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НУЖД КЛИНИКИ ФГБОУ ВО ЧГМА

Источник финансирования – вмп омс, омс, внебюджет, 
Разгрузка на первом этаже клиники (ул.Новобульварная 163), Аптека. Доставка и разгрузка за счет средств поставщика
Поставка может осуществляться одной или несколькими партиями.
Документы к Товару: обязательное наличие регистрационного удостоверения, декларации соответствия, инструкция по применению на русском языке.
Остаточный срок годности не  менее 18 месяцев на момент поставки.
	№ п/п
	Наименование
	Техническая характеристика
	Единица измерения
	Размер /график поставки
	Количество
	№ пункта и наименование НПА в соответствии с законом о тех.регулировании

	
	
	
	
	
	СО №1
	ОФТ
	ДСО №1
	СО №3
	Итого
	

	1
	22.19.60.119-00000002
Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные
	"Нестерильное изделие, изготовленное из натурального каучукового латекса (NRL), предназначенное для создания защитного барьера, надевающееся на руки медицинскими работниками во время обследования/лечения пациента или для других санитарных целей; его внутренняя поверхность не покрыта порошком талька. Используется, главным образом, как двухсторонний барьер защиты как пациента, так и персонала от различной контаминации. Изделие должно иметь соответствующие характеристики в отношении осязания и удобства в использовании, а также соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, сопротивление прокалыванию, эластичность) и стандартизированный типоразмерный ряд. Это изделие одноразового использования." 
Материал натуральный латекс.
Перчатки должны быть любого цвета кроме черного (указать цвет)
Манжета с валиком (валик предотвращает сползание перчатки с запястья во время работы. Он помогает легче надевать и снимать перчатки).
Должны быть плоской формы без разделения на правую и левую руки.
Перчатки текстурированные (для улучшенного захвата инструмента во влажной и сухой среде). 
Длина перчатки не менее 220 мм. (для надежной защиты медицинского персонала от инфекций, воздействия химических веществ).
Толщина одной стенки (средний палец) не менее 0,08мм. (для обеспечения высокой барьерной защиты, в т.ч. при продолжительной работе в перчатках). 
Толщина в области ладони не менее 0,08мм.
Изделие для одноразового использования.
Количество в упаковке не менее 50 пар.
Размер  S, M, L
	Пара (2шт.)*
	Размер S
	6500
	500
	-
	-
	7000
	ГОСТ Р 52239-2004


	
	· 
	
	
	Не позднее 30 сентября 2026 г
	6500
	500
	-
	-
	7000
	

	
	· 
	
	
	



	
	· 
	
	
	Размер М
	5000
	-
	-
	-
	5000
	ГОСТ Р 52239-2004

	
	· 
	
	
	Не позднее 30 сентября 2026 г
	5000
	-
	-
	-
	5000
	

	
	· 
	
	
	



	
	· 
	
	
	Размер L
	4000
	-
	-
	500
	4500
	ГОСТ Р 52239-2004

	
	· 
	
	
	Не позднее 30 сентября 2026 г
	4000
	-
	-
	500
	4500
	

	
	· 
	
	
	

	2
	22.19.60.119-00000008 
· Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные
	"Нестерильное изделие, изготавливаемое из нитрила для использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей; внутренняя поверхность перчаток неопудрена, и они не содержат антибактериальных веществ/материалов. Используется, главным образом, как двухсторонний барьер для защиты пациента/персонала от различной контаминации и минимизации риска аллергии на латекс. Изделие должно иметь соответствующие характеристики в отношении осязания и удобства использования, а также соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, устойчивость к проколам, эластичность) и однотипные размеры (т.е., сопоставимость размеров). Это изделие для одноразового использования." 
Материал - нитрил.
Перчатки должны быть любого цвета кроме черного(указать цвет)
Манжета с валиком (валик предотвращает сползание перчатки с запястья во время работы. Он помогает легче надевать и снимать перчатки).
Должны быть плоской формы без разделения на правую и левую руки.
Текстурный рисунок нанесен по всей поверхности или на пальцах (для наилучшего удержания инструмента в руке в сухой и влажной среде).
Длина не менее 240 мм для дополнительной защиты предплечья.
Одинарная толщина (в области пальцев) мм: 6олее 0,10 мм и менее 0,15 мм (для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности каждой перчатки).
Толщина одной стенки в ладони (центр), мм: не менее 0,08 (для механической прочности и тактильной чувствительности каждой перчатки).
Изделие для одноразового использования
Количество в упаковке не менее 50 пар.
Размеры XS, S, M.
	Пара (2шт.)*
	Размер М
	11200
	-
	-
	-
	11200
	ГОСТ Р 52239-2004

	
	
	
	
	Не позднее 30 сентября 2026 г
	11200
	-
	-
	-
	11200
	

	
	
	
	
	




	
	
	
	
	Размер ХS
	-
	-
	500
	-
	500
	ГОСТ Р 52239-2004

	
	
	
	
	Не позднее 30 сентября 2026 г
	-
	-
	500
	-
	500
	

	
	
	
	
	


Главный врач___________________________(Шаповалов А.Г.)
Тех. задание подготовлено _________________(Нигматулина О.М.)
