ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п/п
	Наименование работ
	Единицы измерения
	Количество

	1. 
	Демонтаж оконных блоков в панельных стенах с подоконной доской и отливами
	шт./м2
	1/3,1325

	1. 
	Установка оконных блоков в комплекте с фурнитурой
Примерный эскиз оконных блоков представлен ниже, точные размеры уточняются на месте.
Общие требования к монтажу:
1) При монтаже использовать крепеж из оцинкованной стали: анкерные болты не менее 10х152 мм- в панельных стенах в твердую поверхность; анкерные пластины в многослойные стены с утеплителем; саморезы.
2) При монтаже в нижней части коробки и горизонтальном импосте предусмотреть водоотводящие отверстия, при боковом положении закрытые защитными колпачками.
3) Предусмотреть трехслойный монтажный шов по периметру оконного блока в соответствии с ГОСТ 30971-2012; с ГОСТ 52749-2007 (при температуре ниже + 5 °С при монтаже использовать материалы зимнего исполнения).
4) Количество контуров уплотнения: не менее 2.
5) Головки анкерных болтов и саморезов должны быть закрыты декоративными колпачками.
6) Уплотнитель между стеклопакетом и профилем без замятий и западения ниже уровня рамы.
7) Блокиратор ошибочного действия не должен заминать уплотнитель на створке.
Требования к оконному блоку:
- профиль: профиль поливинилхлоридный белого цвета; количество камер: не менее пяти; монтажная ширина профиля не менее 70 мм; толщина внешних стенок главного профиля (ГОСТ 30673-2013): не ниже класса А; маркировка в соответствии с ГОСТ 32530-2013
группа горючести не ниже класса Г3 по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости не ниже класса В2 по ГОСТ 30402-96.
- стеклопакет: двухкамерный толщиной не менее 40 мм; полированное стекло (ГОСТ 111-2014) толщиной не менее 4 мм, марка не ниже М1; одно из стекол низкоэмиссионное ГОСТ 30733-2014, ГОСТ 31364-2014, ГОСТ 24866-2014; маркировка в соответствии с ГОСТ 32530-2013
- фурнитура оконная: поворотно-откидная с силовыми механизмами из оцинкованной стали, с микропроветриванием, с микролифтом и блокиратором ошибочного действия; ручкой оконной металлической, маркировка в соответствии с ГОСТ 30777-2023; ресурс не менее 20000 циклов./Детский замок.
	шт./м2
	1/3,1325

	1. 
	Установка пластиковых подоконников шириной 300 мм с фиксацией торцевых заглушек на клей для пластика (для сохранения циркуляции воздуха перекрытие отопительных приборов не более чем на 50 %; при перекрытии отопительных приборов более 50% предусмотреть устройство вентилируемых каналов с установкой вентиляционной решетки для подоконника) (доска подоконная ПВХ-профиль белого цвета, окрашенная в массе (ГОСТ 30673-2013), толщина профиля не менее 20 мм, толщина лицевой стенки не менее 2,2 мм). Обработка швов водонепроницаемым герметиком.
	м
	1,79

	1. 
	Установка отливов из оцинкованной листовой стали шириной до 200 мм, с боковыми загибами и капельником. Отливы не должны быть составными (сталь тонколистовая оцинкованная, толщина листа не менее 0,5 мм). Обработка швов между отливом и откосами водонепроницаемым герметиком.
	м
	1,79

	1. 
	Облицовка наружных откосов шириной 150 мм с установкой стартовых и F-профилей (панель ПВХ белого цвета толщиной не менее 10 мм). Откосы не должны быть составными. Обработка швов водонепроницаемым герметиком.
	м2
	0,7935

	1. 
	Очистка помещений и прилегающей территории от строительного мусора (сбор, вынос из здания, вывоз с территории Заказчика осуществляется Подрядчиком).
	т
	по факту






Примерный эскиз оконных блоков
	Вид на изделие: со стороны открывания
[image: ]
	Фурнитура
	поворотно-откидная

	
	Размеры
	1790 x 1750 мм

	
	Количество изделий
	1

	
	Площадь изделия
	[bookmark: _GoBack]3,1325 кв. м.

	
	Дополнительная информация

	
	Подставочный профиль
	

	
	Москитная сетка
	

	
	Тип/цвет ручки
	Ручка оконная/белый/Детский замок

	
	Цвет накладок
	Белый
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