Техническое задание

на поставку промышленного коммутатора.

Описание объекта закупки:

- Неуправляемый 8-портовый коммутатор Moxa EDS-G308-T  или полный аналог
      -  Боковая панель с информационной наклейкой
      -  Разъёмы 8 портов RJ-45 реализация 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
      - Клемма питания с резервировнием, релейный выход, DIP-переключатели (Выбор порта для сигнализации об обрыве, защита от широковещательного шторма, передача кадров jumbo frame)
      - Фронтальная панель с индикаторами PWR1, PWR2, FAULT
      - Вид коммутатора со стороны задней стенки, присутствует металлическое крепление для монтажа на DIN-рейку
       - Руководство пользователя с информацией о разъёмах
       - Руководство пользователя с описанием разъёмов RJ-45
       - Расположение коммутатора в коробке и комплектация
      -   Коробка с узнаваемым логотипом
Технические характеристики:

	Производитель
	MOXA

	Охлаждение
	Пассивный

	Вид монтажа
	На DIN-рейку, На стену

	Всего Ethernet портов
	8

	Тип
	Сигнальное реле

	Общее количество каналов
	1

	Поддержка функций
	Автоматическое оповещение об обрыве связи по порту,

Автоматическое оповещение об обрыве электропитания, 

Защита от широковещательного шторма

	Таблица MAC-адресов
	8000

	Размер Jumbo-фреймов, Кбайт
	9.60

	Объем буфера пакетов, Кбит
	4.00

	Индикаторы
	Индикатор питания 1, Индикатор питания 2, Индикатор сбоя, 

Индикатор скорости 10/100/1000 Мбит

	Безопасность Wi-Fi
	EN 60950-1, UL 508

	Мин. входное напряжение DC, В
	9.6

	Макс. входное напряжение DC, В
	60

	Резервный вход питания
	Да

	Резервное питание мин. DC, В
	9.6

	Резервное питание макс. DC, В
	60

	Температура эксплуатации
	–40…+75°С

	Мин. температура эксплуатации, °C
	-40

	Макс. температура эксплуатации, °C
	75

	Вес без упаковки (нетто), кг
	1.01

	Вес в упаковке (брутто), кг
	1.01

	Глубина, мм
	105.00

	Высота, мм
	135.00

	Ширина, мм
	53.00

	Электромагнитные помехи (EMI)
	CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A

	Вибрация и удар
	МЭК 60068-2-27, МЭК 60068-2-6

	Морское применение
	ABS, DNV, GL, LR, NK

	Нефть и газ
	ATEX Zone 2 Ex nA nC IIC T4 Gc, UL/cUL Class I Division 2 Groups
 A/B/C/D

	Свободное падение
	МЭК 60068-2-32

	Электромагнитная совместимость (EMS)
	EN 55024, EN 55032, МЭК 61000-4-2, МЭК 61000-4-3,

 МЭК 61000-4-4, МЭК 61000-4-5, МЭК 61000-4-6, МЭК 61000-4-8

	Стандарты IEEE
	IEEE 802.3 для 10BaseT, IEEE 802.3ab для 1000BaseT(X),

 IEEE 802.3az для Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.3u

 для 100BaseT(X), 100BaseFX, IEEE 802.3x для Flow Control,
 IEEE 802.3z

 для 1000BaseSX/LX/LHX/ZX


Поставляемый товар должен быть новым, полностью работоспособным, не бывшим в использовании, не из ремонта, не выставочным экземпляром, с сертификатом качества, с руководством пользователя на русском или английском языке, свободными от прав третьих лиц.

В случае предоставления аналога заявленному Товару, необходимо приложить технические характеристики аналога.

В цену товара должны быть включены все расходы Поставщика по доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате.

Поставщик должен обеспечить доставку товара (в штатной упаковке) на склад Заказчика.

Гарантийный срок – не менее 12   месяцев с момента поставки.

Срок поставки – не более  20  календарных дней с даты заключения Контракта. По согласованию Сторон допускается досрочная поставка.
Условия оплаты: Оплата стоимости Товара осуществляется Заказчиком в рублях РФ в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика за фактически поставленный Товар в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной (или УПД) и акта приема-передачи товаров, на основании предоставленного Поставщиком счета и счета-фактуры (при наличии) и при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.
Место поставки: 142432, г. Черноголовка, Московская обл., ул. Академика Осипьяна, д. 6

