Техническое задание
Для выполнения работ по созданию нейтронного детектора BM@N необходима закупка источника бесперебойного питания, wi-fi роутеров, сетевых фильтров и удлинителей.


1) Источник бесперебойного питания: ExeGate SpecialPro Smart LLB-1000.LCD.AVR.4SH.RJ, EP285487RUS.
Характеристики:
Полная мощность, ВА: 1000
Мощность активная, ВТ: 650
Вход Номинальное напряжение, В: 230
Диапазон напряжений, В: 140-300
Частота на входе, Гц: 50/60±5
Выход Напряжение, В: 230±10%
Частота на выходе, Гц: 50/60±1
Время переключения на батарею: Стандартное 4-8 мс, но не более 13 мс
Батареи и время автономной работы Время работы от аккумуляторов: 9 мин при нагрузке
50%, 4,5 мин при нагрузке 70%, 1,4 мин при нагрузке 100%
Тип аккумуляторной батареи: Свинцово-кислотная герметичная, необслуживаемая
Емкость батареи и количество батарей, В/Ач: ExeGate HR 12-7.2 (12В/7,2Ач) 2 шт
Время перезарядки батареи: 4-6 часов до уровня 90% заряда
Размеры, мм: 345x123x189
Вес, кг: 9,75

2) Wi-Fi роутер ASUS RT-AX1800U. 
Характеристики: 
Стандарты Wi-Fi (2.4 ГГц): Wi-Fi 802.11ax 2.4ГГц, Wi-Fi 802.11b 2.4ГГц, Wi-Fi 802.11g 2.4ГГц, Wi-Fi 802.11n 2.4ГГц
Стандарты Wi-Fi (5 ГГц): Wi-Fi 802.11a 5ГГц, Wi-Fi 802.11ac 5ГГц, Wi-Fi 802.11ax 5ГГц, Wi-Fi 802.11n 5ГГц
Стандарты Wi-Fi: Wi-Fi 1 (b), Wi-Fi 2 (a), Wi-Fi 3 (g), Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac), Wi-Fi 6 (ax)
Поддержка технологий: Airtime Fairness, Beamforming, DHCP-сервер, DLNA, Dynamic DNS (DDNS), FTP-сервер, MESH, QoS, UPnP, VPN, Wake-on-LAN, WPS, поддержка IPTV, протокол IPv6
Функции VPN: IPSec сервер, L2TP клиент, OpenVPN клиент, OpenVPN сервер, PPTP клиент, PPTP сервер
Фильтрация: по MAC-адресам, по URL, по ключевой фразе, по пакетам
Мобильный выход в интернет: 3G, 4G/LTE
Максимальная скорость по всем диапазонам 1775 Мбит/с

3) Wi-Fi роутер ASUS TUF-BE3600. 
Характеристики:
Стандарты Wi-Fi (2.4 ГГц): Wi-Fi 802.11ax, 2.4 ГГц, Wi-Fi 802.11b, 2.4 ГГц, Wi-Fi 802.11be, 2.4 ГГц, Wi-Fi 802.11g, 2.4 ГГц, Wi-Fi 802.11n, 2.4 ГГц
Стандарты Wi-Fi (5 ГГц): Wi-Fi 802.11a, 5 ГГц, Wi-Fi 802.11ac, 5 ГГц, Wi-Fi 802.11ax, 5 ГГц, Wi-Fi 802.11be, 5 ГГц, Wi-Fi 802.11n, 5 ГГц
Стандарты Wi-Fi: Wi-Fi 1 (b), Wi-Fi 2 (a), Wi-Fi 3 (g), Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac), Wi-Fi 6 (ax), Wi-Fi 7 (be)
Поддержка технологий: Beamforming, DHCP-сервер, Dynamic DNS (DDNS), FTP-сервер, MESH, QoS, VPN, WPS, протокол IPv6 
Максимальная скорость по всем диапазонам 3570 Мбит/с

4) Сетевой фильтр Navigator 95 684 NSP-USB-08-180- ESC-3x1-PD20W. 
Характеристики:
Автоматический терморазмыкатель защищает от превышения допустимой мощности, короткого замыкания и скачков напряжения
Три USB-разъема с функцией быстрой зарядки:
USB-A - стандарт быстрой зарядки QuickCharge 3.0 (QC 3.0), мощность до 18 Вт;
USB-C - стандарт быстрой зарядки Power Delivery (PD), мощность до 20 Вт
Количество розеток 8+3usb 

5) Удлинитель сетевой с фильтром  PILOT S-MAX (1.8м). 
Характеристики:
Сечение шнура ГОСТ IEC 60884-2-7-216. 
Шнур на 16 А длиной 1,8 м имеет сечение 1,0 мм2
количество розеток 6



6) Сетевой фильтр Navigator 95 681 NSP-USB-05-150- ESC-3x1-PD20W. 
Характеристики:
Заземляющие контакты и защитные шторки на всех розетках
Автоматический терморазмыкатель защищает от превышения допустимой мощности, короткого замыкания и скачков напряжения
Три USB-разъема с функцией быстрой зарядки:
USB-A - стандарт быстрой зарядки QuickCharge 3.0 (QC 3.0), мощность до 18 Вт;
USB-C - стандарт быстрой зарядки Power Delivery (PD), мощность до 20 Вт
Количество розеток 5+3usb 
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