                                                   Техническое задание
на поставку древесины топливной
1. Обоснование, наименование, описание, количество объекта поставки.
Поставка древесины топливной в виде топлива для печи металлической необходима для обеспечения обогрева помещения производственно-хозяйственной базы удаленного подразделения Заказчика (далее – Товар).
	Наименование товара
	Ед.изм
	Количество

	Древесина топливная (дрова-швырок)
	м. куб.
	24


2. Требования к поставляемому Товару.
Технические характеристики поставляемого Товара должны соответствовать ГОСТ 33103.1-2017 (ISO 17225-1:2014): «Биотопливо твёрдое. Технические характеристики и классы топлива. Часть 1. Общие требования»
Также:

· материал – смешанные породы дерева;

· отсутствие трухлявой гнили и внутренних пустот;

· зольность – 0,6-0,7%;

· Товар должен быть очищен от сучьев. Высота оставшихся сучьев не должна превышать 30 мм; 

· Товар может быть как в коре, так и без коры;

· Товар в осенне-зимний период должен быть без грязи и наледи.

Прочие технические характеристики Товара:
· торговая форма — поленья, дрова; 

· длина — не более 50 см ± 5 см;

· диаметр — не менее 10 см.
3. Место, условия и сроки поставки товара.
3.1. Место поставки товара: Хабаровский край, Ульчский р-н, с. Богородское, ул. Озерная, д. 26.
3.2. Доставка всей партии Товара по указанному адресу Заказчика осуществляется транспортом Поставщика и за его счет, в количестве и срок, указанный в п. 3.5 настоящего технического задания.
3.3. Товар Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его по факту приёма в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения от Поставщика документов на оплату всей партии Товара.

3.4. Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретённый им Товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством РФ и соответствует техническим характеристикам, указанным в настоящем техническом задании.

Весь Товар принимается в плотных кубических метрах.

Расчёт плотного объёма Товара производится умножением складочного объёма на коэффициент (коэффициент полнодревесности) — 0,65.
3.5. Срок поставки Товара – в течении 2 (двух) календарных дней со дня заключения договора.

В случае поставки Товара ненадлежащего качества – Поставщик обязан произвести замену Товара ненадлежащего качества в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения соответствующего уведомления от Заказчика.
