
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
на поставку рольставней с электроприводом 
1. Предмет договора: поставка рольставней с электроприводом с учетом стоимости комплектующих и монтажных работ, связанных с установкой, наладкой.
2. Поставка рольставней включает в себя:
2.1. Стоимость материалов при изготовлении Товара, а также комплектующих изделий.

2.2. Доставку, выгрузку Товара в место, где будет производиться его установка.

2.3. Монтаж и настройка рольставней, включают в себя: монтаж полотна, вала с элементами его установки и крепления, элементов подвеса полотна к валу, направляющих шин, привода и защитного короба; монтаж коммуникаций; сверление отверстий в стенах, использование спецоборудования для установки рольставней (при необходимости использование автовышки, подъемника); материалы и комплектующие для монтажа; подключение к групповым кабелям электропитания электрических розеток (электрощитам управления); подключение к электропитанию с использованием автоматических средств защиты электросетей и оборудования.

2.4. Введение в эксплуатацию рольставней.

2.5. Оформление и передача Заказчику эксплуатационной документации (инструкции по работе с оборудованием, паспорта на всё поставленное оборудование, сертификаты на оборудование и материалы).

3. Требования, предъявляемые заказчиком к качеству товара:

3.1. Все технические требования, приведенные ниже, являются обязательными.

Поставщику в течение 3 (трех) календарных дней с даты заключения Договора необходимо осуществить осмотр помещений, в которые будет осуществляться поставка товара, произвести контрольные замеры и расчёты потребности материалов для монтажа.
Материалы и комплектующие изделия, применяемые для изготовления рольставней, должны соответствовать требованиям, установленным в документации изготовителя, и иметь документы, подтверждающие качество представленной продукции.

Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, не ремонтировался, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободное от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге. 

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации. 

Рольставни должны соответствовать следующим общим требованиям: Качественные характеристики товара в соответствии с ГОСТ Р 52502-2012 Жалюзи-роллеты металлические. Технические условия.

3.2. Общие техническое задание рольставней:

Конструкция, состоящая из полотна, вала с элементами его установки и крепления, элементов подвеса полотна к валу, направляющих шин, привода и защитного короба.  Материал ламелей –  алюминий. Управление для рольставней – электрическое (электропривод внутривальный; выключатель клавишный, исполнение для внутреннего монтажа; место монтажа выключателя – по согласованию с Заказчиком). 

Цветовое исполнение ламелей, направляющих шин, защитного короба: белый цвет. Окрашенные поверхности жалюзи-роллет должны иметь ровное, без подтеков, пятен, пузырей и посторонних включений покрытие. Отслаивание и шелушение краски не допускаются.
Конструкцией жалюзи-роллет должна быть исключена возможность самозакрывания и самооткрывания полотна. Привод должен обеспечивать остановку и удержание полотна на любой высоте при прерывании свертывания (развертывания). Допускается инерционное движение полотна жалюзи-роллеты не более чем на 50 мм. Электропривод должен иметь концевой выключатель, срабатывание которого обеспечивает остановку привода при подъеме полотна жалюзи-роллеты в крайнем верхнем и нижнем положениях. Электрооборудование должно обеспечивать функциональную надежность жалюзи-роллет для заданного количества циклов наработки.
Конструктивное исполнение направляющих должно обеспечивать их надежное крепление к стене здания или на внешнем проёме окна (. Элементы и способы закрепления жалюзи-роллет не должны снижать защитных свойств изделия.

Элементы жалюзи-роллет не должны иметь острых кромок и заусенцев, которые могут привести к затягиванию, зацепам, порезам и иным травмам людей, а также прочих дефектов, ухудшающих внешний вид.

Жалюзи-роллеты должны обеспечивать безотказную наработку не менее 5000 циклов работы (открывание - закрывание полотна при достижении им крайних верхнего и нижнего положений).
3.3. Рольставни должны обеспечивать выполнение следующих функций:
- предназначены для установки на окне третьего этажа здания, устойчивые к взлому;

- пожарную безопасность, возможность свободной эвакуации персонала через окно;

3.4. Изделия в комплекте должны быть новыми, не токсичными, не оказывать вредного влияния на человека при контакте, иметь специальную пропитку и обладать негорючими противопожарными свойствами и соответствовать требованиям установленного ГОСТа для данного вида товара. 

3.5. Товар должен быть поставлен в упаковке, способной предотвратить его механическое повреждение или порчу во время погрузочно-разгрузочных работ, перевозки (транспортировке), передачи Товара Заказчику и хранении Товара. Поставщик несёт ответственность за всякого рода порчу поставленного Товара до приёмки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки или несоблюдения инструкции по хранению.

3.6. В стоимость Товара включены: все расходы, в том числе на перевозку, налоги, сборы и другие обязательные платежи, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, затраты на перевозку, хранение, погрузочно-разгрузочные работы (в т.ч. подъём на этаж), сборку, монтаж, уплату таможенных пошлин, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора.

3.7. Товар должен иметь следующие документы на русском языке, а также иные документы, необходимые для нормальной эксплуатации товара в установленном законодательством Российской Федерации порядке: 

- технический паспорт (паспорт изготовителя), документы отражающие гарантийные обязательства Поставщика;

- спецификации на детали и сборочные единицы;

- инструкция (руководство) по монтажу и эксплуатации; 

3.8. Маркировка Товара должна содержать:
- наименование или товарный знак изготовителя;
- условное обозначение согласно настоящему стандарту;
- месяц и год (две последние цифры) изготовления.

4. Гарантийный срок товара: Гарантийный срок на поставляемый товар, указываемый поставщиком, должен быть не менее срока, установленного производителем данного товара. Гарантийный срок на поставляемый товар, предоставляемый производителем товара, определяется в соответствии с технической документацией производителя и составляет не менее 12 месяцев с даты приемки поставленного Товара.

В период действия гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить устранение выявленных недостатков (дефектов) поставленного товара, в том числе замену некачественного товара.

При обнаружении производственных дефектов или утраты потребительских свойств товара в течение гарантийного срока Поставщик за свой счет производит замену товара на новый. Срок замены товара не может превышать 30 (Тридцати) календарных дней с даты письменного уведомления Заказчиком Поставщика об обнаружении производственных дефектов или утраты потребительских свойств товара. В случае замены или ремонта какой-либо части товара, на такую замененную или отремонтированную часть товара Поставщик предоставляет гарантию, при этом срок действия такой гарантии устанавливается Поставщиком или производителем детали товара и составляет не менее гарантийного срока, указанного в Договоре.

В случае наступления гарантийного случая, Поставщик в течение 1 (одного) рабочего дня обязан согласовать с Заказчиком срок исправления недостатков (дефектов).
5. Техническое задание приобретаемого товара:

	№ п/п
	Наименование товара
	Технические

характеристики
	Размер оконного проёма (см)
	Количество, штук

	1


	Рольставни с электроприводом

ОКПД2:  25.11.23.120 Конструкции и детали конструкций из алюминия прочие
	Привод электрический Конструкция рольставней состоит из полотна, вала с элементами его установки и крепления, элементов подвеса полотна к валу, направляющих шин, привода и защитного короба;

Материал ламелей – алюминий, профиль противовзломный роллетный экструдированный 44х9мм (для роллет и рольставней); 

Цвет ламелей и направляющих шин, защитного короба – белый; 

Выключатель клавишный, проводной электрический встроенный; 

Служебное помещение, на профиле которого будет осуществляться монтаж изделия - расположено на 3-ем этаже здания. Тип монтажа изделия – накладной
	Размер (м)*: 
2.020  (Ш) * 1,250 (В)
Размеры ориентировочные, перед началом выполнения  поставки поставщиком  самостоятельно проводятся окончательные замеры  
	1


* Поставщик в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты  подписания сторонами договора производит индивидуальные уточняющие замеры проёма окна.
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6. Требования к поставке.

6.1. Место поставки товара: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Комсомольская, д. 11 а 
6.2. Время поставки: в рабочее время Заказчика (пн-чт: с 08-30 до 17-30, пт с 08-30 до 16-30; сб-вс: выходной). Досрочная поставка возможна с предварительного письменного подтверждения Заказчика. Для въезда (прохода) на территорию (в здание) Заказчика автотранспорта (персонала) Поставщика необходимо заблаговременное (не менее чем за 1 рабочий день до срока поставки) оформление пропуска. По вопросам оформления пропусков Поставщик обращается в рабочее время Заказчика по тел. 
Поставка (установка) рольставней должна осуществляться в согласованное с Заказчиком время и только квалифицированными специалистами Поставщика. 

6.3. Доставка товара до Заказчика и монтаж в нем рольставней производиться силами Поставщика. Поставщик осуществляет доставку товара Заказчику в рабочий день одной партией.

 6.4. Срок поставки товара: считается со следующего дня после даты заключения Контракта в течение 30 календарных дней.
  7. Основные требования к участнику: В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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