	№
п/п
	Наименование продукции
	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Расширительный бак для отопления 100 литров
	Назначение – отопление
Объем- 100 литров
Максимальное рабочее давление – 5 бар
Максимальная рабочая температура - 100о С
Мембрана – сменная
Исполнение – вертикальный
Тип монтажа - напольный
Диаметр – 495 мм
Высота – 680 мм
Материал корпуса – сталь
Материал фланца – металл
Присоединительная резьба – 1 дюйм
Цвет - красный
	шт.
	1



Техническое задание

Поставляемый Товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, свободно распространяться на территории Российской Федерации.
Товар должен поставляться в заводской упаковке, исключающей его повреждение, порчу.
При выявлении некачественного Товара в процессе эксплуатации Заказчик письменно уведомляет об этом Поставщика. 
Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления осуществить замену Товара своими силами и за свой счет.
Гарантия должна распространяться на весь поставляемый Товар и составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара. 
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