ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п/п
	Наименование 
	Кол - во
	Ед. изм.
	Характеристика

	1
	Краска водоэмульсионная для стен и потолков (для тяжелых условий ) 
	200
	л
	Возможность колеровки -да
Время высыхания между слоями - не более 1 ч
Без запаха – да
Объем тары – не менее 10 л не более 50л.
Марка - ВД-АК
Степень блеска - матовый
Плотность - не менее 1.6 кг/л
Расход - не менее 0.13, не более 0.16 л/м²
Разбавитель - вода
Время полного высыхания - не более 1 ч
Моющаяся - да
Влагостойкость - да
Фактурная - нет
Быстросохнущая - да
Износостойкая - да
Для помещений с повышенной влажностью - нет
Для медицинских учреждений - да
Свойства - без запаха/износостойкая/высокая укрывистость

	2
	Клей монтажный
	100
	шт
	Тип - Контактный
Основа - Каучуковая
Приклеиваемые материалы - 
Бетон, ДСП, Дерево, Камень, Керамика, Кирпич, МДФ, Металл, ПВХ, Стекло
Тип основания - Впитывающее влагу/ Невпитывающее влагу
Тип склеивания - Гладкая поверхность к гладкой/Пористая поверхность к гладкой
Назначение - Для монтажных работ
Количество компонентов - Однокомпонентный
Тип работ - Внутренние работы/ Наружные работы
Особенности - Водостойкий, Морозостойкий, Термостойкий
Объем, мл - не более 310
Цвет - Прозрачный
Цвет после высыхания - Прозрачный
Температура проведения работ, °C
не менее +5, не более +30
Температура эксплуатации, °C
не менее -40, не более +90
Рабочее время - не менее 10 минут
Время схватывания - не более 10-15 мин
Время высыхания - не более 72 часа

	3
	Герметик акриловый
	50
	шт
	Основа - Акриловый
Вес/объем(туба для монтажного пистолета), мл - 310
Консистенция - Паста
Метод нанесения - Пистолет для герметика
Температура применения - не менее -40, не более +40°С
Температура эксплуатации, °C - не менее -20, не более +80
Количество компонентов - Однокомпонентный
Тип работ - Внутренние работы, Наружные работы
Тип поверхности - гипсокартон (ГКЛ), Дерево, Кирпич, Штукатурка
Назначение - Для потолка/Для стен
Цвет производителя - Белый
Толщина шва, мм - не более 20
Время полного высыхания - не менее 2 часа
Время образования поверхностной пленки - не менее 10-20 мин

	4
	Герметик белый силиконовый санитарный
	100
	шт
	Основа - Силиконовый
Свойства - Санитарный
Консистенция - Паста
Метод нанесения - Пистолет для герметика
Температура применения - не менее +15, не более +40°С
Температура эксплуатации, °C - не менее -40, не более +120
Количество компонентов - Однокомпонентный
Тип работ - Внутренние работы, Наружные работы
Тип поверхности - Керамика
Объем тары (туба для монтажного пистолета), мл - 310
Цвет производителя - Белый
Толщина шва, мм - не менее 5
Время полного высыхания - не менее 2 мм/сутки
Время образования поверхностной пленки - не менее 4-10 мин

	5
	Грунтовка для стен
	10
	шт
	Назначение - Адгезионное/Укрепляющее
Применение - Для бетона/Для гипсокартона/Для минеральных поверхностей
Вес/объем тары, кг/л - не менее 10
Тип финишного покрытия - Краска, Обои, Плитка, Шпатлевка
Вид - Воднодисперсионный
Тип работ - Внутренние работы, Наружные работы
Концентрация - Готовый
Цвет - Желтый
Под тип краски - Водоэмульсионная
Расход - не менее 0,1, не более 0,2л/м2
Для стен - Да
Универсальная - Да
Температура применения - не менее 0. не более +35°C
Полное высыхание - не более 2 часа

	6
	Кузбаслак
	15
	шт
	Степень блеска - глянцевый
Основания - бетон/кирпич/камень/дерево
Цвет - черный
Объем тары - не менее 10 л
Основа - битум
Рекомендуемое количество слоев - не менее 1, не более 3
Разбавитель - уайт-спирит
Время высыхания между слоями - не более 24 ч
Время полного высыхания - не более 24 ч
Расход - не менее 0.1, не более 0.2 л/м²









