ФИЦ ХФ РАН


ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(Техническое задание)

1. Объект закупки: поставка технических и высокочистых газов и газовых смесей, а также баллонов для них (далее - Товар)
2. Адрес поставки: указано в разделе 6 для каждой позиции.
3. [bookmark: _Toc188158778][bookmark: _Toc277247158] Время поставки Товара: по рабочим дням – с понедельника по четверг с 11:00 до 16:30, в пятницу: с 10:00 до 14:00, включая обеденные часы (время поставки согласуется с Заказчиком не позднее 1 (одного) рабочего до дня поставки по электронной почте, указанной в Договоре).
4. Условия поставки: Товар поставляется в емкостях, принадлежащих Поставщику, транспортом Поставщика с соблюдением требований, предъявляемых действующим законодательством к маркировке товара, к условиям транспортировки и хранению товара с учетом его специфики и требований нормативных правовых и нормативных технических актов, указанных в разделе 8 настоящего Технического задания.
Допускается частичная досрочная поставка по согласованию с Заказчиком. 
5. Стоимость товара: цена контракта формируется с учетом всех расходов, связанных с исполнением контракта, в том числе расходов на доставку, погрузку и разгрузку, упаковку, тару (страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей). 
Цена контракта также должна включать в себя техническое освидетельствование пустой тары (стальных оборотных баллонов, предоставляемых на обмен Заказчиком, см. п. 6, пп. 1-7) в случае необходимости его осуществления.

6. Технические и функциональные характеристики Товара:
	№ п/п
	Наименование товара
	ОКПД2/
КТРУ
	Ед.
измерения
	Кол-во
	Наименование характеристики товара
	Значение характеристики товара
	Адрес поставки
	Заказчик предоставляет пустую тару (стальной баллон) на обмен

	Поставка газа (в оборотных баллонах на обмен)

	1
	Азот газообразный марки 5.0 50 л, 200 атм.
	20.11.11.140/
нет

	шт
	1
	Агрегатное состояние
	газообразный
	119334 г. Москва, Ленинский пр-т, д. 38, к. 2
	Да

	
	
	
	
	
	Объем баллона, л
	50
	
	

	
	
	
	
	
	Заполнение баллона, МПа
	19.6 ± 0,5
	
	

	
	
	
	
	
	Объемная доля азота, %
	≥ 99.999
	
	

	
	
	
	
	
	Тип газа по ГОСТ 9293-74
	Особой чистоты, 1 сорт
	
	

	2
	Азот газообразный марки 5.0 40 л
	20.11.11.140/
нет

	шт
	1
	Агрегатное состояние
	газообразный
	119334 г. Москва, Ленинский пр-т, д. 38, к. 2
	Да

	
	
	
	
	
	Объем баллона, л
	40
	
	

	
	
	
	
	
	Заполнение баллона, МПа
	14.7 ± 0,5
	
	

	
	
	
	
	
	Объемная доля азота, %
	≥ 99.999
	
	

	
	
	
	
	
	Тип газа по ГОСТ 9293-74
	Особой чистоты, 1 сорт
	
	

	3
	Аргон газообразный высокой чистоты марки 4.8 40 л
	20.11.11.121/
нет

	шт
	12
	Агрегатное состояние
	газообразный
	119334 г. Москва, Ленинский пр-т, д. 38, 
к. 2, 3
	Да

	
	
	
	
	
	Объем баллона, л
	40
	
	

	
	
	
	
	
	Заполнение баллона, МПа
	14.7 ± 0,5
	
	

	
	
	
	
	
	Объемная доля аргона, %
	≥ 99.998
	
	

	
	
	
	
	
	Объемная доля кислорода, %
	≤ 0.0002
	
	

	
	
	
	
	
	Объемная доля азота, %
	≤ 0.001
	
	

	
	
	
	
	
	Объемная доля водяного пара, %
	≤ 0.0003
	
	

	
	
	
	
	
	Объемная доля двуокиси углерода, %
	≤ 0.003
	
	

	
	
	
	
	
	Объемная доля метана, %
	≤ 0.0001
	
	

	
	
	
	
	
	Объемная доля водорода, %
	≤ 0.0002
	
	

	
	
	
	
	
	Технические условия на поставляемый товар
	ТУ 6-21-12-94
	
	

	4
	Воздух сжатый (класс 5), 40 л
	20.11.13.120/нет
	шт
	1
	Агрегатное состояние
	газообразный
	119334 г. Москва, ул. Косыгина, д. 4, к. 1
	Да 

	
	
	
	
	
	Объем баллона, л
	40
	
	

	
	
	
	
	
	Заполнение баллона, МПа
	14.7 ± 0,5
	
	

	
	
	
	
	
	Класс газа по ГОСТ 17433-80
	Класс 5
	
	

	
	
	
	
	
	Отсутствие воды, масла в составе газа
	Соответствие
	
	

	5
	Гелий газообразный марки А 40 л
	20.11.11.131/
нет

	шт
	3
	Агрегатное состояние
	газообразный
	119334 г. Москва, ул. Косыгина, д. 4, к. 1; Ленинский пр-т, д. 38, к 2
	Да

	
	
	
	
	
	Объем баллона, л
	40
	
	

	
	
	
	
	
	Заполнение баллона, МПа
	14.7 ± 0,5
	
	

	
	
	
	
	
	Объемная доля гелия, %
	≥ 99.995
	
	

	
	
	
	
	
	Объемная доля кислорода в сумме с аргоном, %
	≤ 0.0001
	
	

	
	
	
	
	
	Объемная доля азота, %
	≤ 0.0005
	
	

	
	
	
	
	
	Объемная доля водяного пара, %
	≤ 0.0005
	
	

	6
	Гелий газообразный особой чистоты, марки 6.0 40 л
	20.11.11.131/
нет

	шт
	1
	Агрегатное состояние
	газообразный
	119334 г. Москва, ул. Косыгина, д. 4, к. 1
	Да

	
	
	
	
	
	Объем баллона, л
	40
	
	

	
	
	
	
	
	Заполнение баллона, МПа
	14.7 ± 0,5
	
	

	
	
	
	
	
	Объемная доля гелия, %
	≥ 99.9999
	
	

	
	
	
	
	
	Объемная доля кислорода в сумме с аргоном, %
	≤ 0.000015
	
	

	
	
	
	
	
	Объемная доля азота, %
	≤ 0.000045
	
	

	
	
	
	
	
	Объемная доля водорода, %
	≤ 0.000005
	
	

	
	
	
	
	
	Объемная доля водяного пара, %
	≤ 0.0002
	
	

	
	
	
	
	
	Соответствие 
ТУ 0271-001-45905715-2016
	Соответствие
	
	

	7
	Кислород газообразный марки 5.0 40 л
	20.11.11.150/
нет

	шт
	1
	Агрегатное состояние
	газообразный
	119334 г. Москва, Ленинский пр-т, д. 38, к.3
	Да

	
	
	
	
	
	Объем баллона, л
	40
	
	

	
	
	
	
	
	Заполнение баллона, МПа
	14.7 ± 0,5
	
	

	
	
	
	
	
	Объемная доля кислорода, %
	≥ 99.999
	
	

	
	
	
	
	
	Объемная доля инертных газов, азота и метана, %
	≤ 0.0009
	
	

	Заправка газа в баллоны Заказчика

	8
	Аргон газообразный высокой чистоты марки 4.8 50 л
	20.11.11.121/
нет

	шт
	5
	Агрегатное состояние
	газообразный
	119334 г. Москва, ул. Косыгина, д. 4
	Нет, требуется заправка в баллоны заказчика (50 л, рабочее давление до 200 или 300 бар, производитель Linde Gas)

	
	
	
	
	
	Объем баллона, л
	50
	
	

	
	
	
	
	
	Заполнение баллона, МПа
	19.6 ± 0,5
	
	

	
	
	
	
	
	Объемная доля аргона, %
	≥ 99.998
	
	

	
	
	
	
	
	Объемная доля кислорода, %
	≤ 0.0002
	
	

	
	
	
	
	
	Объемная доля азота, %
	≤ 0.001
	
	

	
	
	
	
	
	Объемная доля водяного пара, %
	≤ 0.0003
	
	

	
	
	
	
	
	Объемная доля двуокиси углерода, %
	≤ 0.003
	
	

	
	
	
	
	
	Объемная доля метана, %
	≤ 0.0001
	
	

	
	
	
	
	
	Объемная доля водорода, %
	≤ 0.0002
	
	

	
	
	
	
	
	Технические условия на поставляемый товар
	ТУ 6-21-12-94
	
	

	Поставка газа в баллонах (оборотных или новых) без предоставления Заказчиком баллонов на обмен

	9
	[bookmark: _GoBack]Азот газообразный особой чистоты, марки 5.0 40 л
	20.11.11.140/
нет

	шт
	5
	Агрегатное состояние
	газообразный
	119334 г. Москва, ул. Косыгина, д. 4, к. 1; Ленинский пр-т, д. 38, к. 1
	Нет, газ поставляется в таре поставщика (п. 10)

	
	
	
	
	
	Объем баллона, л
	40
	
	

	
	
	
	
	
	Заполнение баллона, МПа
	14.7 ± 0,5
	
	

	
	
	
	
	
	Объемная доля азота, %
	≥ 99.999
	
	

	
	
	
	
	
	Тип газа по ГОСТ 9293-74
	Особой чистоты, 1 сорт
	
	

	10
	Баллон для азота особой чистоты, марки 5.0 40 л
	25.29.12.110/
нет

	шт
	5
	Назначение
	Баллон оборотный или новый для азота марки 5.0
	119334 г. Москва, Ленинский пр-т, д. 38, к. 1
	---

	
	
	
	
	
	Тип баллона
	Баллон среднего объема
	
	

	
	
	
	
	
	Номинальный объем, л
	40
	
	

	
	
	
	
	
	Материал баллона
	Сталь
	
	

	
	
	
	
	
	Цвет окраски баллона
	Черный
	
	

	
	
	
	
	
	Наличие надписи «Азот» 
	Да
	
	

	
	
	
	
	
	Толщина стенки баллона
	≥ 5.2 
	
	

	
	
	
	
	
	Рабочее давление, МПа
	≥ 14.7
	
	

	
	
	
	
	
	Наличие вентиля
	Да
	
	

	
	
	
	
	
	Наличие башмака баллона
	Да
	
	

	
	
	
	
	
	Наличие заглушки на баллоне
	Да
	
	

	
	
	
	
	
	Материал корпуса вентиля
	Латунь
	
	

	11
	Азот газообразный технический
1 сорт 40 л
	20.11.11.140/
нет

	шт
	1
	Агрегатное состояние
	газообразный
	119334 г. Москва, ул. Косыгина, д. 4, к. 3
	Нет, газ поставляется в таре поставщика (п. 12)

	
	
	
	
	
	Объем баллона, л
	40
	
	

	
	
	
	
	
	Заполнение баллона, МПа
	14.7 ± 0,5
	
	

	
	
	
	
	
	Объемная доля азота, %
	≥ 99.6
	
	

	
	
	
	
	
	Тип газа по ГОСТ 9293 - 74
	Технический, 1 сорт
	
	

	
	
	
	
	
	Объемная доля водяных паров, %
	≤ 0,009
	
	

	
	
	
	
	
	Объемная доля кислорода, %
	≤0,4
	
	

	12
	Баллон для азота технического 40 л
	25.29.12.110/
нет

	шт
	1
	Назначение
	Баллон оборотный или новый для азота технического
	119334 г. Москва, ул. Косыгина, д. 4, к. 3
	---

	
	
	
	
	
	Тип баллона
	Баллон среднего объема
	
	

	
	
	
	
	
	Номинальный объем, л
	40
	
	

	
	
	
	
	
	Материал баллона
	Сталь
	
	

	
	
	
	
	
	Цвет окраски баллона
	Черный
	
	

	
	
	
	
	
	Наличие надписи «Азот» 
	Да
	
	

	
	
	
	
	
	Толщина стенки баллона
	≥ 5.2 
	
	

	
	
	
	
	
	Рабочее давление, МПа
	≥ 14.7
	
	

	
	
	
	
	
	Наличие вентиля
	Да
	
	

	
	
	
	
	
	Наличие башмака баллона
	Да
	
	

	
	
	
	
	
	Наличие заглушки на баллоне
	Да
	
	

	
	
	
	
	
	Материал корпуса вентиля
	Латунь
	
	

	13
	Аргон газообразный особой чистоты марки 6.0 40 л
	20.11.11.121/
нет

	шт
	1
	Агрегатное состояние
	газообразный
	119334 г. Москва, ул. Косыгина, д. 4
	Нет, газ поставляется в таре поставщика (п. 14) 

	
	
	
	
	
	Объем баллона, л
	40
	
	

	
	
	
	
	
	Заполнение баллона, МПа
	14.7 ± 0,5
	
	

	
	
	
	
	
	Объемная доля аргона, %
	≥ 99.9999
	
	

	
	
	
	
	
	Объемная доля кислорода, %
	≤ 0.00001
	
	

	
	
	
	
	
	Объемная доля водяного пара, %
	≤ 0.00005
	
	

	14
	Баллон для аргона особой чистоты 
40 л
	25.29.12.110/
нет

	шт
	1
	Назначение
	Баллон оборотный или новый для аргона особой чистоты (марка 6.0)
	119334 г. Москва, ул. Косыгина, д. 4
	---

	
	
	
	
	
	Тип баллона
	Баллон среднего объема
	
	

	
	
	
	
	
	Номинальный объем, л
	40
	
	

	
	
	
	
	
	Материал баллона
	Сталь
	
	

	
	
	
	
	
	Цвет окраски баллона
	Серый
	
	

	
	
	
	
	
	Наличие надписи «Аргон»
	Да
	
	

	
	
	
	
	
	Толщина стенки баллона
	≥ 5.2 
	
	

	
	
	
	
	
	Рабочее давление, МПа
	≥ 14.7
	
	

	
	
	
	
	
	Наличие вентиля
	Да
	
	

	
	
	
	
	
	Наличие башмака баллона
	Да
	
	

	
	
	
	
	
	Наличие заглушки на баллоне
	Да
	
	

	
	
	
	
	
	Материал корпуса вентиля
	Латунь
	
	

	
	
	
	
	
	Наличие заглушки на баллоне
	Да
	
	

	
	
	
	
	
	Материал корпуса вентиля
	Латунь
	
	

	15
	Аргон газообразный высокой чистоты марки 4.8 40 л
	20.11.11.121/
нет

	шт
	3
	Агрегатное состояние
	газообразный
	119334 г. Москва, Ленинский проспект, д. 38, к. 1; Ленинский проспект, д. 38, к. 3;
ул. Косыгина, д. 4;

	Нет, газ поставляется в таре поставщика (п. 16) 

	
	
	
	
	
	Объем баллона, л
	40
	
	

	
	
	
	
	
	Заполнение баллона, МПа
	14.7 ± 0,5
	
	

	
	
	
	
	
	Объемная доля аргона, %
	≥ 99.998
	
	

	
	
	
	
	
	Объемная доля кислорода, %
	≤ 0.0002
	
	

	
	
	
	
	
	Объемная доля азота, %
	≤ 0.001
	
	

	
	
	
	
	
	Объемная доля водяного пара, %
	≤ 0.0003
	
	

	
	
	
	
	
	Объемная доля двуокиси углерода, %
	≤ 0.003
	
	

	
	
	
	
	
	Объемная доля метана, %
	≤ 0.0001
	
	

	
	
	
	
	
	Объемная доля водорода, %
	≤ 0.0002
	
	

	
	
	
	
	
	Технические условия на поставляемый товар
	ТУ 6-21-12-94
	
	

	16
	Баллон для аргона высокой чистоты 
40 л
	25.29.12.110/
нет

	шт
	3
	Назначение
	Баллон оборотный или новый для аргона высокой чистоты 
(марка 4.8)
	119334 г. Москва, Ленинский проспект, д. 38, к. 1; Ленинский проспект, д. 38, к. 3;
ул. Косыгина, д. 4;

	---

	
	
	
	
	
	Тип баллона
	Баллон среднего объема
	
	

	
	
	
	
	
	Номинальный объем, л
	40
	
	

	
	
	
	
	
	Материал баллона
	Сталь
	
	

	
	
	
	
	
	Цвет окраски баллона
	Серый
	
	

	
	
	
	
	
	Наличие надписи «Аргон»
	Да
	
	

	
	
	
	
	
	Толщина стенки баллона
	≥ 5.2 
	
	

	
	
	
	
	
	Рабочее давление, МПа
	≥ 14.7
	
	

	
	
	
	
	
	Наличие вентиля
	Да
	
	

	
	
	
	
	
	Наличие башмака баллона
	Да
	
	

	
	
	
	
	
	Наличие заглушки на баллоне
	Да
	
	

	
	
	
	
	
	Материал корпуса вентиля
	Латунь
	
	

	
	
	
	
	
	Наличие заглушки на баллоне
	Да
	
	

	
	
	
	
	
	Материал корпуса вентиля
	Латунь
	
	

	17
	Гелий газообразный высокой чистоты, марки 5.5 40 л
	20.11.11.131/
нет

	шт
	1
	Агрегатное состояние
	газообразный
	119334 г. Москва, Ленинский проспект, д. 38, к. 3
	Нет, газ поставляется в таре поставщика (п. 18)

	
	
	
	
	
	Объем баллона, л
	40
	
	

	
	
	
	
	
	Заполнение баллона, МПа
	14.7 ± 0,5
	
	

	
	
	
	
	
	Объемная доля гелия, %
	≥ 99.9995
	
	

	
	
	
	
	
	Объемная доля кислорода в сумме с аргоном, %
	≤ 0.00005
	
	

	
	
	
	
	
	Объемная доля азота, %
	≤ 0.0002
	
	

	
	
	
	
	
	Объемная доля водорода, %
	≤ 0.00003
	
	

	
	
	
	
	
	Объемная доля водяного пара, %
	≤ 0.0003
	
	

	18
	Баллон для гелия марки 5.5 40 л
	25.29.12.110/
нет

	шт
	1
	Назначение
	Баллон оборотный или новый для гелия марки 5.5
	119334 г. Москва, Ленинский проспект, д. 38, к. 3
	---

	
	
	
	
	
	Тип баллона
	Баллон среднего объема
	
	

	
	
	
	
	
	Номинальный объем, л
	40
	
	

	
	
	
	
	
	Материал баллона
	Сталь
	
	

	
	
	
	
	
	Цвет окраски баллона
	Коричневый
	
	

	
	
	
	
	
	Наличие надписи «Гелий»
	Да
	
	

	
	
	
	
	
	Толщина стенки баллона
	≥ 5.2 
	
	

	
	
	
	
	
	Рабочее давление, МПа
	≥ 14.7
	
	

	
	
	
	
	
	Наличие вентиля
	Да
	
	

	
	
	
	
	
	Наличие башмака баллона
	Да
	
	

	
	
	
	
	
	Наличие заглушки на баллоне
	Да
	
	

	
	
	
	
	
	Материал корпуса вентиля
	Латунь
	
	

	19
	Диоксид углерода газообразный марки 4.5 40 л
	20.11.12.110/
нет

	шт
	2
	Агрегатное состояние
	газообразный
	119334 г. Москва, Ленинский пр-т, д. 38, к 2
	Нет, газ поставляется в таре поставщика (п. 20)

	
	
	
	
	
	Объем баллона, л
	40
	
	

	
	
	
	
	
	Заполнение баллона, МПа
	14.7 ± 0,5
	
	

	
	
	
	
	
	Объемная доля диоксида углерода, %
	≥ 99.995
	
	

	
	
	
	
	
	Объемная доля суммы кислорода и азота, %
	≤ 0.004
	
	

	
	
	
	
	
	Объемная доля монооксида углерода (СО), %
	≤ 0.0005
	
	

	
	
	
	
	
	Объемная доля водяного пара, %
	≤ 0.001
	
	

	20
	Баллон для диоксида углерода марки 4.5 40 л
	25.29.12.110/
нет

	шт
	2
	Назначение
	Баллон оборотный или новый для диоксида углерода (углекислого газа) марки 4.5
	119334 г. Москва, Ленинский пр-т, д. 38, к 2
	---

	
	
	
	
	
	Тип баллона
	Баллон среднего объема
	
	

	
	
	
	
	
	Номинальный объем, л
	40
	
	

	
	
	
	
	
	Материал баллона
	Сталь
	
	

	
	
	
	
	
	Цвет окраски баллона
	Черный
	
	

	
	
	
	
	
	Наличие надписи «Диоксид углерода» или «СО2» или «Углекислота» или «Углекислый газ»
	Да
	
	

	
	
	
	
	
	Толщина стенки баллона
	≥ 5.2 
	
	

	
	
	
	
	
	Рабочее давление, МПа
	≥ 14.7
	
	

	
	
	
	
	
	Наличие вентиля
	Да
	
	

	
	
	
	
	
	Наличие башмака баллона
	Да
	
	

	
	
	
	
	
	Наличие заглушки на баллоне
	Да
	
	

	
	
	
	
	
	Материал корпуса вентиля
	Латунь
	
	

	21
	Кислород газообразный марки 5.0 40 л
	20.11.11.150/
нет

	шт
	1
	Агрегатное состояние
	газообразный
	119334 г. Москва, Ленинский пр-т, д. 38, к.3
	Нет, газ поставляется в оборотной таре поставщика (п. 22)

	
	
	
	
	
	Объем баллона, л
	40
	
	

	
	
	
	
	
	Заполнение баллона, МПа
	14.7 ± 0,5
	
	

	
	
	
	
	
	Объемная доля кислорода, %
	≥ 99.999
	
	

	
	
	
	
	
	Объемная доля инертных газов, азота и метана, %
	≤ 0.0009
	
	

	22
	Баллон для кислорода  марки 5.0 40 л
	25.29.12.110/
нет

	шт
	1
	Назначение
	Баллон оборотный для кислорода технического
	119334 г. Москва, Ленинский пр-т, д. 38, к.3
	---

	
	
	
	
	
	Тип баллона
	Баллон среднего объема
	
	

	
	
	
	
	
	Номинальный объем, л
	40
	
	

	
	
	
	
	
	Материал баллона
	Сталь
	
	

	
	
	
	
	
	Цвет окраски баллона
	Голубой
	
	

	
	
	
	
	
	Наличие надписи «Кислород» 
	Да
	
	

	
	
	
	
	
	Толщина стенки баллона
	≥ 5.2 
	
	

	
	
	
	
	
	Рабочее давление, МПа
	≥ 14.7
	
	

	
	
	
	
	
	Наличие вентиля
	Да
	
	

	
	
	
	
	
	Наличие башмака баллона
	Да
	
	

	
	
	
	
	
	Наличие заглушки на баллоне
	Да
	
	

	
	
	
	
	
	Материал корпуса вентиля
	Латунь
	
	



7. Требования к оборотной таре и новым баллонам (газовым баллонам среднего и малого объемов): 
7.1. Все поставляемые баллоны среднего и малого объемов должны соответствовать требованиям промышленной безопасности (п. 8.1, 8.2). Поставка товара осуществляется с резиновыми кольцами или иной защитой, которая позволяет предохранить баллоны от повреждений и сколов краски при погрузо-разгрузочных работах и транспортировке. 
7.2. Все поставляемые баллоны должны соответствовать следующим требованиям: 
а) оборотная тара должна быть строго не старше 38 лет (не ранее 1988 года выпуска) для обеспечения соблюдения действующего законодательства РФ (ст. 485 приказа Ростехнадзора № 116 от 25.03.2014) и возможности повторного использования обменной тары Заказчиком. Заказчик при этом предоставляет на обмен также пустую оборотную тару (баллоны) не старше 38 лет (не ранее 1988 года выпуска);
б) баллон должен иметь срок эксплуатации, не превышающий срок, установленный в технической документации при его проектировании. При отсутствии в технической документации сведений о сроке службы баллона его принимают за 20 лет с даты производства баллона. Срок службы баллона может быть увеличен до 40 лет при условии, что ранее в баллоне находился газ, вызывающий разрушение и физико-химическое превращение материала (коррозия и т.п.) со скоростью не более 0,1 мм/год;
в) все баллоны должны пройти техническое освидетельствование. Остаточный срок до очередного технического освидетельствования баллона на момент поставки не должен быть менее 12 месяцев;
г) корпус баллона не должен иметь повреждений, вмятин, раковин, рисок и других деформаций, на нем не должно быть значительных следов коррозии; 
д) на поверхности баллона или на прикрепленной к нему пластине в обязательном порядке должна быть актуальная информация о газе и газовых баллонах (паспорт баллона), а именно: сведения о марке газа и его физико-химических показателях, о техническом состоянии газового баллона:
· номер баллона 
· масса порожнего баллона 
· дата его изготовления
· дата очередного технического освидетельствования
· рабочее и пробное давление 
· вместимость (объем)
е) технический осмотр, текущий ремонт, периодическое освидетельствование баллонов, находящихся в обращении между Заказчиком и Поставщиком, производится силами Поставщика и за его счёт;
 ж) баллон должен поставляться с вентилем, соответствующим типу поставляемого газа. Вентиль должен открываться без приложения чрезмерных усилий и не иметь повреждений резьбы на выходном штуцере. Во всех остальных случаях вентиль подлежит замене, а баллон повторной поставке
з) баллон должен иметь заглушку на вентиле, а также колпак (если на баллоне предусмотрено кольцо с резьбой на горловине); 
и) баллон должен иметь прочно закрепленное кольцо горловины баллона с недеформированной резьбой (если кольцо предусмотрено конструкцией);
к) баллон должен иметь прочно и прямо насаженный башмак (если он предусмотрен конструкцией).
7.3. Поставщик гарантирует безопасность товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».
7.4. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемой продукции требованиям действующих Российских государственных (отраслевых) стандартов и ТУ РФ
7.5. В случае несоблюдения требований, указанных в разделах 6, 7 и 8 данного Технического задания, Поставщик производит замену несоответствующего Товара за свой счет.

8. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов
8.1. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением".
8.2. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013 N 41 "О техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (вместе с "ТР ТС 032/2013. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением");
8.3. ГОСТ 949-2023 «Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на Рр <= 19,6 МПа (200 кгс/см2). Технические условия» (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 19.12.1973 N 2717).
8.4. ГОСТ 9293-74 (ИСО 2435-73). «Межгосударственный стандарт. Азот газообразный и жидкий. Технические условия» (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 25.07.1974 N1773).
8.5. ГОСТ 9909-81 (СТ СЭВ 2056-79). «Государственный стандарт Союза ССР. Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба коническая вентилей и баллонов для газов» (введен Постановлением Госстандарта СССР от 22.12.1981 N 5566).
8.6. ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73). «Кислород газообразный технический и медицинский. Технические условия».


