ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку: товаров информационно-технологических

Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не из ремонта. Товар поставляется в заводской упаковке для предотвращения повреждений при транспортировке. Товар должен быть серийного производства и иметь соответствующий сертификат соответствия. Все изделия, узлы и комплектующие поставляемого товара должны быть новые, не восстановленные, не бывшие в употреблении. Все узлы и детали поставляемого оборудования должны быть не снятыми с производства. К каждому поставляемому товару должна быть инструкция на русском языке. Товар должен быть готов к эксплуатации. Поставляемый товар должен быть свободен от прав третьих лиц.
Представить Заказчику комплект отчетных документов, необходимых сертификатов (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара (и сопутствующих услуг), и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Качество поставляемого товара должно соответствовать Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 113 "О техническом регламенте Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (вместе с "ТР ЕАЭС 037/2016. Технический регламент Евразийского экономического союза. Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"), техническим регламентам с соблюдением требований, установленных нормативными правовыми актами РФ, другим стандартам, регулирующим качество данной группы товаров.

Товар должен относиться к классу энергетической эффективности не ниже первых двух наивысших классов в соответствии со ст. 26 Федеральным закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 N 261-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1221 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Контракт предусматривает поставку радиоэлектронной продукции, признаваемой в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. №719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" или правом Евразийского экономического союза радиоэлектронной продукцией первого уровня, замена такой продукции на радиоэлектронную продукцию, не признаваемую радиоэлектронной продукцией первого уровня, не допускается.

Срок поставки – 5 календарных дней от даты заключения контракта

Доставка-разгрузка Товара осуществляется единовременно за счёт Поставщика по адресу Заказчика: Российская Федерация, 119991, Москва,  ул. Косыгина, д.19, стр. 1
Срок гарантии – не менее 12 месяцев со дня поставки.

	№п/п
	Наименование товара
	Наименование характеристики 
	Значение

	1
	Системный блок – 1 шт.
	Объем установленной оперативной памяти
	≥ 16 Гигабайт

	
	
	Тип оперативной памяти
	DDR4

	
	
	Количество внутренних отсеков корпуса 3,5
	≥ 2

	
	
	Количество внутренних отсеков корпуса 2,5
	≥ 2

	
	
	Возможность блокировки кнопки включения системного блока
	Нет

	
	
	Количество ядер процессора
	≥ 4

	
	
	Количество потоков процессора
	≥ 8

	
	
	Частота процессора базовая 
	≥ 3.3 Гигагерц

	
	
	Тепловыделение процессора
	≤ 90 Ватт

	
	
	Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3)
	≥ 12 Мегабайт

	
	
	Тактовая частота оперативной памяти
	≥ 3200 Мегагерц

	
	
	Количество слотов M.2 Key M
	≥ 1

	
	
	Интерфейс слотов M.2 Key M
	PCIe и SATA3

	
	
	Тип накопителя
	SSD

	
	
	Интерфейс накопителя SSD
	PCIe

	
	
	Наличие установленного дискретного графического контроллера
	Нет

	
	
	Объем каждого установленного модуля оперативной памяти
	≥ 8 Гигабайт

	
	
	Наличие средств доверенной загрузки, сертифицированных ФСТЭК
	Нет

	
	
	Наличие средств доверенной загрузки, сертифицированных ФСБ
	Нет

	
	
	Наличие накопителя eMMC
	Нет

	
	
	Мощность блока питания
	≥ 300 Ватт

	
	
	Наличие системы охлаждения процессора
	Да

	
	
	Наличие графического контроллера интегрированного в процессор
	Да

	
	
	Наличие интегрированного звукового контроллера
	Да

	
	
	Скорость передачи данных накопителя SSD при чтении
	≥ 3000 Мегабайт в секунду

	
	
	Скорость передачи данных проводного сетевого контроллера
	≥ 1000 Мегабит в секунду

	
	
	Наличие кнопки включения и перезагрузки на передней панели
	Да

	
	
	Базовая частота графического контроллера интегрированного в процессор
	< 333 Мегагерц

	
	
	Сетевой интерфейс 8P8C (RJ-45)
	≥ 1

	
	
	Высота корпуса
	< 400 Миллиметр

	
	
	Ширина корпуса
	< 200 Миллиметр

	
	
	Длина корпуса
	< 400 Миллиметр

	
	
	Тип порта видеовыхода
Изменяемая заказчиком (множественный выбор)
	HDMI
DisplayPort
VGA

	
	
	Версия HDMI
	2.1

	
	
	Версия DisplayPort
	1.4

	
	
	Количество портов HDMI
	≥ 1

	
	
	Общее количество установленных портов DisplayPort
	≥ 1

	
	
	Количество портов USB 2.0 на передней панели
	≥ 1

	
	
	Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 2.0
	≥ 5

	
	
	Количество портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) на передней панели
	≥ 1

	
	
	Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0)
	≥ 3

	
	
	Наличие выходного аудиоразъема
	Да

	
	
	Наличие выходного аудиоразъема на передней панели
	Да

	
	
	Количество встроенных в корпус аудиоразъемов
	≥ 2

	
	
	Наличие входного аудиоразъема для микрофона

	Да

	
	
	Наличие входного аудиоразъема для микрофона на передней панели
	Да

	
	
	Наличие Mobile rack (мобильного шасси)
	Нет

	
	
	Предустановленная операционная система
	Нет

	
	
	Операционная система для рабочих станций
	Нет

	
	
	Настенное крепление
	Нет

	
	
	Частота процессора максимальная
	≥ 4.2 Гигагерц

	
	
	Контроль уровня запыленности внутри корпуса
	Нет

	
	
	Контроль температуры и влажности внутри корпуса
	Нет

	
	
	Тип аудиоконтроллера
	Встроенный

	
	
	Время наработки на отказ SSD
	≥ 1500000 Час

	
	
	Общий объем накопителей SSD форм-фактора PCIe
	≥ 480 Гигабайт

	
	
	Количество накопителей типа SSD форм-фактора M.2
	≥ 1

	
	
	Общий объем накопителей SSD форм-фактора M.2
	≥ 480 Гигабайт

	
	
	Требования к встроенным системным программам (BIOS, UEFI)
Изменяемая заказчиком (множественный выбор)
	- Поддержка клавиатуры и мыши для настройки BIOS
- Управление включением и отключением каждого USB порта
- Управление включением и отключением каждого порта SATA
- Выбор загрузки операционной системы без использования внешних утилит

	
	
	Количество слотов оперативной памяти
	≥ 2

	
	
	Тип интерфейса проводного сетевого контроллера
	RJ-45


