ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку бензиновой  шинной пилорамы


1. Наименование, характеристики и количество поставляемого товара:
1.1. Наименование поставляемого товара: 
Бензиновая шинная пилорама и расходные материалы:
1.2. Характеристики и количество поставляемого товара:
	Наименование
	Характеристики
	Кол-во



	Шинная пилорама в комплекте
 ОКПД2:28.49.12.119
	
	1

	
	Габариты рельсового пути, мм, не менее 7800*1000
	

	
	Максимальный диаметр бревна, мм, не менее 480 (580)
	

	
	Максимальная длина бревна, м, более 6.5
	

	
	Минимальная длина бревна, м, не менее  1.5
	

	
	Минимальная толщина доски, мм, не менее 3
	

	
	Точность распиловки, мм, не менее 1.0
	

	
	Толщина пропила, мм, не более 6
	

	
	Подача каретки  - ручная
	

	
	Установка размера толщины доски  - ручная
	

	
	Рабочий орган - шина с цепью 20",1.3 мм, 3/8"  (шина 25 ")
	

	
	Угловая скорость, м/с, не менее 19
	

	
	Расположение шины - горизонтальное
	

	
	Расход масла, л/ч - автономная система смазки бензопилы ,  не более 0,1
	

	
	Двигатель бензиновый 
	

	
	Мощность двигателя не менее 7 л. с
	

	
	Вид топлива – топливная смесь
	

	
	Комплект поставки-
- пильная рама;
- рельсовый путь; 
-комплекты зажимов бревна – ( 3 к-т)
- двигатель;
- Шина 20" -  (1 шт);
- шина 25" - (1 шт);
-пильные цепи "Stihl" 72зв., 1.3 мм, 3/8" –(2 шт);
- комплект ЗИП для сборки и установки – (1 шт);
- паспорт – (1 шт);
- гарантийная книжка – (1 шт);
- руководство по эксплуатации – (1 шт);
	

	Расходные материалы
	
	

	Шина пильная  "Oregon» 
	25" (63 см.), 1.3 мм, 3/8" (63 см.)
	3

	Шина  пильная "Oregon» 
	20" (52 см.), 1.3 мм, 3/8"
	2

	Цепь  пильная "Stihl" 
	72зв., 1.3 мм, 3/8"
	10



2. Требования к качеству, безопасности товара и иные требования:
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), а также свободным от прав на него третьих лиц и другого обременения. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, а также наличием документов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Одновременно с передачей товара Поставщик обязан передать Заказчику паспорт Товара, товарную накладную, счет-фактуру, акт приема-передачи Товара – 2 экз., спецификацию, гарантийную книжку, руководство по эксплуатации  Товара и  поставляемого  в  комплекте оборудования на русском языке, доверенность на право подписи указанных в Контракте документов.
3. Требования к упаковке, маркировке товара:
Маркировка, упаковка товара должна соответствовать требованиям нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке. 
Товар должен быть поставлен в упаковке, обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы)	. Упаковка не должна иметь вскрытий, вмятин, разрывов, а также потертостей, препятствующих идентификации товара.
	4. Требования к гарантийному сроку товара  и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара:
Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с Российским законодательством. Фактом выдачи гарантийных обязательств является предоставление заказчику паспорта на поставляемый товар. Гарантийные обязательства должны распространяться на весь поставляемый товар. 
Поставщик гарантирует соответствие качества Товара требованиям настоящего технического задания при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента  поставки Товара в полном объеме и подписания Сторонами Акта приема-передачи товара, товарно-транспортной накладной. В период гарантийного срока поставщик за свой счет проводит необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства. При невозможности восстановления работоспособности товара в течение гарантийного срока, поставщик предоставляет заказчику такой же товар для замены вышедшего из строя, на срок его ремонта, который должен быть выполнен в период до 30 календарных дней.
5.Место поставки: Красноярский край, Эвенкийский муниципальный округ, с. Ванавара, ул. Московская, д. 8
[bookmark: _GoBack]6. Срок поставки –в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения контракта .


