Приложение № 1 к запросу
от 26.06.2026 № 117-13705

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№
п/п
	Наименование товара
	Технические и функциональные характеристики товара
(спецификации)
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	Мегаомметр
Е6-32
с протоколом испытаний
	Значение испытательного напряжения на разомкнутых гнёздах, В: от 50 до 2500 с шагом 10В
Предел основной относительной погрешности при измерении сопротивления: от 1кОм до 10 ГОм ± (3% + 3 емр) от 10 до 99,9 ГОм ± (5% + 10 емр)* от 100 до 300 ГОм ± (15% + 10 емр)*
Диапазон измерений переменного напряжения В: 40-700
Предел основной относительной погрешности при измерении переменного напряжения частотой (50,0±0,5) Гц:	не более δ = ±(5%+3 емр)
Ток в измерительной цепи при коротком замыкании: не более мА 2
Питание аккумулятор: Ni-MH 6 В или 5 элементов питания типа АА
Рабочая температура: от - 15°С до +50°С
Потребляемая мощность: не более 6 Вт
Габаритные размеры: 120x250x80 мм
Масса:	не более 0,8 кг
Погрешность формирования испытательного тока: 1мА, %± 2,5
Диапазон измерения напряжения, В: 100 - 1500
Пределы допускаемой основной погрешности при измерении напряжения, не более, %: + емр ± (3 + 5)
Измерение напряжения пробоя разрядников, В: 100-3000 В
Комплектация
1. Цифровой мегаомметр Е6-32 (1 шт.)
2. Руководство по эксплуатации РАПМ.411218.002РЭ (1 шт.)
3. Аккумулятор РАПМ.436244.006 5Н-АА2000ВТ (установлен в приборе) (1 шт.)
4. Блок питания (1 шт.)
5. Батарейный отсек РАПМ.436244.007 (1 шт.)
6. Кабель РЛПА.685551.002 - измерительный красный 1,5 м. (1 шт.)
7. Кабель РЛПА.685551.002-03 - измерительный синий 1,5 м. (1 шт.)
8. Кабель РЛПА.685641.002 - соединительный, длиной 1,5 м. (1 шт.)
9. Зажим изолированный типа "крокодил" (2 шт.)
10. Сумка для переноски мегаомметра (1 шт.)
11.Адаптер Bluetooth-USB (1 шт.)
12. Упаковка транспортная (1 шт.)

Свидетельство о поверке, выданное не позднее, чем за 6 месяц до даты поставки с протоколами поверки;
Свидетельство об утверждении типа средств измерений, действующее на момент поставки (копия);
Описание типа средств измерений с методикой поверки (копия).
Соответствие Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
	шт.
	1,00

	1. 
	Мультиметры
RGK DM-20
либо  их аналоги.
	Тип отображения                             цифровой
Поверка                                            да
Разрядность                                 6000 отсчётов.
Постоянное напряжение             0.6-1000 В
Постоянный ток                           0.00006-20 А
Сопротивление                             0.0006/0.006/0.06/0.6/6/60                 ±(0.8%+3) МОм  Мом
Переменное напряжение            6-1000 В
Min переменное напряжение     6.000 В
Max переменное напряжение    1000 В
Min постоянное напряжение      0.6 В
Max постоянное напряжение     1000 В
Min постоянный ток                    0 А
Max постоянный ток                   20 А
Переменный ток                          0.06-20 А
Min переменный ток                   0.06 А
Max переменный ток                  20 А
Диапазон частот по переменному току  45-400 Гц
Коэффициент усиления транзисторов
                                                      0-1000
Емкость                                       100000 мкФ
Наличие функции True RMS      да
Режим «прозвонка»                    есть
Диод-тест                                     есть
Тестирования светодиодов 12в есть
Индикация разряда батареи       есть
Подсветка дисплея                      есть
Возможность фиксации показаний есть
Наличие функции NCV                да
Измерение емкости                       да
Автоотключение                         есть
Элементы питания
AAA/мизинчиковая(R03; LR03;FR03)
Количество и напряжение элементов питания
4х1.5B
	шт.
	2,00

	1. 
	Тестер  (Указатель)напряжения двух полюсный
VT-12 или его аналоги
	Тип	тестер напряжения (указатель)
Номинальное напряжение	от 6 – до 690 В 
Порог срабатывания индикации 	12, 25, 50, 110, 220, 380, 660 В.
Диапазон измерения частоты	 
от 40 Гц до 400 Гц
Проверка УЗО: да
Количество полюсов:	2
Вид тока:	Переменный\постояный
Метод измерения:	Контактный
Виды индикации:	Световая и звуковая
Индикации	Ступенчатая светодиодная
Цифровой дисплей	 да
Звуковая прозвонка наличия цепи	Да
Определения полярности напряжения постоянного тока Да
Направление вращение фазы	Да
Двойная изоляция корпуса	Да
Подсветка рабочей зоны	Да
Источник питания указателя 	Заменяемый элемент питания (Батарейка) 
Степень защиты по IP65
Категория безопасности	CAT III 690 В, CAT IV 600 В

Возможность работы 1 щупом и без батареи.	Да
Материал корпуса	Пластик
Сопроводительные документы должны содержать:
- свидетельство о поверке средства измерений, выданное не позднее, чем за 6 месяца до даты поставки.
- методику поверки, оформленную в соответствии с пунктом 23 приказа Минпромторга  от 28.08.2020 № 2907.
	шт.
	3,00



