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	  Наименование товара
	Код КТРУ
	Техническое задание

	Кол-во 

	1
	Грунт-эмаль 3в1
  по ржавчине

	20.30.12.130-00000001

	· Группа-Атмосферостойкая. Область применения-Для наружных работ. Тип эмали-Алкидная.Цвет: серебристый (в каталогах RAL — 9006 «серебристый алюминий»),гладкая-для покраски забора.Тип упаковки: Банка 2.2л (для удобства использования)

	250л

	2
	Растворитель для грунт-эмали 
	28.99.39.190-00000257

	Вид-Растворитель(ортоксилол).
· Раствор-готовый состав. Вид тары-пластиковая или
металлическая банка. Объем-не менее 0.5л не более 5л.. Для акриловых красок-да. Единица измерения: Штука (шт).

	132кг

	3
	Кисточки 20мм
	32.91.19.120-00000004

	Вид материала рукоятки-пластик. Вид щетины- Натуральная. Форма пучка- Прямоугольная. Тип-плоская кисть Ш-от20мм до 25мм(для удобного использования)
	20шт

	4
	Кисточки 40мм
	32.91.19.120-00000004

	Вид материала рукоятки-дерево. Вид щетины- Натуральная. Форма пучка- Прямоугольная. Тип-
кисть плоская Ш от35мм до40мм(для удобного использования)
	20шт

	5
	Круг абразивный на велюре
	23.91.10.000-00000003

	Обрабатываемый материал-
Гипсокартон, Сталь, Лакокрасочные покрытия, Дерево.
Диаметр (мм)-
125.
Зернистость по FEPA-
P80.
Водостойкий-
Нет.
Материал основы-
Нетканый.
Количество отверстий-
0.
Способ крепления оснастки-
Застежка-липучка.
Посадочный диаметр (мм)-
Товар без посадочного отверстия.
Тип продукта-
Круг шлифовальный.

	500шт

	6
	Тарелка опорная пластиковая для УШМ, на липучке

	28.24.21.000

	Тип оборудования-
опорная тарелка.Диаметр
125 мм
Крепление
на липучке
Посадка-
М14
Материал основания
полиамид

	3шт

	7
	Цемент М-500
	23.51.10.000-00000001

	Цемент М500 (ПЦ М500).Фасовка-мешок 50кг.
	100кг



