Описание объекта закупки 
на поставку средств индивидуальной защиты (перчаток)
[bookmark: _Hlk195621611]для нужд Карельского филиала ФГБУ «Главрыбвод»

1. Предмет закупки: Поставка средств индивидуальной защиты (перчаток) (далее также - Товар) для нужд Карельского филиала ФГБУ «Главрыбвод».
2. Место поставки Товара: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Коммунальная, д. 9А, Карельский филиал ФГБУ «Главрыбвод».
3. Срок поставки Товара: Поставка Товара осуществляется одной партией в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента заключения Контракта. Дни и время поставок: в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, которые официально считаются выходными в Российской Федерации) в период с 10.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 часов до 16.00 (время московское). Точные дата и время поставки Товара подлежат обязательному согласованию с Заказчиком за 1 (Один) рабочий день до даты поставки.
4. Условия поставки: Поставка Товара производится автотранспортом Поставщика либо автотранспортной компанией с оплатой транспортных расходов Поставщиком. Погрузо-разгрузочные работы по доставке Товара в помещение склада Заказчика осуществляются силами и за счет средств Поставщика без дополнительной оплаты.
Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями производителя (изготовителя) Товара. Товар поставляется таким образом, чтобы исключить его порчу или уничтожение и обеспечить его сохранность при транспортировке и хранении.
Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, подтверждающей качество поставляемого Товара и его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. 
5. Общие требования к поставляемым Товарам: Весь поставляемый Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в Разделе 7 Описания объекта закупки, а также требованиям и нормам действующего законодательства Российской Федерации для данного вида Товара, соответствие ГОСТ 12.4.252-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний» и Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
Товар должен быть новым, не бывшим в пользовании, предназначенным для его использования в регионе Заказчика.
Товар должен быть безопасным и соответствовать нормам санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей природной среды, экологической безопасности, пожарной безопасности, охраны труда. Качество и безопасность Товара должны быть подтверждены копиями деклараций о соответствии и (или) сертификатов соответствия и иных документов, требование к наличию которых установлено законодательством Российской Федерации, и оформленными в установленном порядке.
6. Гарантия качества на Товар: Гарантийный срок на поставляемый Товар устанавливает производитель Товара. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Предоставление гарантии осуществляется вместе с поставкой Товара и подтверждается документами от производителя Товара.
Поставщик гарантирует качество и надёжность поставляемой продукции и несёт все расходы по замене или ремонту дефектной продукции, выявленной Заказчиком в течение гарантийного срока.
7. Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара:

Таблица № 1

	Наименование объекта закупки
	Показатель объекта закупки 
(Наименование характеристики)
	Единица измерения показателя (характеристики)  
(при наличии)
	Значение показателей (характеристики)
	Единица измерения 
	Коли-
чество
	Размер

	Перчатки трикотажные для защиты от внешних воздействий

КТРУ – 
14.12.30.150-00000003
	Вид защиты
	
	От механических воздействий 
	Пара 
	

24
216
Всего
240
	9 (L)
10 (XL)

	
	Вид полимерного покрытия
	
	Поливинилхлоридное
	
	
	

	
	Класс вязки
	
	10
	
	
	

	
	Тип полимерного покрытия 
	
	Точечное
	
	
	

	
	Дополнительные характеристики*
	
	
	

	
	Количество нитей
	
	≥5
	
	
	

	Перчатки из полимерных материалов для защиты от внешних воздействий

КТРУ
14.12.30.160-00000601
	Вид защиты
	
	От механических воздействий 
	Пара
	

36
264
36
Всего 
336 

	7 (S)
8 (M)
10 (XL)


	
	Дополнительные характеристики*
	
	
	

	
	Вид материала
	
	Латекс
	
	
	

	
	Для многоразового использования
	
	Да
	
	
	

	
	Внутренняя поверхность
	
	Наличие хлопкового напыления
	
	
	

	
	Тип рабочей поверхности
	
	Рифленая
	
	
	

	
	Длина изделия
	миллиметр
	от 300 до 330
	
	
	

	
	Толщина изделия
	миллиметр
	от 0,35 до 0,5
	
	
	

	
	Защитные свойства
	
	Вн – водонепроницаемые
	
	
	


 
* Обоснование дополнительных характеристик перчаток трикотажных для защиты от внешних воздействий:
Количество нитей — не менее 5. Плотность вязки напрямую определяет ресурс изделия. Увеличение количества нитей до пяти и более повышает механическую прочность полотна на разрыв и истирание, а также минимизирует внутренние зазоры между волокнами. При выполнении штатных операций (слесарные работы, погрузка инвентаря, ремонт автотранспорта) руки сотрудника контактируют с металлом, бетоном и грубыми поверхностями. Высокая плотность вязки исключает быстрый износ материала при трении и предотвращает прокусывание или протыкание перчатки острыми кромками оборудования и плавниками рыбы. Перчатки плотностью 4 нити и ниже предназначены для легких складских задач; в условиях авторемонтной мастерской и рыбоводного завода они приходят в негодность после нескольких смен.
*Обоснование дополнительных характеристик перчаток из полимерных материалов (латексных) для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ
Вид материала — латекс. Материал обеспечивает базовую защиту рук от постоянного контакта с водой, органическими загрязнениями (рыбья слизь), слабощелочными дезинфицирующими растворами и техническими жидкостями, используемыми при обслуживании автомобилей. Эластичность натурального латекса позволяет сохранять высокую тактильную чувствительность пальцев при манипуляциях с мелким крепежом и инструментом.
Для многоразового использования — да. Технологические процессы учреждения не включают медицинских манипуляций или лабораторных исследований, требующих стерильности. Закупка одноразовых перчаток экономически нецелесообразна: специфика работ предполагает длительные смены, в течение которых сотруднику требуется надежная защита без необходимости ежесменной утилизации и замены СИЗ.
Наличие хлопкового напыления на внутренней поверхности — наличие. При интенсивном физическом труде возникает естественное потоотделение. Впитывающий хлопковый ворс абсорбирует влагу, предотвращая мацерацию (размокание) кожи, появление опрелостей и последующего контактного дерматита. Кроме того, внутреннее напыление исключает эффект вакуума и слипание стенок полимера, что значительно облегчает надевание перчаток во влажной среде.
Тип рабочей поверхности — рифленая. Выполнение работ в условиях повышенной влажности (на рыбоводных заводах, при мойке техники) сопряжено с риском выскальзывания гладкого инструмента. Объемный рельеф ладони увеличивает коэффициент трения и создает микроканалы для отвода жидкости из зоны контакта. Это гарантирует уверенный захват мокрых металлических деталей, садков и инструментов даже под слоем воды или слизи.
Длина изделия — от 300 до 330 мм. Работа рыбоводов связана с погружением рук в бассейны и технологические емкости, а деятельность уборщиков — с постоянным контактом с водой. Удлиненная манжета формирует защитный барьер, герметично перекрывающий рукав спецодежды. Это полностью исключает затекание воды внутрь перчатки, защищая кожу предплечий от длительного намокания, переохлаждения и воздействия агрессивных моющих средств.
Толщина изделия — от 0,35 до 0,50 мм. Данный диапазон является оптимальным балансом между защитой и эргономикой. Толщина стенки от 0,35 мм необходима для предотвращения механических повреждений кожи при контакте с заусенцами металла, проволокой садков и острыми гранями ремонтируемых узлов. Ограничение в 0,50 мм обусловлено необходимостью сохранения надежного хвата: превышение этой толщины приведет к потере чувствительности пальцев, что сделает невозможным точную сборку мелких деталей автомобиля.
Защитные свойства — водонепроницаемые. Постоянное присутствие влаги на производстве требует гарантированного барьера для сохранения кожного покрова в сухом состоянии. Водонепроницаемость предотвращает размягчение кожи, ее растрескивание и проникновение через микротравмы вредных микроорганизмов.
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